桂平市人民医院2号住院楼手术室、供应室设备采购与安装项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GGZC2024-G1-810488-XGZX

原公告的采购项目名称：桂平市人民医院2号住院楼手术室、供应室设备采购与安装项目

首次公告日期： 2024.11.6

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：1、第二章 采购需求“序号61及4、屋顶层-空调水系统 序号62、63、64、65”，现更正详见附件。

2、四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：2024年12月2日10时00 分（北京时间），现更正为“2024年12月17日09时00分（北京时间）”

更正日期：2024.11.27

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂平市人民医院

地 址：桂平市人民西路7号

联系方式：0775-3388571

2.采购代理机构信息

名 称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

地　　址：广西南宁市建政路10号服务综合楼

联系方式：0771-2025064

3.项目联系方式

项目联系人：梁丽

电　　 话：18078186809

4. 监督部门：桂平市卫生健康局，投诉电话：0775-3391409

1. 采购需求

更正后：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 避雷网  ф10mm镀锌圆钢 | | m | 11.25 |
| **4、屋顶层-空调水系统** | | | | |
| 62 | 风冷冷（热）水机组10台  ▲1、额定制冷量：≥130kw，额定制热量：≥140kw  2、额定制冷功率：≤41.5KW，额定制热功率：≤43.5KW  3、外形尺寸：2330mm\*1283mm\*2355mm  4、IPLV:4.55,进出水温度：12/7℃，工作压1.0Mpa，水压降：35kpa，冷媒R410a。  5、供货时提供设备检测报告、节能报告，以保证产品安全性能及质量。  6、机组运行环境温度范围满足:夏季制冷运行环境温度范围-15~52℃；冬季制热工作环境温度范围-25~40℃;  7、采用模块化组合结构，最多可并联16个模块，任一模块故障不影响其他机组正常运行。任何模块均可以为主模块，机组互相备份，避免了整个系统瘫痪风险。  8、机组冬季制热不间断，系统按比例轮流进入化霜模式，分批化霜，防止化霜时水温大幅波动，持续保证用户使用舒适性。  9、为保证机组的高能效性，以及节流元件的准确及可靠性，要求机组节流装置采用电子膨胀阀。  10、设备采用开窗式翅片，Φ7内螺纹高效换热管，换热效率高，气流损失少。  11、大风叶设计，无需高转速即可获得足够风量，有效降低主机运行噪音。  12、自动监控各压缩机运行状况，智能均衡压缩机工作时间，提高机组可靠性和使用寿命。  13、采用先进的微电脑控制系统，机组自带压缩机高压保护、压缩机低压保护、防冻结保护、水流开关保护、各种传感器故障保护、排气温度过高保护、驱动保护等、功能齐全，具有强大的故障自诊断功能,确保机组安全高效运行。  14、机组配置485接口，方便接入楼宇自控系统，实现远程开关机、远程设定机组参数和故障报警等功能。 | 台 | | 10 |
| 63 | 冷冻水泵  1.最大水量：150m³/h  2.电量：200W电压：380v  3.工作压力：0.8Mpa  4.两用一备 | 台 | | 3 |
| 64 | 膨胀水箱V=1m³ | 个 | | 1 |
| 65 | 电子除垢水处理器SCL-1  处理水量250m³/h | 台 | | 1 |