上林县澄泰乡云龙村大岭庄桥工程桥梁总长22米，建设性质为新建，分类为小桥，跨径为1×16米，总宽7.5米，净宽6.5米，建设内容：桥梁上部结构，下部结构，附属工程，引道工程等，上部结构采用预制预应力（后张）混凝土简支小箱梁，下部结构桥台采用U型桥台，基础采用扩大基础。