**宾阳县宾州镇现代渔业养殖基地项目水产养殖设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **设备名称** | **规格/参数/技术** | **数量** |  |  |
| 水产养殖  设备 | 锌铝镁PP养殖池，￠米直径13米 | ￠米直径13米，桶身高2.2米、厚度8MM.二次椎底  （含底座基建:用C30商硂） | 32 |  |  |
| 锌铝镁PP养殖池，￠米直径6米 | ￠米直径6米，桶身高1.8米、厚度8MM.二次椎底  （含底座基建:用C30商硂） | 28 |  |  |
| 电线电缆 | 1. 国标纯铜芯4\*35平方，300米； 2. 国标纯铜芯3\*16平方，300米； 3. 国标纯铜芯3\*10平方，300米； 4. 国标纯铜芯3\* 8平方， 300米； | 300 |  |  |
| 高压旋涡风机 | 功率：2.2KW，电压380V | 24 |  |  |
| 高扬程水泵 | 功率：5.5KW，扬程8米 | 12 |  |  |
| 纳米陶瓷曝气盘 | 1. 曝气孔小、出气均匀细腻、静音无干扰、增强氧气效果 2. PVC+陶瓷 3. 流量：0.5-1.5L/分钟 4. 尺寸：长36cm\*宽9.5cm 5. 出气压力：0.1-0.15MPa | 300 |  |  |
| 管道及配件 | 联塑ppr管道：DN50管300米，DN25管300米；  联塑PVC管道：DN50管600米，DN160管300米；DN110管200米 | 3 |  |  |
| 供氧系统 | 1.6Mpa液氧罐和液氧管道系统，罐体5立方，含管道系统 | 1 |  |  |
| 恒温系统 | 1. 30匹空气能恒温系统，淡水海水通用型； 2. 冷暖恒温、自动温控。 | 2 |  |  |
|  | | | |  |