南宁品正建设咨询有限责任公司

2024年长洲区营养午餐食堂设备采购项目（WZZC2024-J1-050184-NNPZ）

更正公告（一）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：WZZC2024-J1-050184-NNPZ

原公告的采购项目名称：2024年长洲区营养午餐食堂设备采购项目

首次公告日期：2024年10月14日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号4 不锈钢菜盆  1.规格：40cm 2.尺寸：外径40cm，底径23cm 3.高度：13cm 4.食品级304不锈钢材质 | 序号4 不锈钢菜盆  1.规格：36cm  2.尺寸：外径40cm，底径23cm 3.高度：13cm 4.食品级304不锈钢材质 |
| 2 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号7 蔬菜框  1.产品名称:多功能周转筐14号筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 | 序号7 蔬菜框  1.产品名称:多功能周转筐14号筐  2.外径尺寸(mm)：680\*475\*400  3.内径尺寸(mm)：620\*425\*390 |
| 3 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号12 砧板  整木实木菜板，厚度3.5厘米，直径大于等于35厘米。 | 序号12 砧板  整木实木菜板，厚度5厘米，直径大于等于35厘米。 |
| 4 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号15 四层板式货架（消毒间）  1500\*500\*1549（不锈钢201） | 序号15 四层板式货架（消毒间）  1500\*500\*1550（不锈钢201） |
| 5 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号16 学生餐桌  1.304不锈钢8位 2.尺寸：2300\*1520\*680mm，桌面:600mm | 序号16 学生餐桌  1.304不锈钢8位 2.尺寸：200\*60\*75cm，桌面:60cm |
| 6 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号17 6盘智能电热蒸饭柜  规格：680\*5200\*950，预约定时开关机，微电脑控温自动补水配12个盆，电压220V,功率12KW | 序号17 6盘智能电热蒸饭柜  规格：645\*615\*940mm，预约定时开关机，微电脑控温自动补水，电压220V,功率6KW |
| 7 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号18 带锁留样冰箱  1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 5.制冷方式:压缩机制冷 6.温度范围:0~10°C 7.产品尺寸:430\*480\*640mm | 序号18 带锁留样冰箱  1.产品名称:150L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.制冷方式:压缩机制冷 4.温度范围:0~10°C 5.产品尺寸:530\*530\*1200mm |
| 8 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号20 领创不粘底汤粥炉   1. 型号:LC-TZL-80 2.额定电压:380V 3.额定功率:9KW 4.产品规格:60\*80\*113cm  容积:226L  重量:33kg   5.食品级304不锈钢，多档位启动开关火力大小容易控制。  6.包安装、调试。 | 序号20 平底汤粥炉  1.60型  2.额定电压:380V  3.额定功率:12KW  4.产品规格80\*80\*98.5cm  5.容积:170L  6.多档位启动开关火力大小容易控制。 |
| 9 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号21 多功能绞切肉机  1.额定定压：220V/50HZ 2.输入功率：1500w 3.生产能力：200KG/H 4.产品尺寸:320\*320\*460MM 5.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 6.切片入口尺寸:38\*70MM 7.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 8.双离合器，固定插销。 9.不锈钢机身 | 序号21 多功能绞切肉机  1.额定定压：220V/50HZ 2.输入功率：1500w 3.生产能力：200KG/H 4.产品尺寸：550\*420\*750MM 5.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 6.切片入口尺寸:38\*70MM 7.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 8.双离合器，固定插销。 9.不锈钢机身 |
| 10 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号22 电消毒柜  规格：1160\*430\*1680mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 1.内外201#无磁板材，无磁层架； 2.门内外加厚正材201#板； 3.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 4.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 5.工程款翻边拉手设计，全无磁； 6.加粗层架，不锈钢重力脚； 7.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 8.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 9.带推车/不带推车设计。 | 序号22 电消毒柜  规格1160\*480\*1720mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 1.内外201#无磁板材，无磁层架； 2.门内外加厚正材201#板； 3.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 4.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 5.工程款翻边拉手设计，全无磁； 6.加粗层架，不锈钢重力脚； 7.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 8.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 9.带推车/不带推车设计。 |
| 11 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号23 12盘电蒸饭机(配12个盆）  1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大12盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 序号23 12盘电蒸饭机(配12个盆）  1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大12盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：645\*615\*1450cm |
| 12 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号24 70cm单头电磁大锅灶  规格：1100\*1200\*(800+400)mm  功率：15kw 电压380V 锅直径：700mm 配700mm大锅、锅盖 | 序号24 70cm单头电磁大锅灶  规格1000\*1200\*(800+400)mm  功率：15kw 电压380V 锅直径：700mm 配700mm大锅、锅盖 |
| 13 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号25 24盘电蒸饭机  1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 序号25 24盘电蒸饭机  1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸1425\*615\*1450cm |
| 14 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号28 食堂25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅和盖）   1. 型号：MDC-DCA5-DC900H 2.锅径: 1100\*1200\*800+350MM 900MM 3.容量:105L 4.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 5.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm 锅深:270MM   6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。   1. 全面防水抗污设计。   10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 序号28 食堂25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅和盖）  1.规格:1100\*1200\*800+400MM  2.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM  3.电压/功率:  380V/25KW  4.锅径：900mm 锅深:270MM  5.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  6.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  7.全面防水抗污设计。  8.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 |
| 15 | 第三章 采购需求 二、采购内容一览表 | 序号29 不锈钢商用切丁、切片、切丝机  材质：不锈钢，功率：200W，规格：21\*19.5\*26.5cm,功能：果蔬切片切丁切丝 | 序号29 不锈钢商用切丁、切片、切丝机  材质：不锈钢，功率：200W，规格：23\*28\*36cm,功能：果蔬切片切丁切丝 |
| 16 | 竞争性谈判公告 | **四、响应文件提交**  截止时间：2024年10月18日15:00（北京时间） | **四、响应文件提交**    截止时间：2024年10月23日09:30（北京时间） |
| 17 | 竞争性谈判公告 | **五、响应文件开启**    开启时间：2024年10月18日 15:00（北京时间） | **五、响应文件开启**    开启时间：2024年10月23日 09:30（北京时间） |

更正日期：2024年10月16日

1. 其他补充事宜

本次公告于2024年 10 月 16 日在（1）中国政府采购网（2）广西壮族自治区政府采购网（3）梧州市政府采购网发布。

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州市长洲区教育局

地 址：梧州市长洲区祥湖南路红岭小学

项目联系人：陈老师

项目联系方式：0774-3823882

2.采购代理机构信息

名    称：南宁品正建设咨询有限责任公司

地    址：梧州市新兴二路119号西堤新苑5号楼地层

项目联系人：何岷洁

项目联系方式：0774-3894488