城中区市政桥梁、遮阳棚、下穿通道

清洗项目需求

1、市政结构设施分为跨江大桥、机动车下穿通道、以及遮阳棚，以机械化清洗为主，不适合使用机械清洗的应以人工清洗为主。

2、市政桥梁、遮阳棚、地下通道设施清洗频率全年不少于12次。（含机动突击检查4次/年，突击任务业主需提前24小时以书面形式通知承包商后进行指定区域及路段的清洗保洁工作）。

3、必须确保承包范围内清洗保洁的全部工作，应达到清洗后内外侧（墩面）干净整洁、无浮土、无污渍等，市政设施呈现本色，并能积极配合、服从采购人和采购监督管理部门的检查、监督。

4、作业完成后，及时清除残留在市政设施上及地面的脏水、杂物。

5、作业人员须穿戴反光标志的工作服和佩带胸卡上岗，胸卡须注明姓名、编号，作业人员按照指定区域及路段的清洗保洁，严禁擅自脱岗离岗，确保安全作业。

6、在重大节日、主要活动期间及采购人有重大工作任务或突击性任务时，并且不在本次项目约定清洗服务工作的，承包商必须及时配合采购人提出的临时性要求，服务费按实际完成工作量结算。

柳州市城中区综合行政执法局

2025年3月28日