防拆式智能手表终端采购需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **计量单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | 防拆式智能手表终端 | 1.通讯方式：4G全网通； 2.定位方式：北斗、WIFI+LBS、LBS；  3.心率检测：支持； 4.表带：防拆表带； 5.按键：上下方向键； 6.充电方式：磁吸接口；  7.电池：≥800mAh；  8.储存温度：-20℃~45℃；  9.工作温度：充电：0℃~45℃，放电：-10℃~50℃；  10.工作湿度:10%～85%RH，不凝结；  11.存储湿度:10%～85%RH，不凝结； 12.尺寸：≥1.3寸彩色屏(屏幕)；  13.定位频率：≥3分钟(根据配置可调)； 14.防水等级：IP68；  15.保修期：1年 | 台 | 300 |  |
| **2** | 物联网流量卡 | 1. 物联网流量300M/月； 2. 服务期限3年 | 张 | 300 |  |
| **3** | 短信服务 | 1.非羁押措施适用智能监管平台登录验证码短信提醒；  2.防拆式智能手表终端拆卸、低电量短信提醒；  3.佩戴防拆式智能手表终端人员超出活动围栏短信提醒；  4.短信数量：10000条/年 | 年 | 3 |  |
| **4** | 非羁押措施适用智能监管平台维护升级 | 一、对原有非羁押措施适用智能监管平台维护升级内容包括：  1.实现防拆式智能手表终端数据与平台对接；  2.实现防拆式智能手表终端进出库管理，确保平台记录防拆式智能手表终端签收单位的信息；  3.实现物联网流量卡续费管理功能，确保平台能实时、准确显示物联网流量卡的状态；  4.实现防拆式智能手表终端使用记录查询，记录包括防拆式智能手表终端使用人员信息、办案单位信息(公安局、检察院、司法局等)、防拆式智能手表终端使用起止时间；  二、非羁押措施适用智能监管平台维护期限：1年 | 套 | 1 |  |