**附件1：设备参数**

1. **技术参数**

| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干眼熏蒸治疗仪 | 1、用于眼科干眼症治疗，药物溶液通过超声振动形成微米雾滴，使其悬浮于气体中形成气雾剂，从而直接、持续、 全面的将药滴作用于患者眼球角结膜的一种治疗干眼的方法。（该设备注册证有明确干眼症治疗适用范围）2、恒温熏蒸治疗仪同时具有恒温中西药冷熏、恒温中西药热熏。(a)恒温热熏温度调节范围为40℃～44℃，误差±1℃(b)恒温冷熏温度调节范围为7℃～15℃，误差±1℃3、要求中文操作显示屏幕，操作简便，方便医护使用。4、设备须有温度监测功能，屏幕分别有设置温度和实际出雾温度显示，治疗过程中屏幕能实时查看出雾温度。5、设备须有安全装置，当治疗仪喷雾口温度超过45℃或低于6℃时，治疗仪会有安全保护，有提示声音。 | 1 | 台 |