**附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7、高中音乐教学仪器** | | | | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **技术参数或性能配置要求** | **备注** |
| 1 | 教学钢琴 | 4 | 台 | 24630 | 98520 | 尺寸不小于：1210\*1500\*610mm，含配套琴凳。 【马克】翻砂铸造技术，蝶形铁骨工艺，一次成型。 【音板】云杉实木复合精制音板不易开裂。 【琴弦】琴弦。 【榔头】羊毛毡红木榔头。 【琴键】复合实木白键。 【油漆】无氧无污染天然酵化镜面漆。 【缓降】缓降器。 【踏板】高级镀铬踏板。 【击弦机】击弦机。 【联动杆】高级防锈合金联动装置。 |  |
| 2 | 教室音响 | 6 | 套 | 1935 | 11610 | 1.U段无线麦克风多功能有源音箱，实现多媒体教学本地扩声； 2.内置U段无线麦克风接收模块，标配U段无线手持麦克风； 3.带一路定压广播输入接口，当有定压信号输入时可直接输出； 4.1路立体声输入，1路话筒输入，内置话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调； 技术参数： 额定功率：25W； 额定阻抗：8Ω； 接收频率：Sub 1GHz； 接收灵敏度：82dB； 工作温度：-20~75度； 频率响应：55Hz-18kHz； 驱动器:4.5"全频×1+2.5"×1高音； 接口：1路广播输入（音频输入0.35-1.5V），1路立体声RCA，1路话筒接口； 灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB； 最大声压级：78dB； 尺寸：180\*180\*290mm 重量：2.85Kg | 多功能有源音箱 |
| 3 | 五线谱黑板 | 4 | 块 | 1800 | 7200 | 两快黑板：一块2米\*1米，一块2米\*1.米五线普 | 五线谱黑板 |
| 4 | 节拍器 | 4 | 个 | 385 | 1540 | 材料：注塑外壳  机芯：赛钢+金属 速度：40~208拍/分 节奏类型：0、2、3、4、6  尺寸：约200\*95\*110MM 特点：机械节能、操作简单、声音清脆凳 | 音乐教学节拍器 |
| 5 | 独立桌 | 20 | 张 | 2570 | 51400 | 1.规格：桌子1350\*600\*750mm  2.材质：生态板 | 书法专用（生态板） |
| 6 | 垫布 | 30 | 张 | 280 | 8400 | 1.4米\*0.9米 | 书法专用垫布 |
| 7 | 毛毡墙 | 2 | 张 | 865 | 1730 | 7米\*1.5米 | 磁性书法毛毡墙 |
| 8 | 立柜 | 8 | 个 | 1850 | 14800 | 2米\*1米\*0.5米 | 木质（生态板） |
| 9 | 讲台 | 4 | 个 | 1200 | 4800 | 1.2米0.9米\*0.6米 | 木质 |
| 总价 | | | | | 200000.00 | | |