救护车采购技术参数

数量：2辆 总预算价:66.56万元 (33.28万元/辆)

车辆基础参数:

1. 整车必须是客运底盘原装车身，不允许切割，保障车身稳定性及安全性
2. 排气量mL：大于等于2.0
3. 驱动方式：后驱式
4. 发动机：直列四缸，增压中冷、高压共轨
5. 燃油种类：汽油
6. 排放标准：国VI

整车标准配置:

1. 中控锁，遥控钥匙
2. 驾驶员安全气囊, 司机椅六向调节，副驾驶双人座椅，驾驶员安全带未系提醒
3. ABS+EBD
4. 液压助力转向，前后盘式制动
5. 自动雨刮
6. 定速巡航
7. 医疗舱右侧拉门玻璃带推拉窗

警灯警报系统:

1. 驾驶室安装警报、警灯控制按扭
2. 车顶前部安装整体式异型警灯，左右各3块（总计6块）独立灯罩，内含LED发光源，中间贴放急救标识
3. 车辆尾部两个与高位制动灯平齐的流线型异型警灯
4. 左右两侧各2个LED爆闪灯（1蓝1白）

中央电源分配系统:

1. 医疗舱总电源开关，集成在车辆点火开关上，点火开关ON档，医疗舱通电，点火开关OFF档，医疗舱断电；
2. 智能充电控制装置：确保主电瓶的正常充电；发电机过载保护系统，延长发电机寿命；辅助电瓶独立工作，避免消耗主电瓶电能；
3. 救护车三重电源管理装置：静态电流测试平均值不超过7.1ma，有效节约电池能源，多重保护功能，设有交流和直流输入高低压保护、过载保护、温度保护、输出短路等

车内电源系统:

1. 医疗舱电器集中控制面板：可控制医疗舱内电器，换气扇，空调等
2. 交流220V电源插座几套，几个USB插口；直流12V插座几套

医疗舱内饰:

1. 医疗舱内饰采用全吸塑ABS材质内饰，材料为PMMA+ASA+ABS三层符合。气味要求：湿态（23℃）下气味等级，干态（80℃）下气味等级；）

空调及照明系统:

1. 医疗舱装有原厂独立空调及独立暖风
2. 镶嵌式紫外线延时消毒灯
3. 医疗舱顶部嵌入式长条LED灯几个，上方嵌入式射灯几个（其中一个为中门控制，几个射灯可调节角度），所有照明系统亮度几档可调

医疗舱内装置:

1. 医疗器械柜及整体吊柜均由全吸塑ABS材质内饰一次成型，医疗舱左侧整体式器械柜，医疗舱左上方为整体吊柜，且前后贯穿式不低于4个储物格
2. 板材甲醛释放量要求：检测结果满足《GB-18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛排放限量》中板材甲醛释放量要求
3. 医疗舱左后侧安装中央供氧系统：10升氧气瓶几个，德标氧气终端几个，刻度式流量湿化瓶几个、呼吸机接口几个
4. 车顶安装双向全环绕型安全扶手，长排座椅尾部安装全方位安全扶手
5. 配置自动上车担架1副
6. 配置铲式担架1副
7. 医疗舱尾部后保险杠，后保防擦条（不锈钢）
8. 医疗舱配置垃圾桶1个
9. 灭火器及支撑架2个，前后舱各1个
10. 车辆外观：救护车标识，字样按采购单位要求制作