来宾市忻城生态环境局执法机构能力提升执法装备（标配）+（选配）项目采购方案

来宾市忻城生态环境局出于工作需要，拟对来宾市忻城生态环境局执法机构能力提升执法装备（标配）+（选配）项目进行采购，兹向社会邀请符合条件的供应商参与投标。

一、项目基本情况

1、项目名称：来宾市忻城生态环境局执法机构能力提升执法装备（标配）+（选配）。

2、服务内容：提供符合技术参数要求的执法装备（详细见技术需求条款）。

3、项目预算：预算核定控制价11万元整。

二、报名人资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）三年内未受工商税务以及相关部门处罚的。

（三）供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

三、报名文件提交

1、提交方式：项目报价单等材料加盖公章，装入密封文件袋并加盖骑缝章后邮寄至我局。

2、地点：来宾市忻城生态环境局执法股办公室。

3、报名截止时间：2025年8月 日18：00(以邮戳邮寄日期为准)。

4、报名需要的资料包括资格要求的全部资料，报名的资料均需加盖公章，纸制版材料可现场送达或邮寄送达。

四、采购单位联系方式

采购单位：来宾市忻城生态环境局

地址：来宾市忻城生态环境局执法股办公室

联系人：黄股长

电话：5511210

五、技术需求条款

技术需求部分所列出的所有技术参数为最低要求，供应商所投的产品性能应当优于或等于以下技术参数要求，所投产品性能低于技术参数要求的视为未实质性响应采购需求，为无效响应。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| 1 | 笔记本电脑 | 2 | 台 | 需提供参数确认函并加盖供应商公章1、处理器：Intel i7-13代及以上2、内存：≥16GB DDR4 3200MHz，内存插槽≥2个，最大支持32GB DDR4 3200MHz3.显卡：独立显卡4、硬盘：≥1TB PCIe NVMe 固态硬盘，M.2插槽≥2个；5、接口：2\*USB3.2 Gen1，2\*Typc-C（其中1个兼容雷电），1\*HDMI，1\*MicroSD，1个RJ45，1×耳麦combo接口6、无线网卡：支持802.11 ax无线网卡 + 蓝牙5.27、显示器：16英寸、2.5K(2560 x 1600) IPS 100%sRGB；8、摄像头：1080P全高清摄像头（带物理遮挡板）9、电池：≥56Whr电池，标配Typc-C适配器；10、规格：重量≤2.5Kg，厚度≤20mm；11、外壳材质：至少A/D面采用合金金属；12、操作系统：预装正版Windows 11操作系统； |
| 2 | 现场执法记录仪 | 12 | 台 | 1、镜头：前后双镜头配置，前置镜头采用110°水平视场角广角镜头，后置双向视频通话镜头。2、显示屏：≥2.4寸触摸液晶显示屏，显示屏全场白和全场黑测试信号亮度值的比应≥1500:1。3、拍照分辨率：≥10672×6003、9248×5202、8648×4778，8000×4500多档可选，且分辨力均≥1300线。4、摄像分辨率：摄像分辨率应满足3840×2176、2560×1440，且在此分辨率下视频的分辨力应分别≥1300线、≥1000线。5、工单/案件号功能：可通过扫描方式完成设备与工单号/按键号的绑定，并能接收后端下发的工单/案件号，并将工单/案件号对视频文件进行命名，以水印防篡改形式关联到录像文件名称中。6、双码流功能：具有双码流功能，支持本机4K、2K、1080P、720P四种分辨率与网传1080P、720P两种分辨率进行任意两种配置组合，应用于本地录像和实时图传。7、存储介质：≥2G RAM+64G ROM。8、回放功能：设备本机可回放视频、音频和图片文件，回放支持1-128倍快进、快退浏览。9、电源：采用内置可更换电池供电，双电、专用充电底座可同时给主机和备用电池充电。10、充电方式：外接适配器，标配 5V 2A。11、充电时间：快充≤2小时；12、连续摄像时间：在1920×1080、30帧/S情况下可连续摄录23小时。13、辅助光源：红外灯＋白光灯+红蓝爆闪灯。14、红外切换：智能感光手自一体红外系统，另具备单独红外控制开关。15、拾音器：单声道咪头。16、操作提示及状态指示。16.1．红色灯常亮：充电状态；熄灭：充电完成；16.2．绿色灯常亮：开机状态；16.3．黄色灯闪烁：录音状态；16.4．红色灯闪烁：摄像状态；16.5．语音提示；17、防护等级：≥IP68(1米2小时）。18、防摔（自由跌落）：水泥地跌落高度2000mm，任意6个面各一次不影响产品性能。19、外形尺寸：≤92x60x30(mm)。20、重量：≤186g（含背夹）。21、支持外接摄像头功能，GPS定位功能，WIFI功能，4G传输功能，可接入移动、联通、电信4GSIM卡实现无线传输功能。开启无线传输功能后远程接收端的视频性能应满足1080P高清分辨率要求。24、数据安全性：警员编号、时间日期水印标注，资料不可篡改；机身加密数据不能随意删除，需通过上位机软件进行数字鉴权，确保资料安全及公正。1、对接信息需求1.1、静态信息：执法记录仪设备信息、设备号、开关机时间。1.2、实时信息：实时经纬度信息、视频传输信息、音频传输信息、执法仪在线状态、视频流地址。2、对接方式：API 接口、中间库、websocket。3、功能要求须支持北斗应用，基于web 端的执法人员定位、实时的音视频信息的传输和展示，并实现视频语音通话。4、应用场景指挥调度，执法调度。 |
| 3 | 大疆无人机DJI Matrice 4T 无忧旗舰版套装及其他配件 | 1 | 台 | 1.标配：飞行器\*1，DJI Matrice 4 系列电池\*1，遥控器\*1，DJI 100W 桌面充电器\*1，DJI Matrice 4 系列充电管家\*1，microSD 卡（64G）\*1，DJI Matrice 4 云台保护罩\*1，DJI 增强图传模块撬棒\*1，DJI Matrice 4 系列桨叶\*3，100W 充电器 AC 线\*1，USB-C 至 USB-C 数据线\*1，USB-A 至 USB-C 数据线\*1，DJI Matrice 4 系列安全箱\*1，DJI Matrice 4 系列安全箱单肩带\*1。2.可以将DJI 设备接入4G网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能。该模块为您提供高速稳定的联网服务，支持全球大部分的4G频段。增强图传：在原有图传的基础上，与4G网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助4G网络操控无人机，降低断开连接的几率。3.扩展99瓦高容量电池3块，循环次数≥200次，遥控器电池1件。4.单北斗定位系统。 |
| 4 | 执法代步工具 | 2 | 辆 | 续航能力1.电池：搭载72V 32Ah铅酸电池，续航约100公里，支持SOC精准电量显示，误差≤5%；2.充电：搭载安盾智能温控计时充电器，自动检测温度并断电保护功能。其他配置1.操控：标配TCS防侧滑、HDC陡坡缓降、HHC坡道驻车、双碟刹系统；2.轮胎：具备抓地力强等功能3.安全：配备电子鞍座锁、边撑感应，实现抬边撑自动启动、落边撑自动锁车；4.座垫：三防鞍座，具备防水、防滑、防热功能；5.支持USB充电接口。‌ |

六、其他条件要求：

（一）为非外资独资或外资控股企业

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）选取方法：由来宾市忻城生态环境局对评价单位对报价名单进行询价议价，并提交班子会确定来宾市忻城生态环境局执法机构能力提升执法装备（标配）+（选配）项目采购服务单位。特向社会公开询价，如有提供服务意向，请按相关要求给出合理报价（含税）。