**竞争性谈判采购文件**

项目名称:钦州市外国语学校新校区学生饭堂设备

项目编号:QZZC2025-J1-990146-QZSZ

钦州市政府采购中心

2025年6月

**目 录**

[第一章 竞争性谈判公告 3](#_Toc92355023)

[第二章 项目需求 7](#_Toc92355024)

[第三章 供应商须知 35](#_Toc92355025)

[第四章 评定标准及推荐原则 47](#_Toc92355026)

[第五章 合同文本 49](#_Toc92355027)

[第六章 响应文件格式 65](#_Toc92355028)

# 第一章 竞争性谈判公告

**钦州市政府采购中心关于钦州市外国语学校新校区学生饭堂设备(QZZC2025-J1-990146-QZSZ)的竞争性谈判公告**

项目概况

钦州市外国语学校新校区学生饭堂设备项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（[https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年06月](https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2025%E5%B9%B406%E6%9C%88)24日09:30（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：QZZC2025-J1-990146-QZSZ

项目名称：钦州市外国语学校新校区学生饭堂设备

预算总金额(元)：1,800,000.00

采购需求：

标项名称：钦州市外国语学校新校区学生饭堂设备

数量：1批

预算金额(元)：1,800,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：厨房更衣间设备，存放仓库设备，食物加工区设备，烹饪间设备，蒸饭间设备，备餐间设备，洗碗间设备，餐具回收间设备，消毒间设备，排烟系统等设备，详见采购文件。

最高限价(如有)：无

合同履行期限：自合同签订之日起开工，20个日历日内完成供货及安装调试。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取采购文件**

时间：2025年06月16日至2025年06月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取采购文件（进入“项目采购”应用选择项目，获取采购文件）

售价(元)：0

**四、****响应文件提交**

截止时间：2025年06月24日09:30（北京时间）

地点(网址）：政采云远程开标大厅(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)

**五、响应文件开启**

开启时间：2025年06月24日09:30（北京时间）

地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.本项目需落实的政府采购政策**：**

(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)

(2)《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采〔2024〕55 号)

(3)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)

(4)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)

(5)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

(6)财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

2.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，供应商应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：[政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购](https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing&channel=dt))，及时完成CA申领和绑定(操作指南：[政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理](https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=795&topicId=4081)；CA证书申领路径：[政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领](https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=beijing&manualId=795&topicId=4083))。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成谈判失败等后果由供应商承担。

(1)依法获取采购文件：供应商须在获取采购文件时间内登录[政府采购云平台](https://www.zcygov.cn/)申请下载采购文件才视作依法获取采购文件。

(2)供应商应通过广西政府采购云平台客户端制作响应文件，供应商自行前往下载安装（[客户端下载](https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/guangxi/GuangXiSetup.exe)）。

(3)供应商须按照采购文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密响应文件，响应文件提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部响应文件，各供应商须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的响应文件进行解密，参与本项目的全部供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为供应商放弃参与本项目。

(4)供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注评审谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)供应商参与谈判过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。

3.查询媒体：中国政府采购网、[广西政府采购网](http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。

4.钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄谦 联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(评审、谈判、成交及合同管理)

联系人：陈启梅、陈侃 联系方式：0777-2886006

**八、对本次采购项目提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：钦州市外国语学校

地址：钦州市钦北区育才路9号

项目联系人：归郁林

联系方式：0777-2822382

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号

项目联系人：黄谦、陈启梅、陈侃

项目联系方式：0777-2886022、2886006

# 第二章 项目需求

**项目需求**

一、采购预算：壹佰捌拾万元整(￥1,800,000.00)

二、项目需求：

说明：

1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。

2.供应商必须自行为其产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目谈判过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受供应商提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.谈判文件中可能实质性变动的内容：采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款。

5.标注★号的技术参数为关键性技术指标。

6.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业(制造业)。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **标的名称** | **技术参数及其性能（规格）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 不锈钢更衣柜 | 规格：约1200x400x1800mm1. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
2. 面板采用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
3. 层板、门板采1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
4. 钢制防盗锁具不锈钢拉手，每扇门设计透气孔及配备两把钥匙。
 | 4 | 个 |
| 2 | 挂墙双星洗手池 | 1. 规格：约800\*450\*250/150mm；
2. ★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM。
 | 1 | 个 |
| 3 | 大号平板车 | 规格约900\*600\*800mm1. ★车身采用SUS304#1.2mm厚不锈钢材质；
2. 四轮均为万向车轮，其中两个带刹车；
3. 拉手为￠32\*1.0mm304#不锈钢管制作；
4. 整体框架38\*38\*1.0mm201#方通加强。
 | 2 | 台 |
| 4 | 米面架 | 1、规格：约1200\*600\*150mm2、★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.0MM立柱1.0mm钢板定制，打孔可调节层板位置。 | 5 | 个 |
| 5 | 四层平板货架 | 规格：约1500\*500\*1550mm1. ★层板采用1.2mm厚拉丝贴塑304#不锈钢板制作立柱采用38\*38\*1.2mm拉丝不锈钢方管；
2. 加强筋采用1.0mm厚不锈钢冲孔板螺丝钉加固，配4个可调节钢子弹脚。
 | 6 | 个 |
| 6 | 四层平板货架 | 规格：约1200\*500\*1550mm1. ★层板采用1.2mm厚拉丝贴塑304#不锈钢板制作立柱采用38\*38\*1.2mm拉丝不锈钢方管；
2. 加强筋采用1.2mm厚不锈钢冲孔板螺丝钉加固，配4个可调节钢子弹脚。
 | 1 | 个 |
| 7 | 四层平板货架 | 规格：1800\*500\*1550mm1. ★层板采用1.2mm厚拉丝贴塑304#不锈钢板制作立柱采用38\*38\*1.2mm拉丝不锈钢方管；
2. 加强筋采用1.2mm厚不锈钢冲孔板螺丝钉加固，配4个可调节钢子弹脚。
 | 4 | 个 |
| 8 | 紫外线杀菌灯 | 功率：不小于40W | 5 | 台 |
| 9 | 商用冷柜（风冷双机双温） | 1、尺寸（长\*宽\*高）：≥1200\*700\*1950（mm）；冷藏室温度：+10℃～-1℃；冷冻室温度：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥660W；门数：四门或者双门；2、门板、侧板、内板食品级201材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；3、在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好；1. 产品符合（包括但不限于）GB/T 2423.3-2016环境试验　第2部分：试验方法　试验Cab：恒定湿热试验等技术标准；
2. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度；
3. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（即检验检测合格），GB/T 17626.4-2018电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；
4. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验；
5. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（即检验检测合格），GB/T 17626.11-2023电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（即检验检测合格），GB/T 17626.12-2023 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验；
6. ★蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃)标准下，总能量消耗：≤2.95kwh/24h，能效等级1级；
7. 产品需要通过国家强制性认证。
 | 5 | 台 |
| 10 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 3 | 台 |
| 11 | 双层工作台 | 1.规格;1500\*800\*800mm；2.★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM通脚用Φ51mm不锈钢管及可调高度子弹脚。 | 1 | 张 |
| 12 | 磅秤 | 称重范围：150kg-300kg；分度值：20g/50g；液晶显示，室内外通用。可计数、计价、计重等。防水防腐蚀，可折叠存放。充电时间约1~2小时。 | 1 | 台 |
| 13 | 大号平板车 | 规格：约900\*600\*800mm1. ★车身采用SUS304#1.2mm厚不锈钢材质；
2. 四轮均为万向车轮，其中两个带刹车；
3. 拉手为￠32\*1.0mm304#不锈钢管制作；
4. 整体框架38\*38\*1.0mm304#方通加强。
 | 2 | 台 |
| 14 | 四层格栅货架 | 规格：约1500\*500\*1500mm1. ★整体采用框架式结构；立柱采用38\*38mm\*1.2mm的优质304#不锈钢拉丝方管；
2. 框架采用38\*25mm\*1.2mm优质304#不锈钢拉丝方管，层架间隔条采用20\*15\*1.0mm优质304#不锈钢拉丝方管；
3. 脚采用38\*38mm304#1.2mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。
 | 2 | 个 |
| 15 | 大单星水池 | 规格：约1200\*700\*950mm1. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
2. 台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜板一体拉伸成型，洗盆落水口配备带过滤网的下水器；
3. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 6 | 个 |
| 16 | 不锈钢切配台 | 规格;约1800\*800\*800mm1. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
2. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
3. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
4. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 4 | 张 |
| 17 | 四层格栅货架 | 规格：约1500x500x1500mm1. ★整体采用框架式结构；立柱采用38\*38mm\*1.2mm的优质304#不锈钢拉丝方管；
2. 框架采用38\*25mm\*1.2mm优质304#不锈钢拉丝方管；层架间隔条采用20\*15\*1.0mm优质304#不锈钢拉丝方管；
3. 脚采用38\*38mm304#1.0mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。
 | 2 | 个 |
| 18 | 绞切两用机 | 规格：约58×45×70CM1. 标配电压：220V；
2. 功率：2.2KW；
3. 绞肉量：120kg/h；
4. ★机身材质采用304#不锈钢材质制作。
 | 1 | 台 |
| 19 | 刀具保洁柜 | 规格：约1200\*620\*1790mm1. 柜体采用优质不锈钢材质制作；
2. 容量：约970L；
3. 功率：约930W。
 | 1 | 台 |
| 20 | 开水器带底座 | 1. 自动补水系统；
2. 电压：380V；
3. 功率：9KW；
4. 容量（L）：约50；
5. 采用延时进水阀，球杆向下,垂直才启动阀保险块补水,避免打水时即时生水进入混合；聚氨脂发泡保温，隔离热向外传，减少频频启动节能；紫铜发热管，更加经久耐用；
6. 高频焊接不锈钢件水座焊接减少接驳钢件而释放铅的元素，更安全；
7. 304#不锈钢内箱，更耐用，符合食品卫生要求。
 | 1 | 台 |
| 21 | 洗地龙头 | 1. 规格：10米，圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能；
2. 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米；
3. 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；
4. 进水接口，201不锈钢G1/2外螺纹。
 | 1 | 台 |
| 22 | 垃圾桶 | 约φ500采用环保PP材质制作，韧性加强,结实耐用。 | 2 | 个 |
| 23 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 6 | 台 |
| 24 | 鸡蛋清洗机 | 外形尺寸约110\*56\*36CM1. 产量：一次可洗约12枚；
2. 额定功率：0.75KW；
3. 产品重量:0.75km。
 | 1 | 台 |
| 25 | 大单星水池 | 规格约1200\*700\*950mm1. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
2. 台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜板一体拉伸成型，洗盆落水口配备带过滤网的下水器；
3. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 6 | 个 |
| 26 | 不锈钢切配台 | 规格：约1800\*800\*800mm；1. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
2. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
3. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
4. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 4 | 张 |
| 27 | 四层格栅货架 | 规格：约1500x500x1500mm1. ★整体采用框架式结构；立柱采用38\*38mm\*1.2mm的优质304#不锈钢拉丝方管；
2. 框架采用38\*25mm\*1.2mm优质304#不锈钢拉丝方管；层架间隔条采用20\*15\*1.0mm优质304#不锈钢拉丝方管；
3. 脚采用38\*38mm304#1.2mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。
 | 2 | 个 |
| 28 | 刀具保洁柜 | 规格：约1200\*620\*1790mm1. 柜体采用优质不锈钢材质制作；
2. 容量：约970L；
3. 功率：约930W。
 | 1 | 台 |
| 29 | 洗地龙头 | 1. 规格：10米，圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能；
2. 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米；
3. 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；
4. 进水接口，201不锈钢G1/2外螺纹。
 | 1 | 台 |
| 30 | 垃圾桶 | 约φ500采用环保PP材质制作，韧性加强,结实耐用。 | 2 | 个 |
| 31 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 5 | 台 |
| 32 | 单星带板杀鱼池 | 1. 规格约1500\*700\*950mm
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 星盆板采用1.2mm不锈钢板；
4. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 3 | 个 |
| 33 | 不锈钢切配台 | 1. 规格：约1800\*800\*800mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；5.工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 2 | 张 |
| 34 | 四层格栅货架 | 1. 规格：1500x500x1500mm；
2. ★整体采用框架式结构；立柱采用38\*38mm\*1.2mm的优质304#不锈钢拉丝方管；
3. 框架采用38\*25mm\*1.2mm优质304#不锈钢拉丝方管；层架间隔条采用20\*15\*1.0mm优质304#不锈钢拉丝方管；
4. 脚采用38\*38mm304#1.2mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。
 | 1 | 个 |
| 35 | 单门刀具保洁柜 | 1. 规格：640\*620\*1790；
2. 体采用优质不锈钢材质制作；
3. 容量：约450L；
4. 功率：约630W。
 | 1 | 台 |
| 36 | 洗地龙头 | 1. 规格：10米，圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能；
2. 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米；
3. 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；
4. 进水接口，201不锈钢G1/2外螺纹。
 | 1 | 台 |
| 37 | 垃圾桶 | 约φ500采用环保PP材质制作，韧性加强,结实耐用。 | 1 | 个 |
| 38 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 6 | 台 |
| 39 | 无水工作台 | 1. 规格约1200x1200x800mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨；
3. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.0mm不锈钢管；
5. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 3 | 张 |
| 40 | 四层格栅货架 | 1. 规格：约1500x500x1500mm；
2. ★整体采用框架式结构；立柱采用38\*38mm\*1.2mm的优质304#不锈钢拉丝方管；
3. 框架采用38\*25mm\*1.2mm优质304#不锈钢拉丝方管；层架间隔条采用20\*15\*1.0mm优质304#不锈钢拉丝方管；
4. 脚采用38\*38mm304#1.2mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。
 | 4 | 个 |
| 41 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 4 | 台 |
| 42 | 电磁双头大锅炉 | 1. 尺寸：约2000×1100×(800+450)mm；
2. 功率：20KW\*2/380V；
3. 材质：炉面厚度1.2mm,侧板1.0mm；使用磁控开关，火力均匀控制；挡位对应精准数字功率调节；
4. 模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳；
5. 设备散热采用变频、防水风机、降低耗能；
6. 采用190\*130mm明火仿真屏幕，功能信息清楚明了；
7. 智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,使用省心；前板防误动作、急停开关设置，使用更安全；
8. 明火仿真屏，带有屏显炒锅加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控。
 | 4 | 台 |
| 43 | 燃气双头大炒炉 | 1. 规格：约2000\*1100\*800+350mm；
2. 选用201优质不锈钢板材制作；
3. 炉面板用1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
4. 炉背板、侧板用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
5. 炉通脚用φ50mm钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚；
6. 功率：550W/220V、带电子点火及熄火保护。
 | 2 | 台 |
| 44 | 炉拼台 | 1. 尺寸约400\*1100\*800+350mm；
2. 201#优质不锈钢板材制作；
3. 台面板采用1.2mm不锈钢板；
4. 装饰面板1.0mm不锈钢板；
5. 台脚通φ50mmx1.0mm不锈钢钢管及调节脚。
 | 6 | 张 |
| 45 | 电磁双头矮汤炉 | 1. 外壳尺寸：约1400(宽)\*800(深)\*mm(530+720)；
2. 功率：2\*15KW/380V2、优质201#不锈钢，面板1.2mm厚、炉身、炉背板1.2mm不锈钢，炉脚可自动调整。尽显高档豪华；
3. 磁控开关，数码显示器；
4. 锅具各维度的立体空间加热，实现了加热的最大化；
5. 锅具防干烧、线盘高温保护、超湿保护更灵敏；
6. 流线型线圈盘散热风道，散热更充分，机器寿命更长；
7. 全密封灌胶显示盒设计，双重防水防油烟，显示更加可观耐用；
8. 智能故障代码显示，维修更加快捷；
9. 高标准漏电处理加特有防静电设计，漏电静电安全无忧；
10. 锅具、背板可拆卸设计，便于维护更换和运输安装；
11. 具有三防设计：防水、防油、防虫功能；
12. 八档火力控制，波段开关，火候精确控制；
13. 空烧防止：使用中若持续二个小时内未有按键操作，自动关机防止事故；
14. 防干烧保护、提锅保护。
 | 3 | 台 |
| 46 | 双通工作台 | 1. 规格：约1800\*800\*800mm；
2. ★柜身板选用304#1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用304#1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 层板设计操作更为方便；
4. 柜的趟门选用悬挂式，两侧各两扇；
5. 支撑脚管选用304#Ф51mm\*1.2mm不锈钢焊管，折弯焊接处做打磨拉丝处理；
6. 门吊轨式安装，补强撑304#1.0～1.2mm厚不锈钢制作。
 | 6 | 张 |
| 47 | 四层平板货架 | 1. 规格：1500\*500\*1550mm；
2. ★层板采用1.2mm厚拉丝贴塑304#不锈钢板制作立柱采用38\*38\*1.2mm拉丝不锈钢方管；
3. 加强筋采用1.2mm厚不锈钢冲孔板螺丝钉加固，配4个可调节钢子弹脚。
 | 8 | 个 |
| 48 | 不锈钢切配台 | 1. 规格：约1800\*800\*800mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. ★工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
5. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 8 | 张 |
| 49 | 商用冷柜（风冷冷藏柜） | 1. 尺寸（长\*宽\*高）：≥1200\*700\*1950（mm）；温度：+10℃~-1℃；电源：220V/50Hz，功率：≥250W；门数：四门或者双门；
2. 门板、侧板、内板食品级201材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；
3. 在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好；
4. 产品符合（包括但不限于）GB/T 2423.3-2016环境试验　第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验等技术标准；
5. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.6-2017电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度；
6. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（即检验检测合格），GB/T 17626.4-2018电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；
7. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.5-2019电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验；
8. 产品符合（包括但不限于）GB/T 17626.3-2023 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（即检验检测合格），GB/T 17626.11-2023电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（即检验检测合格），GB/T 17626.12-2023 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验；
9. ★蒸发器类型：风冷；净容积：≥860L；冷柜间室温度等级不低于H2级（+10℃~-1℃)标准下，总能量消耗：≤2.95kwh/24h，能效等级1级。
 | 1 | 台 |
| 50 | 洗地龙头 | 1. 规格：10米，圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能；
2. 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米；
3. 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；
4. 进水接口，201不锈钢G1/2外螺纹。
 | 1 | 台 |
| 51 | 手推送三层餐车 | 1. 规格：约900\*600\*800mm；
2. ★车身采用SUS304#1.2mm厚不锈钢材质；
3. 四轮均为万向车轮，其中两个带刹车；
4. 拉手为￠32\*1.2mm304#不锈钢管制作；
5. 整体框架38\*38\*1.2mm304#方通加强。
 | 4 | 台 |
| 52 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 35 | 台 |
| 53 | 大单星水池 | 1. 规格约1200\*700\*950mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜板一体拉伸成型，洗盆落水口配备带过滤网的下水器；
4. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 1 | 个 |
| 54 | 电热蒸饭柜 | 1. 产品规格：约1520\*950\*1530mm；
2. 整机加厚不锈钢板材，结构更加坚固；
3. 高温高压整体发泡技术，保温效果更卓越；
4. 优质加长不锈钢发热管，加热迅速、耐用；
5. 特制优质硅胶门封，不老化，机台不漏气；
6. 可调节精钢合页，轻松应对频繁开闭作业；
7. 独立一次性冲压成型支承条，杜绝掉饭盘的机会；
8. 功率：36KW/380V。
 | 3 | 台 |
| 55 | 燃气蒸饭柜 | 1. 规格：约1420\*680\*1720mm；
2. 采用耐热聚氨酯整体发泡工艺保温；
3. 新式耐高温胶门封，密封牢固；
4. 机体采用优质不锈钢制造，全自动浮球进水功能，缺少自给，满水自停，一次性冲压成型的不锈钢蒸盘和层架；
5. 蒸饭托48个。
 | 1 | 台 |
| 56 | 不锈钢工作台 | 1. 规格约1500x600x800mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
5. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 2 | 张 |
| 57 | 不锈钢工作台 | 1. 规格1800x800x800mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
5. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 2 | 张 |
| 58 | 洗米机 | 1. 规格：约560\*550\*950mm；
2. 容量：约100kg；
3. ★优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2MM，配全自动增压泵。
 | 1 | 台 |
| 59 | 洗地龙头 | 1. 规格：10米，圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能；
2. 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米；
3. 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；
4. 进水接口，201不锈钢G1/2外螺纹。
 | 1 | 台 |
| 60 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 9 | 台 |
| 61 | 五格保温台 | 1. 规格：约1800x700x800mm；
2. 功率:3KW，电压：220V；
3. ★台面采用1.2mm厚304#不锈钢板制作,底板采用1.0mm厚304#不锈钢板制作，侧板及背板为≥0.8mm厚304#不锈钢板制作，台脚采用38\*38\*1.2mm厚304拉丝不锈钢方管立脚，下加可调节全钢子弹脚，带盆。
4. 采用水保温方式。
 | 15 | 台 |
| 62 | 双层工作台 | 1. 规格约1800x800x800mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
5. 工作台支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 10 | 张 |
| 63 | 双星洗物池 | 1. 规格约1200\*700\*950mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜板一体拉伸成型，洗盆落水口配备带过滤网的下水器；
4. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 1 | 个 |
| 64 | 双层工作台 | 1. 规格1000x800x800mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 工作台面板采用1.2板制造，配可调高度子弹脚；
4. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。
 | 3 | 张 |
| 65 | 双头烫粉炉 | 1. 规格约1300x800x800mm；
2. 柜台面板201#1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
3. 柜身、柜门及层板用#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
4. 可调子弹脚用≥#Φ51mm不锈钢管及可调高度子弹脚；
5. 功率/电压：≥12KW\*2/380V。
 | 3 | 台 |
| 66 | 洗地龙头 | 1. 规格：10米，圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能；
2. 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米；
3. 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体；
4. 进水接口，201不锈钢G1/2外螺纹。
 | 1 | 台 |
| 67 | 挂墙双星洗手池 | 1. 规格：约800\*350；
2. ★工作台面板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板一体拉伸成型；
3. 洗盆的落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣；
4. 面板：1.0mm厚不锈钢板。
 | 1 | 个 |
| 68 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 4 | 台 |
| 69 | 三星水池 | 1. 规格约1800\*700\*950mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜板一体拉伸成型，洗盆落水口配备带过滤网的下水器；
4. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 1 | 台 |
| 70 | 电磁六头煲仔炉 | 1. 规格：约1200×900×(800+450)；
2. 产品额定输入电压380V，输出功率3.5kW\*6，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V。
3. ★炉面采用304#1.2mm不锈钢,柜体采用1.0mm不锈钢；
4. 进电380V只需要接一根主线，工作电流小，安装更方便；
5. 柜体设计，储物空间大，提高厨房空间利用率；
6. 加厚的抛光微晶玻璃，玻璃不易碎；
7. 模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟，防湿气，防蟑螂到达三防效果。
 | 1 | 台 |
| 71 | 卧式冷柜 | 1. 规格：1800\*700\*910mm
2. 功率：238W/220V
3. 温度范围： 冷藏0°C～-10°C、/冷冻-18°C
4. 容量：638L
5. 优质压缩机,制冷强劲,全铜管蒸发器及制冷管,经久耐用,永不内漏。
 | 1 | 台 |
| 72 | 双层工作台 | 1. 规格1800x800x800mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
5. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 2 | 张 |
| 73 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 4 | 台 |
| 74 | 收残柜 | 1. 规格：约1500\*700\*950mm1.柜台面板304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
2. ★柜身、柜门用304#1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板；
3. 配可调四个静音承重万向轮。
 | 2 | 台 |
| 75 | 双层工作台 | 1. 规格约1500x700x950mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 工作台面板采用1.2板制造，配可调高度子弹脚；
4. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板。
 | 1 | 张 |
| 76 | 双层工作台 | 1. 规格约1800x700x950mm；
2. ★工作台的面板选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜磨砂板，底板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 工作台面板加10MM厚高密度木板加硬，加固槽选用304#厚度1.0mm不锈钢板，U加强筋采用1.0mm厚不锈钢制作；
4. 工作台的支撑脚管选用Ф38\*1.2mm不锈钢管；
5. 工作台的支撑脚底部装配有Ф38mm不锈钢可调脚，调教范围为上下30mm。
 | 1 | 张 |
| 77 | 单大星洗碗池 | 1. 规格约1000\*700\*950mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 台面选用304#厚度1.2mm不锈钢腹膜板一体拉伸成型，洗盆落水口配备带过滤网的下水器；
4. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 3 | 个 |
| 78 | 四层格栅货架 | 1. 规格：约1500x500x1500mm；
2. ★整体采用框架式结构；立柱采用38\*38mm\*1.2mm的优质304#不锈钢拉丝方管；
3. 框架采用38\*25mm\*1.2mm优质304#不锈钢拉丝方管；层架间隔条采用20\*15\*1.0mm优质304#不锈钢拉丝方管；
4. 脚采用38\*38mm304#1.2mm不锈钢方管配可调不锈钢子弹脚。
 | 2 | 个 |
| 79 | 单星带板入机台 | 1. 规格约1000\*776\*800mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 星盆板采用1.2mm不锈钢板；
4. 横脚管用φ50mmx1.0mm，不锈钢管连调节脚。
 | 1 | 台 |
| 80 | 商用洗碗机（通道式洗碗机） | 1. 规格功率：整机规格≥1550×776×1409mm；整机功率≤44.17kW（380V/50Hz）；
2. 功能配置：（50-60℃)主洗模块+（80-90℃)双漂洗模块；
3. ★整机特点：整机采用SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合；
4. 节能特点：双控节能装置，篮筐餐具经过则喷水，最大程度节省水电能效；
5. 排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水；
6. 调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，0-3米/分钟随意调节；
7. 电控特点：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示；
8. 洗涤特点：一体式冲压上5下4六孔喷臂管，双泵双漂洗，全模具注塑接头组件；
9. 安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等；
10. 洗碗机水位开关依据(包括但不限于）GB/T4208-2017、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T10125-2021、JB/T9536-2013、GB/T5080.7-1986标准要求，其：外壳防护等级≥IP68，符合GB/T4208-2017标准；低温测试（温度：-40℃,时间：24h）合格，符合GB/T2423.1-2008标准；高低温测试（温度：155℃/-40℃,时间：24h）合格，符合GB/T2423.2-2008标准；中性盐雾测试（测试时间：480h）符合GB∕T10125-2021标准；二氧化硫腐蚀测试（测试时间：240h）户内户外防腐等级为2，符合JB/T9536-2013；进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF)≥167小时（测试过程中，设备运行≥20万次），符合GB/T5080.7-1986标准的检测（试验）报告；
11. 商用洗碗机依据GB/T2423.4-2008标准要求，其：试验后样品外观完好无变形损坏，且无脆化、锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象，机械强度正常,无物理、绝缘、机械故障；依据GB/T2423.10-2019标准要求，其:试验后样品外观完整、无变形损坏、零部件脱落现象，无异响；依据GB/T2423.18-2021标准要求，其：试验后样品外观应完好无变形损坏，且无脆化、锈蚀、穿孔、裂纹点蚀腐蚀及氧化现象；依据GB/T2423.38-2021标准要求，其：试验后样品内部无进水，通电工作无异常，防水等级达到IPX4；依据GB/T2423.50-2012标准要求：试验后样品外观完好无变形损坏，且无脆化、锈蚀、穿孔、裂纹、点蚀腐蚀及氧化现象，机械强度应正常,无物理、绝缘、机械故障；依据GB/T4207-2022标准要求，其：试验后样品外观完整、无变形损坏、零部件脱落现象，无异响，电气设备无异常，通电运行正常的检测（试验）报告；
12. 商用洗碗机：①具有满足GB/T39560.301-2020、GB/T39560.4-2021、GB/T39560.5-2021、GB/T39560.6-2020、GB/T39560.701-2020、GB/T39560.702-2021、GB/T39560.8-2023、GB/T26572-2011标准要求的有毒有害物质限量认证证书、②具有满足GB4343.1-2018、GB/T17625.2-2007、GB/T17626.2-2018、GB/T17626.4-2018、GB/T17626.5-2019、GB/T17626.6-2017、GB/T4343.2-2020、GB/T17799.1-2017标准要求的产品安全与电磁兼容认证。
 | 1 | 台 |
| 81 | 洁碟台 | 1. 规格1000x776x800mm；
2. ★选用304#优质不锈钢板材制作；
3. 工作台面板采用1.2板制造，配可调高度子弹脚；
4. 层板采用1.0mm优质不锈钢磨砂贴塑板，带杯晒架。
 | 1 | 张 |
| 82 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 2 | 台 |
| 83 | 热风循环高温食具消毒柜 | 1. 外形尺寸（长\*宽\*高）：≥1310\*650\*1950mm；容积：≥800L；3KW≤功率≤5KW（220~或者380V3N~）；
2. 双门，全不锈钢外壳，整体发泡；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器；
3. ★电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达147.5℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值＞5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值＞4.5，是合格的二星级消毒柜；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》2002年版的相关要求；
4. 产品符合：①箱体、层架等有可能与餐具接触的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书（附试验报告）；②产品符合（包括但不限于）GB/T17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、GB/T17626.3-2023电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T17626.4-2018电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验、GB/T17626.6-2017电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度、GB/T17626.12-2023电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验、GB/T2423.3-2016环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验等技术标准（即检验检测合格）。
5. 按照《国家卫生计生委关于印发消毒产品卫生安全评价规定的通知》（国卫监督发〔2014〕36号）相关规定，产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》。
 | 3 | 台 |
| 84 | 四门高身碗柜 | 1. 规格:约1200\*500\*1800；
2. ★柜身板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板，柜内层板、门板选用304#厚度1.0mm不锈钢腹膜磨砂板；
3. 储物柜的趟门选用悬挂式，各两扇；
4. 柜台的支撑脚管选用Ф38mm\*1.0mm不锈钢焊管，折弯焊接处做打磨拉丝处理，保证光滑平整和美观。
 | 1 | 个 |
| 85 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 2 | 台 |
| 86 | 不锈钢烟罩 | 规格：Lx1200x500mm采用1.0mm优质不锈钢磨沙贴塑板。 | 20 | 米 |
| 87 | 不锈钢油烟网 | 规格：Lx800x600mm采用0.6mm厚优质不锈钢板。 | 20 | 米 |
| 88 | 不锈钢炉背板 | 规格：LX1000x980mm采用0.8mm厚优质不锈钢板。 | 20 | 米 |
| 89 | 不锈钢集烟管 | 1、规格：约600\*6002、采用1.0mm厚优质不锈钢板。 | 20 | 21 |
| 90 | 镀锌板排烟管 | 规格约800x700mm1、选用1.2mm厚优质镀锌板材制作。 | 35 | 米 |
| 91 | 镀锌板弯头 | 与风机配套面板采用镀锌板，1.0mm优质镀锌板加工成型。 | 6 | 个 |
| 92 | 镀锌板弯头 | 与风机配套面板采用镀锌板，1.0mm优质镀锌板加工成型。 | 8 | 个 |
| 93 | 法兰 | 与管道配套。 | 23 | 付 |
| 94 | 吊杆 | 配合吊装烟罩。 | 15 | 付 |
| 95 | 低噪音柜式风机 | 1. 流量≥26800m3/h；
2. 功率/电压：11KW/380V全压：760-480Pa；
3. 整体采用框架式结构，采用内螺丝固定；
4. 采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；
5. 侧门预留注油口，,进出风口加法兰，加工字架底座；
6. 铜芯电机配置智能稳压高低压电源，自适应电压波动，满足户外防护要求。
 | 2 | 台 |
| 96 | 静电式油烟净化器 | 1. 处理风量:30000m3/h；
2. 输入电压：220V；
3. 净化效率:优于国标产品；
4. 功率:800W。
 | 1 | 台 |
| 97 | 软接 | 与风机及净化器配套，采用优质油布制作。 | 2 | 个 |
| 98 | 风机/净化器支架 | 1. 与风柜及净化器配套；
2. 采用50\*50mm角铁制作。
 | 4 | 套 |
| 99 | 接油盆 | 1. 与风柜及净化器配套；
2. 采用1.0mm不锈钢板制作。
 | 4 | 个 |
| 100 | 风机缺相过载保护器 | 与风柜配套；磁力起动装置，电机过压、缺相、过流保护。 | 2 | 项 |
| 101 | 不锈钢烟罩 | 规格：Lx1200x500mm采用1.0mm优质不锈钢磨沙贴塑板。 | 8 | 米 |
| 102 | 不锈钢油烟网 | 规格：Lx800x600mm采用0.6mm厚优质不锈钢板。 | 8 | 米 |
| 103 | 不锈钢炉背板 | 规格：LX1000x980mm采用0.8mm厚优质不锈钢板。 | 8 | 米 |
| 104 | 不锈钢集烟管 | 1. 规格：600\*600mm；
2. 采用1.0mm厚优质不锈钢板。
 | 8 | 米 |
| 105 | 镀锌板排烟管 | 规格约800x800mm；选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 15 | 米 |
| 106 | 镀锌板弯头 | 与烟管配套面板采用镀锌板，1.0mm优质镀锌板加工成型。 | 4 | 个 |
| 107 | 变头 | 1.与烟管、风机、净化器配套；2.1.0mm厚镀锌板制作。 | 4 | 个 |
| 108 | 避震器 | 震动频率低，隔振效果好，结构紧凑，使用寿命长。 | 4 | 套 |
| 109 | 法兰 | 与管道配套。 | 23 | 付 |
| 110 | 吊杆 | 配合吊装烟罩。 | 15 | 付 |
| 111 | 低噪音柜式风机 | 1. 流量≥21000m3/；
2. 功率/电压：7.5KW/380V全压：596-407Pa；
3. 整体采用框架式结构，采用内螺丝固定；
4. 采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；
5. 侧门预留注油口，,进出风口加法兰，加工字架底座；
6. 铜芯电机配置智能稳压高低压电源，自适应电压波动，满足户外防护要求。
 | 1 | 台 |
| 112 | 软接 | 与风机及净化器配套，采用优质油布制作。 | 2 | 个 |
| 113 | 风机/净化器支架 | 1. 与风柜及净化器配套；
2. 采用50\*50mm角铁制作。
 | 2 | 套 |
| 114 | 接油盆 | 1. 与风柜及净化器配套；
2. 采用1.0mm不锈钢板制作。
 | 1 | 个 |
| 115 | 风机缺相过载保护器 | 与风柜配套；磁力起动装置，电机过压、缺相、过流保护。 | 1 | 项 |
| 116 | 水冷式送鲜风机 | 1. 功率:2.2kw；
2. 适用面积:160平方；
3. 电压:220v/380v；
4. 送风距离:26m；
5. 机身材料:PP工程塑料；
6. 风量:25000M3/H；
7. 噪音:<68db；
8. 电机材质:100%纯铜电机；
9. 储水量:35L。
 | 1 | 台 |
| 117 | 送鲜风管 | 1、规格：约500\*400mm；2、选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 43 | 米 |
| 118 | 弯头 | 1、规格：约500\*400mm；2、选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 2 | 个 |
| 119 | 三通管 | 1. 与烟管配套；
2. 镀锌制作。
 | 2 | 个 |
| 120 | 变头 | 1、规格与冷水机配套；2、选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 1 | 个 |
| 121 | 不锈钢可调式鲜风咀 | 1、尺寸：Φ205mm、开孔尺寸：φ170mm；2、材质：优质不锈钢板材制作。 | 35 | 个 |
| 122 | 环保风机机架 | 尺寸与送风机配套、角钢制作。 | 1 | 个 |
| 123 | 变频调速器 | 与风机配套，瞬间电机保护、简易PLC运行、多种频率源给定、多段运行、自动节能控制、自动稳压、多种控制模式、宽电压设计。 | 1 | 台 |
| 124 | 法兰 | 与管道配套。 | 35 | 付 |
| 125 | 吊杆 | 配合吊装管道。 | 25 | 付 |
| 126 | 水冷式送鲜风机 | 1. 功率:2.2kw；
2. 适用面积:160；
3. 平方电压:220v/380v；
4. 送风距离:26m；
5. 机身材料:PP工程塑料；
6. 风量:25000M3/H；
7. 噪音:<68db；
8. 电机材质:100%纯铜电机；
9. 储水量:35L。
 | 1 | 台 |
| 127 | 送鲜风管 | 1.规格：约500\*400mm；2.选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 48 | 米 |
| 128 | 弯头 | 1.规格：约500\*400mm；2.选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 2 | 个 |
| 129 | 三通管 | 1. 与烟管配套；
2. 镀锌制作。
 | 2 | 个 |
| 130 | 变头 | 1、规格与冷水机配套2、选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 1 | 个 |
| 131 | 不锈钢可调式鲜风咀 | 1、尺寸：Φ205mm、开孔尺寸：φ170mm；2、材质：优质不锈钢板材制作。 | 25 | 个 |
| 132 | 环保风机机架 | 尺寸与送风机配套、角钢制作。 | 1 | 个 |
| 133 | 变频调速器 | 与风机配套，瞬间电机保护、简易PLC运行、多种频率源给定、多段运行、自动节能控制、自动稳压、多种控制模式、宽电压设计。 | 1 | 台 |
| 134 | 法兰 | 与管道配套。 | 37 | 付 |
| 135 | 吊杆 | 配合吊装管道。 | 22 | 付 |
| 136 | 水冷式送鲜风机 | 1. 功率:2.2kw；
2. 适用面积:160；
3. 平方电压:220v/380v；
4. 送风距离:26m；
5. 机身材料:PP工程塑料；
6. 风量:25000M3/H；
7. 噪音:<68db；
8. 电机材质:100%纯铜电机；
9. 储水量:35L。
 | 1 | 台 |
| 137 | 送鲜风管 | 1、规格：约500\*400mm；2、选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 50 | 米 |
| 138 | 弯头 | 1、规格：约500\*400mm；2、选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 2 | 个 |
| 139 | 三通管 | 1. 与烟管配套；
2. 镀锌制作。
 | 1 | 个 |
| 140 | 变头 | 1、规格与冷水机配套。2、选用1.0mm厚优质镀锌板材制作。 | 1 | 个 |
| 141 | 不锈钢可调式鲜风咀 | 1、尺寸：Φ205mm、开孔尺寸：φ170mm；2、材质：优质不锈钢板材制作。 | 38 | 个 |
| 142 | 环保风机机架 | 尺寸与送风机配套、角钢制作。 | 1 | 个 |
| 143 | 变频调速器 | 与风机配套，瞬间电机保护、简易PLC运行、多种频率源给定、多段运行、自动节能控制、自动稳压、多种控制模式、宽电压设计。 | 1 | 台 |
| 144 | 法兰 | 与管道配套。 | 38 | 付 |
| 145 | 吊杆 | 配合吊装管道。 | 22 | 付 |
| 146 | 紫外线杀菌灯 | 1. 电压：220V；
2. 功率：不少于40W。
 | 8 | 台 |
| 147 | 四位餐桌 | 桌子总尺寸：≥1200\*1600\*750mm1. ★不锈钢桌面，尺寸：≥1200\*600\*25mm
2. ★桌面采用304#不锈钢材质；
3. 桌面置于标准硫酸溶液中加热保持沸腾状态20h，取样弯曲180°,放于10倍放大镜下观察，未见晶体腐蚀而产生裂痕。晶粒度8级；
4. 桌面防贴膜板处理，不易脏，日常保养简单，顽固物质易去除，易清洁。符合国家GB/T4334-2020，GB/T6394-2017国家标准；
5. 下衬密度板做基材厚度17，内衬18mm木质颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m³,符合GB/T39600-2021标准E0级要求；
6. ★不锈钢支架方管，尺寸：≥50mm\*50mm
7. ★支架采用304#材质不锈钢材质；
8. 支架具有坚韧牢固，耐磨的性质；304材质不锈钢管经激光切割，折弯激光焊接而成，方便擦拭清洁；
9. 整体餐桌椅为固定式结构，稳定性强，餐椅板面与桌架连接螺丝均为防滑耐脱落螺丝，加强座椅稳固性，桌面平整性；
10. 产品使用安全符合QB/T4934-2016国家标准，支架《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（试验≥96小时）符合GB/T10125-2021国家标准；
11. ABS塑料凳面，尺寸：≥350mm\*350mm\*120mm，凳凳面是ABS塑料材质，耐腐耐潮，耐温耐磨，不导电易清洗，食品接触邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%，重金属：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75kg/kg，符合GB28481-2012国家标准，具有坚韧牢固，耐磨的性质；
12. 塑料套脚

支架底部带有专业塑料套脚，耐腐耐潮，耐温耐磨，不易导电，增加固定的性质，食品接触邻苯二甲酸酯：DBP≤0.1%、BBP≤0.1%，重金属：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75kg/kg，符合GB28481-2012国家标准。 | 130 | 张 |
| 148 | 数据展示屏 | 1、显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840\*2160，在双系统下均支持40点同时触控；2、表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度；3、前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口；4、★标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路；5、前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能； 6、内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个；7、整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频；8、无需打开背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；9、前置U盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°；10、★具备还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识；11、★采用针孔阵列发声设计，下边框具有4个发声单元，总功率≥40W,扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；谐振频率不高于260Hz；12、具备≥12核芯片驱动，Android系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G；13、采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%；14、全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；15、背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节；16、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows和Android的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 | 1 | 个 |
| 149 | 菜价显示屏 | 一、箱体1、★点间距≤1.88mm,屏体宽度≥1.92m,屏体高度≥1.44m，偏差范围不超过±30mm；整屏分辨率≥1026\*768；2、平整度≤0.1mm；像素中心距偏差＜0.15%；3、对比度≧10000：1；4、★刷新率为≧3840Hz，换帧频率：50&60Hz；依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≧175度，水平≧175度；5、LED像素失控率≤1/1000000；6、亮度均匀性≥99%，色域覆盖率≧114%NTSC；7、采用箱体式结构，箱体重量≤1.5kg±0.05kg；8、为了响应国家绿色节能环保政策，LED显示屏功耗：峰值功耗≦325W/m²，平均功耗≦99W/m²；9、支持HDR2.0高清显示；10、灯板与接收卡、电源之间采用硬连接，无需连接线材，保障连接可靠性；11、在维持实际的灰度位数不变的情况下，通过自研软件实现图像抖动的算法，提升显示屏4bit的灰度位数；12、满足盐雾10级要求；13、按照SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为优；14、符合CESI TS 006-2020超高清显示认证技术规范；15、被测样品在30MHz～1000MHz频率范围满足GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A值）要求；16、电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上），接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作；17、产品具有箱体拼接、对位设计功能；18、显示屏采用喷墨技术，防眩光，防反射环境光，表面墨色一致性和散热性更好；19、采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计；20、固定灯板的箱体材料满足V-0级；LED灯板PCB板材料满足V-0级；21、响应国家号召减少碳排放，根据用电的二氧化碳排放量的计算标准，LED显示屏每平方每小时的碳放量≦0.1千克；22、整机支持校正数据存储，可自动回读参数；23、设备有任何硬件问题，支持前后维护、热插拔；24、平均无故障运行时间50000小时,寿命典型值=100000小时；25、半径r=1.0米，平均声压级≤13dB（A）；26、符合5级抗紫外UV辐射要求；27、图像支持降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、软件一键调节亮、暗线功能；28、LED显示屏、发送盒及相应的控制软件应为同一品牌；二、发送盒1、★CPU:2 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53,2.0GHz，内存容量：≥4GB，存储容量：≥32GB；2、支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv主流视频格式，支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF图片格式；3、★支持16路输出网口，最大带载面积830万像素点，最宽可达7680像素，最高可达4320像素；4、内部设置RS232和RS485接口，支持远程集控功能；5、安卓卡和发送卡二合一高度集成设计；6、内置视频处理器，无需额外配置视频处理器；7、内置电源管理，无需额外配置配电柜，最大额定功率：7.7KW 220V/3.85KW 110V；8、内置可控硅智能调节模块，替代继电器完成可控整流作用，在交流电路中实现开关及调压作用；9、支持H.265 4K高清视频硬解码播放，支持1080P的视频硬解码；10、USB3.0接口\*1，USB2.0\*1，HDMI-IN\*1，3.5音频输出口\*1，Type-C接口\*1，红外接口\*1，光感接口\*1，RS232接口\*1，亮度调节接口\*2，菜单调出接口\*1，待机/唤醒按键\*1；11、支持HDMI输入模式及全屏自适应播放；12、全通道支持4K 60HZ信号输入输出；13、★支持实体遥控器（红外、蓝牙）两种控制方式，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、信号源切换、开关机、功能选择、分屏控制等操作；14、支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示；15、投屏且不影响电脑上网功能(Windows,MacOS)；支持手机/平板投屏(Android/iOS)，传输平均延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接WIFI热点投屏；16、最多支持同时8个用户终端同时连接设备，对设备进行控制；17、无需外置视频处理器即可支持全屏、两分屏、三分屏、四分屏自由切换；18、支持Wi-Fi双频2.4G/5G；19、支持通过安卓移动端，快速打开指定应用；支持通过安卓移动端实现发送盒的鼠标操作功能；20、★支持OSD菜单功能，实现遥控器、移动端（Windows、MacOS、Android、IOS）对其操控时的状态显示；21、满足中国国推RoHS环保要求；22、为了兼容不同品牌的灯珠，据有把单灯LED灯珠红、绿、蓝颜色交换的功能；23、可通过遥控器或鼠标可对视频进行暂时、播放、播放比例（自动、4：3、16：9）、播放模式（循环播放、顺序播放、单曲播放）、播放字幕（内嵌字幕、外挂字幕）、添加字幕等操作；24、支持手机端控制软件可实现功能：局域网终端搜索、连接、登录、密码修改、忘记密码、终端删除、终端修改；屏体配置、多屏拼接、接收卡配置、终端升级；屏体连线、接收卡配置文件下发；25、支持云端控制软件可实现功能：播放器的重命名、删除、创建、获取位置、修改位置、获取状态、升级、媒体清理、紧急插播、撤回、定点投放及状态显示；重启、电源控制、屏幕状态、亮度、音量、视频源切换；新建、编辑、添加工作组、复制、删除、预览；26、设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作；27、支持实体遥控器（红外、蓝牙）两种控制方式，实现对屏幕的亮度、色温、对比度、信号源切换、开关机、功能选择、分屏控制等操作；28、支持双wifi（AP和station互相切换，使用同一个芯片）；29、支持Android 9.0操作系统软件、安卓终端应用软件；30、支持1路USB3.0接口，支持U盘节目导入播放； | 1 | 个 |
| 150 | 后勤厨杂 | 1、特厚不锈钢汤桶约Φ500\*500mm，6个；2、长柄汤勺约口径：18cm，6个；3、木柄漏壳30cm食品级不锈钢，10个；4、全柄不锈钢菜壳30cm食品级不锈钢，12个；5、木柄大锅铲约长1200mm，12个；6、带盖油盆约10寸优质不锈钢，24个；7、蒸饭托盘60x40x4.8cm加厚不锈钢，144个；8、蒸饭漏托盘有孔60x40x4.8cm加厚不锈钢，50个；9、份数盘325\*265\*100mm食品级不锈钢，100个；10、份数盘530\*325\*100mm食品级不锈钢，55个；11、透明储物盒约530\*380\*320mm，10个；12、透明储物盒约450\*310\*256mm，15个；13、透明储物盒约380\*250\*220mm，20个；14、透明储物盒约303\*210\*193mm，30个；15、圆形松木菜板约φ450\*150mm，30块；16、pe塑料菜板45\*5cm，25块（白色、蓝色、红色、黄色）；17、片刀：约刃长：206mm刀柄长：105mm，30把；18、光身厨刀：约刃长：198mm刀柄长：107mm，10把；19、骨头刀约刃长：203mm刀柄长：150mm，10把；20、磨刀石约200\*50\*25mm，10块；21、蔬菜沥水筐：塑料约610×430×300mm，各20个；22、蔬菜沥水筐；塑料约550×400×280(mm)，各20个；23、保鲜盒：PP食品级规格：约303\*207\*107mm，约343\*235\*116mm，约450\*310\*160mm各20个；24、菜篮：塑料红色、白色、蓝色规格约：530\*370\*180mm，473\*330\*153mm，406\*297\*106mm各20个；25、特厚不锈钢盆食品级不锈钢规格约：80cm、60cm、45cm各10个；26、剪刀：精钢制作厨房专用大号剪，10把；27、鱼鳞刨：精钢制作厨房专用大号剪，10把；28、锅刷竹制品:斜口锅刷，20把；29、砧板围，201不锈钢制作，12块；30、线篱：竹制品，不锈钢制作，口径约32cm，长度70.5cm，12个；31、锅架不锈钢制作规格约26\*23cm，12个；32、调味盅（圆）食品级不锈钢：18cm.16cm.14cm.12cm各24个；33、调味勺：约30cm调味勺，30个；34、不锈钢捞篱直径约32cm，12个；35、不锈钢油格直径约30cm，12个；36、水勺直径约20cm，15个；37、分菜食品级不锈钢：约3两，30个；38、食品级不锈钢留样盒：约12cm\*12cm，30个；39、食品级不锈钢洗米盆：60cm，3个；40、木柄捞篱:加厚线漏规格：约32cm，12个；41、不锈钢锅密筛:规格约32cm，12个。 | 1 | 批 |
| 151 | 铜芯线240mm² | （电缆240\*3+150\*2） | 22 | 米 |
| 152 | 铜芯线150mm² | （电缆150\*3+95\*2） | 17 | 米 |
| 153 | 铜芯线120mm² | （电缆120\*3+70\*2） | 34 | 米 |
| 154 | 铜芯线95mm² | （电缆95\*3+50\*2） | 21 | 米 |
| 155 | 铜芯线50mm² | （电缆50\*3+25\*2） | 23 | 米 |
| 156 | 铜芯线35mm² | （电缆35\*3+16\*2） | 28 | 米 |
| 157 | 铜芯线25mm² | （电缆25\*3+10\*2） | 23 | 米 |
| 158 | 铜芯线16mm² | 16mm²BV | 940 | 米 |
| 159 | 铜芯线10mm² | 10mm²BV | 1310 | 米 |
| 160 | 铜芯线6mm² | 6mm²BV | 1060 | 米 |
| 161 | 铜芯线4mm² | 4mm²BV | 3330 | 米 |
| 162 | 铜芯线2.5mm² | 2.5mm²BV。 | 2690 | 米 |
| 163 | 桥架 | 桥架及三通弯头配件，吊杆五金件。 | 82 | 米 |
| 164 | PVC线管线槽 | 用于线缆保护。 | 1 | 项 |
| 165 | PVC波纹管 | 用于线缆保护。 | 1 | 项 |
| 166 | 开关排插 | 用于灭蚊灯紫外线灯开关，冰柜及部分排插。 | 65 | 只 |
| 167 | 角阀 | 用于设备口开关。 | 103 | 只 |
| 168 | 给水管铺设 | 给水线路铺设，用于厨房设备给水。 | 1 | 项 |
| 169 | 其它配件 | 线盒、膨胀螺丝，铜线耳，木牙螺丝斤，绝缘胶布卷，生料带及本项目安装所需的五金小件。 | 1 | 项 |
| 170 | 不锈钢排水槽 | 325#水泥、沙及人工，1.0厚201材质不锈钢。 | 300 | 米 |
| 171 | 镀锌角铁 | 采用30mm\*30mm优质钢材。 | 300 | 米 |
| 172 | 水沟不锈钢板 | 1. ★采用304#优质不锈钢材；
2. 板面宽300mm，板材厚度1.8mm。
 | 300 | 米 |

|  |
| --- |
| **商务要求** |
| 质保期 | **全部设备质保期不低于一年（自货物验收合格之日起计算），**采购内容有要求的按其要求。质保期所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换配件标准上门服务并提供终身维护。 |
| 合同签订时间及要求 | 1.自成交通知书发出之日起10日内签订合同。2.因按计划本项目校区需2025年8月份前启用招生，工期紧。为确保按期使用及师生用餐安全，要求合同签订后10天内成交供应商须提供食堂设计规划图纸（包含更衣间、主食/副食库、冷冻库、收货区、肉类加工间、蔬菜加工间、水产加工间、切配间、烹饪间、淘米间、蒸饭间、备餐间、糖水间、餐具回收区、洗碗间、消毒间）设备摆放规划需满足市场监督管理部门要求，达到使用标准，否则做无效合同处理。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：自合同签订之日起开工，20个日历日内完成供货及安装调试。2.交付地点：采购人指定地点(广西钦州市）。 |
| 付款方式 | 项目验收通过后成交供应商需向采购人提供有效发票，采购人在收到发票之日起30天内向成交供应商支付全部合同金额。 |
| 投标报价 | 1.响应报价为采购人指定地点的现场交货的总价，包括：货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用。2.供应商的响应报价应充分考虑项目的各类风险系数后所报的价格，采购人将不予支付实施过程中多出合同价外的项目费用。3.**供应商须按本项目的技术参数要求在响应文件中提供项目实施方案(否则视为无效响应文件)**，需要达到以下要求：（1）产品满足项目需求；（2）包含有供货方案、安装、集成方案、调试方案、验收方案等；（3）具有进度计划、管理控制手段、人员安排职责分工；（4）项目管理策略与计划；（5）质量保证措施、完工测试标准、安装调试验收方案。 |
| 售后服务要求 | 1.所有货物必须为符合国家行业有关质量标准的全新合格产品。2.免费送货上门、免费安装调试，免费培训技术人员2名以上，所需工具、器材由成交供应商自理、提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。3.产品如出现故障并接到用户通知后在1小时内响应，12小时内上门服务，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，在24小时内提供同档次的备用产品，直至解决故障。4.成交供应商除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 |
| 验收要求 | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺配置、参数及各项要求；③货物符合国家标准。1. 供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督鉴定。4.成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备或产品并更换或调试至正常运行的最佳状态。5.为确保采购项目满足《项目需求》的技术指标和性能要求，并与采购文件、合同和响应文件保持一致，采购人享有拒收成交供应商交付的无法满足实质性技术参数要求的产品的权利，采购人不承担供应商自身造成的损失。如果成交供应商完全未能满足合同、采购文件和响应文件中规定或承诺的技术功能要求，采购人报政府采购监督管理部门处理，若存在虚假应标的情形，采购人对虚假应标的供应商追究相应的法律责任。 |
| 其他要求 | 1.成交供应商存在以下行为，导致交付时间期限内设备无法正常启用，承担全部违约责任：在采购活动中提供虚假材料，所供产品与响应文件承诺的技术参数、质量标准或功能要求实质性不一致的。2.整改期间产生的直接损失及必要费用由成交供应商承担，包括：学生及教职工餐食保障费用（按同期膳食经费标准核算），替代物资紧急采购差价、运输及仓储费用，整改工程人工及材料费用，经审计确认的其他直接经济损失。 |

# 第三章 供应商须知

**一、供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | [项目名称：钦州市外国语学校新校区学生饭堂设备](#_一、总_则)[项目编号：](#_一、总_则)QZZC2025-J1-990146-QZSZ |
| 2 | [供应商资格：](#_一、总_则)1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造3.本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | [报价：供应商的报价必须按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，并在规定时间内提交最后报价。](#_（五）报价) |
| 4 | [响应文件提交截止时间及开启时间：2025年06月24日09:30（北京时间）](#_四、响应文件开启)**[注意事项：](#_四、响应文件开启)**[供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注评审谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行在线应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。](#_四、响应文件开启) |
| 5 | [评审及谈判：](#_五、评审与谈判)[谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，对参加谈判的供应商响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。](#_五、评审与谈判) |
| 6 | [评定方法：详见第四章《评定标准及推荐原则》。](#_第四章__评定标准及推荐原则) |
| 7 | [代理服务费：按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件，以差额定率累进法计算。成交供应商须按成交金额缴纳相应的代理服务费。](#_十、其他事项) |

## 二、供应商须知

## 一、总　则

（一）适用范围

1.项目名称：钦州市外国语学校新校区学生饭堂设备

2.项目编号：QZZC2025-J1-990146-QZSZ

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

（二）定义

1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或其他组织。如果该供应商在本次采购项目中成交,即成为“成交供应商”。

3.“采购代理机构”是指钦州市政府采购中心。

4.“货物和服务”是指本次采购文件中所采购的各种形态和种类的产品以及其提供的服务。

5.“竞争性谈判采购文件”是指采用竞争性谈判方式进行政府采购的指导文件，简称“谈判文件”或“采购文件”。

6.“响应文件”是指供应商根据采购文件要求，编制包含技术、服务和报价等所有内容的响应文件。

7.“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

**（三）供应商资格**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造

3.本项目的特定资格要求：无

**（四）采购方式**

竞争性谈判

**（五）代理委托**

委托谈判的供应商须提供授权委托书（格式见第六章）。

**（六）谈判费用**

供应商自行承担所有与谈判有关的全部费用。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**（八）特别说明**

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其响应文件将被视为无效。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。符合本款情形的，供应商最低数量可以为两家。

**（九）询问、质疑和投诉**

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、本中心提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

 (3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3.供应商对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心 0777-2886002

采购监管部门联系方式：钦州市财政局 0777-2895258

**（十）查询媒体** 中国政府采购网、[广西政府采购网](http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。

## 二、竞争性谈判采购文件

**（一）竞争性谈判采购文件的组成**

第一章 竞争性谈判公告

第二章 项目需求

第三章 供应商须知

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 合同文本

第六章 响应文件格式

**（二）竞争性谈判采购文件的澄清与修改**

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、本中心或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、本中心或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有依法接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.提供期限届满后，获取谈判文件的供应商不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、响应文件

**（一）供应商的风险**

1.供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料的，谈判小组将报财政部门查处。

**（二）响应文件的组成**

**1.资格文件：**

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)供应商具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）

★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

★(4)供应商的《中小企业声明函》(格式见第六章)

**2.商务技术文件：**

★(1)谈判函（格式见第六章）

★(2)法定代表人身份证

★(3)法定代表人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

**★**(4)商务响应表(格式见第六章)

**★**(5)技术响应表(格式见第六章)

**★**(6)《项目需求》中要求必须提供的材料

**★**(7)售后服务方案（根据项目需求要求提供，格式自拟）

(8)供应商认为有必要提供的声明或材料。

**3.报价文件**

 **★**报价明细表(格式见第六章)。

注：①标注★号的材料均为必须提供的材料须由供应商加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名，否则视为无效响应文件。

②供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

**（三）****响应文件的编制、签署及加密**

1.供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，响应文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。

2.供应商应通过广西政府采购云平台客户端编制加密响应文件。

3.响应文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，供应商应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由供应商承担。

 **4.****响应文件由供应商在规定位置由法定代表人或授权委托人签名（可为电子签名）、填写供应商名称并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，供应商名称应写全称。**

 5.响应文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由供应商承担。

**（四）响应文件的语言及计量**

1.响应文件以及供应商与采购人、本中心就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.响应文件的计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效响应文件。

## （五）报价

1.采购文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入总报价的项目费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2供应商必须就《项目需求》货物和服务的内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价视为无效响应文件。

3.供应商的报价必须按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，并在规定时间内提交最后报价。

4.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

## （六）谈判保证金

本项目免收谈判保证金

**（七）响应文件的上传、提交、修改、撤回**

1.响应文件的上传和提交:供应商须将编制好的加密响应文件上传至政府采购云平台，并在响应文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。

2.响应文件的修改和撤回：供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交。响应文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回响应文件，响应文件提交截止时间后提交响应文件的，政府采购云平台将予以拒收。响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回响应文件。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 四、响应文件开启

（一）本中心将在响应文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行响应文件开启，供应商法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注评审、谈判进度，评审期间谈判小组提出澄清等要求时，供应商须在规定时间内进行应答，否则按采购文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）解密

响应文件提交时间截止后，我中心将向各提交响应文件的供应商发出电子加密响应文件解密通知，供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子响应文件进行在线解密。供应商未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为供应商自主放弃谈判。

**（三）资格审查**

1.采购人依法对供应商的资格进行审查，资格性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在响应文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评审与谈判

**（一）评审原则：**

1.谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下接触供应商。

2.本项目采用不公开方式评审，评审的依据为采购文件和响应文件。

**（二）成立谈判小组**

谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

**（三）确认谈判文件**

谈判小组对谈判文件进行确认，认可谈判文件的内容，符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

**（四）实质性审查**

1.谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，对参加谈判的供应商响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应竞争性谈判采购文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

**2.实质性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

①响应文件未按响应文件编制要求提供或内容虚假的；

②响应文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

③供应商代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

④未实质性响应采购文件采购需求的技术、服务要求的；

⑤不符合采购文件要求的质量标准，或者与采购文件中的技术指标、功能、服务事项发生较大偏离，已不符合采购人需求的；

⑥响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

⑦响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)响应方案的；

⑧响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的。

**（五）谈判**

1.谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

2.谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。逾时不提交的，视同放弃谈判。

5.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

**（六）最后报价**

1.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.最后报价应由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章，最后报价即系供应商响应报价。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

(1)报价未采用人民币或者未按照采购文件标明的币种报价的；

(2)报价明细表中货物品牌、规格、型号、服务事项未明确或与响应文件中相应内容不一致的；

(3)报价具有选择性的；

(4)报价未按采购文件或政府采购云平台规定的格式填写，或未在规定时间内提交最后报价的。

**（八）澄清、说明或者更正的形式**

1.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

**（九）评定标准及推荐原则**

详见第四章《评定标准及推荐原则》。

**（十）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：**

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**（十一）评审报告**

1.谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，主要内容包括：

(1)邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

(2)评审日期和地点，谈判小组成员名单；

(3)评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

(4)提出的成交候选人的名单及理由。
　　2.评审报告应当由谈判小组全体人员签名认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签名又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**（十二）出现下列情形之一的，本中心将终止竞争性谈判采购活动：**

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、确定成交供应商

1.本中心应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

## 七、结果公告

本中心在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等确定的事项签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）供应商可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

（四）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（五）政府采购合同适用《中华人民共和国民法典》。

（六）成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照推荐原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 九、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定。

## 十、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向成交供应商收取代理服务费，成交供应商须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 采购类型费率成交金额（万元） | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |
| 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-100000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 100000以上 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算

3.缴纳代理服务费银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:兴业银行钦州支行

银行账号:554010100100129709

（二）解释权：本采购文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与采购文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

通讯地址：钦州市金海湾东大街8号

邮政编码：535000

钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄谦 联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(评审、谈判、成交及合同管理)

联系人：陈启梅、陈侃 联系方式：0777-2886006

(3)邮箱：qzzfcgzx@126.com

(4)政采云技术支持热线：95763

# 第四章 评定标准及推荐原则

**评定标准及推荐原则**

**一、评审原则**

(一)谈判小组组成：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

(二)评审依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

**二、评定标准**

（一）成交候选人的推荐原则：

谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（最后报价相同的，由谈判小组集体讨论确定排序）。

（二）落实政府采购政策：

采购人采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

# 第五章 合同文本

**（参考格式）**

 **政府采购货物买卖合同**

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）： （供应商）

乙方2（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称） （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**

（1）采购项目名称：

 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

 品牌： 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

 标的名称：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 关键部件： 品牌： 型号：

 （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

 ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

 🞎否

 （4）政府采购组织形式：🞎政府集中采购 🞎部门集中采购 🞎分散采购

（5）政府采购方式：🞎公开招标 🞎邀请招标 🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商

 🞎询价 🞎单一来源 🞎框架协议 🞎其他：

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🞎是 🞎否

 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：🞎是 🞎否

 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：🞎是 🞎否

 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：🞎是 🞎否

(7）合同是否分包：🞎是 🞎否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小微型企业

 🞎残疾人福利性单位 🞎监狱企业 🞎其他

 （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：🞎是 🞎否

 外商投资企业类型：🞎全部由外国投资者投资 🞎部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

 🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

🞎否

 （10）是否涉及节能产品：

 🞎是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购 🞎否

 是否涉及环境标志产品：

 🞎是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购 🞎否

 是否涉及绿色产品：

 🞎是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

 🞎强制采购 🞎优先采购 🞎否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：🞎是 🞎否 🞎不涉及

1. **合同金额**

（1）合同金额小写：

 大写：

 分包金额（如有）小写：

 大写：

 （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

 （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

 🞎固定总价 🞎固定单价 🞎固定费率 🞎成本补偿 🞎绩效激励 🞎其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

🞎全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

🞎分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

🞎成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

🞎绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

1. **合同履行**

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：🞎是 🞎否

 收取履约保证金形式：

 收取履约保证金金额：

 履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

1. **合同验收**

（1）验收组织方式：🞎自行组织 🞎委托第三方组织

 验收主体：

 是否邀请本项目的其他供应商参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请专家参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请服务对象参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请第三方检测机构参加验收：🞎是 🞎否

是否进行抽查检测：🞎是，抽查比例： 🞎否

是否存在破坏性检测：🞎是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） 🞎否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：🞎一次性验收

 🞎分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：🞎是 🞎否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

1. **组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

1. **合同生效**

本合同自 生效。

1. **合同份数**

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | 乙方（供应商） |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
| 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |

第二节 政府采购合同通用条款

**1. 定义**

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

（7）其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

1. **合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3. 履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

1. **合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

1. **合同变更、中止与终止**

 16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

 22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

1. **合同未尽事项**

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

 23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| 第二节第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 指定现场 |  |
| 第二节第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ；（2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章 响应文件格式

**一、供应商资格文件**

**供应商具备参加政府采购活动条件的承诺书**(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(供应商名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

 供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

**无重大违法记录的书面声明**(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，现郑重声明：

(供应商名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

**中小企业声明函**(格式)

本公司郑重声明，根据[《政府采购促进中小企业发展管理办法》](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/29/content_5574611.htm)[（财库﹝2020﹞46号）](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/29/content_5574611.htm)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为(企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

|  |
| --- |
| **大中小微型企业划分标准** |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量****单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4764-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，[多式联运](https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9A%E5%BC%8F%E8%81%94%E8%BF%90/3342240?fromModule=lemma_inlink)和运输代理业、[装卸搬运](https://baike.baidu.com/item/%E8%A3%85%E5%8D%B8%E6%90%AC%E8%BF%90/6511400?fromModule=lemma_inlink)，不包括铁路运输业；[仓储业](https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%93%E5%82%A8%E4%B8%9A/3487863?fromModule=lemma_inlink)包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;[信息传输业](https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BC%A0%E8%BE%93%E4%B8%9A/61331990?fromModule=lemma_inlink)包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行[统计制度](https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6/917165?fromModule=lemma_inlink)为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）[营业收入](https://baike.baidu.com/item/%E8%90%A5%E4%B8%9A%E6%94%B6%E5%85%A5/5099832?fromModule=lemma_inlink)，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）[资产总额](https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%80%BB%E9%A2%9D/716517?fromModule=lemma_inlink)，采用资产总计代替。

**二、商务技术文件**

**谈 判 函**(格式)

致：钦州市政府采购中心：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目竞争性谈判采购文件，我方 （供应商名称） 经正式授权代表 （被授权人）提交响应文件。

 据此函，我公司承诺：

1.我方已详细审阅采购文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

 4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

 5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本项目采购有关的人员、数据和资料。

6.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

 地址：

 邮政编码：

 电话、电报、传真或电传：

 开户名称：

 开户银行：

 账 号：

 供应商（盖章）：

 日期：

**授权委托书**(格式)

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：

职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证(正反面)

 供应商（盖章）：

法定代表人签名：

 年 月 日

**商务响应表**(格式)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **采购文件要求** | **供应商的承诺或说明** | **是否响应** |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

 供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

**技术响应表**(格式)

采购项目编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判采购文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商须对照竞争性谈判采购文件第二章《项目需求》，逐条说明所提供货物和服务对项目需求中货物的技术参数及其性能（规格）及服务要求作出的响应，并申明偏离情况。对有具体参数要求的指标，供应商须提供所供设备的具体技术参数及其性能（规格）。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

**残疾人福利性单位声明函**(格式)

本单位郑重声明，根据《[财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）](http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201709/t20170901_2689542.htm)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**三、报价文件**

**报价明细表**(格式)

项目编号：

项目名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价③=①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

 2.供应商报价应包含总报价应包括货款和安装调试费、服务费、验收费、税费、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费、保险费和其他各项成本费用。

法定代表人或授权代表（签名）：

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日