隅撑计算输出结果:
轴力N=A*f/60/cosθ
应力=N/φ/A

梁下翼缘截面面积A	0.003m*m
横梁钢材型号		Q235钢
翼缘钢板厚度		12mm
横梁钢材屈服强度值fy	235 N/mm2
横梁钢材强度设计值f	215 N/mm2
角钢计算长度		821.335mm
角钢截面		L50x3
角钢回转半径		1cm
角钢截面面积		0.0002971m*m
角钢钢材钢号		Q235钢
长细比λ		82.1335 <= 220
折减系数=0.6+0.0015*λ	0.7232
稳定系数φ		0.673712
轴力N			7.40552 kN
应力			36.998 N/mm2<155.488 N/mm2


螺栓计算输出结果

檩条钢材钢号			Q235钢
檩条的板件厚度			2.2mm
螺栓直径			14mm
螺栓有效截面面积		115.4mm*mm
螺栓孔径			15mm
螺栓连接抗剪强度设计值		140 N/mm2
螺栓连接抗压强度设计值		305 N/mm2
螺栓连接抗剪承载力设计值	21.5514 kN
螺栓连接抗压承载力设计值	9.394 kN
螺栓连接承载力设计值 > 轴力N=	7.40552 kN 

 ===== 计算满足 ======
