**采购需求**

**说明：**

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，**不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。**如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物需求一览表** | | | | | | |
| **/分标** | | | | | | |
| **项号** | **采购标的** | **数量** | **单位** | **技术参数要求** | **分项预算金额（元）** | **中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）** |
| 1 | 冬执勤服(含下裤） | 1232 | 套 | ▲1.面料80%聚酯纤维，20%粘纤；偏差±5%；  2.甲醛含量≤75mg/kg；  3.PH值4.0-8.5；◆  4.织物线密度(tex)：经向 24.5(双股)(偏差土3);纬向24.1(双股);(偏差±3).  5.平方米质量(g/m2):200±5  6.色牢度：耐干摩擦色牢度≥3级，耐水色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级；  ▲7、技术标准：GA565-2009；辅警新标识：参照新辅警（21式）试行稿。  ▲8.投标文件中提供由公安部特种警用装备质量监督检验中心或公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的冬执勤服（规格号型：175-96-86B男）产品的检验报告复印件（检测内容至少包含：外观检测、织物密度或平方米质量、PH、甲醛、色牢度）。 | 471856 | 工业 |
| 2 | 皮鞋 | 1460 | 双 | ▲1.执行《中华人民共和国公共安全行业标准》GA309-2021、GA310-2021。  2.警用男单皮鞋:  （1）采用胶粘工艺成型，帮面为素头外耳式基本结构，鞋口为软口，帮面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，外底为无味发泡橡胶底（前掌贴橡胶防滑片、后跟贴耐磨橡胶片）。  ◆（2）鞋面革厚度：1.2—1.5mm；鞋里革厚度：0.5—0.7mm；天然汉麻纤维板，板内底厚度：1.7—1.9mm；鞋底为无味发泡橡胶外底+前掌止滑片+后跟耐磨片。  ◆（3）发泡橡胶外底物理性能：视密度（g/cm3）0.40±0.02；硬度（邵尔C）（度）63～73；压缩变形率（%）≤30；耐磨性能（mm）磨痕长度7.0；DIN耐磨（mm3）≤150。  ◆（4）组合外底物理性能：防滑性能≥0.20；耐折性能（mm）≤8.0，无新裂纹，无开胶；后跟耐磨橡胶片耐磨性能（mm）磨痕长度≤5.0；前掌防滑橡胶片硬度（邵尔A）（度）57～63；后跟耐磨橡胶片（邵尔A）（度）62～68。  （5）产品可分解有害芳香胺（偶氮）含量0，游离或可部分水解甲醛含量：直接接触皮肤（衬里、内垫）≤75mg/kg，非直接接触皮肤（帮面）≤300mg/kg；六价铬含量≤10mg/kg。  2.警用女单皮鞋：  （1）采用胶粘工艺成型，帮面为内鞋耳、系带式基本结构，鞋口为软口，帮面为黑色全粒面黄牛帮面革，衬里为浅黄色鞋里革与浅黄色超细纤维透气革，外底为橡胶成型底。  ◆（2）鞋面革厚度：1.2—1.5mm；鞋里革厚度：0.5—0.7mm；汉麻纤维板内底厚度：1.7—1.9mm；鞋底为橡胶成型底，天然橡胶含量不低于30%，  （3）感官质量:外底不应欠硫、过硫、喷霜；外底花纹、鞋号应清晰、洁净。  ◆（4）鞋帮用涤纶网眼布为100%涤纶，顶破强力（N）≥500；耐摩擦色牢度（级）干摩≥4，湿摩≥3；耐汗渍色牢度（级）变色≥4，沾色≥3。  （5）产品可分解有害芳香胺（偶氮）含量0，游离或可部分水解甲醛含量：直接接触皮肤（衬里、内垫）≤75mg/kg，非直接接触皮肤（帮面）≤300mg/kg；六价铬含量≤10mg/kg。 | 313900 | 工业 |
| 3 | 警夏帽（含辅警帽徽） | 1600 | 顶 | ▲1、帽面帽墙丝带符合GA 360-2009\GA 346-2001的规定◆  2、帽口条面布：面料藏蓝色涤棉染色斜纹布 规格：涤65%棉35%。  3、帽檐 符合GA 342-2001的规定  4、帽钉符合GA271-2001中4.3的规定 | 72000 | 工业 |
| 4 | 夏执勤服（含辅警臂章） | 2950 | 件 | ▲1、涤棉交织绸（浅蓝色）。  2、经 250dtex 涤纶异形丝,纬250dtex涤纶异形长丝包缠棉，纤维含量:经纱涤 100%，纬纱涤 80% 棉 20% ；密度：径向280×纬向205根/10cm；质量:136g/㎡；幅宽≥148 ㎝。 | 221250 | 工业 |
| 5 | 夏单裤 | 2950 | 条 | ▲1.成分:92%聚酯纤维，8%氨纶。  2.机织物密度:经向≥153(根)，纬向≥101(根)，61根/cm×40根/cm。  3.耐热压色牢度:变色≥4-5级，沾色≥4-5级  4.耐光色牢度:≥4-5级。  5.耐皂洗色牢度:变色≥4级，沾色≥4级，  6.耐摩擦色牢度:干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级。  7.耐汗渍色牢度:酸碱性变色≥4级，酸碱性沾色≥3级  ▲8.技术标准:GA258-2009  9.颜色为：藏蓝色。 | 221250 | 工业 |
| 6 | 执勤腰带 | 500 | 条 | ▲1、白色尼龙外腰带  2、金属方形腰带头，含辅警警徽标识 | 18000 | 工业 |
| ▲商务条款 | | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。  二、货物交付期限：自合同签订之日起60日内完成项目验收。  三、货物交付地点：南宁市采购人指定地点。  四、验收标准、规范：按公安交警部门提供标准验收。  四、验收标准、规范：  （1）货物验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。  （2）中标人在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求和其他有关要求或者提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。  五、售后服务要求：  1、质量保证期：质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计），如制造的服装不合体，中标人应无理由重新制作，由此产生的费用由中标人负责。  2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在2小时内到达采购人单位现场。  3、采购范围内的货物负责送货上门。  4、中标人在签订合同之日起5日内，与采购人沟通确认后自行安排时间实地测量人员尺寸，按工作人员的实际尺寸量体裁衣定制服装。  5、其他：  （1）中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。  （2）投标人应当需要具备相应的设备，保证本项目货物的供货。  六、其他要求：  1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：  （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；  （2）运输、装卸、技术支持、售后服务等费用；  （3）必要的保险费用和各项税费；  （4）包括代理服务费用、税费等与本项目相关的一切费用。  2、付款方式：合同签订后预付40%，供应商所有货物交货完毕并验收合格后，支付合同总价的60%。如因财政原因导致付款延迟的，采购人不承担违约责任，且合同履约时间不顺延，中标人需按合同期限履行合同。 | | | | |
| 其他说明 | | 一、产品说明  □**本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续**，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。  ☑本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，**如有进口产品参与投标的作无效标处理**。  二、核心产品为：第1项货物  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  三、其他要求  **▲1、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。**  2、投标人可在投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 | | | | |
| 资料要求 | | 投标人可根据评分标准在投标文件提供供货服务方案、售后服务方案、信誉业绩证明。 | | | | |