**标项二：2025年柳江水上音乐喷泉（专项）维护材料采购—喷泉泵等辅材**

**产品规格及单价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格 | 单价(元) |
| 1 | 不锈钢喷泉泵 | 15台 | 鼎驰 | QS60-40-11 | 5961.01 |
| 2 | 数控潜水泵 | 30台 | 鼎驰 | QSP50-36/2-7.5 | 2234.36 |
| 3 | 喷泉升泵 | 5台 | 飞龙 | 4KW-IRG-65-125 | 1459.55 |
| 4 | “三维”数码万向旋转机构  (总成) | 3套 | 佳音 | SKYW5O | 9086.39 |
| 5 | 上轴穿销、限位挡板、管夹、浮筒支架等加工件 | 1批 | / |  | 11197.27（包含5.1-5.13） |
| 5.1 | 止退落杆 | 100套 | / | Φ16x80 | 12.50 |
| 5.2 | 管夹 | 10套 | / | DN50 | 107.58 |
| 5.3 | 碳钢螺栓 | 200颗 | / | M12\*40 | 2.57 |
| 5.4 | 上轴穿销 | 1套 | / | 牵拉杆上穿销 | 496.52 |
| 5.5 | 限位挡板 | 1根 | / | 牵拉杆限位挡板 | 165.51 |
| 5.6 | 专业潜水面镜 | 2个 | / | 1.镜片为钢化玻璃+全干式呼吸管（SN118拨掉止水阀可做半干式）；2.面镜用途：水肺潜水；  3.潜水维修拆泵使用。 | 331.02 |
| 5.7 | 干式潜水服 | 2套 | / | 1.运动户外：潜水；2.材质：锦纶（耐磨布料）；3.厚度：5mm；  4.潜水服款式：连体；5.尺码：165～185；6.潜水维修拆泵使用。 | 3442.57 |
| 5.8 | 钢丝绳 | 100米 | / | 直径10，加固进出气浮筒 | 8.11 |
| 5.9 | 锁扣 | 50个 | / | A10，加固进出气浮筒 | 4.67 |
| 5.10 | 不锈钢螺杆 | 100套 | / | A12\*60（配螺帽垫片） | 3.88 |
| 5.11 | 不锈钢螺帽 | 50套 | / | A14 | 0.93 |
| 5.12 | 不锈钢螺帽 | 50颗 | / | A16 | 1.09 |
| 5.13 | 黄色浮桶支架 | 2套 | / | 上下分体 | 6620.32 |
| 6 | 高喷水泵 | 2台 | 鼎驰 | 250QJ80-100-37KW | 8109.89 |
| 7 | 380V交流接触器 | 10套 | / | CJX2s-25A | 66.22 |
| 8 | 变频器 | 2套 | / | FRN0025F2S-4C | 3456.66 |
| 9 | 变频器 | 2套 | / | FRN0037F2S-4C | 4383.88 |
| 10 | 专业控制模块--蓝色信号盒 | 3套 | / | 16路控制模块，用于喷泉信号传输与控制，要求与现有喷泉控制系统相匹配（或兼容） | 2896.39 |
| 11 | 专业控制模块--蓝色信号盒 | 3套 | / | 8路控制模块，用于喷泉信号传输与控制，要求与现有喷泉控制系统相匹配（或兼容） | 4054.95 |
| 12 | 1600A万能断路器 | 2套 | / | DW15-1600A型 | 4803.39 |
| 13 | 电磁阀线圈 | 5个 | / | 220V | 111.58 |
| 14 | 万用表 | 2块 | / | VC890D | 173.23 |
| 15 | 绝缘摇表 | 1块 | / | ZC-7 | 281.36 |
| 16 | 查线仪 | 1套 | / | NF-826地下线缆探测仪 | 1289.07 |
| 17 | 高压冲水机 | 1台 | / | 商用4KW高压冲洗机，20米管自动220V | 3675.33 |