**梧州市政府采购**

**竞争性谈判文件**

**项目名称：万秀区农村义务教育学生营养改善计划食堂设备采购项目（重）**

**项目编号：WXZC2024-J1-00001-CGZX（重）**

**采 购 人：梧州市万秀区教育局**

**采购代理机构:梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心)**

**2024年3月**

**目 录**

[第一章竞争性谈判公告 1](#_Toc35611510)

[第二章供应商须知 5](#_Toc35611511)

[第三章采购需求 2](#_Toc35611512)0

[第四章评审程序和评定成交的标准](#_Toc35611513) 273

[第五章响应文件格式](#_Toc35611514) 279

[第六章合同主要条款](#_Toc35611517) 299

## 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

万秀区农村义务教育学生营养改善计划食堂设备采购项目（重）的潜在供应商应在政府采购云平台完成报名下载获取竞争性谈判文件，并于2024年3月29日 9 时30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WXZC2024-J1-00001-CGZX（重）

项目名称：万秀区农村义务教育学生营养改善计划食堂设备采购项目（重）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：225万元

最高限价（如有）：同预算金额

采购需求：采购食堂设备一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起1个月内交付使用。

本项目是否接受联合体：否

## 二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目的特定条件：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取竞争性谈判文件

时间：2024年3月25日至2024年3月28日，每天00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：通过“政采云”新系统平台完成报名下载文件（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于“政采云”平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传响应文件。

售价：0

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年3月29日9时30分（北京时间）

响应文件提交地点：“政采云”新系统平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

## 五、开启

时间：2024年3月29日9时30分（北京时间）

地点：“政采云”新系统平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）。

2.投标保证金（人民币）：20000元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。 （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。**开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州灏景支行，开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）政采类保证金，银行账号：203128010400126050000000001，**（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交**单独密封**的支票、汇票、本票或者保函原件（注明项目名称和项目编号）至我中心财务处。 （4）本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦8楼； 电话：0774-3828220。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。**供应商应自行留意开标评标过程会出现的突发情况，如出现系统问题及时联系政采云客服，拨打政采云热线人工客服，咨询电话：95763。**

**如出现CA数字证书问题，咨询电话：4000771110**

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：梧州市万秀区教育局

地 址：梧州市新兴一路60号

联系方式：龚先生0774-3953050

2.采购代理机构信息

名 称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地　　址：梧州市三龙大道红岭大厦10楼

项目联系人：谢小姐、张先生

联系方式：0774-3825354、2830801

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2024年3月25日

## 第二章 供应商须知

**供应商须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **内 容** |
| 3 | 供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告 |
| 5.2 | 联合体竞标要求：无 |
| 6.2 | ■不允许分包 |
| 12.1.1 | **资格证明文件**  1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的提供其身份证复印件；（**必须提供，否则响应文件按无效响应处理**）  2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2023年下半年至今任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）**。**  3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料 [2023年下半年至今任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则按无效投标处理**）  4.供应商财务状况报告[ 2022年度财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]（**必须提供，否则按无效投标处理**）**；**  5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）。  6.竞标声明（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；**[格式自拟，必须提供]**  8.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；  **注：**  **1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。**  **2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。**  **3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| 12.1.2 | 报价商务技术文件  1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  2.竞标报价表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则响应文件作无效处理**）  5.竞标保证金声明（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  6.项目实施方案（格式自拟）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  7.商务条款偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  8.技术偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  9.配置清单（均不含报价）（格式后附）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  10.售后服务承诺；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  11. 实施人员一览表（格式自拟）；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  12.对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料；**（如有请提供）**  13.供应商认为需要提供的其他有关资料；**（如有请提供）**  14.采购项目需求一览表中要求提供的证明文件或检测报告等（格式自拟）；**（如有请提供）**  15.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者竞标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；**（如有请提供）**  **注：**  **1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。**  **2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。**  **3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。** |
| 15.2 | 竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。  ■**竞标报价包含验收费用**  **□竞标报价不包含验收费用** |
| 16.2 | 1. 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。 |
| 17.1 | 竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。  竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。  相关要求：  1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，**否则响应文件作无效处理**。  2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，**否则投标无效**。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（地址详见竞争性谈判公告）将**单独密封**的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（注明项目名称及项目编号）提交给采购人或者采购代理机构，并妥善保管。  3.竞标保证金指定帐户：详见竞争性谈判公告。  **备注：**  **1. 首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效竞标保证金。**  **2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。**  **3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。**  **4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。**  **5.竞标保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。** |
| 20.1 | 响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。  响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。  响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 24.1 | 谈判小组的人数： 3 人。 |
| 25 | 首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告” |
| 26 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0 项。  技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。注：指采购需求中非带“★”的部分。 |
| 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：  ■依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“★”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。  □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28.1 | 履约保证金：无 |
| 29.1 | 签订合同携带的证明材料：  成交供应商在自成交通知书发出之日起7日内与采购单位签订合同。  委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。  法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30 | 政府采购合同公告。  根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人须在合同签订之日起2个工作日内把合同副本以及扫描件送达我中心进行公示。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。  质疑联系部门及联系方式：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心），联系电话：0774-3825354，通讯地址：梧州市三龙大道红岭大厦10楼政采二室。  业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午13时00分到16时30分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 32.1 | 采购代理费支付方式：无 |
| 33.1 | 解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 33.2 | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。  2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。  3.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。**CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。**  4.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

**供应商须知正文**

**一、总则**

**1. 适用范围**

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2. 定义**

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。

2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

**3. 供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。**

**4. 竞标费用**

4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

**5.联合体竞标**

本项目不接受联合体投标

**6.转包与分包**

6.1本项目不允许转包。

**7.特别说明**

[7.1](#_8.1)提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**二、竞争性谈判文件**

**8.竞争性谈判文件的构成**

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同主要条款；

（6）评审程序和评定成交的标准；

**9.供应商的询问**

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

**10.竞争性谈判文件的澄清和修改**

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

**三、响应文件的编制**

**11.响应文件的编制原则**

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

**12.响应文件的组成**

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

**13.计量单位**

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

**14.竞标的风险**

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

**15.竞标报价要求和构成**

15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）竞标人可选择就货物需求一览表中某一分标或所有分标的全部货物和服务内容分别作完整唯一的报价。

15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

**16.竞标有效期**

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

**17.竞标保证金**

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

17.2.1未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还。

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

**18. 响应文件编制的要求**

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。**CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。**

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

**19.响应文件的密封和提交**

在政采云平台上制作并提交。

**20.响应文件的提交**

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。

**21.首次响应文件的补充、修改与撤回**

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

**22.首次响应文件的退回**

采购人和采购代理机构对响应文件概不退回。

**23. 截止时间后的撤回**

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

**四、评审及谈判**

**24.谈判小组成立**

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

**25. 首次响应文件的开启**

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。**供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。**

**26. 评审程序和评定成交的标准**

谈判小组按照“第四章 评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

**27.确定成交供应商及结果公告**

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。

27.3除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

**28.履约保证金**

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

**29.签订合同**

29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。

**30.政府采购合同公告**

详见须知前附表

**31. 询问、质疑和投诉**

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，从合格的成交候选人中另行确定成交供应商。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

**32.需要补充的其他内容**

32.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

32.2其他事项详见“供应商须知前附表”。

## 采购需求

一、说明：

1、本章中的“采购内容”仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。

2、本章中“采购内容”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。

3、凡在“采购内容”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。

4、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

5、投标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。

6、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

7、标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效。

8、非标“★”的参数代表一般指标和条件，投标人应尽量以予满足并响应。

9、“分餐间空调”为核心产品，非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。

10、本章中的采购内容，应视为保证涉及设备运行所需的最低要求；如有遗漏，投标人投标时应在投标文件中予以补充；否则，一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

11、投标人投标时应在投标文件中对“二、采购内容”中所有内容逐条响应并一一对应。

12、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目所属行业为“工业”。

1. **采购内容**

1.梧州市城东镇中心小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市城东镇中心小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 4 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 6 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 18 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 25 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 强力工业抽风机（配吸烟罩使用 | 1.220V/750W  2.转速2800r/min  3.风量：1200m³/h  4.全压：1210pa | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 230 |  |
|  | 29 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 30 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |
|  | 31 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

2.梧州市思扶小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市思扶小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 10 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 4 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 6 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 16 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 1 |  |
|  | 17 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 4 |  |
|  | 18 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 28 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 强力工业抽风机（配吸烟罩使用） | 1.220V/750W  2.转速2800r/min  3.风量：1200m³/h  4.全压：1210pa | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 30 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 31 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 235 |  |
|  | 32 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 33 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |
|  | 34 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

3.梧州市河口小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市河口小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。  5.包安装、调试。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 60 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 20 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 36 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 6 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 6 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 5 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 16 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 2 |  |
|  | 17 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 装水桶（牛筋圆桶） | 1.容量：400升  2.尺寸：97\*76\*71cm  3.带盖加厚（圆形） | 只 | 4 |  |
|  | 21 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 28 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 30 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 31 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 535 |  |
|  | 32 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |
|  | 33 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 6 |  |
|  | 34 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 3 |  |

4.梧州市华堂小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市华堂小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 24 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 10 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 2 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 4 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 4 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 2 |  |
|  | 16 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 26 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 强力工业抽风机（配吸烟罩使用） | 1.220V/750W  2.转速2800r/min  3.风量：1200m³/h  4.全压：1210pa | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 185 |  |
|  | 30 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 31 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 32 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

5.梧州市双桥小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市双桥小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅材，包括加长铜管等费用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 24 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 10 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 2 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 4 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 5 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 2 |  |
|  | 16 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 18 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅材费用。 |
|  | 21 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 25 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 420 |  |
|  | 29 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 30 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 5 |  |

6.梧州市塘源小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
|  | 1 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 3 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 15 |  |
|  | 4 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 5 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 6 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 1 |  |
|  | 7 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 2 |  |
|  | 8 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 9 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 10 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 11 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 12 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 3 |  |
|  | 13 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 14 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 16 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 1 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 17 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 18 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 285 |  |
|  | 21 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |
|  | 22 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |

7.梧州市太和小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
|  | 1 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 4 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 18 |  |
|  | 5 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 6 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 7 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 1 |  |
|  | 8 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 9 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 10 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 11 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 12 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 13 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 18 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅材费用。 |
|  | 19 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅材费用。 |
|  | 20 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 21 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 22 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 23 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 24 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 25 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 26 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 27 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 28 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 285 |  |
|  | 29 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |
|  | 30 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |
|  | 31 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 3 |  |

8.梧州市夏郢中心小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市夏郢中心小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅材，包括加长铜管等费用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 60 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 10 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 30 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 6 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 6 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 16 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 2 |  |
|  | 17 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 4 |  |
|  | 18 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 21 | 装水桶（牛筋圆桶） | 1.容量：400升  2.尺寸：97\*76\*71cm  3.带盖加厚（圆形） | 只 | 4 |  |
|  | 22 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 3 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅材费用。 |
|  | 23 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅材费用。 |
|  | 24 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅材费用。 |
|  | 25 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 4 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 26 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 4 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 27 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 28 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 29 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 30 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 31 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 32 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 600 |  |
|  | 33 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |
|  | 34 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 6 |  |
|  | 35 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 2 |  |

9.梧州市夏郢小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市夏郢小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 23 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 10 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 2 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 4 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 4 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 17 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）含安装及辅材费用。 |
|  | 18 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 20 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 22 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 24 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 强力工业抽风机（配吸烟罩使用） | 1.220V/750W  2.转速2800r/min  3.风量：1200m³/h  4.全压：1210pa | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 231 |  |
|  | 28 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 29 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |
|  | 30 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

10.梧州市镇安小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市镇安小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 5 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 12 |  |
|  | 6 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 7 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 8 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 2 |  |
|  | 9 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 10 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 11 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 12 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 14 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 16 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅材费用。 |
|  | 17 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅材费用。 |
|  | 18 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 1 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 19 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 20 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 21 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 22 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 23 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 240 |  |
|  | 24 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |
|  | 25 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |

11.梧州市凤凰小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市凤凰小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。  5.包安装、调试。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅材，包括加长铜管等费用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 20 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 10 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 2 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 4 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 16 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 3 |  |
|  | 17 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 21 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅材费用。 |
|  | 22 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅材费用。 |
|  | 23 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 24 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 4 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 25 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 26 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 27 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 28 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 29 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 30 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 31 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 200 |  |
|  | 32 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |
|  | 33 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 34 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 2 |  |

12.梧州市竹坡小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市竹坡小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅材，包括加长铜管等费用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 2 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 2 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 15 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 18 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅材费用。 |
|  | 19 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅材费用。 |
|  | 20 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅材费用。 |
|  | 21 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 22 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 23 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 24 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 25 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 26 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 27 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅材费用。 |
|  | 28 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 160 |  |
|  | 29 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |
|  | 30 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |
|  | 31 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

13.梧州市泗马小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市泗马小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 2 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 2 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 18 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）含安装及辅材费用。 |
|  | 19 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 21 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）含安装及辅材费用。 |
|  | 23 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 25 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 185 |  |
|  | 29 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 30 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 31 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

14.梧州市里秀小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市里秀小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 2 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 2 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 18 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 25 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 120 |  |
|  | 29 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 30 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 31 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

15.梧州市德安小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市德安小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 2 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 2 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 1 |  |
|  | 16 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 26 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 205 |  |
|  | 30 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 31 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |

16.梧州市保安小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市保安小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。 10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 2 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 2 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 1 |  |
|  | 16 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 26 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 210 |  |
|  | 30 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 31 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 3 |  |

17.梧州市旺坡小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市旺坡小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 60 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 25 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 36 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 6 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 6 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 5 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 16 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 2 |  |
|  | 17 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 2 |  |
|  | 18 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 装水桶（牛筋圆桶） | 1.容量：400升  2.尺寸：97\*76\*71cm  3.带盖加厚（圆形） | 只 | 4 |  |
|  | 22 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）含安装及辅材费用。 |
|  | 23 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 29 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 30 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 31 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 32 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 180 |  |
|  | 33 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 34 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 35 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 3 |  |

18.梧州市民智小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市民智小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。  7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 1 |  |
|  | 16 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 26 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 100 |  |
|  | 30 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 31 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 1 |  |
|  | 32 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

19.梧州市答涓小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市答涓小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 18 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 2 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 1 |  |
|  | 16 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 18 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 25 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 180 |  |
|  | 29 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 30 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |

20.梧州市周睦小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市周睦小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 10 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 2 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 4 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 4 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 4 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 16 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 3 |  |
|  | 17 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 28 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 30 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 31 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 200 |  |
|  | 32 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 33 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 34 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 2 |  |

21.梧州市毓秀小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市毓秀小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 16 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 3 |  |
|  | 17 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 装水桶（牛筋圆桶） | 1.容量：400升  2.尺寸：97\*76\*71cm  3.带盖加厚（圆形） | 只 | 1 |  |
|  | 21 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 27 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 30 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 150 |  |
|  | 31 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 32 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 33 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

22.梧州市荣雁小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市荣雁小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。 8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 不粘底汤粥炉 | 1.额定电压:380V 2.额定功率:9KW 3.产品规格: 60\*80\*113cm 容积:226L 重量:33kg  4.材料厚度采用食品级304不锈钢≥1.5mm，多档位启动开关火力大小容易控制。 5.包安装、调试。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
| 3 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 6 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 7 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 60 |  |
|  | 8 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 20 |  |
|  | 9 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 30 |  |
|  | 10 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 3 |  |
|  | 11 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 6 |  |
|  | 12 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 6 |  |
|  | 13 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 5 |  |
|  | 14 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 6 |  |
|  | 15 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 16 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 2 |  |
|  | 17 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 2 |  |
|  | 18 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 19 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 20 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 装水桶（牛筋圆桶） | 1.容量：400升  2.尺寸：97\*76\*71cm  3.带盖加厚（圆形） | 只 | 4 |  |
|  | 22 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 3 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 3 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 3 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 26 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 4 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 29 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 30 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 31 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 32 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 500 |  |
|  | 33 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 34 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 5 |  |
|  | 35 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 2 |  |

23.梧州市儒岩小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
| 梧州市儒岩小学 | 1 | 25kw大锅灶猛火电灶台大炒炉（含锅盖） | 1.灶台尺寸: 1100\*1200\*800+350MM  2.容量:105L 3.面板厚度:国标201不锈钢加厚1.2MM 4.电压/功率: 380V/25KW 5.锅径：900mm  锅深:270MM  6.液晶智能屏实时状态监测 / 故障提示。 7.8段细分 文武火丝滑切换便捷磁控滑档。  8.500股铜丝加密缠绕，0.19mm加粗铜线，27圈均距密绕全面覆盖锅体。  9.全面防水抗污设计。  10.包安装、调试，2年质保，2年内整机保修，售后一对一服务。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
| 2 | 四门商用冰箱立式920L | 1.产品类型：立式 2.产品容量：920L  3.尺寸：1200\*700\*1970mm 4.电源规格：220V/50Hz 5.产品结构：四门 制冷方式：直冷 6.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 7.日耗电量：3.8kw.h/24h 8.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 9.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频 10.面板材质：不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅  材，包括加  长铜管等费  用。 |
|  | 5 | 电蒸饭机 | 1.版本名称：变频微电脑款 2.加热方式：不锈钢发热管 3.蒸盘材质:食品级304不锈钢≥1.5mm 4.独立开关:预约定时开关机 5.控制面板：微电脑控温 6.变频省电 7.自动补水 8.浮球防干烧 9.双重防干烧 10防溢水 11.智能功能：多种菜式可选 12.盘数：大24盘 13.电压：380v 14.功率：12+12kw 15.适用：约360人 16.尺寸：139\*60\*160cm | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 6 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 30 |  |
|  | 7 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 8 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 24 |  |
|  | 9 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 4 |  |
|  | 10 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 3 |  |
|  | 11 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 12 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 13 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 15 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 1 |  |
|  | 16 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 电烧水机 | 1.规格：402\*264\*727mm， 2.电压/功率：380V/6KW 3.出水龙头：2开， 4.供水量：60L/H 5.温度显示：程控数显， 二级过滤PP+活性炭 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 19 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 1 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 三星清洗池 | 1.规格：1800\*800\*(800+150)mm 2.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 3.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 5.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 6.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 7.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 套 | 2 | （综合定做，池深50cm）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 22 | 吸烟排风扇 | 轴流风机高转速管道 12寸高速(每分钟2800转)310mm\*260mm | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 23 | 不锈钢吸烟罩 | 采用1.0mm厚SUS304#不锈钢板制作；吊杆采用304#φ16mm\*1.2不锈钢管。长宽高：1300\*1150\*550mm | 套 | 2 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 24 | 低空排放油烟净化器 | 1.850\*710\*700mm，电压：2KW/220v，高效6000m³/h风量 2.全镀锌复合式； 3、与风机配套使用，满足厨房整体排风要求； 4、功能面板简洁、易懂、操作简单；智能的保护系统，能对运行中如过压、过载、欠压、过热绝大部分的异常，快速准确的反应及保护，保证设备运行安全。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 25 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 26 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 4 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 27 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 28 | 抽油烟风机 | 1.电压/功率：380V/3KW。 2.排烟管、弯头、变头，采用优质不锈钢制作，规格：现场定制； 3.法兰，30\*30国标角铁，吊杆Ø10mm吊码等； 4.软接，材质：防火帆布，做法：三层重叠式安装； 5.支架，材料：主骨架8#国标槽钢，支架50mm×50mm×4mm国标角铁，除微锈、防锈漆2遍、调和漆2遍。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 29 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 110 |  |
|  | 30 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 项 | 1 | 包含所有  食堂水电设  备布线、辅  材、设备安  装、调试人  工费等 |
|  | 31 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 32 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 1 |  |

24.梧州市龙湖镇中心小学食堂设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 序号 | 设备名称 | 技术参数说明 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
|  | 1 | 留样冰箱 | 1.产品名称:62L留样展示柜 2.电压频率:220V~240V150HZ 3.净重毛重:22kg/24kg 4.制冷方式:压缩机制冷 5.温度范围:0~10°C 6.产品尺寸:430\*480\*640mm | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 分餐间空调 | 1.空调类型：壁挂式 2.空调匹数：1.5匹 3.冷暖方式：冷暖电辅 4.适用面积：约16~20m 5.制冷： 额定制冷量：3510W 额定制冷功率：810W 6.能效等级：1级能效 7.空调技术：变频 8.制热： 额定制热量：5010W 额定制热功率：1250W 电辅热：1000W 9.噪音量： 内机噪音：18-41dB(A)(静音档-超强档) 外机噪音：≤51dB(A) APF：5.27 循环风量：640 m³/h 10.产品能效执行标准为:GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | 台 | 1 | 含安装及辅材，包括加  长铜管等费用。 |
|  | 3 | 桶 | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 15 |  |
|  | 4 | 盆 | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 5 |  |
|  | 5 | 分餐勺子 | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 12 |  |
|  | 6 | 炒锅铲、勺子 | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：12两 厚度：1.5mm 勺口直径：14.5cm 长度：53cm 勺口盛水：368g 重量：447g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 规格:1号 厚度:1.5mm 铲口直径：14cm 长度：54cm 重量：313g | 套 | 1 |  |
|  | 7 | PE塑料砍切菜板圆形砧板 | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 2 |  |
|  | 8 | 菜刀 | 1.产品类型：斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 3 |  |
|  | 9 | 蔬菜框 | 1.产品名称:多功能周转筐 2.外径尺寸(mm):800\*570\*510 3.内径尺寸(mm):750\*525\*500 4.产品颜色蓝色 :绿色 5.产品材质:HDPE高密度聚乙烯 6.弧形提手 圆润边角 | 只 | 2 |  |
|  | 10 | 食品（干货）储藏箱 | 1.规格：加厚特大 2.尺寸：88\*64.5\*57cm 3.容量：285L 4.带轮  5.材质：优质PP | 只 | 2 |  |
|  | 11 | 电消毒柜 | 1.规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 2.内外201#无磁板材，无磁层架； 3.门内外加厚正材201#板； 4.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 5.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 6.工程款翻边拉手设计，全无磁； 7.加粗层架，不锈钢重力脚； 8.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 9.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 10.带推车设计。 | 套 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 12 | 电饭煲 | 规格： 1.升数：32L 实际容量：25L 2.电压：220V 功率：2650W 3.使用插座：16A家用插 | 只 | 3 |  |
|  | 13 | 手拉车 | 1.平板车：网格款带围栏手推车  2.配6寸工业级重型橡胶轮承重400公斤 3.尺寸：1250\*800\*400mm 4.底部材质：厚壁镀锌方管  底部方管厚度：30X30mm 5.四周材质：厚壁镀锌方管  四周方管厚度：30X30mm 6.丝径材质：镀锌丝网 7.丝径尺寸：4mm 8.外部孔距：40X40mm 9.外部工艺：环保喷塑 | 台 | 1 |  |
|  | 14 | 自动切菜机 | 1.机器名称：多功能切菜机 2.电机功率：1500w+120W+120W 3.适用食材：多种圆茎类、叶菜类 4.生产能力：500-800KG/h 5.切片厚度：2-6mm(可选) 6.切丁大小：8/10/12/15/20mm(可选） 7.额定电压：220V 8.额定频率：50Hz 9.机器尺寸：91\*61\*97cm 10.切丝厚度：2-6mm(可选) 11.切段调节：2mm-3cm | 台 | 1 |  |
|  | 15 | 自动切肉机 | 1.产品类型：强力绞切机 2.额定定压：220V/50HZ 3.输入功率：1500w 4.生产能力：200KG/H 5.产品尺寸:320\*320\*460MM 6.不锈钢切片机头，切片厚 度:3.5MM 7.切片入口尺寸:38\*70MM 8.不锈钢刀网，绞肉入口直径：70/66\*90MM 9.双离合器，固定插销。 10.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 餐具货架（三层） | 1.规格：2500\*500\*2200mm 2.架身用采用厚度1.2mm优质304#不锈钢板  3.层板用厚度0.8mm优质304#不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质304#不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0mm不锈钢管，配可调子弹脚。 | 套 | 2 | （综合定做密封双推趟门）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 17 | 单星操作台（不锈钢案台） | 1.材质：1.2厚304不锈钢面，整体无缝焊接  2.操作台尺寸：2000\*1000\*800mm  3.产品类型：两层，双通型 | 套 | 1 | （综合定做）  含安装及辅  材费用。 |
|  | 18 | 灭火器 | 1.手提式(干粉磷酸铵盐) 2.规格:5kg 3.安装方式:放置式 | 只 | 2 |  |
|  | 19 | 双头应急灯 | 1.额定功率：2X3W  2.应急时间：≥90min  3.额定电压：110-260VAC  4.产品重量：2.8Kg  5.防护等级：IP65  6.防腐等级：WF2  7.进线口：G3/4"  螺纹：Ф7~Ф12mm  8.铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑，钢化玻璃透明罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用优质碳素钢镀锌后表面喷射，双重防腐，内置免维护电池组，在正常供电下自动充电，事故断电或停电时应急灯自动点亮，应急灯自动切换应急，并具有放点和过充电保护等功能，照明应急两用式，应急照明LED光源。 | 台 | 1 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 20 | 洗手池 | 规格：400\*400\*270mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.0mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚踏阀，配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。 | 台 | 2 | 含安装及辅  材费用。 |
|  | 21 | 饭碗、饭匙 | 食品级304不锈钢 | 套 | 160 |  |
|  | 22 | 食堂水电设备布线、辅材、设备安装、调试人工费等 |  | 工程总量 | 1 |  |
|  | 23 | 食堂人员着装 | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 2 |  |
|  | 24 | 茶水保温桶 | 1.食品级304不锈钢内胆，加厚桶盖，双龙头  2.规格：150升，实际容量142升  3.内径(CM)：55.5  4.内高(CM)：59  5.加盖高(CM)：72  6.外高(CM)：69  7.外径(CM)：61.5  8.装水：275斤  9.牢固锁扣，密封防溢 | 个 | 2 |  |

25.夏郢初中食堂设备项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数说明** | **单位** | **数量** |
|
| 1 | 自动切菜机 | 1.立式切肉机  2.电压/功率：220V3000w  3.尺寸：680\*500\*730mm | 台 | 1 |
| 2 | **四门商用冰箱冰柜立式920L** | 1.产品容量：920L  2.尺寸：1200\*700\*1970mm 3.电源规格：220V/50Hz 4.产品结构：四门 制冷方式：直冷 5.冷藏温度：0℃~10℃ 冷冻温度：-15℃~0℃ 6.日耗电量：3.8kw.h/24h 7.有效容量：冷藏(440L)/冷冻(460L) 8.控温方式：电脑控温 变频/定频：变频9.面板材质：不锈钢 | 台 | 2 |
| 3 | 浸泡池 | 规格：1800\*800\*(800+150)mm 1.台面采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板精工制作； 2.星斗采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 3.补强撑采用1.2mm厚SUS304#磨砂不锈钢板制作； 4.脚采用38×38×1.2mm不锈钢方通连可调子弹脚； 5.脚横通采用25×25×1.0mm不锈钢方通； 6.配不锈钢下水器、鸭舌水龙头。  7.分二格，每格深600mm | 件 | 3 |
| 4 | 学生饮水机 | 1. 电压/功率：220V4500w 2. L3-一开三温 3. 1.2厚304不锈钢面板 | 台 | 2 |
| 5 | 304不锈钢工作台案板 | 1.2厚304不锈钢面 2000\*1000\*800mm 双层 | 件 | 2 |
| 6 | 消毒柜 | 规格：1300\*630\*1940mm，电压/功率：220V/4120W，容量800L，高温热风循环 1.内外201#无磁板材，无磁层架； 2.门内外加厚正材201#板； 3.门头采用正材不锈钢折弯工艺/黑白配折弯工艺，门体整体发泡工艺； 4.全钢发热管配置，热风循环系统，带独立风道设计； 5.工程款翻边拉手设计，全无磁； 6.加粗层架，不锈钢重力脚； 7.设有智能高稳数码显示屏幕控制系统/手动控制系统，自动/人工操作，灵活方便； 8.另设有故障检测系统，语音提示系统，一键保温系统等先进安全保护装置设计； 9.带推车。 | 台 | 2 |
| 7 | 学校食堂学生餐桌 | 1.304不锈钢≥1.2mm，桌、凳连体，两边排座10人位  2.尺寸：2300\*1520\*680mm，  桌面:宽600mm  3.桌凳材质:桌面、凳面均采用304不锈钢≥1.2mm，耐磨耐高温，防火脚架材质:采用不锈钢5\*5cm方管，管厚1.0mm厚，表层无有机溶液，无污染质保； | 张 | 27 |
| 8 | 防蚊灯 | LED灭蚊灯16W | 套 | 10 |
| 9 | 紫外线灯 | T8 1.2米40W/套 | 套 | 6 |
| 10 | 电脑 | 1.显示器23.8英寸，分辨率1920\*1080 2.（intel i5 16G 256G SSD+1T HDD） 3.CPU:i5-12400,六核 | 套 | 1 |
| 12 | 菜盘 | 1.规格：40cm 2.尺寸：外径40cm，底径23cm 3.高度：13cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 50 |
| 13 | 电饭煲 | 1.容量36L 2.电压/功率：220V/4000W | 只 | 3 |
| 14 | led日光灯 | T8 1.2米 | 只 | 20 |

26.梧州市夏郢小学食堂设备清单（富教分校）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学校名称** | **序号** | **设备名称** | **型号与技术参数说明** | **计量单位** | **采购数量** | **备注** |
| 梧州市夏郢小学（富教分校） | 1 | **双头台式煤炉** | 规格：740\*430\*100mm 额定热负荷：4.2KW 执行标准：GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | **留样冰箱** | 规格：400\*400\*800mm，电压/功率：220V/85W | 台 | 1 |  |
| 3 | **电饭煲** | 13升，220V/2KW | 只 | 1 |  |
| 4 | **PE塑料砍切菜板圆形砧板** | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 1 |  |
|  | 5 | **菜刀** | 1.品名:斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 1 |  |
|  | 6 | **炒锅铲、勺子** | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：6两 厚度：1.5mm 勺口直径：11cm 长度：46cm 勺口盛水：158g 重量：212g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 厚度:1.5mm 铲口直径：11cm 长度：47cm 重量：208g | 套 | 1 |  |
|  | 7 | **盆** | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 3 |  |
|  | 8 | **桶** | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 3 |  |
|  | 9 | **饭碗、饭匙** | 食品级304不锈钢 | 套 | 17 |  |
|  | 10 | **食堂人员着装** | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | **分餐勺子** | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 2 |  |

27.梧州市旺坡小学食堂设备清单（锡坡分校）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学校名称** | **序号** | **设备名称** | **型号与技术参数说明** | **计量单位** | **采购数量** | **备注** |
| 梧州市旺坡小学（锡坡分校） | 1 | **双头台式煤炉** | 规格：740\*430\*100mm 额定热负荷：4.2KW 执行标准：GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | **留样冰箱** | 规格：400\*400\*800mm，电压/功率：220V/85W | 台 | 1 |  |
| 3 | **电饭煲** | 13升，220V/2KW | 只 | 1 |  |
| 4 | **PE塑料砍切菜板圆形砧板** | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 1 |  |
|  | 5 | **菜刀** | 1.品名:斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 1 |  |
|  | 6 | **炒锅铲、勺子** | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：6两 厚度：1.5mm 勺口直径：11cm 长度：46cm 勺口盛水：158g 重量：212g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 厚度:1.5mm 铲口直径：11cm 长度：47cm 重量：208g | 套 | 1 |  |
|  | 7 | **盆** | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 3 |  |
|  | 8 | **桶** | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 3 |  |
|  | 9 | **饭碗、饭匙** | 食品级304不锈钢 | 套 | 25 |  |
|  | 10 | **食堂人员着装** | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | **分餐勺子** | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 2 |  |

28.梧州市旺坡小学食堂设备清单（大屋分校）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学校名称** | **序号** | **设备名称** | **型号与技术参数说明** | **计量单位** | **采购数量** | **备注** |
| 梧州市旺坡小学（大屋分校） | 1 | **双头台式煤炉** | 规格：740\*430\*100mm 额定热负荷：4.2KW 执行标准：GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | **留样冰箱** | 规格：400\*400\*800mm，电压/功率：220V/85W | 台 | 1 |  |
| 3 | **电饭煲** | 13升，220V/2KW | 只 | 1 |  |
| 4 | **PE塑料砍切菜板圆形砧板** | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 1 |  |
|  | 5 | **菜刀** | 1.品名:斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 1 |  |
|  | 6 | **炒锅铲、勺子** | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：6两 厚度：1.5mm 勺口直径：11cm 长度：46cm 勺口盛水：158g 重量：212g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 厚度:1.5mm 铲口直径：11cm 长度：47cm 重量：208g | 套 | 1 |  |
|  | 7 | **盆** | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 3 |  |
|  | 8 | **桶** | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 3 |  |
|  | 9 | **饭碗、饭匙** | 食品级304不锈钢 | 套 | 10 |  |
|  | 10 | **食堂人员着装** | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | **分餐勺子** | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 2 |  |

29.梧州市答涓小学食堂设备清单（古镑分校）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **学校名称** | **序号** | **设备名称** | **技术参数说明** | **计量单位** | **采购数量** | **备注** |
| 梧州市答涓小学（古镑分校） | 1 | **双头台式煤炉** | 规格：740\*430\*100mm 额定热负荷：4.2KW 执行标准：GB16410-2020 / GB 30720-2014 带熄火保护装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | **留样冰箱** | 规格：400\*400\*800mm，电压/功率：220V/85W | 台 | 1 |  |
| 3 | **电饭煲** | 13升，220V/2KW | 只 | 1 |  |
| 4 | **PE塑料砍切菜板圆形砧板** | 1.名称：PE圆形砧板 2.型号：加厚加大号 长度：48CM 宽度：5CM 3.耐温：-20~80°C 熔点：131°C 密度：0.910-0.925G/CM 4.特点：结实耐用易清洗 5.材质：聚乙烯树脂 6.颜色：白色 7.外装金属提手，防滑凹凸纹理 | 块 | 1 |  |
|  | 5 | **菜刀** | 1.品名:斩切刀 2.净重:约318g 3.刀身材质:40Cr13不锈钢 4.刀柄工艺:喷砂工艺 5.刀全长：304mm 刀刃长：178mm 6.刀具用途:适用于鸡、鸭、鹅、鱼类、排骨等中小类骨头的分解 7.刃部强度大于1000N | 把 | 1 |  |
|  | 6 | **炒锅铲、勺子** | 1.木柄炒勺(砂光款) 食品级304不锈钢 规格：6两 厚度：1.5mm 勺口直径：11cm 长度：46cm 勺口盛水：158g 重量：212g 2.木柄厨铲【砂光款】 食品级304不锈钢 厚度:1.5mm 铲口直径：11cm 长度：47cm 重量：208g | 套 | 1 |  |
|  | 7 | **盆** | 1.规格：68cm 2.尺寸：外径68cm，内径61.5cm，底径44cm 3.高度：19cm 4.食品级304不锈钢材质≥1.5mm 5.采用镜面抛光工艺 6.盆边缘采用卷边设计方便端拿有效防止盘子变形 7.用料厚久耐用 | 只 | 3 |  |
|  | 8 | **桶** | 1.加厚提桶：大号商用不锈钢桶 （带盖） 2.材质：特厚提桶（304材质）≥1.5mm 3.规格 ：35\*35（30升） 4.桶身外径：36cm 5.桶身内径：34.5cm 6.桶身高度：35.5cm 7.底部外径：33cm | 只 | 3 |  |
|  | 9 | **饭碗、饭匙** | 食品级304不锈钢 | 套 | 10 |  |
|  | 10 | **食堂人员着装** | 工作服、水鞋、袖套 | 套 | 1 |  |
|  | 11 | **分餐勺子** | 1.规格：6两 2.厚度：1.5mm 3.勺口直径：1lcm 4.长度：48cm 5.勺口盛水：158g 6.重量：271g 7.食品级304不锈钢：厚度:1.5mm | 把 | 2 |  |

三、商务要求

1. 投标报价：投标报价是履行合同的最终价格，应包括

（1）货物的标准附件、备品备件、组织专家验收等所需一切费用；

（2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（3）本项目所产生的的代理服务费用等一切税金和费用。

2. 交付时间：自签订合同之日起 1个月内完成安装调试。

3. 交货地点：广西梧州市采购人指定地点。

4. 合同签订时间: 自中标通知书发出之日起7日内。

5. 付款方式：项目设备全部到货验收合格后，采购人在30个工作日内向成交供应商支付合同金额100%。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

6. 售后服务要求：

（1）成交供应商负责送货到采购人现场，在采购人要求的时间内完成本项目《采购需求》中所有内容的安装调试；仪器到位后的安装、调试、培训，均由生产厂商或代理商免费提供，并由专职人员分工执行。

（2）所有设备必须是全新、原装的，未使用过的产品，货物到货后，设备到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，成交供应商承担所有责任。

（3）成交供应商交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证产品目录、图纸、操作手册、试用说明、维护手册或服务指南等供货商品的配套资料；

（4）按国家有关规定实行产品“三包”，设备类质保期一年，分项中另有约定的按其约定；保修期内每季度定期回访1次以及对设备维护保养。

（5）响应时间：成交供应商接到通知后应在24小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准进行及时处理。

（6）技术培训要求：在采购人当地，成交供应商应配置专业技术人员免费提供现场技术和保存培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

7.验收标准：验收时，由采购人组织有关专家小组依据竞争性谈判文件上的技术需求、国家有关质量标准进行验收，不符合竞争性谈判文件要求的，不予以通过验收。

## 第四章 评审程序和评定成交的标准

**一、评审程序**

**1.确认谈判文件**

由谈判小组确认谈判文件。

**2.资格审查**

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

**3.符合性审查**

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）提供响应文件正、副本数量不足；

2）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

4）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；

6）商务条款中标“★”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

12）明显不满足谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与谈判文件中标“★”的技术指标、主要功能或者标明实质性的要求发生负偏离的；

13）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

14）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

15）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；

16）未响应谈判文件实质性要求的；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

3.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

**4.谈判**

**4.谈判的程序**

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

**5. 最后报价**

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

**6. 最后报价政府采购政策性扣除**

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-2%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

**二、评定成交的标准**

**7. 成交候选人推荐原则**

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

## 第五章 响应文件格式

**（****响应文件外层包装封面格式 ）**

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年 月 日

**（响应文件封面格式）**

响 应 文 件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

年 月 日

**一、资格证明文件格式**

**1.资格证明文件封面格式：**

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

**2.资格证明文件目录**

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

**供应商直接控股、管理关系信息表**

**供应商直接控股股东信息表**

| **序号** | **直接控股股东名称** | **出资比例** | **身份证号码或者统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章 ）：

年 月 日

**供应商直接管理关系信息表**

| **序号** | **直接管理关系单位名称** | **统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：

供应商（盖公章）：

年 月 日

**竞标声明**

致：（采购单位名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行： 帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年 月 日

**二、报价商务技术文件格式**

**1.报价商务技术文件封面格式**

报 价 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

**2.报价商务技术文件目录**

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

**一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：**

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

**二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：**

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。**

供应商（盖公章 ）：

年 月 日

竞 标 报 价 表

项目名称： 项目编号：

供应商名称：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物**  **名称** | **数量及单位**  **①** | **品牌** | **规格**  **型号** | **制造商** | **原产地** | **参数性能、指标及配置** | **单价**  **②** | **竞标报价**  **③=①×②** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（￥）  竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 | | | | | | | | | |
| 交付使用日期： | | | | | | | | | |

注:

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件作无效处理。**

2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，**否则其响应文件作无效处理**。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章**，否则其响应文件作无效处理。**

4.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

法定代表人证明书

供应商名称：

地 址：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

身份证号码：

系（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年月日

注：1.自然人竞标的无需提供。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：（采购单位名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年 月 日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

竞标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的竞标，缴纳竞标保证金人民币（大写）元整（￥元）。若不中标，请贵方在退付竞标保证金时转入以下对公账户：开户名称： ，开户银行： ，银行账号： 。

竞标人单位名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴竞标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

**说明：该声明除竞标文件装订外，竞标人应另单独准备一份，在开标结束后以邮件方式发送至本机构邮箱作退付保证金用途，邮箱：wzcg2822337@163.com**商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

技术需求偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 竞争性谈判文件要求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

货物配置清单

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理**。**货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则响应文件作无效处理**。**

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（ ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 第六章 合同主要条款

合同编号：

采购单位（甲方）： 采购计划号 ：

供 应 商（乙方）： 项目名称和编号：

签 订 地 点 ： 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条 合同标的**

1、供货一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计总金额：（大写） | | | | | | | | |

2、合同合计金额包括该货物包含达到正常使用的一切设备、附件、备件、运输、施工、安装调试、人员工资、税费、后期维护服务及相关工作范围内的所有费用。

3、产品配置清单。

**第二条 质量保证**

符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

**第三条 权利保证**

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。

2、乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第四条 交付和验收**

1、交货时间（安装、调试、培训完）：

2、交货地点：

3、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的货物，并提供货物内容的相关技术资料。

4、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的货物成果，甲方有权拒绝接受。

5、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6、乙方提供货物完成调试后应及时书面通知甲方进行验收，由甲方组织验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份，并作为请款的重要依据。

7、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

8、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的货物内容不满足响应文件及本合同规定的，甲方有权要求乙方进行整改，在乙方整改期间，可暂缓向乙方办理付款手续，若经整改，仍不满足响应文件及合同规定的，对不合格部分不予以验收和付款。

**第五条 安装和培训**

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

**第六条 售后服务、维护期**

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、免费维保期：自合同项目正式验收起 壹年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及维护期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

**第七条 付款条件及方式**

1、项目设备全部到货验收合格后，采购人在30个工作日内向成交供应商支付合同金额100%。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间内向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

2、付款前乙方需向甲方提供足额合法完税发票。合同签署的乙方名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。

**第八条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

**第九条 质量保证及售后服务**

1、乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为12个月，免费保修包含需要更换的零配件的费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**第十条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期接收货物或乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同总额万分之五违约金，但违约金累计不得超过合同总额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

4、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足另补。

6、其它违约行为按合同总额5%收取违约金并赔偿经济损失。

**第十一条 履约保证金**

履约保证金金额：无。

**第十二条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十三条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

**第十四条 合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

**第十五条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

**第十六条 签订本合同依据**

1、竞争性谈判文件；

2、乙方提供的响应（或澄清）文件；

3、承诺书；

4、中标或成交通知书。

**第十七条** 本合同一式肆份，具有同等法律效力，采购代理机构执壹份（签订合同后2个工作日内送达我中心进行公示），甲方执贰份，乙方执壹份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在指定的媒体上公告。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）  年 月 日 | 乙方（盖章，自然人盖手指印）  年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

**合 同 附 件**

|  |  |
| --- | --- |
| **1、供应商承诺具体事项：** | |
| **2、售后服务具体事项：** | |
| **3、维护期责任：** | |
| **4、其他具体事项：** | |
| **甲方（盖章）**  **年 月 日** | **乙方（盖章，自然人盖手指印）**  **年 月 日** |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：­   ）的约定，我单位对（项目名称） 政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方式： | | □自行验收         □委托验收 | | | | |
| 序号 | 名  称 | 货物型号规格、标准及配置等  （或服务内容、标准） | | 数量 | | 金额 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 实际供货日期 |  | | 合同交货验收日期 | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、谈判文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) | | | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | | | |
| 有异议的意见和说明理由：  签字： | | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | | | |
| 监督人员或其他相关人员签字：  或受邀机构的意见（盖章）： | | | | | | |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章：  联系电话：  年  月  日 | | | 采购人或受托机构的意见（盖章）：  联系电话：  年  月  日 | | | |

备注：本报告单一式3份（采购单位1份、供应商1份、采购代理机构1份）。