项目名称： 广西射击射箭运动发展中心2025年射箭器材、新兴项目器材、冬季项目器材及服装采购

项目编号： GXZC2025-G1-001430-KWZB 分标： 2分标

投标人名称： 四川梅宝体育科技有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的的名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量及单位①** | **单价****②** |
| 1 | 自行车整车 | Z5 Custom | Zephyr S | 5台 | 56922.53 |
| 2 | 小轮车比赛轮组 | STAY STRONG | D041SB | 5副 | 22745.83 |
| 3 | 小轮车外胎 | 耐特通（NITTO） | C193 | 50条 | 456.31 |
| 4 | 小轮车内胎 | RideNow | K101 | 60条 | 87.86 |
| 5 | 小轮车脚踏 | Wellgo（维格） | M195 | 6副 | 1672.28 |
| 6 | 小轮车刹车片 | TRP | HD-M290 | 32副 | 248.63 |
| 7 | 小轮车头盔 | Nutcase | Flux | 5顶 | 4655.00 |
| 8 | 小轮车骑行鞋 | Lake | SH-XC70 | 5双 | 2975.53 |
| 9 | 小轮车把横 | Easton | BTWIN T900 | 5根 | 1258.11 |
| 10 | 小轮车护肘 | SixSixOne | E-008 | 5副 | 696.95 |
| 11 | 小轮车护甲 | Troy Lee Designs | SK-901 | 5件 | 1472.78 |
| 12 | 小轮车护膝 | Leatt | G-10 | 5副 | 924.61 |
| 13 | 小轮车手套 | Leatt | LB-G023 | 10双 | 285.57 |
| 14 | 小轮车V刹 | Avid | Sram Level | 5副 | 1422.86 |
| 15 | 小轮车刹车线 | Jagwire | KW-108 | 10根 | 109.24 |
| 16 | 小轮车链条 | KMC | Z99 | 10根 | 441.32 |
| 17 | 小轮车把套 | Ergon | GK-505 | 19副 | 296.55 |
| 18 | 小轮车把立 | Thomson | RY-AL6061 | 5个 | 907.63 |
| 19 | 小轮车腕组 | Chris King | HM-101 | 5套 | 627.03 |
| 20 | 小轮车牙盘 | Race Face | HM-735 | 15片 | 791.80 |
| 21 | 小轮车飞轮片 | Sunrace | CS-HG500 | 15片 | 497.21 |
| 22 | 小轮车坐杆 | FSA | ZS-305 | 5根 | 678.98 |
| 23 | 小轮车刹车手柄 | Hope | AD9 | 5副 | 597.00 |
| 24 | 小轮车前叉 | 三拓 | XCE28 | 5根 | 4293.54 |
| 25 | 小轮车坐垫 | wtb | Volt | 5个 | 678.98 |
| 26 | 攀岩速度岩点 | 加特 | 93 | 2套 | 7987.98 |
| 27 | 攀岩安全带 | 中再安达 | E43 | 20条 | 1198.20 |
| 28 | 攀岩主锁 | 中再安达 | 332 | 20个 | 149.78 |
| 29 | 攀岩钢锁 | 中再安达 | d | 20个 | 99.84 |
| 30 | 攀岩扁带 | 坎乐 | V6 | 20条 | 149.77 |
| 31 | 攀岩主绳 | 中再安达 | UI | 100米 | 49.92 |
| 32 | 攀岩静力绳 | 中再安达 | 4G | 100米 | 24.96 |
| 33 | 攀岩不锈钢梅陇锁 | 中再安达 | 33 | 20个 | 39.92 |
| 34 | 攀岩镁粉 | 卓动 | 56 | 50包 | 121.82 |
| 35 | 霹雳舞运动宝 | 北舞 | 7 | 200平方 | 52.92 |

项目名称： 广西射击射箭运动发展中心2025年射箭器材、新兴项目器材、冬季项目器材及服装采购

项目编号： GXZC2025-G1-001430-KWZB 分标： 3分标

投标人名称：广西国华体育文化有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的的名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量及单位①** | **单价****②** |
| 1 | 花样滑冰冰刀 | gold star | 根据冰鞋尺寸配置合适花样滑冰冰刀。 | 5副 | 4338 |
| 2 | 花样滑冰电动转盘 | green sunny | 1、配置清单：主机、控制器、AC 电源线、控制器数据线、脚踏开关(选配件)2、输入电压：220～240V(AC)50～60Hz(主动式 PFC 功率因数补偿电路；EMC 电磁兼容性)3、输入功率：空载待机≤1W；≤35W(零负载)；350W(满负荷≤75Kg)4、转速范围：0.5～5rpm/秒,调整步进 0.1rpm/秒，对应显示数字 0.5～5.03.5、转向调整：默认逆时针旋转，长按控制器调节旋钮>2S 换向为顺时针旋转，同时显示右上及左下方向箭头。设备接口为本机自定义接口，有别于常规的接口定义(USB 之类的)，严禁连接其它装置。 | 2个 | 7490 |
| 3 | 花样滑冰吊顶旋转器 | green sunny | 定制1、安全锁扣2、滑轮3、旋转连接环4、5米安全绳5、3.5米安全绳6、40cm长木条7、战术背带8、安全腰带9、护腰 | 2个 | 3292 |
| 4 | 单板滑雪板 | Burton | 1、雪板硬度和地形要求：中等硬度5-8，偏软硬度2-5，需适用场地公园、全山、粉雪。2、板型要求：Camber板型，较强的弹性和灵敏性，提供比较顺滑而连贯的边刃控制。双向韧度，板头板尾弹性一致，正反脚滑行平衡感和发力感相同。 | 10块 | 3790 |
| 5 | 单板滑雪头盔 | Burton | 1.重量:约370G 2.IN MOLD一体成型结构 3.ROUNDED FIT圆形盔4.盔体调节：旋钮调节头盔大小可记忆性恢复缓冲层 | 6个 | 1190 |
| 6 | 单板滑雪雪鞋 | Burton | 内靴：内衬外売：睡袋反熱科技，1：1硬度POWERUP鞋舌.鞋带：SPEED ZONE鞋带系统，新英格兰线材外底/缓霞：EST B3 GEL睡袋热反射保暖・軟硬度：4-7 | 6双 | 2480 |
| 7 | 单板滑雪固定器 | Burton | 软硬度2-5 中等偏软、大绑带、小绑带舒适包裹脚趾抓地力，全脚掌缓震垫 | 6副 | 1688 |
| 8 | 单板滑雪雪镜 | 李宁牌 |  防雾涂层、 防滑带离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型 | 6个 | 1458 |
| 9 | 单板滑雪雪蜡 | SWIX | 温度范围：-8度～-32度，+1度～+10度 | 20个 | 393 |
| 10 | 自由式滑雪板 | Line | 1、滑雪板长度和回转半径：157 [14米], 164 [15.5米],171 [17.5米], 178 [19米] 。2、板头-板腰-板尾宽度：118mm-90mm-116mm 3、重量标准范围：1380克157cm长、- 1800克178cm长。4、需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的TT完全对称板体，满足运动员在U型场地实现逆向滑行和倒滑的要求。5、板型要求：需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的 Camber板型，并且拱起的板腰会能满足为雪板增加更大的回弹力的要求。6、板材要求：雪板中心下方内置Carbon Ollieband弧形纤维条，枫树木质板芯，5种侧切半径。7、板面要求：需在板面印制便于钻孔的标尺，钻孔标准范围：不超过3.6\*9.5mm。8、符合国际雪联参赛要求。 | 3副 | 5080 |
| 11 | 自由式滑雪板 | Faction | 1、滑雪板长度和回转半径：158 [13米], 164 [15米],171 [16米]。2、板头-板腰-板尾宽度：120mm-88mm-112mm 3、重量标准范围：1500克158cm长、- 1640克171cm长。4、需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的TT完全对称板体，满足运动员在U型场地实现逆向滑行和倒滑的要求。5、板型要求：需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的 Camber板型，并且拱起的板腰会能满足为雪板增加更大的回弹力的要求。6、板材要求：白杨木/白蜡木木质板芯，椭圆形半径侧切。7、板面要求：需在板面印制便于钻孔的标尺，钻孔标准范围：不超过3.6\*9.5mm。8、2.5毫米超厚板刃。9、符合国际雪联参赛要求。 | 8副 | 5080 |
| 12 | 自由式滑雪板 | 阿托米克 | 1、滑雪板长度和回转半径：140[10.3米],150 [11.6米], 160 [13米],165 [14.5米]。2、板头-板腰-板尾宽度：117mm-85mm-109mm 3、重量标准范围：1250克140cm长、- 1450克160cm长。4、需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的TT完全对称板体，满足运动员在U型场地实现逆向滑行和倒滑的要求。5、板型要求：需为适应自由式滑雪U型场地项目要求的 Camber板型，并且拱起的板腰会能满足为雪板增加更大的回弹力的要求。6、板材要求：白杨木/白蜡木木质板芯，椭圆形半径侧切。7、板面要求：需在板面印制便于钻孔的标尺，钻孔标准范围：不超过3.6\*9.5mm。8、2.5毫米超厚板刃。9、符合国际雪联参赛要求。 | 15副 | 2985 |
| 13 | 自由式滑雪雪鞋 | K2 | 1、三片式结构设计，全鞋外壳可热定性2、Intuition Pro内胆，能根据脚踝的形状记忆塑性3、Grilamid鞋舌，具有优异的强度-重量比4、鞋楦宽度：小于100mm5、Grip Walk可更换鞋底，提高雪鞋行走时的舒适度。6、腿围可调节设计7、出厂硬度100，并可通过更换鞋舌改变雪鞋硬度 8、鞋壳轻量化设计。9、符合国际雪联参赛要求。 | 6双 | 5592 |
| 14 | 自由式滑雪固定器 | Marker | 1、适配ISO 5355和ISO 23223标准的滑雪鞋2、固定值脱离值或磅数、区间：7.0-16.0。 3、后固定器可以更换4、拧螺丝安装在雪板上 | 6副 | 2825 |
| 15 | 雪镜 | Giro | 离心镜片不失真、双层球面镜、蔡司镜片 VIVID 技 术、AXIS 双层防雾、抗冲击防破碎、隔绝紫外线、透气舒适、 硅胶颗粒防滑绑带、适合亚洲脸型 | 4个 | 1762 |
| 16 | 全定制滑雪鞋垫 | Sidas | 1.按照个人足底形状的90%定制鞋垫2.给足弓支撑3.均衡足底压力，提升稳定性4.鞋垫热塑定制 | 8双 | 1278 |
| 17 | 无氟底蜡 | SWIX | 1.Base prep medium;2.900克；3.不含氟化物。 | 1盒 | 993 |
| 18 | 固体无氟黑狼极速蜡 | SWIX | 1、温度：-10℃/-18℃ 3块，-6℃/-12℃ 3块，-2℃/-8℃3块，-4℃/+4℃ 3块，0℃/+10℃ 3块；2、180克；3、不含氟化物。 | 15块 | 1980 |
| 19 | 固体无氟快速蜡 | SWIX | 1、温度：-10℃/-18℃ 3块，-6℃/-12℃ 3块，-2℃/-8℃3块，-4℃/+4℃ 3块，0℃/+10℃ 3块；2、180克；3、不含氟化物。 | 15块 | 495 |
| 20 | 固体无氟性能蜡 | SWIX | 1、温度：-14℃/-32℃；2、180克；3、PS POLAR；4、温度：0℃/+10℃；5、180克；6、TS10 black；7、不含氟化物。 | 5块 | 293 |
| 21 | 滑雪护脸 | mons royale | 1.面料：97%美利奴羊毛、3%弹性纤维；2.铰链结构可实现两种穿戴方式；3.三块拼接设计，提升脸部贴合；4.防臭透气；5.与头盔兼容 | 10个 | 490 |
| 22 | 追逐滑雪板 | 阿托米克 | 1.板芯材质：山毛榉和轻质的杨木，具有最高的运行稳定性和敏捷性。2.完整侧壁：固定了板底和板面，用于控制动力传输和良好的板刃抓地力。3.出厂边刃：87度，利于操控，在坚硬的雪地和冰面上能提供更好的抓地力。4.出厂底刃角度：0.8度，便于转弯5.粘合层：钛技术粘合层，从一遍侧壁到另一边侧壁覆盖整块雪板，增加了稳定性、抗扭转性和边刃抓地力。6.雪板长度：190CM 7.回转半径：27.5米8.板头宽度：104MM；板腰宽度：68MM；板尾宽度：89MM9.减震技术：由一系列弹簧模块组成，每个模块都包裹在减震弹性体中，每个弹簧模块协调工作，部件吸收冲击力，还能反弹冲击力。10.颜色：主色为红色 | 3副 | 8790 |
| 23 | 追逐雪鞋 | 阿托米克 | 1.鞋楦宽度：93MM2.硬度：1303.符合ISO 53554.前倾角度13度和18度可调节5.颜色：红色6.55MM宽双重绑带。 | 1双 | 6790 |
| 24 | 高山滑雪固定器 | 阿托米克 |  1.鞋头自适应连接：前固定器鞋头连接处设计增加了自调节空间，可以适用新旧各种高山滑雪鞋卡块的高度和宽度，固定器也能确保恒定的释放值。2.集中式力量传导：固定器螺丝直接置于雪鞋下方，以集中并优化动力传输。3.竞技性金属垫板，竞技级金属垫板将雪鞋直接连接到固定器AFD上，从而达到更好的力量传递。4.高位雪耙：雪鞋踩下时，高位雪耙抬起状态下更加靠近后固定器尾部，这样的设计可以让运动员滑行时立刃更大，避免雪耙触雪。5.脱落值（释放值)：14-2410.颜色：主色为红色 | 2副 | 4790 |
| 25 | 高山滑雪板 | 阿托米克 | 1.板芯材质：山毛榉和轻质的杨木，具有最高的运行稳定性和敏捷性。2.完整侧壁：固定了板底和板面，用于控制动力传输和良好的板刃抓地力。3.出厂边刃：87度，利于操控，在坚硬的雪地和冰面上能提供更好的抓地力。4.出厂底刃角度：1.2度，便于转弯5.粘合层：钛技术粘合层，从一遍侧壁到另一边侧壁覆盖整块雪板，增加了稳定性、抗扭转性和边刃抓地力。6.雪板长度：210CM，满足FIS标准。 7.回转半径：40米 满足FIS标准8.颜色：主色为红色 | 1副 | 8790 |
| 26 | 超声治疗仪 | 好博 | HB-UL1：1、标配单通道（可插拔超声通道），彩色触摸屏+旋钮操作；**▲**2、可配备多种超声治疗头：标配A28型手持超声治疗头（移动式）；选配A28V型吸附超声治疗头（固定式）、A28S型绑带超声治疗头（固定式）、A25手持超声治疗头（移动式）、A13手持超声治疗头（移动式）；3、有效辐射面积：4cm2、3cm2、1cm2；4、有效声强：A28、A25、A13≤3W/cm2，A28V、A28S≤1.2W/cm2；5、波束最大声强：A28、A25、A13≤15W/cm2，A28V、A28S≤6W/cm2；6、额定输出功率：8.4W（A28型）、3.36W（A28V型和A28S型）、6.3W（A25型）、2.1W（A13型）；7、两种工作频率：1MHz或3MHz；8、波形类型：连续波或脉冲波；9、波束类型：准直型；10、波束不均匀性系数不超过5；11、脉冲持续时间：1.0ms～56.3ms；12、脉冲重复周期：10.0ms、20.8ms、62.5ms；13、脉冲重复频率：100Hz、48Hz、16Hz；14、占空比：10%～90%（连续波为100%），步长10%；15、治疗时间：0min～30min，步长：1min；16、吸附压力：0mbar～500mbar，步长10mbar；17、内置多种临床治疗处方，满足不同的临床需求；**▲**18、收藏设置参数功能，可收藏1000条设置参数；19、快速指导方案功能和手动操作功能：快速指导方案可设置通道、治疗深度、组织状态、治疗面积，自动生成治疗参数。**▲**20、总览界面：可查看各通道信息，治疗头是否在位，通道运行状态；21、自检功能：开机后设备会进行初始化及自检；22、快速停止功能：手持控制器和界面操作栏快速停止按钮，按下后治疗仪停止输出；23、接触检测功能：当超声治疗头与治疗部位接触不良时，治疗仪发出警报，相应通道暂停输出，接触良好后自动正常输出；24、超温保护功能：当超声治疗头温度超过41℃时，设备停止输出，界面弹框提醒；25、可配备Wi-Fi功能，用于数据传输；26、可配备内置充电电池，在无交流电源的情况下可正常使用；27、输入功率：150VA；28、电源参数：额定输入电源电压100～240V；电源频率50Hz/60Hz；29、防水等级IPX7，可进行水下治疗（A28V型除外）；30、整机噪声：≤50dB；31、主机（单机身）尺寸：约242mm\*195mm\*94.5mm。 | 1台 | 29900 |
| 27 | 微波治疗仪 | 宝兴 | WB-3100：1、理疗功能：连续输出2、电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5%3、输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W；4、时间控制：治疗时：0—99秒，以1秒步进； 理疗时：0—30分，以1分步进； 以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；5、微波频率：2450MHz±50 MHz；6、整机功率：580W；7、辐射器驻波比：S≤3；8、传输线驻波比：S≤1.5；9、外壳泄露：≤10mw/cm²；10、无用辐射：≤10mw/cm²；11、具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；12、开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。 | 1台 | 9788 |
| 28 | 电针治疗仪 | 华佗 | SDZ-II：1、内部电源DC9V-10%2、电源适配器(输入AC220V±22V50HZ±1Hz；输出DC9V)/3、输入功率：10.0VA4、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波5、输出脉冲路数：六路输出6、最大输出功率：0.3VA(250Ω负载阻抗下)7、输出脉冲频率：1-100HZ可调，允差为±15%二、工作模式：1、连续波工作模式：连续2、断续波工作模式：工作15S，停5S3、疏密波工作模式：（1）疏波频率与密波频率之比是1:5（2）疏波工作5S，密波工作10S（3）断续波、疏密波时间允差为±15%4、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)5、输出直流分量：06、输出脉冲宽度：0.2ms±30%(EMC检测基本性能)7、体积：约345mm×225mm×94mm8、质量：约1.4kg | 1台 | 498 |
| 29 | 神灯（TDP） | 小郎中 | TDP-661-1SA：1、治疗头直径：208mm2、治疗板直径：166mm3、加热方式：电炉盘加热是否发光：不发光预热时间：5-10min4、输入电压：a.c220v、50Hz5、输入功率：230VA6、产品尺寸：约590×880×1435mm | 1台 | 440 |
| 30 | 深层肌肉刺激仪DMS | 华康宏力 | HKHL-DMS：1、处方可按扳机点、筋膜炎，颈部、头部、肌肉结缔组织、前臂等小肌群、大肌群、分解纤维化组织、深层肌肉组织等运动系统进行分类选择不同的适用治疗头；2、采用低压控制方式，保证使用过程中的安全性；3、电源输入电压：220V.50HZ交流电，内部电源电压：DC24V/12V；电源保险丝：放电单位每次为4A；辅助插座：100-240VAC/5A；辅助设备消耗功率：最大为200VA；4、最底频率：10HZ；5、最高频率：60HZ；6、每分钟最高振动次数：3600次/min；7、独特的外观设计，便于使用过程中的操作；8、操作模式：无极变速开关，10-60HZ连续震动模式，赫兹参数10-60HZ之间可根据承受随意调整，更加适用于骨肌疾病的治疗需求；深度可达20-60mm；9、治疗头材质规格：采用钛合金材质、多种治疗头可选，配备35mm、25mm、15mm三种治疗头。 | 1台 | 17300 |

项目名称： 广西射击射箭运动发展中心2025年射箭器材、新兴项目器材、冬季项目器材及服装采购

项目编号：GXZC2025-G1-001430-KWZB 分标： 4分标

投标人名称：广西国华体育文化有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的的名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量及单位①** | **单价****②** |
| 1 | 运动长袖 | 李宁牌 | 1、面料：锦纶100%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：运用简洁的色彩搭配，简单休闲，宽松版型梭织学院外套，领口，袖口，下摆处采用横机拼接，凸显产品风格并增加亲肤感。前胸图案采用贴布绣花的工艺，具有良好的防泼水性能，可保持衣服持续干燥，带来更好的穿着体验。5、颜色：乳白色（按采购人具体需求提供） | 62件 | 292 |
| 2 | 运动短袖 | 李宁牌 | 1、面料：100%聚酯纤维2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：款式简单大方，面料柔软舒适，易搭配。5、颜色：枯草灰（按采购人具体需求提供） | 62件 | 152 |
| 3 | 短袖POLO衫 | 李宁牌 | 1、面料：锦纶76% 氨纶24%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：采用凉感技术，速干面料，有助于运动时产生的热量快速散发，保持人体凉爽，穿着更加舒适，且抗UV 技术，有助于减少紫外线对皮肤的伤害，让运动更加舒适。5、颜色：白色/蓝色（按采购人具体需求提供） | 62件 | 290 |
| 4 | 运动长裤 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维86%氨纶14%2、功能：四面弹面料加入莱卡成分，回弹性极佳，速干高弹，适合多种场景穿着。3、颜色：标准黑（按采购人具体需求提供） | 62件 | 138 |
| 5 | 运动弹力针织长裤 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维81% 棉19%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：采用了新颖的特殊截面纤维，可智能引导人体湿气，与汗液快速蒸发，保持身体的干爽舒适。5、颜色：标准黑（按采购人具体需求提供） | 62件 | 142 |
| 6 | 运动短裤 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维86%氨纶14%2、功能：梭织运动短裤，四面弹面料加入莱卡成分，回弹性极佳，速干高弹。舒适版型，简约百搭，适合多种场景及专业运动穿着。3、颜色：标准黑（按采购人具体需求提供） | 62件 | 100 |
| 7 | 透气紧身衣ATLU167 | 李宁牌 | 1、面料：90%聚酯纤维+10%氨纶2、功能：采用涤+氨纶成分材料，穿着舒适，弹性效果极佳。内里轻抓毛，保暖性强。轻户外半开拉链长袖T恤，适合多种外套穿搭。3、颜色：黑色（按采购人具体需求提供） | 62件 | 208 |
| 8 | 保暖紧身衣 | 李宁牌 | 1、面料：91% 聚酯纤维 + 9% 氨纶。2、功能：采用紧密弹性三明治空气层面料，能够锁住中间空气，高性能回弹，减少运动束缚感，紧密织法，保型挺括。领边撞色拼接处理更添时尚设计感 。3、颜色：按采购人具体需求提供。 | 62件 | 152 |
| 9 | 运动长袖套装 | 李宁牌 | 一、运动上衣：1、面料：91%聚酯纤维 + 9%氨纶2、功能：上衣领型中国传统立领进行改良，搭配金属牙的拉链，提取了龙的元素作为主要的图案表现，运用了中国彩墨的手法处理。色彩跳跃灵动：前幅压花底纹的图案取自于传统纹样“龙腾云水纹”的概念去做的演绎和延伸，加之后幅跟一体织的结合更有不同肌理效果，同时与袖子的龙相互呼应，加上后领下的精致章牌点缀，更有品质感。3、颜色：图蓝色（按采购人具体需求提供）二、运动长裤：1、面料：91%聚酯纤维 + 9%氨纶2、功能：裤子设计元素与上衣呼应，金色线条的印花可以百搭，材料梭织四面弹，轻薄柔软有延展性。 | 62套 | 660 |
| 10 | 羽绒服 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维100%里料：聚酯纤维100%2、填充物1：鸭绒，绒子含量85%填充物2：帽、门襟等聚酯纤维100%3、充绒量：约为M 198.9克， L 210克4、功能：长款连帽设计，防风保暖，实用性强，简单的纯色与防水拉链搭配更显机能风，经典廓形人体工学立体剪裁，挺阔干练，上身利落不臃肿，袖口内加防风松紧口，下摆纽扣开叉设计，解脱下身束缚。5、颜色：水缥灰、影紫蓝（按采购人具体需求提供） | 62件 | 1293 |
| 11 | 运动袜 | 李宁牌 | 1、面料：脚面部位棉77.7%+聚酯纤维19.2%+氨纶3.1%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0025-20224、功能：袜子采用舒适材质，提升穿着体验,且透气性佳、弹性好，吸汗，防臭。3、颜色：白色/蓝色（按采购人具体需求提供） | 62双 | 21 |
| 12 | 运动鞋 | 李宁牌 | ▲1、面料成分：纺织品+PU油墨印刷；鞋底：橡胶大底+PHYLON中底 2、执行标准：Q/TXLNB0011-2019 3、功能：前掌加厚17%，回弹更劲。鞋头更翘滚动感更强，助推更强，轻松提速。整鞋重量控制，中底加厚不加重。鞋面抗撕裂性大幅提升，轻薄透气更耐穿。中底双层结构加足弓上翻抗扭装置，稳定支撑。GCR轻质橡胶大底，抓地性能好▲4、检测标准：①鞋墙与帮面剥离强度：≥90N/cm②外底耐磨性能≤10mm③折后不得出现帮面裂面，折后外底不得出现裂纹，外底不得出现涂色脱落。5、尺码：35-456、款式颜色：按采购人具体需求提供 | 62双 | 399 |
| 13 | 双肩包 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维100%3、执行标准：QB/T1333-20184、功能：采用复合尼龙材料，包底皮膜胶材料，便于清理，一体发泡TPE材料背带，减震回弹，透气舒适，大幅提升背负体验感；5、颜色：标准黑、黄色（按采购人具体需求提供） | 62只 | 358 |
| 14 | 拉杆箱 | 李宁牌 | ▲1、面料：PVC外壳▲2、规格：26寸以上▲3、功能：设计简洁大方，易打理且耐脏程度较高，优质拉链，顺滑及可承受拉力大，铝合金拉杆，轻盈坚韧，搭配高弹TPE轮子，降噪防震。4、颜色：黑色、白色（按采购人具体需求提供）5、防水，防雪 | 62只 | 1199 |
| 15 | 射箭项目透气袖套 | 李宁牌 | 1、面料：锦纶60% 氨纶40%2、执行安全标准：GB184001B类3、功能：甄选弹力面料，贴合肘部曲线，不松垮，不紧绷，减少肌肉震颤，为运动提供稳定防护，凉感科技触肤清爽，原纱防晒水洗后防晒力不减热压工艺，紫外线阻隔率≥98%，有效阻隔紫外线侵扰。4、颜色：黑色、乳白色（按采购人具体需求提供） | 60件 | 42 |
| 16 | 射箭项目比赛运动鞋 | 李宁牌 | 1、面料：纺织品+TPU2、执行标准：O/TXLNB 0011-20193、功能：通过鞋舌、鞋身和鞋底360透气结构组成透气降温体系，提供降温作用，鞋面采用舒适材质，舒适柔软，提供良好脚感。新型“轻呼吸”大底，中底透气管道及双密结构，提供轻质透气、弹力柔软、支撑保护的良好体验鞋头防撞设计，减少擦伤脚趾或碰撞，呵护每一步。4、颜色：标准白/浅松绿/黑色（按采购人具体需求提供） | 30双 | 399 |
| 17 | 射箭项目运动帽 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维100%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：FZ/T82002-20164、功能：运用简洁的色彩搭配，简单休闲。舒适的帽型设计，将美观与实用相融合,有效遮阳，空顶加速头部散热。5、颜色：黑色、白色（按采购人具体需求提供） | 30件 | 75 |
| 18 | 射箭短袖比赛服 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维93% 氨纶7%，里料：聚酯纤维86% 氨纶14% 2、功能：速干凉爽技术，有助于汗水的快速蒸发，保持人体干爽、清凉。 3、颜色：标准白、朱砂红（按采购人具体需求提供） | 62套 | 193 |
| 19 | 射箭长袖比赛服 | 李宁牌 | 1、面料：70%棉+30%聚酯纤维2、功能：棉+涤混纺的提花布长袖POLO，挺括质感；特殊设计的扁机间条效果，新颖时尚，肩部独特的版型，更是具有设计效果且不失舒适度。3、颜色：标准白（按采购人具体需求提供） | 62套 | 180 |
| 20 | 射击长袖比赛服 | 李宁牌 | 1、面料：70%棉+30%聚酯纤维2、功能：棉+涤混纺的提花布长袖POLO，挺括质感；特殊设计的扁机间条效果，新颖时尚，肩部独特的版型，更是具有设计效果且不失舒适度。3、颜色：标准白（按采购人具体需求提供） | 30件 | 180 |
| 21 | 射击短袖比赛服 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维93% 氨纶7%，里料：聚酯纤维86% 氨纶14% 2、功能：速干凉爽技术，有助于汗水的快速蒸发，保持人体干爽、清凉。 3、颜色：标准白、朱砂红（按采购人具体需求提供） | 30件 | 194 |
| 22 | 女子冬天长袖打底训练服 | 卡斯特拉尼 | 采用高弹力纳米科技，可以做到有效的防水，同时不影响T恤的透气性。成份：合材料：16%氨纶- 51%聚酰胺- 33%聚酯。 | 6件 | 836 |
| 23 | 女子夏天长袖打底训练服 | 卡斯特拉尼 | 紧身且透气的弹性衬衫，适合穿在射击背心下。保证了舒适性和最大的活动自由。创新的袖子设计带有拇指孔，可以保护射手的手掌。 成份/材质：100% cotton 纯棉。 | 6件 | 588 |
| 24 | 男子夏天短袖打底训练服 | 卡斯特拉尼 | 1、用无绳技术和纱线制成的，是一种合身的衣服，可以保证运动时的最佳性能。优点：它有助于在高温下保持体温较低。最大限度的通风通过纹理。独特的舒适感来自于与皮肤直接接触的柔软细腻的纤维。2、成份/材质：混纺（纤维加纯棉）成分：10%纤维- 90%纯棉。 | 8件 | 600 |
| 25 | 男子冬天长袖打底训练服 | 卡斯特拉尼 | 1、长袖子热网提供最佳的热调节、出汗和快速干燥。在寒冷的日子里，高领舒适。热球衣是与射击背心或防水外壳搭配的第一层。2、成份/材质：成分62%棉- 38%聚酯。 | 8件 | 714 |
| 26 | 飞碟多向训练背心 | 卡斯特拉尼 | 1、抵肩：超纤维翻毛皮，耐磨，不易褪色，不易变形。面料：微弹抗皱纯色斜纹记忆布料涤卡，耐磨、不易褪色；尺码：量身定做。2、材质：人造皮革pu，超伸缩材料五年不水解。拼接用高弹力面料，透气排汗速干，穿孔设计可增加手套透气性，不闷热；魔术贴轻松调节松紧度。 | 10件 | 1935 |
| 27 | 飞碟专用枪箱 | 卡斯特拉尼 | ABS+PC材质外壳，枪管槽位长达86厘米，并带有可调节肩带，内衬蓝色天鹅绒，共分三个功能空间，外部尺寸约为（890×180×125mm）。 | 5只 | 2642 |
| 28 | 步枪枪衣 | 金冠 | 符合射击比赛要求，可放置145±5cm的竞技步枪，可斜背、双肩背，具备防雨、防撞性能。 | 10件 | 399 |
| 29 | 步枪射击皮服 | 印度 | 材质：60%聚酯，17%皮革，15%棉，3%弹性纤维，5%抓地橡胶。适合左手和右手射击者穿。肘部，肩部和膝盖的胶粒采用防滑材料。 | 6件 | 17249 |
| 30 | 步枪射击皮鞋 | 安舒兹 | 材质：外层：100％皮革；内衬：纺织品；鞋底：100％热塑性聚氨酯。 | 3双 | 3299 |
| 31 | 步枪内衣 | 库尔特 | 材质：ColdWinner（太空材料）制成，48.15%聚酯纤维，48.15%热光材料和3.7%莱卡。 | 3件 | 3659 |
| 32 | 步枪胶粒防滑半指手套 | 安舒兹 | 新款黑色防滑半指手套，黑色防滑涂层。手腕上的拉伸带新款黑色防滑半指手套，黑色防滑涂层。手腕上的拉伸带。 材质： 50%橡胶，20%Amara，25%PU ，5%弹性纤维 50% rubber 20% Amara, 25% PU 5 % Elastan 填充材料：34%羊毛，33%粘胶纤维，33%聚丙烯酸。 | 5套 | 356 |
| 33 | 步枪胶粒防滑全指手套 | 安舒兹 | 全指手套。通过在手背、手掌弯曲处和手指间隙处采用的网格织物材料，以达到最佳的温度循环，防止手套内出现热阻塞现象。 通过采用最新的高科技材料，使手背得到了更好的保护效果，并对手腕起到辅助支撑作用。从手背到手掌的减震材料使在打卧射时止手器对手的局部压力平均分配到整个手上。超级防滑面防止枪支打滑。材料：表面材料：6%真皮，60%橡胶，6%橡胶带，20%PU，8% 聚酰胺；内胆：34%羊毛，33%人造丝，33%聚丙烯酸化物镶边：超级防滑材料，仅供右手型射手。 | 8套 | 589 |
| 34 | 运动长袖 | 李宁牌 | 1、面料：锦纶100%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：运用简洁的色彩搭配，简单休闲，宽松版型梭织学院外套，领口，袖口，下摆处采用横机拼接，凸显产品风格并增加亲肤感。前胸图案采用贴布绣花的工艺，具有良好的防泼水性能，可保持衣服持续干燥，带来更好的穿着体验5、颜色：乳白色（按采购人具体需求提供） | 40件 | 292 |
| 35 | 运动短袖 | 李宁牌 | 2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：款式简单大方，面料柔软舒适，易搭配。5、颜色：枯草灰（按采购人具体需求提供） | 40件 | 153 |
| 36 | 短袖POLO衫 | 李宁牌 | 1、面料：锦纶76% 氨纶24%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：采用了凉感技术，速干面料，有助于运动时产生的热量快速散发，保持人体凉爽，穿着更加舒适，且抗UV 技术，有助于减少紫外线对皮肤的伤害，让运动更加舒适。5、颜色：白色/蓝色（按采购人具体需求提供） | 40件 | 291 |
| 37 | 运动长裤 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维86%氨纶14%2、功能：四面弹面料加入莱卡成分，回弹性极佳，速干高弹，适合多种场景穿着。3、颜色：标准黑（按采购人具体需求提供） | 40件 | 138 |
| 38 | 运动短裤 | 李宁牌 | 、面料：聚酯纤维86%氨纶14%2、功能：梭织运动短裤，四面弹面料加入莱卡成分，回弹性极佳，速干高弹。舒适版型，简约百搭，适合多种场景及专业运动穿着。3、颜色：标准黑（按采购人具体需求提供） | 40件 | 102 |
| 39 | 运动鞋 | 李宁牌 | ▲1、面料成分：纺织品+PU油墨印刷；鞋底：橡胶大底+PHYLON中底。 2、执行标准：Q/TXLNB0011-2019 3、功能：前掌加厚17%，回弹更劲。鞋头更翘滚动感更强，助推更强，轻松提速。整鞋重量控制，中底加厚不加重。鞋面抗撕裂性大幅提升，轻薄透气更耐穿。中底双层结构加足弓上翻抗扭装置，稳定支撑。GCR轻质橡胶大底，抓地性能好。▲4、检测标准：①鞋墙与帮面剥离强度：≥90N/cm②外底耐磨性能≤10mm③折后不得出现帮面裂面，折后外底不得出现裂纹，外底不得出现涂色脱落。5、尺码：35-456、款式颜色：按采购人具体需求提供。 | 40双 | 399 |
| 40 | 攀岩比赛服 | 李宁牌 | 攀岩比赛训练服，高弹轻量，吸湿速干抑菌，高效透气，可直接接触皮肤，92涤纶8%氨纶。图案文字设计需满足中国登山协会制定的联赛服装要求。 | 20件 | 519 |
| 41 | 攀岩鞋 | 李宁牌 | 竞技款攀岩鞋，羊皮及尼龙织物，橡胶鞋底，有鞋楦定型系统，鞋体与足部贴合，有灵敏足部反应。（最终尺寸根据运动队实际需求提供） | 30双 | 999 |
| 42 | 霹雳舞比赛服 | 李宁牌 | 1、外套上衣：带帽、半拉链材质：涤纶克重：300克左右2、外套裤子：款式、材质与外套上衣匹配材质：涤纶克重：300克左右3、短袖速干材质：聚酯纤维（运动速干）克重：230克左右 | 7套 | 679 |
| 43 | 高尔夫球比赛服装 | 李宁牌 | 长外套1件、短袖polo杉（速干衣） | 4套 | 499 |
| 44 | 花滑比赛服 | 彤杰 | 1、面料：施华洛斯奇水钻2、厚度适中，有效透气散热，不粘黏，穿着舒适。3、袖口拇指套扣。4、高强度拉链。5、3D立体裁切紧身贴合。6、按照队员身高量尺定制。 | 4件 | 8245 |
| 45 | 花滑冰鞋 | edea | 专业高级花样滑冰冰鞋：1、产品等级：职业等级2、鞋面材料：新型超轻材料3、防水处理真皮 4、冰鞋内里：带有丰富毛细孔的超细纤维材料5、鞋跟：双重结构的防水鞋跟，能有效地降低冰面不平引起的颤动。6、热塑成型结构：冰鞋能根据每个人的脚型来塑形。 | 5双 | 4799 |
| 46 | 单板滑雪雪服 | Burton | 功能：防水、透气、速干、超轻；面料科技：Gore-Tex双层面料；宽松版型。 | 6件 | 2999 |
| 47 | 单板滑雪雪裤 | Burton | 功能：防水、透气、速干、超轻；面料科技：Gore-Tex双层面料；宽松版型。 | 6件 | 3996 |
| 48 | 护腰 | LP | 采用较佳透气性的孔洞合成橡胶材质，能提供稳固和保暖效果，确保护腰的位置对腰部达到完整的包覆。 | 5件 | 335 |
| 49 | 手套 | Burton | 可拆卸四向拉伸触屏五指内衬，加长袖口，增加覆盖范围保暖层外侧保暖口袋。 | 10副 | 496 |
| 50 | 自由式雪服 | OAKLEY | 1、尺码：S-XXXL、双层软壳2、全身压胶防水3、全身防水拉链4、腋下通风拉链设计5、内部有雪镜存储空间6、可调节袖口 7、固定式雪裙8、可调节式帽子适配头盔 | 6套 | 4755 |
| 51 | 自由式滑雪手套 | Oyuki | 1、优质防水山羊皮革2、GORE-TEX防水膜3、Griptex 拉环4、可调节双层袖口5、钩环闭合6、腕带7、NIKWAX 防水 | 6副 | 1189 |
| 52 | 冬季项目陆地训练短袖T恤 | 李宁牌 | ▲1、面料：棉70%+聚酯纤维30%▲2、执行安全标准：GB 18401 B类▲3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：款式简单大方，面料柔软舒适，易搭配。5、颜色：白色 | 100件 | 99 |
| 53 | 冬季项目陆地训练用鞋短裤 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维86%氨纶14%。2、功能：梭织运动短裤，四面弹面料加入莱卡成分，回弹性极佳，速干高弹。舒适版型，简约百搭，适合多种场景及专业运动穿着。3、颜色：标准黑。 | 100条 | 100 |
| 54 | 冬季项目陆地训练运动长裤 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维91%+氨纶9%2、执行安全标准：GB 18401 B类3、执行标准：Q/TXLNB 0021-20224、功能：采用再生纤维环保科技，穿着更舒适，穿着运动时，达到快速吸汗、排汗作用。5、颜色：黑色 | 50条 | 158 |
| 55 | 冬季项目陆地训练卫衣 | 李宁牌 | 1、面料：91% 聚酯纤维 + 9% 氨纶。2、功能：采用紧密弹性三明治空气层面料，能够锁住中间空气，高性能回弹，减少运动束缚感，紧密织法，保型挺括。领边撞色拼接处理更添时尚设计感 。3、颜色：按采购人具体需求提供。 | 50件 | 213 |
| 56 | 冬季项目陆地训练长袖套装 | 李宁牌 | 一、运动上衣：1、面料：91%聚酯纤维 + 9%氨纶2、功能：上衣领型中国传统立领进行改良，搭配金属牙的拉链，提取了龙的元素作为主要的图案表现，运用了中国彩墨的手法处理。色彩跳跃灵动：前幅压花底纹的图案取自于传统纹样“龙腾云水纹”的概念去做的演绎和延伸，加之后幅跟一体织的结合更有不同肌理效果，同时与袖子的龙相互呼应，加上后领下的精致章牌点缀，更有品质感。3、颜色：图蓝色二、运动长裤：1、面料：91%聚酯纤维 + 9%氨纶2、功能：裤子设计元素与上衣呼应，金色线条的印花可以百搭，材料梭织四面弹，轻薄柔软有延展性。 | 50套 | 660 |
| 57 | 双肩包 | 李宁牌 | 1、面料：聚酯纤维2、规格：约310\*150\*480mm3、容量：约22.3L4、功能：运用简洁的色彩搭配设计，休闲百搭，包面字母印花设计，细致做工，简约大方，采用透气背幅及可调式减震肩带设计，可根据自身需求灵活调节长，符合人体工学设计，均衡分压，不感闷热。 | 50个 | 159 |
| 58 | 运动鞋 | 李宁牌 | ▲1、面料成分：纺织品+PU油墨印刷；鞋底：橡胶大底+PHYLON中底 2、执行标准：Q/TXLNB0011-2019 3、功能：前掌加厚17%，回弹更劲。鞋头更翘滚动感更强，助推更强，轻松提速。整鞋重量控制，中底加厚不加重。鞋面抗撕裂性大幅提升，轻薄透气更耐穿。中底双层结构加足弓上翻抗扭装置，稳定支撑。GCR轻质橡胶大底，抓地性能好。▲4、检测标准：①鞋墙与帮面剥离强度：≥90N/cm②外底耐磨性能≤10mm③折后不得出现帮面裂面，折后外底不得出现裂纹，外底不得出现涂色脱落。5、尺码：35-456、款式颜色：按采购人具体需求提供。 | 50双 | 399 |
| 59 | 运动袜 | 李宁牌 | ▲1、面料成分：脚面部位：棉55.3%，腈纶23.4%，聚酯纤维19.1%，氨纶2.2%(舒张圈除外)▲2、检测标准：①耐水色牢度：变色、互染≥3-4级；摩擦色牢度≥3级②甲醛含量≤75mg/kg③PH值4.0-7.5④抗菌性≥80⑤直向横向延伸值≥803、功能：袜头采用舒适缝制，减少脚趾摩擦，舒适耐穿，且透气性佳、弹性好，吸汗，防臭。4、尺码范围（1）男尺码范围：24cm-26cm（2）女尺码范围：22cm-24cm5、款式颜色：按采购人具体需求提供。 | 100双 | 19 |
| 60 | 羽绒服 | 李宁牌 | 1、面料：主身：100%聚酯纤维白鸭绒，管道织合面料冲85%绒子(90绒)绒朵饱满不钻绒，整件服装充绒量210G含绒量80%2、执行标准：Q/TXLNB 0021-20223、执行安全标准：GB18401 C 类4、功能：前胸国旗与后背右侧小 CHINA彰显国家荣誉感，经典廓形人体工学立体剪裁，挺阔干练，上身利落不臃肿，袖口内加防风松紧口，下摆纽扣开叉设计，解脱下身束缚。5、颜色：标准黑色 | 50件 | 1099 |
| 61 | 比赛上衣 | FOX | 1、立体剪裁贴合身体2、聚酯纤维排汗速干3、定制压胶图案 | 9件 | 648 |
| 62 | 比赛长裤 | FOX | 1、凯夫拉耐磨材料增强耐用性2、裤子锁扣可微调松紧度3、定制压胶图案 | 9件 | 1498 |