
南宁市新阳路环卫公共租赁房公共部分修缮工程

图纸疑问（二）

**公共租赁房：**


1. 管道隔音棉包管请提供相关材料材质做法及厚度 答复：管经→20mm厚阻尼片→40mm厚隔音棉，采用B1级阻燃材料。
2. 1.5厚防水涂料是采用什么材料？答复：1.5厚聚氨酯防水涂料。

**室外总平：**

1. 围墙部分是只有FG段原墙面需铲掉抹灰及涂料面层？答复：是。
2. 围墙文化石墙面是涂料还是贴砖，请明确 答复：底部600高为文化石，“文化石漆外墙”为笔误，应为“文化石外墙”。

**安装工程：**

1. 空调孔洞是否重新开孔，开孔规格是否为砖墙DN80？ 答复：是。

2.请明确楼层光纤交换机的安装位置、尺寸及安装高度，以便计算楼层光纤交换机出线管线 答复：楼层交换机为原有交换机，每层都有设计，且不在设计范围之内。

广西新厦工程咨询有限公司

2025年07月20日