**广西壮族自治区政府采购中心关于广西卫生职业技术学院15、16栋学生宿舍组合床柜采购项目（GXZC2024-G1-000087-CGZX ）的更正公告（一）**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-04-03

浏览次数：256

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-000087-CGZX

原公告的采购项目名称：广西卫生职业技术学院15、16栋学生宿舍组合床柜采购项目

首次公告日期：2024年03月14日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能（配置）要求 | 立柱符合GB/T 226-2015,GB/T 228.2-2015,GB/T 6742-2007,GB/T 6739-2006,GB/T9286-2021标准；检测内容包括但不限于：①宏观金相：未见目视可见的疏松、气泡、夹杂、折叠、裂纹等缺陷；②弯曲试验；③粗糙度；④表面电阻率；⑤高温拉伸900℃（抗拉强度、规定塑性延伸强度）；⑥硬度；⑦附着力等级。 | 立柱满足或优于GB/T 708-2019 标准。 |
| 2 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能（配置）要求 | ★……挂板符合GB/T3325-2017，GB/T10125-2021，HJ2547-2016，GB/T5213-2019 GB/T4336-2016，GB/T230.1-2018，GB/T228.1-2021，GB/T232-2010， GB/T31588.1-2015， 企业技术要求及《2023 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，检测内容包括但不限于：金属件外观-喷涂层，金属喷漆(塑)涂层(硬度 ，冲击强度， 附着力， 耐腐蚀1300h)， 乙酸盐雾试验1300h， 中性盐雾试验 1300h， 可迁移元素，化学成分(C，P，Mn，S，A1) ，洛氏硬度 ，拉伸试验(屈服强度，抗拉强度 ，断后伸长率)，弯曲试验， 湿(盐雾) /干燥 /湿气循环 60循环480h ，表面质量。 | ★……挂板满足或优于GB/T 708-2019 标准。 |
| 3 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能（配置） | 桌面：▲（1）规格1200mm×600mm/820mm，桌面为“L”型桌面板，桌面为木纹色。其他为灰白色。书桌下面前半部分分为3层，用作鞋柜及其他，后半部分用作主机柜。★书桌符合GB/T 3324-2017、GB18584-2001标准，检测内容包括但不限于：木材含水率、外观要求(漆膜外观要求)、甲醛释放量。 | 桌面：▲（1）①桌面规格1200mm×600mm/820mm。②桌面为“L”型橡胶木实木桌面板，桌面为木纹色。其他为≥0.7mm冷轧钢板，颜色灰白色。书桌下面前半部分分为3层，用作鞋柜及其他，后半部分用作主机柜。 |
| 4 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能（配置）要求 | ★桌面采用≥27mm厚E0级橡胶木实木，烤漆工艺，环保耐磨、防潮处理，所有实木板面必须打磨上漆，五底三面八道工序，漆面光泽度≤65%，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜硬度达2H~3H之间，要求美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。油漆必须注明品牌（含PU透明底漆和面漆）。 | ★①桌面采用≥27mm厚E0级橡胶木实木，烤漆工艺，环保耐磨、防潮处理。满足或优于GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准。②生产工艺：所有实木板面必须打磨上漆，五底三面八道工序，漆面光泽度≤65%，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜硬度达2H~3H之间，要求美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。油漆必须注明品牌（含PU透明底漆和面漆）。 |
| 5 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能（配置）要求 | .....★PU透明底漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》....★PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23985-2009、GB/T23986-2009、GB/T23990-2009、GB/T36488-2018、GB/T18446-2009、GB/T23992-2009标准，检测内容包括但不限于：①VOC含量；②乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)；③苯含量；④甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量；⑤多环芳烃总和含量(限萘、蒽)；⑥游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯(TDI）、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)]；⑦卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、1，2-二氯丙烷、1，2，3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | ...★PU透明底漆满足或优于GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。★PU亚光清面漆满足或优于GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |
| 6 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能（配置）要求 | ......其相关技术性能完全符合GB-T13667. 16.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理一 60℃-80℃热脱脂一冷水清洗一除锈一冷水清洗一中和一冷水清洗一表调一 60℃-70℃热磷化一冷水清洗一 65℃-80℃热钝化一静电喷粉一 180℃固化。漆膜附着力达到 GB1720 中的二级指标。 | .....其相关技术性能完全满足或优于GB/T 708-2019 标准。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理一 60℃-80℃热脱脂一冷水清洗一除锈一冷水清洗一中和一冷水清洗一表调一 60℃-70℃热磷化一冷水清洗一 65℃-80℃热钝化一静电喷粉一 180℃固化。漆膜附着力达到二级指标。 |
| 7 | 第二章 招标项目采购需求 技术参数及性能（配置）要求 | ....表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑 、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷.....★金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）...★金属表面处理剂符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，检测内容包括但不限于：总铅(Pb)含量；可溶性重金属含量(镉、铬、汞)。★磷化液技术指标符合GB/T23991-2009、GB/T30647-2014、GB18581-2020标准，检测内容包括但不限于：①总铅；②镉；③铬；④汞。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰；★冷轧钢板涂层（粉末涂料）技术指标符合HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》....（3）喷塑要求：采用具有环保、...★金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）符合HG/T 2006-2022中6.4.10、GB/T 9286-2021、GB/T 1732-2020、WS/T 650-2019 5.2.6 贴膜试验标准，检测内容包括但不限于...... | .....表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑 、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理。★冷轧钢板涂层（粉末涂料）技术指标符合HG/T2006-2022《热固性粉末涂料》标准，检测内容包括但不限于：硬度（擦伤）；附着力；耐碱性；耐酸性，耐湿热性；耐盐雾性；重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)。（3）喷塑要求：采用具有环保、无污染、无毒性的金属表面纳米抗菌静电喷涂膜技术工艺，涂层牢固、抗菌、易清洗、不易生锈。★金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）满足或优于HG/T 2006-2022标准。 |
| 8 | 第二章 招标项目采购需求 商务及其他要求 投标样品（小样）要求 项号8 | 爬梯 备注说明：烤漆工艺，含爬梯踏板及连接爬梯弯管 | 爬梯 备注说明：喷塑工艺，含爬梯踏板及连接爬梯弯管. |
| 9 | 第二章 招标项目采购需求 商务及其他要求 投标样品（小样）要求 项号9 | 锁具 备注说明：烤漆工艺 | 锁具 备注说明：喷塑工艺 |
| 10 | 第四章 评标方法及评分标准 二、评标方法 2、技术分 | （1）技术参数及性能分(满分32分)①非标注★项的技术参数及性能（配置）要求有优于招标文件要求的（提供有效的检测报告证明文件），经评标委员会认可的，每项得1分，每个非标注★项的技术参数及性能（配置）要求有多个指标优于招标文件要求的，只计一项，满分4分。②标注★项的技术参数及性能（配置）要求有优于招标文件要求的（提供有效的检测报告证明文件），经评标委员会认可的，每项得2分，每个标注★项的技术参数及性能（配置）要求有多个指标优于招标文件要求的，只计一项，满分28分。以上评分项检测报告，采购人签合同时有权请中标人提供原件核查，并有权向出具报告或证书的单位进行查验复核，且报告必须能在国家认证认可信息公共服务平台查询，若存在虚假应标，采购人有权追究其法律责任并向监督部门举报。 | （1）技术参数及性能分(满分32分)①非标注★项的技术参数及性能（配置）要求有优于招标文件要求的（提供有效的检测报告证明文件），经评标委员会认可的，每项得1分，每个非标注★项的技术参数及性能（配置）要求有多个指标优于招标文件要求的，只计一项，满分4分。说明：检测机构出具的检测报告名称可以不一样，只要检测内容及相关数据一致，也可以定义为优于或符合。②标注★项的技术参数及性能（配置）要求有优于招标文件要求的（提供有效的检测报告证明文件），经评标委员会认可的，每项得2分，每个标注★项的技术参数及性能（配置）要求有多个指标优于招标文件要求的，只计一项，满分28分。说明：检测机构出具的检测报告名称可以不一样，只要检测内容及相关数据一致，也可以定义为优于或符合。以上评分项检测报告，采购人签合同时有权请中标人提供原件核查，并有权向出具报告或证书的单位进行查验复核，且报告必须能在国家认证认可信息公共服务平台查询，若存在虚假应标，采购人有权追究其法律责任并向监督部门举报。 |
| 11 | 第四章 评标方法及评分标准 二、评标方法 2、技术分 | （4）生产能力及质量保障分（满分10分）投标人或投标产品生产厂家具备以下生产办公机械设备或同档（类）设备：（1）冲床设备（2）数控剪板机设备（3）数控折弯机设备（4）封边机设备（5）多功能机器人焊接机设备（6）激光切割机设备（7）数控转塔冲床设备（8）智能数控激光加工中心（9）自动喷塑流水线（10）激光雕刻机（11）数控智能开平校平机（12）全自动切管机（13）中央除尘设备（14）漆膜划格器（检测设备）（15）激光水准仪（检测设备）（16）高精度照度计、高精度漆膜附着力测试一体机（检测设备）（17）高精度静电测试一体机（检测设备）（18）智能全自动盐雾试验一体机（检测设备）（19）智能全自动多通道炉温跟踪一体机、高精度漆膜冲击器测试一体机（检测设备）等设备，每具备一项得0.5分，满分10分。（提供设备发票以及车间实物生产照片佐证，发票原件签订合同时核查。以上不提供不得分）中标人在投标文件中提到的发票，采购人签合同时有权请中标人提供原件核查，并有权向出具票据的单位进行查验复核（若存在虚假应标，采购人有权追究其法律责任并向监督部门举报）。 | 4）生产能力及质量保障分（满分10分）投标人或投标产品生产厂家具备以下生产办公机械设备或同档（类）设备：（1）数控剪板机设备（2）数控折弯机设备（3）数控转塔冲床设备（4）智能数控激光加工中心（5）自动喷塑流水线（6）中央除尘设备（7）激光水准仪（检测设备）（8）高精度照度计、高精度漆膜附着力测试一体机（检测设备）（9）智能全自动盐雾试验一体机（检测设备）（10）智能全自动多通道炉温跟踪一体机、高精度漆膜冲击器测试一体机（检测设备），每具备一项得1分，满分10分。（提供设备发票或其他可以证明投标人具有该类似设备的证明材料复印件以及车间或实验室实物照片佐证。以上不提供不得分）中标人在投标文件中提到的发票或其他佐证证明材料以及实物照片，采购人若发现有弄虚作假嫌疑，签合同时有权请中标人提供发票原件或其他佐证材料原件核查，也可工厂实地核查。并有权向出具票据的单位进行查验复核（若存在虚假应标，采购人有权追究其法律责任并向监督部门举报）。 |
| 12 | 提交投标文件截止时间、开标时间、投标保证金交纳时间。 | 提交投标文件截止时间、开标时间及投标保证金交纳截止时间：2024年4月8日 10:00（北京时间） | 提交投标文件截止时间、开标时间及投标保证金交纳截止时间：2024年4月19日 10:00（北京时间 |

更正日期：2024年04月03日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：广西卫生职业技术学院

地    址：南宁市昆仑大道8号

联系方式：0771-5628141

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：南宁市星湖22号

联系方式：0771-8600351

3.项目联系方式

项目联系人：玉晨

电      话：0771-8600351

**广西壮族自治区政府采购中心关于广西卫生职业技术学院15、16栋学生宿舍组合床柜采购项目（GXZC2024-G1-000087-CGZX ）的更正公告**

来源：广西壮族自治区政府采购中心

发布时间：2024-04-18

浏览次数：104

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：GXZC2024-G1-000087-CGZX

原公告的采购项目名称：广西卫生职业技术学院15、16栋学生宿舍组合床柜采购项目

首次公告日期：2024年03月14日

**二、更正信息**

更正事项：采购文件

更正内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章 招标项目采购需求 投标样品（小样）要求 | （2）小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间前；提交小样的地点：南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心开标室。 | （2）小样递交时间：开标当天提交投标文件截止时间前；提交小样的地点为南宁市星湖路22号评标楼4号楼303室。 |

更正日期：2024年04月18日

**三、其他补充事宜**

**四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名    称：广西卫生职业技术学院

地    址：南宁市昆仑大道8号

联系方式：0771-5628141

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心

联系方式：0771-8600351

3.项目联系方式

项目联系人：玉晨

电      话：0771-8600351