**云之龙咨询集团有限公司2024年应急动物防疫物资及监控等系统采购（GXZC2024-J1-006370-YZLZ）竞争性谈判公告**

项目概况

2024年应急动物防疫物资及监控等系统采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2024年 12 月 17 日下午3时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-J1-006370-YZLZ；采购计划编号：广西政采[2024]24404号

项目名称：2024年应急动物防疫物资及监控等系统采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：243.5万元

最高限价：A分标：189.5万元，B分标：8万元，C分标：46万元

采购需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A分标；最高限价金额：189.5万元 | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及  单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 胶条医用化学防护服 | 6000套 | 1.包装规格：50套/箱或25套/箱。  2.供货要求：L码预计750套、M码预计4500套、S码预计750套，最终以采购人实际所需核对为准。  ▲3.符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009技术标准，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。…… |
| 2 | 一次性防护服封条型 | 10000套 | 1.带帽连体衣，腰部、手腕、脚腕及面部橡筋收口，全部边缝处采用PVC加强包边结构，正面门襟双面胶粘和，双向拉链设计。外层为多微孔聚乙烯防护膜，内层为纺粘聚丙烯柔软无纺布，可提供液体及粉尘防护。  2.纺粘聚丙烯无纺布贴覆多微孔聚乙烯膜，克重约63g/㎡，断裂强力≥45N，关键部位静水压＞100cm，关键部位材料及接缝处过滤效率≥70%。  …… |
| 3 | 一次性防护服 | 10000套 | 1.连体带帽防护服，包装规格：40套/箱。  2.供货要求：L码预计1000套、M码预计8000套、S码预计1000套，最终以采购人实际所需核对为准。  3.材质：外层为高质多微孔膜，内层为纺粘聚丙烯无纺布。边缝采用包边结构，三片式帽子、插袖、插裆；面部、手腕、脚踝均采用橡筋收口并包缝。  ▲4.产品面料符合GB24539-2021《防护服装 化学防护服》标准，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。  …… |
| 4 | N-95口罩 | 7000个 | 1.包装规格：500个/箱。  ▲2.产品符合《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010标准要求，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。  ▲3.**响应文件中提供产品医疗器械注册证复印件（加盖竞标供应商单位电子公章）**。 …… |
| 5 | 医用防护口罩 | 4500个 | 1.包装规格：500个/箱。  2.自吸过滤式医用防护口罩，口罩过滤效率≥95%，内侧带支撑片增大口罩腔体面积和密合度没有潮湿感，可变腔式结构足够过滤率性能的同时，降低呼吸阻力，长时间佩戴无不适感。  ▲3.符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》标准，**供货时提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖生产企业及成交供应商的公章**。  …… |
| …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。

**本分标不接受联合体。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B分标；最高限价金额：8万元 | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及  单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 动力环境监控主机 | 1台 | 1.主机已集成TCP/IP网口联网及RS232/485和输入输出开关量I/O接口； 2.主机内置充电电池：12VDC，3000mAh，市电停电断电或UPS异常停电会自动切换到电池供电，主机仍可继续工作2小时以上； 3.主机自带多路串口RS232和RS485接口，无需外接转换器，主机自带RJ45网口； …… |
| 2 | 平台软件 | 1套 | 1.服务器电脑软件可支持3D机房图导入，各个报警信息标识要能在3D图中移动摆放； 2.管理平台软件可实现机房的动力环境监控主机集中管理，并能详细区分每个机房数据； ▲3.支持C/S，B/S两种架构，WEB网页访问要能实现二级权限管理，要能实现手机、电脑、iPad均可远程访问； 4.要能显示实时温湿度曲线历史曲线，方便分析机房环境温湿度变化情况； …… |
| 3 | 电源适配器 | 1套 | 12VDC电源适配器，关量I/O接口端子。 |
| 4 | 温湿度传感器 | 2个 | 1.采用RS485组网式LCD显示温湿度传感器，可以实时显示温湿度数值，并可以设定温湿度上下限报警阈值，能将采集的数据上传到监控系统平台； 2.工作电压：5-12VDC； 3.工作电流：20mA； 4.温度：采集范围-40---100度，精度正负0.4度，分辨率0.01度； 5.湿度：采集范围0---100%RH，精度正负3%RH，分辨率0.01%RH。 |
| 5 | 工业级除湿机 | 2台 | 1.日除湿量：约60L/（30℃，RH80%）； 2.功率：约600W，最大功率：800W； 3.电源：220V； 4.适用温度：5至38℃； 5.平方面积：60平方内； 6.风量：约750m³/小时。 |
| …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。

**本分标不接受联合体。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C分标；最高限价金额：46万元 | | | |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及  单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 高清网络红外半球摄像机 | 25台 | 1、≥1/2.7″CMOS图像传感器；像素≥2560\*1440，焦距2.8mm/4mm定焦可选。  2、支持宽动态，信噪比≥52dB；支持区域增强、隐私遮盖；智能红外补光。  3、支持H.265、H.264、MJPEG协议；编码制式≥2560\*1440@30fps。  4、照度适应范围不小于130dB，最大亮度不小于10级。  5、支持运动检测、越界检测、区域入侵（人车分类）。  6、双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。  …… |
| 2 | 高清网络红外枪式摄像机 | 12台 | 1、≥1/3″CMOS图像传感器；像素≥2560\*1440，焦距4mm/6mm定焦可选。 2、支持宽动态；支持数字降噪；支持区域增强(ROI)，隐私遮盖。  3、智能红外补光，距离≥30m。  4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码协议；编码制式≥2560\*1440@30  5、照度适应范围≥130dB，最大亮度≥10级。  6、▲支持通过VPN协议穿越网闸、防火墙和其他NAT设备，实现复杂环境的组网。  …… |
| 3 | 枪机壁装支架 | 12个 | 最大承重量2Kg，使用环境温度-20～55℃；底座藏线设计，可将IPC尾部网线和电源线收入，并有导水口设计，防水。 |
| 4 | 接入网关 | 1套 | 1、支持NVR\DVR\IPC产品通过本产品接入，能够实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务功能；  2、支持ONVIF、GB28181、SDK等多种接入方式；  3、支持设备自动发现，厂商自动识别并上报；  4、▲支持根据MAC地址进行黑白名单控制；  5、▲支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤；  6、网络适应性：可支持接入互联网、专线网络等多种组网方式；  7、开关量告警可以成功上报到服务器；  8、▲可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入；  …… |
| 5 | 硬盘录像机 | 2台 | 1、最高可接入≥32路网络摄像机；网络视频接入带宽≥384Mbps。  2、可接驳符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机。  3、支持标准国标GB28181协议；支持H.265、H.264等编码协议。  4、支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像。  5、支持智能搜索、回放功能。  6、本地人机解码能力：2×32MP@30，4×16MP@30，5× 12MP@30，8×4K@30，10×6MP@30，12×5MP@30，16×4MP@30，20×3MP@30，32×1080P@30。  …… |
| …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。

**本分标不接受联合体。**

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：A分标供应商须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2024年12月11日至2024年12月16日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月17日下午3时00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启

时间：2024年12月17日下午3时00分后（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。**供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：

①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

**（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。**

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区动物疫病预防控制中心

地 址：广西南宁市友爱北路51号

联系方式：张步娴，0771-3149845；陈芳芳，0771-3123004

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：陈柠、岑昌桦；0771-2618118、2611889、2611898

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、岑昌桦

电　　话：0771-2618118、2611889、2611898