附件1

标识牌项目明细单和单价控制价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 上控价（元） | 报价 |
| 铝合金标识牌 | 1.2mm厚专用铝合金型材，经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷处理，贴墙安装。 | ㎡ | 830 |  |
| 三层板标识牌 | 尺寸：550\*300mm；1、底板采用厚度为12mm安迪板（高密度型号）激光切割，2、表面第一层喷金属氟碳漆，5厘亚克力内容丝网印刷3、第二层采用亚克力激光切割成型4、亚克力和底板精工组装，5、安装方式：贴墙安装。 | ㎡ | 850 |  |
| 病房责任牌 | 1.2mm厚专用铝合金型材，经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷处理。 | ㎡ | 820 |  |
| 不锈钢宣传栏 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；5mm亚克力雕刻立体logo；钢制龙骨；2、激光雕刻、精工焊接、丝网印刷等；3、专用金属面板烤漆丝印，图文uv高清打印，可更换画面。 | ㎡ | 980 |  |
| 铝合金宣传栏 | 边框为1.2mm厚专用铝合金型材，标题为专用铝合金面板经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷。底板为3mm铝塑板，（不含画面）。 | ㎡ | 840 |  |
| 吊式科室牌 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；双面不锈钢面板雕刻镂空背嵌透光2mm乳白亚克力面板，内置蓝景LED光源；5mm亚克力雕刻透光立体字；钢制龙骨、钢制预埋件、配定时开关。 | ㎡ | 1790 |  |
| 科室亚克力门牌（小科室牌） | 1、8mm+5mm亚克力激光雕刻折弯成型，喷专用亚克力漆，丝网印刷，可更换内容。 | ㎡ | 1020 |  |
| 分诊台桌面三角牌 | 1、3mm亚克力激光弯曲成型，2、内容版面部分采用1.2mm亚克力板丝印；3、表面第一层喷金属氟碳漆，第2-第3层为进口杜邦汽车烤漆；4、图文部分精工丝印处理；5、内容板块可自由拆装方便调整科室内容。 | ㎡ | 980 |  |
| 卫生间牌 | 1、8mm亚克力面板雕刻造型表面烤漆，5mm亚克力面板；2、激光雕刻、烤漆、丝网印刷等。 | ㎡ | 980 |  |
| 温馨提示（禁烟、安静、防滑、禁拍） | 1、8mm亚克力面板雕刻造型表面烤漆，5mm亚克力面板；2、激光雕刻、烤漆、丝网印刷等。 | ㎡ | 980 |  |
| 电梯厅楼层索引牌 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；5mm亚克力雕刻立体字；钢制龙骨；2、激光雕刻、精工焊接、丝网印刷等；3、专用金属面烤漆丝印，信息面板可更换。 | ㎡ | 1133 |  |
| 白板 | 铝合金汽车烤漆丝网标题、铝合金边框。内容丝网印刷处理，底板为可水性笔手写磁性白板。 | ㎡ | 623 |  |
| 更换发光吊牌面板 | 5mm透明亚克力板切割成型，喷漆，雕刻透光立体字。 | ㎡ | 700 |  |
| 铝合金标识牌修改 | 标识牌旧板拆换，经除油处理后喷汽车烤漆，内容丝网印刷处理，贴墙安装。 | ㎡ | 452 |  |
| 50掀开灯箱（单面） | 50单面专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源，吊式安装。 | ㎡ | 800 |  |
| 80掀开灯箱（单面） | 80专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源，吊式安装。 | ㎡ | 900 |  |
| 80掀开灯箱（双面） | ㎡ | 1134 |  |
| 100掀开灯箱（单面） | 100专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源，吊式安装。 | ㎡ | 1150 |  |
| 100掀开灯箱（双面） | ㎡ | 1325 |  |
| 150掀开灯箱（单面） | 100专用铝合金掀开灯箱边框组合材料，激光角度切割后表面按客户指定颜色喷漆，面为进口亚克力透光板镂空喷漆，内置光源。可掀开更换画面及光源，吊式安装。 | ㎡ | 1199 |  |
| 150掀开灯箱（双面） | ㎡ | 1424 |  |
| 护士之星评选栏 | 1.2mm厚专用铝合金边轨，经除油处理后喷汽车烤漆，底板为透明亚克力裱写真，表面配水晶盒（不含相片）。 | ㎡ | 751 |  |
| 亚克力夹画 | 5mm\*5mm透明亚克力板激光切割，倒边，画面为室内写真，广告钉安装（含广告钉含画面）。 | ㎡ | 600 |  |
| 单面灯箱 | 专用铝合金灯箱边框+亚克力。 | ㎡ | 903 |  |
| 双面灯箱 | 专用铝合金灯箱边框+亚克力。 | ㎡ | 1303 |  |
| 室内单红5.0显示屏 | 定制 | ㎡ | 1317 |  |
| P4室内全彩 | 定制 | ㎡ | 4200 |  |
| 户外车贴 | 户外车贴，贴于外墙门头玻璃，高空作业。 | ㎡ | 102 |  |
| 丝印 | 1. 病历夹、轮椅布面单色丝印；
2. 按丝印底板的总尺寸计算。
 | ㎡ | 192 |  |
| 花园立牌 | 1、铝合金边框，面板为铝塑板贴反光膜，两边立柱为76圆管埋地安装（含泥沙等）；2、尺寸不限，柱子高度不不超过3米，（含埋地部分）。 | ㎡ | 721 |  |
| 提示立牌 | 1、不锈钢切割焊接成型，立杆为65圆管链接底盘1公分承重钢板；2、尺寸不限，柱子高度不不超过3米，（含埋地部分）。 | ㎡ | 702 |  |
| 立式宣传栏 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；5mm亚克力雕刻立体logo；钢制龙骨；2、激光雕刻、精工焊接、丝网印刷等；3、专用金属面板烤漆丝印，平面图uv高清打印，可更换画面；4、侧安装5mm透明亚克力胶粘盒子放医院宣传册用；5、锚栓固定于地面。 | ㎡ | 1390 |  |
| 户外提示牌 | 1、 国标1.5mm厚304#不锈钢折弯成型表面喷氟碳漆；2、内容精工丝印。 | ㎡ | 800 |  |
| 室外宣传栏 | 1、国标1.5mm厚304#不锈钢面板造型箱体表面喷氟碳漆；2、不锈钢面板雕刻镂空背嵌透光5mm乳白亚克力面板，内置蓝景LED光源；3、5mm亚克力雕刻透光立体字，（304#）钢制龙骨、钢制预埋件、配定时开关。 | ㎡ | 1471 |  |
| 单面亚克力牌1 | 1、5mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装；2、尺寸：10\*90mm以上。 | ㎡ | 479 |  |
| 1、8mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装；2、尺寸：10\*90mm以上。 | ㎡ | 595 |  |
| 单面亚克力牌 | 1、5mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装。插槽部分2mm透明亚克力切割黏贴成型；2、尺寸：297\*420mm。 | ㎡ | 545 |  |
| 1、8mm透明亚克力板激光切割成型，丝网印刷喷漆，贴墙安装。插槽部分2mm透明亚克力切割黏贴成型；2、尺寸：297\*420mm。 | ㎡ | 650 |  |
| 双面水晶三角牌 | 5mm透明亚克力板激光切割，院标丝网印刷，小插槽为3厘透明亚克力切割黏贴成U型槽。 | ㎡ | 700 |  |
| 双面水晶三角台牌水晶插槽 | 1. 制作材料为2.5mm透明亚克力切割黏贴成U型槽，大小按院方输液小卡片尺寸。
2. 尺寸为：45\*45mm
 | 个 | 4.3 |  |
| 户外不锈钢造立牌 | 1、不锈钢和镀锌板切割焊接成型、精工焊接造型；2、汽车烤漆；3、标题文字采用pvc立体字； 4、文字内容丝印。 | ㎡ | 800 |  |
| 户外pvc造型立牌 | 泡沫填充，pvc板，镀锌板裁型围边，方通框架加pvc底板喷漆。 | ㎡ | 622 |  |
| 户外发光指示牌（单面） | 1、1.5mm304不锈钢激光切割，哑弧焊接成型内框架为5/5厘米304不锈钢管，喷涂防锈漆；2、整体三道汽车烤漆喷涂，恒温烘烤；3、内置5mm白色透光亚克力，蓝景LED光源，配专用变压器，配定时开关；4、基础预埋件，水泥埋地安装固定；5、单面内容显示。 | ㎡ | 1700 |  |
| 户外发光指示牌（双面） | 1、1.5mm304不锈钢激光切割，哑弧焊接成型内框架为5/5厘米304不锈钢管，喷涂防锈漆；2、整体三道汽车烤漆喷涂，恒温烘烤；3、内置5mm白色透光亚克力，蓝景LED光源，配专用变压器，配定时开关；4、基础预埋件，水泥埋地安装固定；5、双面内容显示。 | ㎡ | 2376 |  |
| 电雕刻板 | 宽度2公分以上；双色板电脑雕刻 | cm² | 0.25 |  |
| 人名牌 | 1.5mm透明亚克力板丝印 | cm² | 0.25 |  |
| 单面PVC卡 | 尺寸：30\*40mm以上；1mmPVC丝网印刷 | cm² | 0.16 |  |
| 双面PVC卡 | 尺寸：30\*40mm以上；1mmPVC丝网印刷 | cm² | 0.16 |  |
| 门头牌 | 规格：170\*90mm；用铝合金椭圆底座 | 块/个 | 12.3 |  |
| 床头牌 | 1、规格：170mm\*120mm；2、1.2mm厚专用铝合金型材，经除油处理后喷汽车烤漆，内容双层双色板电脑雕刻处理。 | 块/个 | 40 |  |
| 温馨提示牌12槽 | 1、规格：332\*120mm；2、2.7cm宽插槽；3、铝合金汽车烤漆丝网印刷+12个插槽。 | 块/个 | 64 |  |
| 温馨提示牌10槽 | 1、规格：278\*120mm；2、2.7cm宽插槽；3、铝合金汽车烤漆丝网印刷+10个插槽。 | 块/个 | 57 |  |
| 温馨提示牌8槽 | 1、规格：224\*120mm；2、2.7cm宽插槽；3、铝合金汽车烤漆丝网印刷+8个插槽。 | 块/个 | 51 |  |
| 温馨提示牌6槽 | 1、规格：170\*120mm；2、2.7cm宽插槽； 3、铝合金汽车烤漆丝网印刷+6个插槽。 | 块/个 | 46.5 |  |
| 三角双面挂画架（黑色） | 定制（材质没有要求） | 块/个 | 71 |  |
| 单面海报架 | 版面尺寸600\*800mm；铝合金材料定制。 | 块/个 | 117 |  |
| 亚克力胸牌1 | 直径4.5公分；定制(含设计制作费) | 块/个 | 4.3 |  |
| 亚克力胸牌2 | 直径3.2公分；定制(含设计制作费) | 块/个 | 3.8 |  |
| 磁性名字牌 | 尺寸：50\*30mm；磁粒（定制）(含设计制作费) | 块/个 | 3.9 |  |
| 磁性床号牌 | 尺寸：30\*30mm；磁粒（定制）(含设计制作费) | 块/个 | 3.4 |  |
| 床头牌 | 1、3厘透明亚克力切割三层亚克力激光切割成型，汽车烤漆2、图文丝网印刷；3、尺寸：300\*160mm。 | 块/个 | 104 |  |
| 床头牌 | 1、3厘透明亚克力切割三层亚克力激光切割成型，汽车烤漆；2、图文丝网印刷；3、尺寸：300\*180mm。 | 块/个 | 117 |  |
| 病房门口号牌 | 尺寸：350\*230mm；1、底板采用厚度为12mm安迪板（高密度型号）激光切割；2、表面第一层喷金属氟碳漆，5厘亚克力内容丝网印刷；3、第二层采用亚克力激光切割297成型；4、亚克力和底板精工组装；5、安装方式：贴墙安装。  | 块/个 | 162 |  |
| 更换电源器 | 300w+5v、400w+12v 含安装费，非高空安装。 | 块/个 | 292 |  |
| 更换电源器 | 300w+5v、400w+12v 含安装费，高空安装。 | 块/个 | 552 |  |
| L型铝合金台牌 | 高度10.5cm；铝合金。 | cm | 1.3 |  |
| 5厘透明亚克力L型台牌 | 5mm透明亚克力板激光切割，热弯工艺，内框可放卡片高度150mm。 | cm | 2.7 |  |
| 水晶床头盒子 | 尺寸：70\*90mm以上；2mm亚克力底板+2mm亚克力插槽。 | cm | 0.9 |  |
| 立体字 | 每字3cm以上；20mmPVC电脑雕刻喷漆。 | cm | 2 |  |
| 每字3cm以上；15mmPVC电脑雕刻喷漆。 | cm | 1.7 |  |
| 每字3cm以上；12mmPVC电脑雕刻喷漆。 | cm | 1.4 |  |
| 水晶立体字 | 2cm以上；15mm透明亚克力板激光切割成型，按指定颜色喷漆。 | cm | 3 |  |
| 2cm以上；12mm透明亚克力板激光切割成型，按指定颜色喷漆。 | cm | 2.6 |  |
| 背光发光字 | 亚克力材料雕刻成型 ， 内置高亮LED灯。背面亚克力底座，正背面发光。 | cm | 5.7 |  |
| 发光字 | 1m以下，1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，汽车烤漆，字体内焊钢架加固支撑，9MM灯珠，蓝景牌，晶元芯片。 | m | 609 |  |
| 1m以上，1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，汽车烤漆，字体内焊钢架加固支撑，9MM灯珠，蓝景牌，晶元芯片。 | ㎡ | 659 |  |
| 精工字 | 1m以下，面板采用激光切割不锈钢，不锈钢激光焊接围边，底板采用pvc雕刻，内置LED防水条形模组光源。 | m | 363 |  |
| 1m以上，面板采用激光切割不锈钢，不锈钢激光焊接围边，底板采用pvc雕刻，内置LED防水条形模组光源。 | ㎡ | 403 |  |
| 铁板字 | 铁皮激光切割成型，喷漆烤漆，打磨修边，抛光处理，高空作业安装。 | m | 333 |  |