1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号投标人不可选用其他品牌、型号替代。

2、**本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件**。

3、**本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **家具参数表** | | | | | | | |
| **序号** | **物质名称** | **规格、材质说明** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **品牌、型号** |
| 1 | 财务室矮柜 | 一、规格：3305W\*470D\*1000H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 2180 | 2180 | 仕纪联合、 SJLH-201 |
| 2 | 财务室吊柜 | 一、规格：3305W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1480 | 1480 | 仕纪联合、 SJLH-206 |
| 3 | 财务室储物柜 | 一、规格：1830W\*600D\*2635H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 3405 | 3405 | 仕纪联合、 SJLH-263 |
| 4 | 健康教育矮柜 | 一、规格：1615W\*470D\*1000H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1100 | 1100 | 仕纪联合、 SJLH-225 |
| 5 | 健康教育吊柜 | 一、规格：1615W\*400D\*8000H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 520 | 520 | 仕纪联合、 SJLH-255 |
| 6 | 老年人管理固定折叠桌 | 一、规格：1850W\*500D\*750H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 410 | 410 | 仕纪联合、 SJLH-106 |
| 7 | 老年人管理吊柜 | 一、规格1850W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 560 | 560 | 仕纪联合、 SJLH-167 |
| 8 | 老年人管理储物柜 | 一、规格：2150W\*400D\*2830H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 3380 | 3380 | 仕纪联合、 SJLH-208 |
| 9 | 家庭居民管理矮柜 | 一、规格：2000W\*400D\*1000H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1330 | 1330 | 仕纪联合、 SJLH-239 |
| 10 | 家庭居民管理吊柜 | 一、规格：2000W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 930 | 930 | 仕纪联合、 SJLH-310 |
| 11 | 慢病管理矮柜 | 一、规格：2000W\*400D\*1000H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1330 | 1330 | 仕纪联合、 SJLH-216 |
| 12 | 慢病管理吊柜 | 一、规格：2000W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 930 | 930 | 仕纪联合、 SJLH-272 |
| 13 | 病案管理储物柜1 | 一、规格：3265W\*600D\*2590H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 5950 | 5950 | 仕纪联合、 SJLH-313 |
| 14 | 病案管理储物柜2 | 一、规格：5660W\*500D\*2580H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 17790 | 17790 | 仕纪联合、 SJLH-325 |
| 15 | 病案管理移门 | 一、规格：1470W\*100D\*2580H | 1 | 个 | 2530 | 2530 | 仕纪联合、 SJLH-056 |
| 16 | 儿童管理1储物柜 | 一、规格：1420W\*1100D\*3010H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 3230 | 3230 | 仕纪联合、 SJLH-212 |
| 17 | 儿童管理1操作台 | 一、规格：2000W\*800D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1880 | 1880 | 仕纪联合、 SJLH-117 |
| 18 | 儿童管理2矮柜 | 一、规格：2400W\*480D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1090 | 1090 | 仕纪联合、 SJLH-178 |
| 19 | 儿童管理2吊柜 | 一、规格：2400W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1090 | 1090 | 仕纪联合、 SJLH-229 |
| 20 | 儿童洗浴室操作台 | 一、规格：1800W\*1200D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 2130 | 2130 | 仕纪联合、 SJLH-100 |
| 21 | 儿童洗浴室储物柜 | 一、规格：3840W\*400D\*2000H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 2630 | 2630 | 仕纪联合、 SJLH-103 |
| 22 | 中药柜 | 一、规格：4320W\*600D\*3170H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 19320 | 19320 | 仕纪联合、 SJLH-222 |
| 23 | 调剂台 | 一、规格：1800W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 580 | 580 | 仕纪联合、 SJLH-321 |
| 24 | 西药架 | 双面2个，单面1个  基材：采用优质冷轧板，★1、立柱： 1.5mm厚，屈服强度 ≧305；抗拉强度≧385，断后伸长率≧29%；化学成分C≤0.15%；Si≤0.16%； Mn≤0.42%；P≤0.012%；S≤0.026%； 2、横梁：1.2mm，符合 GB/T3094-2012的检测标准。 3、层板：厚度为0.8mm，屈服强度≧235；抗拉强度≧410，断后伸长率≧31%化学成分C≤0.03%；Si≤0.025%；Mn≤0.13%；P≤0.045%；S≤0.040% 性能：每层搁板分两块安装，每块隔板下有两道横梁，搁板可调。 4、热固性粉末：采用热固性粉末涂料，溶性重金属铅、镉、铬、汞的含量符合《HG/T 2006- 2006 热固性粉末涂料》标准要求，甲醛释放≤1.5mg/L；游离甲醛≤1.3mg/kg； | 1 | 个 | 3980 | 3980 | 仕纪联合、 SJLH-336 |
| 25 | 货架 | 一：规格2700\*2900高  基材：采用优质冷轧板，★1、立柱： 1.5mm厚，屈服强度 ≧305；抗拉强度≧385，断后伸长率≧29%；化学成分C≤0.15%；Si≤0.16%； Mn≤0.42%；P≤0.012%；S≤0.026%； 2、横梁：1.2mm，符合 GB/T3094-2012的检测标准。 3、层板：厚度为0.8mm，屈服强度≧235；抗拉强度≧410，断后伸长率≧31%化学成分C≤0.03%；Si≤0.025%；Mn≤0.13%；P≤0.045%；S≤0.040% 性能：每层搁板分两块安装，每块隔板下有两道横梁，搁板可调。 4、热固性粉末：采用热固性粉末涂料，溶性重金属铅、镉、铬、汞的含量符合《HG/T 2006- 2006 热固性粉末涂料》标准要求，甲醛释放≤1.5mg/L；游离甲醛≤1.3mg/kg； | 1 | 个 | 1330 | 1330 | 仕纪联合、 SJLH-375 |
| 26 | 中医诊室操作台 | 一、规格：7460W\*600D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 6800 | 6800 | 仕纪联合、 SJLH-186 |
| 27 | 配药房操作台 | 一、规格：5010W\*600D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 4730 | 4730 | 仕纪联合、 SJLH-068 |
| 28 | 配药房吊柜 | 一、规格4320W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1930 | 1930 | 仕纪联合、 SJLH-021 |
| 29 | 输液台 | 一、规格：1800W\*600D\*760H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1230 | 1230 | 仕纪联合、 SJLH-051 |
| 30 | 操作台 | 一、规格：2200W\*615D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 2000 | 2000 | 仕纪联合、 SJLH-130 |
| 31 | 雾化区条桌 | 一、规格：5270W\*300D\*760H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 970 | 970 | 仕纪联合、 SJLH-317 |
| 32 | 外科操作台 | 一、规格：3500W\*500D\*760H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 3160 | 3160 | 仕纪联合、 SJLH-361 |
| 33 | 外科吊柜 | 一、规格：3500W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1500 | 1500 | 仕纪联合、 SJLH-108 |
| 34 | 抢救室操作台 | 一、规格：1750W\*500D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1525 | 1525 | 仕纪联合、 SJLH-127 |
| 35 | 抢救室吊柜 | 一、规格1700W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 510 | 510 | 仕纪联合、 SJLH-075 |
| 36 | 妇产科操作台 | 一、规格：2000W\*600D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 1830 | 1830 | 仕纪联合、 SJLH-159 |
| 37 | 妇产科吊柜 | 一、规格：2000W\*400D\*800H 二、材质： ★1、基材：采用E0级或以上多层实木板，符合国家标准GB/T 9846-2015《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 ★2、封边：采用与板材近色的PVC封边，，符合国家标准QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》。 ★3、胶黏剂：采用热溶胶，符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》。 ★4、配件： 304不锈钢实心拉手CB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》； 铰链QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ； 锁具QB/T 1621-2015 《家具锁》 QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾 试验(ASS)法》 | 1 | 个 | 730 | 730 | 仕纪联合、 SJLH-191 |
| **合计金额大写** | | **壹拾万捌仟元整** | **小 写** | |  | **￥108,000.00** |  |
| 商务条款 | ★一、含必要的保险费用和各项税费，包括安装费用和检验费用。 ★二、交货期：同签订之日起5日历天内交货并安装完毕，中标方逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除，中标方逾期时间超过3个工作日仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，并没收履约保证金。 ★三、质保期1年，质保期内免费维护、维修、定期回访并维护，每年不少于3次。（自交货并验收合格之日起计） ★四、提供全新、完整、未使用过的产品，其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”； 免费送货上门，免费安装、调试，发票和检验费用 ★五、维修响应：在接到用户维修电话后0.5小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障处理时限不超过4小时，4小时内不能修复的，提供替代品。 ★六、正品保障：提供仕纪联合品牌厂家的供货证明及检测报告，如与参数品牌不符合的则为虚假应标，直接废除。选取合格的供应商作为中标人。 ★七、备件保证：提供同样规格型号及标准附件、备品备件、专用工具。 ★八、付款时间和方式：本项目验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%付清。 ★九、在确认合同前，必须提供技术参数中要求出具的检测报告进行核查，送至采购人处进行核查作为合同确认的标准依据，如出现所提供样品不符技术参数要求或无法提供所有样品，均视为虚假响应货物要求处理并追究法律责任，并上报政府采购监管部门。  1、投标人提供自2024年（含）以来有资质的第三方检测机构出具PVC封条含有：外观塑料封边条、理化性能耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性；有害物质限量，甲醛释放量、氯乙烯单体可迁移元素(可溶性重金属)的检测报告复印件，检验依据为QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等标准。（原件备查）   1. 投标人提供自2024年（含）以来有资质的第三方检测机构出具E0级或以上多层实木板含有：外观质量、含水率、密度、板内密度偏差、吸水厚度膨胀率、内结合强度、翘曲度、弹性模量、表面结合强度、表面耐磨、表面耐污染、甲醛释放量(1m气候箱法)、品质属性挥发性有机化合物(72h)的检测报告复印件，检验依据为GB/T9846-2015《普通胶合板》等标准。（原件备查） 2. 投标人提供自2023年（含）以来有资质的第三方检测机构出具胶黏剂含有：外观、pll值、黏度、游离甲醛、总挥发性有机物、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃、正已烷、烷基酚聚氧乙烯醚的检测报告复印件，检验依据为GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(水基型聚乙酸乙烯胶粘剂)等标准。（原件备查） 3. 投标人提供自2023年（含）以来有资质的第三方检测机构出具304不锈钢实心拉手含有：长、高、化学成分的检测报告复印件，检验依据为GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》等标准。（原件备查）   5、投标人提供自2024年（含）以来有资质的第三方检测机构出具铰链含有：过载要求垂直静载荷 (30kg)、水平静载荷 (70N)、功能要求操作力垂直静载荷 (20kg)、水平静载荷 (40N)、耐久性(80000次)、下沉量、耐腐蚀要求、金属表面耐腐蚀、外观的检测报告复印件，检验依据为QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》等标准。（原件备查）  6、投标人提供自2024年（含）以来有资质的第三方检测机构出具锁具：保密度、钥匙牙花、钥匙不同牙花数、互开率、密码锁的编码数、密码锁开锁、弹子锁锁头结构、锁舌伸出长度；牢固度锁头固定连接静拉力、锁头固定连接静拉力、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、钳舌静拉力、各铆接件静拉力、弹子锁、叶片锁使用寿命、密码锁使用寿命；灵活度钥匙插拔、旋转、钥匙拔出静拉力、斜舌闭合力、钥匙开启、扭矩、密码锁的操作；外观质量锁头、钥匙、电镀件、涂层件电镀件耐腐蚀、涂层件附着力；金属表面耐腐蚀的检测报告复印件，检验依据为QB/T 1621-2015 《家具锁》等标准。（原件备查）  7、投标人提供自2019年（含）以来有资质的第三方检测机构出具冷轧钢板含有：力学性能拉伸试验和冷弯试验、冲击强度、硬度、附着力、涂层厚度、中性盐雾试验480h、乙酸盐雾试验480h、有害物质迁移元素、化学成分、耐湿热480h的检测报告复印件，检验依据为GB/T700-2006《碳素结构钢》等标准。（原件备查）  8、投标人提供自2019年（含）以来有资质的第三方检测机构出具塑粉含有：在容器中的状态、筛余物、硬度、附着力、耐冲击性、耐碱性168h、耐酸性240h、耐湿热500h、重金属、可迁移元素、抗细菌性能和抗霉菌性能合格的检测报告复印件，检验依据为HG/T 2006-2022《热固性粉末涂料》等标准。（原件备查） ★十、为避免虚假响应货物要求，投标人必须满足上述打“★”号的内容条款，其采购清单中打“★”号内容为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效。 ★十一、验收时采购人对家具进行检测，由采购人在项目中选取产品送到国家认可有资质且计量认证合格的省级以上（含省级）质检部门进行检测，检验结果不合格的不予验收并做退货处理，由此产生的一切后果由供应商承担。 ★十二、竞价时，供应商提供文件中要求的厂家证明扫描件，原件备查。不符的，视为虚假应标，将按照有关规定追究中标人的责任。 | | | | | | |