# 询价采购文件

# 一、采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）。

（1）本询价采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

**(3)服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料(加盖供应商公章)，否则响应文件作无效处理。**

2.**“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。**

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.所有供应商总报价不得超过项目总采购预算，各分项报价也不得超过对应的分项采购预算。

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| **一、体育类教玩具** | | |  |  |  |  |
| 1 | 滑梯1 | 套 | 1 | 28000 | 尺寸：530\*260\*320cm，±5cm； 材质： 1.立柱：立柱为100mm\*100mm优质木材，原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂聚氨脂清漆。 2.平台：采用优质木材，原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂聚氨脂清漆。 3.所有螺丝均为不锈钢材质，配置膨胀螺丝固定，配置防松螺母确保安全。 4.绳网：绳网绳子全部采用航海船用缆绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好。 5.配置至少包含：屋顶1个，平台2个，双滑1条，楼梯1个，装饰顶1个，爬网1个，等。 ▲6.整体设备符合GB/T27689-2011《无动力游乐设施 儿童滑梯》标准。 | 28000 |
| 2 | 滑梯2 | 套 | 1 | 28000 | 1、产品规格：660\*260\*380cm ，±5cm； 2、立柱材质：主支柱∮114mm×2.0镀锌钢管，整体整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙处理，帯扣件。 3、表面处理：C02保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化。表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 4、平台：材质：经特殊工艺表面处理表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水，安全美观防滑性好。表面处理：C02保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化。表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 塑 料 件：材质：塑料粒子工程塑料，食品级，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。 6、柱盖底盘：材质：铸铝合金 表面处理：室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。五金零件：材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光。连接扣件：材质：铝合金并采用不锈钢螺丝连接。表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。 | 28000 |
| 3 | 平衡木 | 条 | 6 | 810 | 1、产品规格：200\*12\*20cm，±0.5cm； 2、木质采用进口非洲黄花梨，原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷涂聚氨脂清漆。所有螺丝均为不锈钢材质，配置防松螺母确保安全。 | 4860 |
| 4 | 压板（跷跷板） | 套 | 3 | 2750 | 规格：200\*50\*60cm，±0.5cm； 1.材质：采用优质工程塑料＋优质钢材； 2.工艺：一次成型＋机械精细加工；结构：整体底座是高力度弹簧，加固定钢板； 3.功能：锻炼儿童的身体协调能力和合作意识。使用方法：两人分别坐于两端坐椅上，握紧扶手，同时将双脚放在地面上，相互配合蹬动。整体：选用环保材质，无毒、无味、环保、安全；产品经精细处理，外表光滑无毛刺，不伤手；造型美观，颜色鲜艳，符合孩子的审美要求；支撑整件跷跷板是高力度的弹簧，弹性好，与地面固定的是高强度的钢板，牢固，孩子可放心的在跷跷板玩耍。 | 8250 |
| 5 | 体操垫 | 张 | 8 | 300 | 1、规格:200×100×10cm，±0.5cm，单折款； 2、加厚牛津布。 | 2400 |
| 6 | 小推车 | 辆 | 8 | 140 | 1、规格:90\*34\*40cm，±0.5cm； 2、材质:采用工程塑料注塑专用料经吹塑成形，色彩艳丽，抗紫外光(UV)能力达到8级，符合国家食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 | 1120 |
| 7 | 脚踏车 | 辆 | 12 | 560 | 1、产品规格：87\*58\*67cm，±0.5cm； 2、喷塑烤漆焊接钢框架、天然橡胶把手．舒适座椅及靠背，具有防风雨防老化材质．无暴露踏板硬件，紧固螺丝不锈钢材质，防护包裹耐用、自动润滑，专业轴承及防滑轮胎。 | 6720 |
| 8 | 钻圈 | 套 | 8 | 780 | 1、单个规格：65\*20\*72cm，±0.5cm；一套4个， 采用优质塑料粒子制成，经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工成型； | 6240 |
| 9 | 跳绳 | 根 | 70 | 15 | 1、短款长220cm，±0.5cm；幼儿专用60根， 2、长款250cm，±0.5cm；教师专用10根，3、优质棉绳，耐摔耐磨； | 1050 |
| 10 | 小皮球 | 个 | 60 | 25 | 1、直径10cm，±0.5cm； 2、橡胶皮球 | 1500 |
| 11 | 篮球 | 个 | 15 | 55 | 1、PU软皮，幼儿园训练专用， 2、正品4号儿童篮球(20CM)±0.5cm。 | 825 |
| 12 | 羊角球 | 个 | 6 | 60 | 1、直径45cm， 2、橡胶充气 | 360 |
| 13 | 沙包 | 个 | 80 | 5 | 直径7cm±0.5cm | 400 |
| 14 | 篮球架 | 套 | 4 | 600 | 1、钢管结构加粗款 2、85\*75\*145cm，±0.5cm。 | 2400 |
| **二、建构类教玩具** | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 中型积木 | 套 | 16 | 1500 | 一、材质：松木，木质坚硬，稳定，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特木质纹理，保持天然独特木香。无可触及的危险锐利尖端；无木刺。工艺：边缘和表面进行抛圆处理， 二、建构区积木92粒松木积木配置参数如下： 1.正方块:3\*3\*3cm;10个 2.长方体A:3\*3\*6cm6个 3.长方体B:3\*3\*9cm4个 4.长方体C：3\*3\*12cm4个 5.长方体D：3\*3\*18cm4个 6.圆柱体A：Φ3cm\*18cm4个 7.圆柱体B：Φ3cm\*12cm4个 8.圆柱体C：Φ3cm\*3cm4个 9.小半圆形3\*3\*6cm4个 10.桥形块3\*4.5\*12cm8个 11.三角形A:3\*4.5\*9cm8个 12.三角形B：6\*6\*1.5cm8个 13.三角形C：3\*3\*3cm8个 14.长方体Ⅰ：3\*3\*1.5cm8个 15.长方体Ⅱ：9\*3\*1.5cm8个 | 24000 |
| 2 | 小型积木 | 套 | 8 | 950 | 一、材质：松木，木质坚硬，稳定，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特木质纹理，保持天然独特木香。无可触及的危险锐利尖端；无木刺。工艺：边缘和表面进行抛圆处理， 二、建构区积木76粒松木积木配置参数如下： 1.正方块:3\*3\*3cm;8个 2.长方体A:3\*3\*6cm4个 3.长方体B:3\*3\*9cm4个 4.长方体C：3\*3\*12cm4个 5.长方体D：3\*3\*18cm4个 6.圆柱体A：Φ3cm\*18cm4个 7.圆柱体B：Φ3cm\*12cm4个 8.圆柱体C：Φ3cm\*3cm4个 9.小半圆形3\*3\*6cm4个 10.桥形块3\*4.5\*12cm4个 11.三角形A:3\*4.5\*9cm4个 12.三角形B：6\*6\*1.5cm4个 13.三角形C：3\*3\*3cm8个 14.长方体Ⅰ：3\*3\*1.5cm8个 15.长方体Ⅱ：9\*3\*1.5cm8个 | 7600 |
| 3 | 接插连接玩具 | 套 | 47 | 320 | 1、环保优质PP+ABS塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺. 2、规格：产品包含1副底板，内有果树、风车、跷跷板、南瓜、葡萄、香蕉、菠萝、鳄鱼、乌龟、竹子等造型，可组成城堡、游乐园等主题形式，并搭配几何图线方块拼图组合，由红、兰、黄、绿、白、棕、黑、紫、橙、果绿、浅兰11种颜色组成。  规格：（允许尺寸误差±2mm） （1）大颗粒2孔31\*24\*15mm; （2）大颗粒4孔31\*24\*31mm; （3）大颗粒6孔47\*24\*31mm; （4）大颗粒8孔63\*24\*31mm; (5)跷跷板：160\*39\*32mm; (6)栏杆：70\*32\*3mm; (7)树：84\*47\*3mm; (8)正方形底片：95\*95\*9mm,63\*63\*9mm; (9)风车：110\*15mm,84\*53\*3mm; (10)鳄鱼：150\*62\*33mm; (11)乌龟：66\*46\*33mm; (12)南瓜：φ44\*32mm; (13)香蕉：40\*40\*34mm; (14)菠萝：41\*77\*29mm; (15)葡萄：62\*43\*28mm; (16)拼图U型：95\*63\*14mm; (17)凸型：95\*63\*14mm (18)L型：95\*63\*14mm; (19)63\*63\*14mm 长条：127\*31\*14mm; 短条：63\*31\*14mm 异梯形：95\*63\*14mm; 十字形：95\*95mm (24)底板：255\*255mm  3、件数：201件  ▲4. 玩具产品的安全性应符合： 机械物理性能GB 6675.2-2014， 8项可迁移元素GB 6675.4-2014，燃烧性能:GB 6675.3-2014 邻苯二甲酸酯含量GB/T 22048-2022; 提供主题拼图玩具检测报告加盖投标单位公章。 | 15040 |
| 4 | 螺旋连接玩具 | 套 | 20 | 320 | 1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2、产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成； 3、规格（允许尺寸误差±3mm）： 长方形：76×48×3mm；  短条：48×21mm； 中条：103×21mm；  长条：130×21mm；  弯条：112×21mm； 螺母六边形:22×22×11mm；  螺栓：长52×23mm  3、件数：288件 | 6400 |
| 5 | 穿编玩具 | 套 | 11 | 320 | 1、材质 ：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 。 2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：长方形：46\*35\*6mm 3.件数:500件 | 3520 |
| 6 | \*巧板 | 套 | 12 | 40 | 1、含双面拼图卡8张，形状拼版180块，收纳盒1个，收纳袋1个 2、材质：彩色木质2.10种几何形状，包含圆形，六边形，梯形，平行四边形，正方形，圆形，菱形，三角形，半圆等共180片 | 480 |
| 7 | \*拼图 | 套 | 6 | 55 | 1.材质：木制 2.产品尺寸：30\*30\*0.8cm含底板一块，收纳袋一个，由370颗木质几何板组成 | 330 |
| **三、角色、表演游戏类**教玩具 | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 人物玩具 | 套 | 9 | 50 | 1、仿真娃娃，高50cm，±0.5cm； 2、材质：PP棉+搪胶； | 450 |
| 2 | 动植物玩具 | 套 | 9 | 450 | 1、132件/套 2、材质：塑料 3、规格：大恐龙6--11cm，±0.5cm，树11cm,±0.5cm；包含84只恐龙、44个配件+收纳箱 | 4050 |
| 3 | 工具 | 套 | 9 | 620 | 1、材质：塑料 2、规格：47\*22\*80cm，±0.5cm；含仿真厨房、仿真超市 | 5580 |
| 4 | 木偶 | 套 | 1 | 245 | 1、一套40个 2、材质：短毛绒+PP棉 3、规格：宽4cm,高7cm，±0.5cm | 245 |
| 5 | 头饰 | 套 | 1 | 245 | 1、一套12个； 材质：布 3、规格：15\*20cm，±0.5cm； | 245 |
| 6 | \*表演服装与道具 | 件 | 6 | 145 | 1、表演服装 2、材质：绒布 | 870 |
| **四、科学活动类**教玩具 | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 磁性类 | 套 | 6 | 50 | 1、材质：塑料 2、环形磁铁6个 3、条形磁铁2个 4、指南针1个 5、小铁片及木块，曲别针不少于50个等 | 300 |
| 2 | 弹性类 | 套 | 6 | 75 | 1、包含弹性玩具2个， 2、皮筋≥10个， 3、海棉弹性材料1个。 | 450 |
| 3 | 光学类 | 套 | 6 | 180 | 光学实验五件套包含 1、平面镜 直径10cm， 2、放大镜 环保材质，抗摔； 3、凸面镜 含支架  4、三菱镜 直径10cm； 5、望远镜 10.5\*8.5cm 高清4倍 | 1080 |
| 4 | 声响类 | 套 | 6 | 140 | 1、声控玩具1材质：木制、 2、自制传声筒尺寸筒高60mm\*底直径50mm、材质：塑料 3、瓶盖合尺寸：内径30mm高度17mm 材质：塑料、 4、鼓 五寸，鼓面质地：牛皮鼓面含2根鼓棒，背带 | 840 |
| 5 | 电类 | 套 | 6 | 60 | 1、包含5号碳性电池2节 2、锂电池1节 3、电珠灯泡2个 4、实验导线6根 5、静电胶棒1根 6、羽毛及纸屑1包。 | 360 |
| 6 | 数玩具 | 套 | 3 | 25 | 1、儿童计数棒，每套包含100根，混色包装，具有磁性， 2、长10cm，±0.5cm，直径7mm，±1cm。 | 75 |
| 7 | 形玩具 | 套 | 9 | 90 | 1、材质：松木制作； 2、类型：几何图形片； 3、单个规格：14.5\*14.5\*1cm。 | 810 |
| 8 | 数形接龙 | 套 | 6 | 35 | 1、材质：采用实木制作； 3、规格：常规. | 210 |
| 9 | 温度计 | 个 | 12 | 25 | 1、材质：玻璃 2、规格：20\*5cm，±0.2cm | 300 |
| 10 | 地球仪 | 个 | 6 | 45 | 地球仪14cm，±0.5cm； | 270 |
| 11 | 中班儿童牌 | 套 | 8 | 50 | 疯狂对对对碰卡片记忆，找相同桌游儿童益智训练玩具，专注力互动纸牌。 | 400 |
| 12 | 大班儿童牌 | 套 | 8 | 50 | 疯狂对对对碰卡片记忆，找相同桌游儿童益智训练玩具，专注力互动纸牌； | 400 |
| 13 | 中班儿童棋 | 套 | 8 | 60 | 木质、含跳棋、飞行棋、五子棋、斗兽棋、军旗、象棋； | 480 |
| 14 | 大班儿童棋 | 套 | 8 | 60 | 木质、含跳棋、飞行棋、五子棋、斗兽棋、军旗、象棋； | 480 |
| 15 | 迷宫 | 盒 | 24 | 25 | 掌上迷宫走珠学生奖品，平衡滚珠，儿童益智专注力思维训练； | 600 |
| 16 | 教师用钟面 | 个 | 6 | 90 | 1、18cm； 2、教师用，三针联动，12小时 | 540 |
| 17 | 幼儿用钟面 | 个 | 36 | 30 | 1、10CM； 2、幼儿用，三针联动，12小时 | 1080 |
| **五、音乐类教玩具** | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 电子琴 | 台 | 12 | 2800 | 1.产品达到GB/T12105-2007《电子琴通用技术条件》标准的要求； ▲2.全音域音准误差为+2音分。相邻两键音准误差之差≤1音分；音准稳定性：连续通电2小时后，全键盘同一音名的音高变化为0音分 ▲3.演奏性能：键盘规格为A，白键下沉深度10.8－12.0mm，黑键下沉深度6-7mm，全键盘白键表面高度误差应≤1mm.  ▲4.手键盘琴键负荷，白键应为0.56－0.74N之间。相邻两白键负荷差≤0.15N 5.键盘：61键可调节力度响应键盘 6.显示：白色背光LCD液晶显示屏 7.复音数：128 8.音色：内置≥589种音色，≥40种中国民族音色，≥8组键盘打击乐 9.音色层：左手键分离下音色、右手双音色 10. 节奏：≥220种预置节奏，≥40种中国民族节奏 11. 节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、和弦模式、渐强/渐弱；速度：30-280 12. 乐曲：≥150首内置乐曲 13. 音高调节：移调、音调、八度、滑音效果 14. 音序器：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)，5首用户歌曲 15. 注册记忆：48个注册记忆(8记忆库x6存储) 16. 智能学习系统：智能学习：8阶段课程歌曲智能学习、提示学习信息反馈、得分提示学习进阶、高分挑战永久记录、节拍器引导 17. 和弦字典：和弦学习模式、和弦测试模式 18. 其它控制按钮：钢琴键、智能学习键、和弦模式键、记忆库(录音)键、存储(伴奏音轨)键、单触键设置(演奏帮助)键、节拍器(八度)、调音台(移调)键、双音色(和弦字典)键、下音色(歌本)键、和声(数码效果)键、指轮盘 19. 接口：1个立体声耳机及音频输出接口,延音踏板接口, 音频输入接口,1个麦克风接口,USB-MIDI接口，电源接口 20. 电源供电：DC IN 12V/1000mA, 节电模式(自动关机、定时调节) 21. 扬声器：4Ω 10W X 2 22. 附件：电源、琴谱架、用户说明书、售后保修证书 ▲23.投标时提供提供有资质的检测机构出具的CMA检测报告复印件核查参数2-4“检测结果”（检测报告原件备查），所有证明文件复印件必须加盖投标单位公章。供货时提供制造商针对该项售后服务承诺书原件。 | 33600 |
| 2 | 打击乐器 | 套 | 2 | 700 | 1、大鼓：1个，规格：10寸，材质：PE塑料+羊皮。 2、小铃鼓：5个，规格：宽20cm，高:3cm，材质：塑料。 3、串铃：5个，规格：8.5×8cm，材质：塑料+盐雾处理铃铛。 4、沙锤5个：规格：28×8.2cm，材质：桦木头部+杨木手柄。 5、三角铁2个：规格：5寸，材质：铁。 6、锣1个：规格：10cm，材质：黄铜。 7、镲2个：规格：15cm，材质：黄铜。 8、双响筒5个：规格：20×4.3cm，材质：椿木。 9、圆舞板5个：规格：直径6cm，单片厚度1cm，材质：橡木+松紧带。 10、碰铃5个：规格：18×5cm，材质：木质+金属 | 1400 |
| 3 | 电子钢琴 | 台 | 2 | 6400 | ▲1、声学品质：音准稳定性，连续通电2小时，同一音名前后两次所测音高变化应为0音分；音准误差，基准音组误差范围应在-1.0~+2.3音分；相邻两键音准误差不大于2.4音分。 ▲2、演奏性能：八度音程白键宽度应在164mm~165mm；黑键上宽为≥9.5mm；琴键间隙为0.6~1.4mm之间；白键下沉深度应在10.4~11.3mm之间；同一台琴上白键下沉偏差≤0.6mm；黑键高度，前端距白键面应在13.0~13.5mm之间。 ▲3、符合《乐器有害物质限量》标准，甲醛≤0.027 mg/ m³，总挥发有机化合物检测结果≤0.104 mg/ m³。 4、电子钢琴达到具有相应检测资质的质量监督检测单位依据QB/T 1477-2023《电子钢琴》标准的要求,并评定为高级品。 5、外观：立式、推拉盖板、三踏板。 6、键盘：88键锤式触感钢琴键盘。 7、力度≥6级（5级+OFF)。 8、显示：多功能LCD液晶显示屏。 ▲9、复音数≥128 ▲10、音色≥1298种音色 11、叠加/分割 键分离、双音色 ▲12、节奏≥310种内置节奏 13、节奏控制 启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B。 14、速度：30-280。 15、内置乐曲≥120首预置歌曲+180歌本。 16、演奏增强：力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音律。 17、录音≥6轨录音(5旋律轨＋1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、10首用户歌曲。 18、注册记忆：32个注册记忆(8记忆库 x 4 存储)。 19、智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、和弦字典、节拍器。 ▲20、节能设置：自动关机、定时关机设置。 ▲21、扬声器≥四喇叭，低音喇叭≥25Wx2，高音喇叭≥20Wx2。 | 12800 |
| 4 | 户外拖拉音箱 | 台 | 1 | 2800 | 1、音响类型：户外型 2、音响重量:≥12.5KG 3、充电时间:8-10小时 4、消耗功率:≥60W  5、峰值功率:1500W 5、电源:AC-220V-50 7、频率:50-20000Hz 8、电池规格:9AH天能牌电瓶 9、高音:5吋80磁专业特制号角中高音 10、中 低 音:12吋远程中低音喇叭 11、音响尺寸:宽37\*厚31\*高60CM 12、使用时间:6-14小时 | 2800 |
| **六、美工类**教玩具 | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 剪刀 | 把 | 120 | 12 | 1、12×5cm 2、学生剪刀(混色)带盖(把) | 1440 |
| 2 | 泥工板 | 张 | 120 | 5 | A4 PP 磨砂透明彩色 312×220mm | 600 |
| 3 | 调色盘 | 个 | 72 | 5 | 1、180mm，±5mm；  2、材质：塑料 | 360 |
| 4 | 毛笔 | 支 | 180 | 15 | 加健大白云 | 2700 |
| 5 | 水彩笔 | 盒 | 180 | 30 | 马克笔36色 | 5400 |
| 6 | 油画棒(腊笔) | 盒 | 180 | 30 | 蜡笔36色 | 5400 |
| 3 | 泥 | 袋 | 60 | 16 | 彩泥套装24色抗菌 | 960 |
| 4 | 4K卡纸 | 包 | 12 | 80 | 1、4开(38\*53cm) 2、一包100张 | 960 |
| 5 | 牛皮纸 | 卷 | 10 | 100 | 1.2mx10m | 1000 |
| 6 | 颜料 | 套 | 9 | 200 | 12色500ml水粉颜料 | 1800 |
| 7 | 过塑机 | 台 | 2 | 800 | 1、胶膜厚度：50-200mic； 2、过塑速度：530mm/分钟； 3、胶辊数量：4根； 4、预热时间：3-5分钟； 5、过塑宽度：320mm（A3）； 6、过塑厚度：1mm。 | 1600 |
| 8 | 碎纸机 | 台 | 1 | 900 | 1、产品符合国际4级保密标准； 2、入口：2个，可碎介质：光盘、订书钉、大头针、曲别针、卡； 3、单次碎纸：8张，碎纸速度：2m/min； 4、碎纸效果：3\*16mm，碎光盘效果：4段； 5、连续碎纸时间：35分钟； 6、纸箱容积：20L； 7、功能：手动退纸、自动感应进纸、电机过热自动停机保护、拉开箱门自动断电； | 900 |
| 9 | 装订机 | 台 | 1 | 2500 | 1、工作台尺寸：480\*220mm，±5mm；自动装订财务装订机； 2、主要功能：触摸按键、激光定位、可调装订边距、自动打孔、自动切柳管，自动压柳管，手工装柳管；  3、打孔厚度：1-50（mm），开机预热时间：2-4分钟，打孔速度：≤12S，装订速度：≤16S，装订边距：8-25（mm)； 4、耗材：6×50中空特种钻头，特珠合金钢，打孔1500次免磨刀；适用铆管尺寸：φ5.2 ； 5、工作功率：150W，净重：约14kg。 | 2500 |
| **七、图书、挂图和卡片（教玩具）** | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 幼儿读物 | 册 | 2000 | 35 | 精装绘本读物 | 70000 |
| 2 | 教育挂图 | 套 | 12 | 25 | 1、含数字、健康、语言、科学、社会、艺术类6种 2、规格：58\*43cm 3、户外相纸，喷绘 | 300 |
| 3 | 各种卡片 | 套 | 12 | 120 | 含交通工具、科普类、数学类、生活类4种 | 1440 |
| **八、玩沙玩水、种植饲养工具类教玩具** | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 玩沙设施设备 | 套 | 2 | 420 | 1、材质：塑料，共45件。 2、沙池1个，沙盘3个、沙漏6个、沙耙15把、沙铲6个、锹3个、棍3个、沙模2个、水桶3个、洒水壶等3个 | 840 |
| 2 | 玩水设施设备 | 套 | 1 | 20000 | 1、含100\*100\*60cm加厚充气水池1个、2、幼儿园防水服饰100套、 3、各式玩水玩具200个等 4、充气球池材质：环保PVC夹网布含充气泵 5、防水服饰材质：PVC+针织布 6、玩水玩具材质：塑料含水车1个，花边水桶50个，各种鱼类5-11cm，果蔬类，11.5cm鱼网，鱼杆，水枪50把。 | 20000 |
| 3 | 种植饲养工具 | 套 | 9 | 250 | 1、材质塑料、木头、铁件。 2、喷壶2个； 3、小桶3个； 4、儿童铁锹3个； 5、小铲子4个 | 2250 |
| **九、其他类设备** | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 幼儿园节能饮水机 | 台 | 12 | 2500 | 1、电源/功率：220V /2KW  2、水胆容量：≥13L； 3、产水量：开水≥20L/H,温开水≥80L/H； 4、材质：外壳采用304不锈钢板制造，水槽厚度≥1.0mm； 5、外形尺寸：（长×宽×高）59m×35cm×68cm（台面高）（±3%）； ▲6、过滤配置： PP棉滤芯+活性炭滤芯，净水流量≥180L/h,额定总净水量≥6000L，为保证产品的兼容性及正品保障，主机和活性炭过滤滤芯都为同一品牌产品且PP棉、活性炭滤芯上要具有明显的品牌钢印标识，保证售后服务质量，保证饮水安全。（投标时必须提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明净水流量≥180L/h,额定总净水量≥6000L） 7、（1）微电脑智能控制；（2）数码显示水温，2出水龙头（全温开水），温开水温度可调，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出；（3）具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧、防蒸汽等7重保护功能；（4）高效热能交换器，高效节能；（5）装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水。 ▲8、节能技术：饮水机采用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源，水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式，回收开水热能，饮用温开水节能达80%以上。（投标时必须提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内显示具有热交换器装置，材质为304不锈钢） 9、采用滤芯射频感应功能：滤芯射频感应功能，使用芯片二维码，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； ▲10、供货时必须提供生产厂家供货证明原件及售后服务承诺函原件。 ▲11、设备厂家机器的发热管、内胆等部件的材质采用 304 不锈钢。(投标时必须提供具备带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的符合 GB/T20123-2006,GB/T11170-2008,GB/T20124-2006 标准的的化学成份要 求检测报告复印件并加盖竞标人公章) ▲12、设备厂家机器的波纹管、密封件等配件取得有资质的检测机构出具的符合(GB/T 5750.4 -2023、GB/T 5750.6 -2023、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)标准的卫生安全检测合格报告。（投标时必须提供具备带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲13、投标时必须必须提供PP棉滤芯、活性炭滤芯卫生许可批件复印件并加盖竞标人公章。（批件的申请单位必须和所投品牌生产厂家名称一致）。 14、水罐采用食品级304或316不锈钢板，具有耐高温、防腐蚀的特性，板厚≥1.0mm，耐用≥8年。 ▲15、为保证卫生安全，所投型号商用饮水设备通过环保检测，符合 GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量 要求》、GB/T 26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、 镉、六价铬、多溴和多溴二苯醚）的测定》标准。投标时必须提供检测报告复印件并加盖竞标人公章。 16、全自动，无需专人管理，打开水龙头，即有温开水饮用。 17、（1）主机具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能；（2）主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；（5）饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片； 18、配备遥控器，能对主机进行遥控操作。 | 30000 |
| 2 | 消毒柜 | 台 | 12 | 2300 | 1、产品容量:180L 2、额定电压:220V 3、额定功率:420W 4、外观尺寸:710x290x1030mm，±0.5cm； 消毒方式:臭氧+热风循环 7、放置环境:幼儿园 8、产品材质:不锈钢箱体、铝合金暗拉手 | 27600 |
| 3 | 水电改造 | 项 | 12 | 1150 | 对饮水机、口杯消毒柜进行水电改造。 | 13800 |
| 4 | 平板推车 | 台 | 1 | 1200 | 规格:800\*500\*900mm，±5mm； 1.层板使用201#1.0mm雪花不锈钢板； 2.加强筋使用1.0mm雪花不锈钢板； 3.配万向刹车轮，U型弯管手把。 | 1200 |
| 5 | 农药残留检测仪 | 台 | 1 | 13000 | 一.规格参数显示屏： 5寸彩色触摸屏  二.要求： 1.吸光度范围：0~3.5(OD)  2.灵敏度： 0.001(OD)  3.单孔重复性：≤±0.02(OD)  4.通道差异： ≤±0.04(OD)  5.环境温度： 10℃~30℃  6.相对湿度： ≤70%  7.外接电源： DC12V /2A  8.额定功率： 5W 三.显示方式：5英寸触摸屏，人性化操作界面，操作直观、简单。  四.打印功能：高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告。  五.分析光源：采用进口单波长冷光源，具有功耗低、精度高、稳定性强、响应速度快等优点。  六.移动存储：可外接U盘保存检测结果，方便数据管理  七.便携电源：直流12V供电，安全便捷，可直接和车载电源连接。  八.检测速度：三分钟出结果，并可根据实际情况调整检测时间。  九.汉字录入：内置拼音输入法，可编辑相关中英文信息。  十.菜名管理：内置常见蔬菜水果数据库，可继续添加和删除。  十一.可配通道：各通道独立工作，不用的可关闭，每个通道可选择不同种类蔬菜名称。  十二.用户登录：可设置用户名密码、防止非工作人员操作仪器。  十三.打印格式：打印格式可调整，多种可选打印项。  十四.试剂活性：检测结果可显示酶活性强度，帮助判定有效性。 十五.检测标准：支持国家标准和行业标准，并可扩展第三方标准。  十六.结果管理：检测结果可单条删除，可批量打印。 十七.要求：12通道检测 | 13000 |
| 6 | 开水杯箱 | 台 | 1 | 1800 | 1、规格：850\*150\*600mm，±5mm； 2、面板用1.2mm不锈钢板材； | 1800 |
| 7 | 高身储物器 | 台 | 2 | 4000 | 规格：1200\*500\*1800mm，±5mm； 1.柜面采用1.0mm优质雪花不锈钢板 2.柜身用采用1.0mm优质雪花不锈钢板 3.柜内层板用0.8mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用1.0不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 | 8000 |
| 8 | 三层小车 | 台 | 8 | 1900 | 规格：1000\*600\*950㎜ ，±5mm； 1.采用优质雪花不锈钢板厚1.0mm制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； | 15200 |
| 9 | 四门高身雪器 | 台 | 1 | 5930 | 规格:1220\*730\*1950mm，±5mm； 1.电源:220V/50Hz，箱内温度:冷藏0℃-10℃，冷冻-15 - -5℃； 2.方量：≥1m³，能效等级一级、配置变频风机符合GB/T4208-2017标准要求：防护试验（IP4X）、倾斜滴水试验（IPX2）检测结果单项判定合格； 3.全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭；  4.环戊烷整体发泡剂：环保、无拼接、不漏冷、保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； | 5930 |
| 10 | 灭蝇灯 | 台 | 10 | 170 | 规格：495\*230\*45mm，±5mm； 1.外壳使用铝型材； 2.用恒流高压变压器； 3.使用3D纳米防护电网； 4.电功率：≥6W。 | 1700 |
| 11 | 紫外线消毒灯 | 台 | 8 | 225 | 1.石英管状玻璃外壳； 2.发射短波紫外线辐射，并产生臭氧，用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性； 3.光源类型: 杀菌消毒； 4.功率：30W。 | 1800 |
| 12 | 净化器 | 台 | 1 | 20000 | 规格：2816\*815\*1355mm ±5mm；  1.处理风量:40000㎡  2.法兰口径:520\*1150mm | 20000 |
| 13 | 智能安全保护系统 | 套 | 1 | 11250 | ▲1、要求为软硬件多功能一体机，机架式≤1.5U，内置显示屏，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、漏电监测接口≥6路、RS485接口≥6路、开关量接口≥3路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路国标五孔插座；（提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖投标单位公章） ▲2、支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供以上各项软件功能截图并加盖投标单位公章） ▲3、支持监测网络状态、系统状态、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸，具有防雷防浪涌和主板保护功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV，限制电压Ures(5kA)≤1.2kV；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标单位公章） ▲4、支持基于前端设备、传输设备、后端设备的连接关系生成拓扑图，可视化、图形化呈现网络架构、设备信息、运行状态、端口信息、端口状态、端口流量、链路信息、链路状态等信息；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标单位公章） ▲5、内置触控显示屏≥2.8寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：告警信息、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话；维护方式支持手机扫描设备屏幕显示的电子二维码进行关注、注册，手机微信公众号端和管理平台端均可查询、故障报修、图片上传、管理派发工单；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标单位公章） ▲6、支持设备运行状态异常告警，告警类型包含：设备流量异常告警、设备离线告警、IP冲突告警、网络连通性异常告警；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标单位公章） ▲7、支持监测所连接设备是否漏电，设备漏电流≤25mA时就可触发报警；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标单位公章） ▲8、内置1个语音告警扬声器，消音键1个，告警方式支持设备端扬声器告警、手机微信短信告警、管理平台告警；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标单位公章） ▲9、发生市电停电或断电时，即使无后备电源供电，设备也可发出断电报警；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖投标单位公章） 10、含三年软硬件保修服务，提供原厂售后服务承诺函； 11、中标后三日内提交样品和所响应的证明材料原件进行查验。 | 11250 |
| 14 | 送鲜风管 | m² | 225 | 300 | 1、规格：L\*500 \*500 mm ±5mm；  2、采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 | 67500 |
| **十、保安室设备** | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 钢叉 | 个 | 2 | 110 | 1、豪华不锈钢款。 2、长度2160mm，±5mm；收缩1350mm，±5mm；叉口直径350mm，±5mm； 3、使用壁厚1.2mm的不锈钢制作而成 | 220 |
| 2 | 防刺背心 | 副 | 4 | 180 | 1、安保防护防刺背心，全黑色， 2、内置硬质高锰钢钨钢钢板片内胆，经过淬火提炼，具有较强的防护能力 | 720 |
| 3 | 安全头盔 | 个 | 4 | 70 | ABS防暴盔，内置减震层，佩戴舒适 | 280 |
| 4 | 盾牌 | 个 | 2 | 180 | 1、透明方形PC材质。 2、厚度3.0MM，宽度500MM，±5mm；高度900MM，±5mm； | 360 |
| 5 | 防割手套 | 个 | 4 | 30 | 1、含有不锈钢钢丝的线材编织而成，五指黑色手套。 2、防割等级达到防割5级、耐磨系数达到耐磨3级 | 120 |
| 6 | LED手电筒 | 个 | 2 | 80 | 1、防水式短款带尾锤强光手电筒，全铝合金筒身， 2、使用大功率LED加深聚光杯及强光节能灯泡， 3、连续使用≥5小时不断电，配有可快速充电模式 | 160 |
| 7 | 橡皮棍 | 根 | 2 | 10 | 1、优质橡胶材质，长度50cm，±5mm； 2、手握处有防滑设计，不变形、内置钢管不宜断。 | 20 |
| 8 | 齐眉棍 | 根 | 2 | 35 | 1、长度：1600mm，±5mm； 2、直径：30MM 3、重量：1.5公斤 4、材质：PC,两头橡胶 | 70 |
| 9 | 辣椒水 | 个 | 4 | 10 | 1、催泪喷射器结构：由罐体、袋阀组件、催泪器溶液、喷射组件和保护帽组成； 3、成份：辣椒水；含量：3%-5%，50ML(允许偏差2ML)；交货时必须配好尼龙套配合腰带使用。 4、罐径外径：35mm(允许偏差1mm)；长度：149mm(允许偏差5mm)；  囊袋尺寸：101.0mm\*77.0mm(允许偏差3mm)； 5、速率：≥7.5g/s； 6、喷射距离：≥3 m； 7、喷射时间：≥4s； 8、重量：99.2g(允许偏差3g)。 9、高低温性能：-30°C～+55°C | 40 |
| 10 | 装备组合置放箱 | 个 | 1 | 600 | 1）材质：金属 2）尺寸：长115cm\*宽37cm\*高112cm(允许偏差0.5cm) 组成部件： 1、横楣、2、左边框、3、右边框、4、上横担、5、耐力板 6、h架、7、h架支撑立柱、8、底板、9、底后横担、10、底前横担 | 600 |
| 11 | 多功能抓捕器 | 台 | 2 | 180 | 1、材质：不锈钢（杆体） 2、高强度塑料（手柄） 3、规格：后管Φ35mm ， 前管Φ28mm ，壁厚：1.2mm 4、展开后总长：2000mm，±5mm ；收缩后总长：1280mm，±5mm； 5、重量：≥1.7kg | 360 |
| **十一、保健室设备** | | |  |  |  | 0 |
| 1 | 身高测量仪 | 台 | 1 | 800 | 1、测量身高范围：60cm—205cm； 2、坐高范围：40-120cm； 3、分度值0.1cm，误差±0.2cm； 4、机械式，铸铁座，电镀支架。 | 800 |
| 2 | 儿童视力灯箱 | 台 | 1 | 400 | 1、规格为29cm×8.5cm×92cm，产品由印有视力表图案的面板、荧光灯管、箱体组成。 2、视表板选用有机玻璃板，不易褪色； 3、光照度（lx）:200—700； 4、功率消耗（W）：2×30； 5、电压在150～260V时能正常工作； 6、配灯光视力表。 | 400 |
| 3 | 急救箱 | 个 | 1 | 400 | 1、材质：铝塑面板、铝合金框架；  2、保健40.5\*22\*23cm，±2mm 3、外科急救箱内包括：夹板（中、小号）、电筒、止血带、止血钳14cm、绷带、三角巾、纱块、胶布、放大镜、手术剪、异物针。 | 400 |
| 4 | 药品置放箱 | 个 | 1 | 2000 | 1、规格：1000mm×500mm×2000mm，±5mm； 2、衬板：用厚度为16mm±0.3mm，灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 3、框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用； 5、隔板：上柜为阶梯式，下柜设置1块固定隔板； 6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能； 7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 | 2000 |
| 5 | 听诊器 | 个 | 4 | 80 | 1、本产品为普通医用听诊器； 2、听诊器传音应清晰； 3、耳环弹片应用弹簧钢制成； 4、耳环的弹力应适宜，弹性良好； 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。 | 320 |
| 6 | 压舌板 | 包 | 1 | 20 | 100片医用压舌板。 | 20 |
| 7 | 消毒器具 | 套 | 1 | 120 | 1、弯盘1个 2、镊子1个 3、棉花罐1个 4、镊子筒1个 | 120 |
| 8 | 体温针 | 个 | 5 | 18 | 1、棒式，测量范围35～42℃； 2、体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm； 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 | 90 |
| 9 | 体温抢 | 个 | 5 | 320 | 1、耳套检测警示；  2、Flexible tip柔软弹性探头；  3、耳套自动弹出装置；  4、贴心凸纹按钮设计，测量不滑手。 | 1600 |
| 10 | 诊查器 | 张 | 2 | 650 | 1、规格：1800mm×600mm×800mm，±5mm； 2、垫：采用40mm厚优质高弹海绵，面料为优质西皮； 3、板：12mm厚优质夹板； 4、用料：脚40mm×40mm，拉横25mm×25mm无缝钢管，可拆装结构； 5、台架工艺要求：经酸洗磷化处理，静电喷涂，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结构稳固，颜色灰白，漆面不脱落。 | 1300 |
| 11 | 手电筒 | 个 | 16 | 35 | 手电筒，光源,LED | 560 |
| **资金合计（元）** | | | | **伍拾柒万元整（￥570,000.00）** | |  |
| 商务要求 | 服务承诺： 一.交货期：自合同签订之日起 30日（日历天）内交货并安装调式完毕交付使用。 二.交货地点：采购人指定地点 三.交货方式：现场交货 四.售后服务： 1.质量保证期3年（自交货并验收合格之日起计）。“技术参数要求”中有特殊要求的，按特殊要求执行。 2.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在 4 小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.所有提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”以及厂家承诺进行；免费送货上门.安装.调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：功能设备的软硬件安装.维护（包括操作系统的完全安装.维护等）。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务.维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 五. 培训要求：  1、供应方负责本地集中培训场地、培训教材、培训讲师以及培训所需的硬软件环境，为培训人员提供培训用中文培训教材（纸质稿和电子稿）、实习资料和讲义等相关用品。培训地点原则上在校内进行；培训时间由招标人根据需要确定，培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。 2、免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。 4、培训结束后5个工作日内，中标人向招标人提供以下培训材料： （1）参训学员名单、签到表； （2）培训具体日程安排表； （3）培训资料、教材、课件； （4）培训简报； （5）培训照片（至少五张）； （6）培训项目评价反馈汇总表（受训学校盖章。招标人提供样表）。 六.其他要求： 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括拆旧费用、安装费用、安装后的现场垃圾清理； （5）设备安装、培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 2.付款方式：供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 3.备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。 4.验收条件及标准： 现场验收。验货时严格按照文件参数要求进行验货，供应方所供货物必须与文件要求的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由供应方负责。  5.实施和安装要求： （1）供应方必须服从客户方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 6.质量保障要求： 因产品质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的产品质量检测机构进行鉴定，产品质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。产品质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 | | | | |  |

**二、响应文件的编制**

**1.响应文件编写的注意事项**

1.1报价人应认真阅读询价采购文件，按照询价采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照询价采购文件要求提交响应文件，没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该报价将被拒绝。

1.2对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目的价格、技术参数计性能配置、数量及其他要求、合同条款等内容作出响应。

**2.响应文件的构成**

（1）响应函；

（2）报价表；

（3）营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围）；

（4）报价时必须提交竞标截止之日前6个月内报价人任意1个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；

（5）报价时必须提交竞标截止之日前6个月报价人任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明；

（6）法定代表人身份证复印件；

（7）售后服务承诺（格式自拟）；

（8）商务条款偏离表；

（9）货物需求偏离表；

（10）配置清单（均不含报价）；

（11）询价文件“采购需求”中要求提供的材料；

（12）报价人认为必要提供的声明及文件资料。

**说明：以上（1）-（12）项必须提供，否则响应文件按无效响应处理。**

**3.响应文件的语言及计量单位**

3.1报价人的响应文件的所有来往的函电统一使用中文（**特别规定除外**）。

3.2响应文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

**4.响应文件格式**

4.1报价人应按询价采购文件提供的报价表等格式详细完整地填写各项内容，**且报价不得超过各分项预算价。**

**5.报价**

5.1报价：报价人应就《货物需求一览表》中的货物内容作完整报价。

5.2报价人报价表上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

5.3报价指本次采购的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

**6.报价货币**

6.1报价应以人民币报价。

**7.响应文件书写及签名、盖章要求**

7.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其报价无效。

7.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的报价。

7.3响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其报价无效。

**三、响应文件格式**

响应函 （格 式）

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址 。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按询价文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部询价文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与询价有关的一切数据或者资料；

(4)响应询价文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有： ；

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.与本询价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年 月 日

报价表（格式）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元）  ③＝①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） | | | | | | |

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表**。**

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年 月 日

商务条款偏离表（格式）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 询价采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| 一 | 1 ……  2 ……  3 ……  …… | 1 ……  2 ……  3 ……  …… |  |
| 二 | 1 ……  2 ……  3 ……  …… | 1 ……  2 ……  3 ……  …… |  |
| ... | 1 ……  2 ……  3 ……  …… | 1 ……  2 ……  3 ……  …… |  |

注：

1.说明：应对照询价文件“采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于询价采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于或大于（指带有＜、＞、≤、≥符号的内容,“以内”不属于此类描述）某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，竞标文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年 月 日

货物需求偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 询价采购文件需求 | | | 响应文件承诺 | | | 偏离说明 |
| 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |
| 1 | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… |  |
| 2 | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… | …… | … | 1 ……  2 ……  3 ……  …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.应对照询价采购文件“采购需求”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照询价采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于询价采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于或大于（指带有＜、＞、≤、≥符号的内容,“以内”不属于此类描述）某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，竞标文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年 月 日

货物配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

**以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无。**

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年 月 日