**采购需求书**

**一、采购内容：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **意向品牌** | **注意事项** |
| 1 | 铁骑移动执法智能警用装备 | 53套 | 海康威视  型号：  iDS-MI3704-GXLB | 请潜在供应商在确保可以供货的前提下参与竞价，如出现盲目竞价而无法供货的情况，因此给采购人造成的损失由该成交人全权负责，并承担因此造成的一切损失。 |

**产品清单表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（W\*D\*H）** | **型号** | **数量/单位** |
| 1 | 铁骑移动执法智能警用装备 | 主机：170mm×100mm×39.5mm；  相机：  26mm×26mm×52mm | iDS-MI3704-GXLB | 53套 |
| ▲**成交供应商在供货时应提供意向品牌生产厂家针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书（原件备查）。** | | | | |

**二、技术要求：本项目标注“▲”的内容必须满足，成交供应商供货时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** |
| 1 | 铁骑移动执法智能警用装备 | 1、套装包含1个主机和4个相机，主机支架、4个相机的支架。  2、前后相机支持行车录像，右侧两个相机支持违停抓拍。  3、▲支持在移动过程中，对违停车辆进行自动抓拍。支持同时开启2个通道算法，可同时进行卡口抓拍和违停抓拍。  4、传感器类型≥1/2.8”CMOS，光圈≤F2.0。  5、视频分辨率≥1920×1080，视频帧率≥25fps，支持H.264，H.265编码。  6、最大支持同时进行四路录像，支持通过web、安卓APP查询、导出、回放录像。  7、支持在录制的视频流、抓拍图片中自动叠加日期、时间、设备编号、防伪码、定位信息、监测点信息、车牌号、违法代码、违法类型等。  8、▲视频流具有原始防伪信息，可查看防伪信息。每幅交通违法行为图片应包含原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改。满足违法图片取证规范要求。  9、▲支持机动车辆黑名单比对功能，比对时间≤0.1s。  10、▲支持一键抓拍功能，手动触发后可自动录像，录像支持预录延录时长≥10秒。  11、▲支持北斗卫星导航定位，在取证时，能将所在地的卫星定位信息（经度、纬度等）记录并叠加到视频和图片上。定位模块确定的地理位置与实际位置的偏差不大于10m，位置更新频率不低于1Hz。  12、▲支持通过路名地图工具绘制路段信息，并可将路段信息导入。经过绘制路段时，可叠加路名信息，实现路名定位功能。  13、▲机动车抓拍性能要求：在天气晴朗无雾、车辆无遮挡条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx。白天捕获率≥98%，白天车牌号识别准确率≥98%。  14、▲机动车违停抓拍性能试验，在天气晴朗无雾、车辆无遮挡条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx。 白天捕获率≥98%，白天车牌号识别准确率≥98%。  13、支持TF卡接入，用于存储录像，内存容量不低于512G。  14、具有不少于1根4G天线、1根Wi-Fi天线、1根定位天线、1个can口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个RJ45百兆网口、1个USB接口、TF卡卡槽。  15、相机、外设通过车载专用接插件接入，连接稳固可靠。主机铝拉伸机箱，具备良好的车载工作环境适应性。  16、▲外壳防护等级：相机部件IP67。  17、▲应能在DC5V～DC15V范围内正常工作。  18、包含物联卡  19、包含设备安装施工  20、提供铁骑移动执法智能警用装备配套软件，软件需支持，铁骑移动设备管理、铁骑违停抓拍、移动稽查布控、铁骑移动执法APP、铁骑视频远程监控、铁骑违停劝离提醒、铁骑缉查布控、铁骑过车查询、铁骑违法查询、铁骑违法初审、用户及权限管理、电子地图。  21、要求完成集成指挥平台对接，实现违法数据上传，对接中所产生的任何费用都由成交人承担，如未在规定时间内完成对接所造成的一切损失均由成交人承担。 |

**▲三、商务要求：**

1.合同签订日期：自发出成交通知书后7个工作日内签订合同。

2.交货期：合同签订后15个工作日内完成供货并交付使用完毕。

3.质保期：自验收合格之日起3年；质保期内按国家行业标准提供“三包服务”，质保期内免费更换存在质量问题的零配件。

4.付款方式：本项目无预付款，货到验收合格后一次性付清全款。付款前，成交供应商应当先提供全额发票，否则不予以付款。

5.售后服务要求：

成交供应商成交后应在南宁市有人员驻点提供售后服务，提供7×24小时服务支持，无论质保期内或质保期外均应提供上门服务，在接到采购人报修电话后2小时内做出有效响应，4小时内抵达维修现场，24小时内维修完毕。