**南宁市第三十三中学印刷设备竞价文件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | | **品牌** | **型号** | **配置参数** | **数量** | **备注** |
| 1 | A3彩色复印机 | | 柯尼卡美能达 | c7222 | A3幅面、打印及复印速度:22页每分钟(A4、黑白彩色同速)配双面器；功能：复印、网络打印、网络彩色扫描，；参数：复印分辩率600dpiX600dpi；内存容量1GB（标准）；预热时间：20秒或以下；首页复印时间：黑白6.8秒，彩色8.4秒；复印缩放25%－400%；两个500张万用纸盒，100张多功能手送进纸；过纸克重：纸盒及手送60G－256G；连续复印1-9999张；CPU：800MHz双核CPU，红头文件专色复印功能，一键复印身份证功能；打印分辨率1800dpiX600dpi(等效)；千兆网络接口及2.0USB接口，印宝珑打印控制器，PCL及PS打印语言，U盘直接打印及扫描；支持移动设备无线打印；可拆卸纸盒设计；支持NFC及蓝牙近场通信协议；★**（投标时必须提供盖有生产厂家公章的针对本项目的3C认证证书复印件、中国环境标志产品认证证书复印件、中国节能产品认证证书复印件、以及授权书复印件、售后服务承诺书复印件、供货证明复印件，签合同时提供原件审核，否则做废标处理。）** | 1台 | 双纸盒+机柜 |
| 2 | A3速印机 | | 乾程理想 | 中佑JF6331 | "高速数码制版/全自动孔版印刷；原稿类型：书刊/单页；原稿尺寸：使用稿台时：50mm x 90mm—310mm x 432mm；原稿纸张重量：使用自动进稿器时50g/㎡至128g/㎡；最大扫描尺寸：297mm x 432mm；扫描分辨率：600dpi x 600dpi； 印刷分辨率：300dpi x 600dpi（穿孔密度：600dpi x 600dpi）； 设定【快速制版】时： 300dpi x 400dpi（穿孔密度：600dpi x 400dpi）；印刷纸张尺寸：100mm x 148mm 至 310mm x 432mm；印刷纸张重量：46—157g/㎡；★最大印刷区域：A3（289mm x 413mm）；进纸盘/出纸盘容量：1600-1000张（110mm堆叠高度以下；使用50g/㎡至80 g/㎡重量纸张时）；制版时间：约16秒（A4，长边进纸）；快速制版打开时，约14秒（A4，长边进纸）；印刷速度：5档调节（每分钟60、80、100、120、130张）印刷位置调整：水平：±15mm，垂直：±10mm；原稿处理模式：文字、照片、图文、铅笔；印刷缩放比率：无倍缩放（50%至200%）、100%缩放比率、3档放大（141%、122%、116%）、4档缩小（94%、87%、82%、71%）"；用户界面：LED+中文液晶显示屏（LCD）；主要功能：扫描对比度调整、网点处理、二合一功能、书本阴影消除、节省油墨、快速制版、印刷浓度调整、编程印刷功能、均墨操作、机密排版、计数显示、计数器报表输出、试印、直接印刷、PC—I/F电脑连接打印、自动休眠设定、自动关机设定、节能模式 IQuality系统；★纸张记忆打印功能：实现保密，防止原稿在传输的路途中泄密；★隔页纸分页功能：可以在每次更换原稿时或每个分页（不同份数）之间插入一张隔页纸（空白纸）；重进纸检查功能：当检测到送入重叠纸张时可自动停止印刷；★可选配国产操作系统对接模块；★油墨供应：全自动1000ml/筒（环保型米糠黑油墨），21种彩色油墨可供选择；版纸供应：全自动220张/卷；★2废版容量：约100张；标配原装工作底柜壹张、版纸壹卷、油墨壹瓶； ★**整机保修两年限200万张；**"★**（投标时必须提供盖有生产厂家公章的针对本项目的3C认证复印件、中国环境标志产品认证证书复印件，以及授权书复印件、售后服务承诺书复印件和供货证明复印件，签合同时提供原件审核，否则做废标处理。）** | 2台 | 标配原装工作底柜壹张、版纸壹卷、油墨壹瓶；  ★整机保修两年限200万张；" |
| 3 | A4激光打印机 | | HP | 1008A | A4幅面黑白激光打印机,首页输出时间：黑白(A4，就绪模式)：仅8.3秒；黑白(A4，睡眠模式)：18秒；打印速度：20PPM；分辨率：黑白(最佳模式)：高达1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：高达600x600dpi；内存：64MB；处理器：400MHz；打印语言：GDI(基于主机语言)；输入：150页纸盒；输出：100页出纸盒；打印负荷：10,000页/月，推荐月打印量100-1500页；纸张普通纸，厚纸，薄纸，彩纸，预印纸，再生纸，标签，卡片，证券纸，存档纸，信封；接口：高速USB 2.0；随机预装惠普黑色硒鼓(1500页)；  耗材：W1110A HP 110A原装黑色硒鼓(约1500页)；保修：一年有限硬件保修。 | 1台 |  |
| **合计金额：壹拾壹万贰仟元整** | | | | | | | **112000** |
| ★**商务条款** | | ★一、报价要求：   1. 竞价文件中打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效。 2. 项目所有设备的品牌、型号、规格、技术参数已确定，竞标人不得做任何变更，不接受其它品牌型号的商品。 3. 供应商在报价时必须上传按竞价文件的参数和商务条款要求上传包含技术参数偏离表、商务条款偏离表和技术参数中要求的资质证书等内容的响应文件的扫描件(加盖供应商公章)，及上传报价清单附件（加盖供应商公章），清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，如报价时不按要求上传，则视为供应商响应无效。 4. 为确保采购人的合法权益，保证所供产品为原厂正品，保障后续技术服务能力，**中标公告发出后2个日历日内**须向采购人提供本项目产品项号1和项号2的原厂授权书原件、原厂供货证明原件和售后服务函原件（加盖原厂公章），不提供上述资料的，视为无效竞价，采购人有权不予确认成交。   ★二、合同签订期  自中标通知书发出之日起 **3 个**日历日内（签合同时中标人须带上以上竞价文件中要求里提供的所有资质文件及证书原件给采购人审查，作为满足签合同的确认材料，不提供上述资料的，视为虚假应标，采购人有权作废标处理）。  ★三、供货时间：自合同签订之日起5个日历日内交货并安装调试完毕交付使用。  四、交货地点：采购人指定地点。  五、交付方式：现场交货，中标人须与采购单位技术人员共同组织安装、调试、验收，中标人必须提供厂商原装、全新的符合国家有关质量标准的货物。  ★六、质保期  1、A3彩色复印机、打印机质保壹年，A3速印机质保**两年**限200万张，所有质保按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。  2、质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。  ★七、售后服务  1、免费送货上门，免费安装调试。  2、投标产品必须是具备厂家（具有生产资格）合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。  3、紧急故障处理：必须在30分钟之内赴现场处理，不需要更换配件的条件下应在 1 小时内解除故障，需要更换配件时应在 24 小时内解除故障。  4、为了保障采购人的正常使用，保障高效的售后服务，以保证现场设备的正常稳定运行，**本项目只接受本市供应商**，且须在南宁市有固定的经营、售后服务场所，以便提供本地化售后服务。拒绝第三方售后服务委托，保修期内需提供上门服务，7\*24小时400与800客服电话，并提供原厂售后服务承诺函（须盖品牌方公章）。  5、免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。  ★八、验收标准  1、★成交供应商须针对商务条款要求及技术参数逐条响应，若无法满足招标文件需求则按照虚假应标处理，造成的一切后果及损失由成交供应商承担。  2、验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，费用由中标人负担。  九、本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 | | | | | |