上床下桌采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参考图片 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 上床下桌 |  | 2600\*1200\*2000MM | 1、基材为ENF级多层板：依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》;GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》  2、所检项目符合燃烧性能C-s2,d0,t1级要求，按GB8624-2012判定，该制品燃烧性能达到难燃B(C-s2,do,tl)级。  按GB 20286-2006判定，该制品燃烧性能符合公共场所阻燃建筑制品要求。 结论  60s内焰尖高度，  mm GB/T 8626 -2007 C级 ≤150 40 合格  燃烧滴落物引燃滤纸现象 滤纸未被引燃 滤纸  未被引燃  3、燃烧增长速率指数，  W/s GB/T 20284  -2006 ≤250 128 合格  600s总热释放量，MJ ≤15 8.0  火焰横向蔓延 未到达试样长翼边缘 未到达试样长翼边缘  烟气生成速率指数，  m2/s2 s2级 ≤180 9 符合  600s总烟气生成量，m ≤200 78  燃烧滴落物/微粒 d0级 600s内无燃烧滴落物/微粒 600s内无燃烧滴落物/微粒 符合  4、烟气毒性等级 GB/T 20285 -2006 级 达到ZA级 ZA级板内密度偏差±1%，含水率3.0～13%，静曲强度≥22.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度＞0.6MPa，表面结合强度≥1.3MPa，2h吸水厚度膨胀度≤3.2%，握螺钉力：板面≥1100N，板边＞900N，甲醇释放量≤0.024mg/m³；  5、PVC封边条：依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，甲醛释放量≤0.05mg/L；  6、封边胶：依据GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，总挥发性有机物≤12g/L；  7、不锈钢铰链：依据 QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，耐久性试验达150000次无缺陷，耐腐蚀试验：经过210小时乙酸盐雾试验（ASS）后，耐腐蚀等级为10级；  8、抽屉锁：依据GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，耐腐蚀试验：经过210小时乙酸盐雾试验（ASS）后，耐腐蚀等级≥10级。  9、交货时间为10个工作日内。  10、质保期为10年期。 | 套 | 136 |
| 备注：本次采购物品中标供应商必须按时按指定参数供货，不得以任何理由拖延，要求供应商免费送货上门完成安装调试，拒收物流和快递，中标供应商要在南宁区范围内设有独立售后服务点，售后需随叫随到。如无法满足以上要求，采购方有权拒收，所有损失由中标供应商自行承担。 | | | | | | |