|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物需求一览表** | | | | | | | |
| 标段 | | |  | | | | |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 意向品牌/型号 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 中小企业划分标准所属行业名称 |
| 1 | 单体床架 | 懿德轩/定制 | 套 | 136 | 单体床架：规格：（长×宽×高）2000（长）×1200（宽）×2050（高）mm  ▲一、技术参数要求：  1．材质要求：钢材横截面尺寸最大允许误差范围（±2mm），选用优质冷轧钢材，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理，灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。  (1)床立柱：采用型材不小于75\*75\*1.2mm、经轧压线辊压成闭口，外侧为圆弧形，管材厚度≥1.2mm，圆弧面上有4条加强筋，具有现代宿舍家具简洁立体风格，增强床立柱的抗扭力。立柱底部有防水胶套，防止水腐蚀，床立柱顶端有套与蚊帐架紧密结合，不易脱落。  微信图片编辑_20250526201627  (2)床横梁 ：采用型材不小于100\*41 \*1.2mm ， 管材厚度≥1.2mm；经轧压线辊压成闭口P型管，床边有两条19.5mm宽加强筋 截面配置两条以上凹形筋加固，增强其承重力 ；  管材底部多边型，可有效防撞；要求侧短横梁内外面与床立柱内外两面满焊，床长横梁内外面与连接挂件两面焊接，提高床架稳固度和使用安全性。  微信图片编辑_20250526202134  (3)上下横梁 ：采用30\*60\*1.2mm 矩形钢管；  (4)床连接扣件：采用2.0mm厚钢板冲压成型，成型尺寸不小于30\*30\*195mm ；  (5)床横担：采用20\*40\*1.2mm 矩形钢管；  (6)床安全护栏：采用 25\*25\*1.2mm钢管，配置ENF级多层实木板密封，整体结构配置美观大方。  (7)床头立管：（Φ19）\*1.0mm 圆管；  (8)蚊帐杆：采用Φ19\*1.0mm圆管，伸缩式隐藏床立柱内部，蚊帐架高1000㎜，蚊帐杆长2000㎜。  (9)床板：采用15mm厚的杉木床板，长宽尺寸按实际空间加工，不多于7快杉木板拼接而成，经干燥、防腐、防蛀处理，板底加固4根30×30mm杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。  2．金属件材质加工要求：  (1)材料：钢材采用优质钢材，焊接后成品架床的质量按照轻工行业标准《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行，采用二氧化碳保护焊，应满焊、均匀、牢固、平整、无毛刺。要求柜体与床立柱相连接，安装后应牢固可靠，无摇摆现，使用时床板与金属件无摩擦声。  ▲(2)金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面工艺处理必须符合环保要求，表面经过：喷砂除锈→水洗→预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→封闭洗→预烘干的10工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，工件陶化镀膜层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰；  ▲3．喷涂处理：  (1)采用(“阿克苏”、杜邦、上海幻影）知名品牌塑粉静电喷塑，使用环保塑粉；涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色，  (2)表面涂层：架表面喷涂塑粉，不能有毒害气味气挥发、以免书库房环境有污染，造成对人体伤害，甲醛含量必须小于1.5mg/kg,不能超标。涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。塑粉的外观、筛余物、涂膜外观、附着力（干附着力、沸水附着力、湿附着力）、铅笔硬度、耐冲击性、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐酸性（240h）、耐碱性（168h）、耐沸水性、耐中性盐雾性、耐湿性、抗细菌率99%等要求符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的标准。  (3)安装要求：铁床安装形式，床柱3挂扣连接方式，连接后组合牢固，长期使用不会出现松动、无安全隐患。 |  |
|  | 2 | 衣柜 | 懿德轩/定制 | 组 | 136 | 衣柜规格：600L\*600W\*1690Hmm。  1、主体材质：衣柜主体基材采用15mm厚ENF级多层实木板制作，背板采用15mm厚ENF级多层实木板制作。板材的甲醛释放量须满足GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级。  2、封边：可视面封边采用1.2mm厚环保PVC塑封条、高温热熔胶经全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。  3、门板：衣柜门板采用15mm厚ENF级多层实木板经注塑设备通过模具一次模压注塑成型，四周无接缝刃口，边框成型厚度约17mm。门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，握钉力更强，增加使用寿命。  4、结构：衣柜内部分上下两层结构，下层为叠衣区，上层配有≥φ19mm\*0.8mm厚不锈钢挂衣杆为挂衣区。  5、五金配件：采用优质三合一连接件、铰链、导轨，三合一连接件符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、铰链符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》。  ▲6、整体组合柜底部配备钢制脚框架达到可防潮措施，得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。能够有效使物体远离地面，具有较好的防潮效果。 |  |
|  | 3 | 学习桌 | 懿德轩/定制 | 组 | 136 | 学习桌带书架整体规格尺寸：1300mm\*600mm\*1690mm  ▲1.桌面：规格≥1000mm\*600mm\*25mm，多功能桌面板采用25mm厚ENF级多层实木板制作，板材的甲醛释放量须满足GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级。四周边部整体一次注塑成型且无接缝，前端设计为符合人体工程学的舒适弧形边，防止桌面板与人体发生磕碰。产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命，使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。桌面板设计线孔。  2.封边：可视面封边采用1.2mm厚环保PVC塑封条、高温热熔胶经全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。  3.结构：桌面上方设有两格书架（书架整体规格尺寸：1000mm\*250mm\*322mm），书架主材采用15mm厚ENF级多层实木板制作，背板采用不少于15mm厚ENF级多层实木板制作板材的甲醛释放量须满足GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级。书架采用背条设计，方便墙面插座使用。  4.学习桌侧面配置有书架（侧面书架整体规格尺寸：长300mm\*深600mm\*高1690mm），书架整体设为5格，4块层板。书架深度约600mm，宽约300mm，高度与衣柜顶端平齐，竖向有固定横隔板，横隔板横向长度方向中间有加强筋支撑上方承重，且在下方配三角支架增加承重效果，书架主材采用15mm厚ENF级多层实木板制作，背板采用不少于15mm厚ENF级多层实木板制作。板材的甲醛释放量须满足GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级。柜底部配备钢制脚框架达到可防潮措施，得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。能够有效使物体远离地面，具有较好的防潮效果。 |  |
|  | 4 | 储物柜式爬梯 | 懿德轩/定制 | 组 | 136 | 储物柜式爬梯整体高度为1400mm，设有4个方形储物柜，单个储物柜规格尺寸为：长400mm\*宽420mm\*高350mm。  1、爬梯立柱：采用型材不小于75\*75\*1.2mm、经轧压线辊压成闭口，外侧为圆弧形，管材厚度≥1.2mm，圆弧面上有4条加强筋，具有现代宿舍家具简洁立体风格，增强爬梯立柱的抗扭力。  2、储物柜主材采用15mm厚ENF级多层实木板制作，背板采用不少于15mm厚ENF级多层实木板制作，板材的甲醛释放量须满足GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，按GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》达到ENF级。柜底部配备钢制脚框架达到可防潮措施，得到有效的防潮作用，增长产品使用时间。能够有效使物体远离地面，具有较好的防潮效果。 |  |
|  | 5 | 椅子 | 懿德轩/定制 | 张 | 136 | 常规  1、面料：优质面料，耐磨性强，透气性好；尼龙背架 。  2、海绵:环保弹力海棉，环保，无异味，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准 。  3、气棒：85黑色气杆，2.0mm厚蝴蝶底盘 。  4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **商务要求** | |
| 竞标报价要求 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：  1.货物的价格；  2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；  3.运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；  4.必要的保险费用和各项税费；  5.安装、送货上门的费用。  6.安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；  7.到现场验收的费用。  注：  （1）竞标供应商的竞标总报价必须≤采购预算总价。  （2）常用的、容易损坏的配件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 |
| 合同签订期及地点 | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起3个日内。  2.合同签订地点：采购人指定地点。 |
| 交付使用期及交货地点 | 1.交付使用期：自合同签订之日起15日内交货并安装调试完毕。  2.交货地点：采购人指定地点。  3.交货方式：现场交货。 |
| 实施和安装要求 | 1.成交供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；  2.安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；  3.严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 |
| 售后服务要求 | 1.质量保证期3年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。  2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。  3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：家具正确使用、维护、保养等。  4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。  5.超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。  6.成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 |
| 付款条件（付款方式） | 本项目无预付款。待成交供应商交货安装完毕，采购人和成交供应商双方和监理方现场验收合格后，成交供应商开具至合同价款100%的合法增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后在15个工作日内一次性付清合同款。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 成交供应商应按成交单价或优于市场价提供相关配件和服务。 |
| 验收条件及标准 | 1.符合合同要求及国家相关标准；  2.参数配置符合采购文件要求及响应文件承诺，无任何变动；  3.成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 |
| 验收方法及方案 | 1.验收方式：采取现场验收方法。由采购单位组织组织相关人员进行验收，提供购置清单、发票、合同等逐一清点，仔细检查数量、材质、规格型号、外观及内在质量是否符合采购需求；  2.交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 |
| ▲**竞价人资质要求** | 1.竞价供应商应为为有生产或销售家具资质的独立法人；如投标单位为代理商，则需生产厂家正式出具的授权委托书。  2.竞价供应商必须完全响应或优于参数附件，投标人请务必认真了解项目采购需求和要求(本项目供应商报价仅限推荐品牌：懿德轩，不接受推荐品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效)为确保采购人的合法权益，投标人在投标报价时需针对本次项目采购的产品出具指定本品牌生产厂家授权书、生产厂家的供货证明和售后服务承诺函原件，并按要求上传加盖供应商公章的相关材料，否则报价无效。避免伪劣产品，影响业主方使用。 |
| 其他要求 | 1.本项目所拟采购货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。  2.中标供应商在收到成交通知之日起24小时内签订合同，签订合同时必须提供生产厂家针对本项目供货证明原件，及售后服务承诺书原件加盖生产厂家公章，提供本次项目产品的生产厂家相应参数产品检测报告，如不能提供本次产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。  3.成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。  4.在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。  5.竞标供应商应保证参与本次政府采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。  6.成交供应商在制作前应联系使用科室确定货品的尺寸、型号、款式及颜色等。  7.产品到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。  8.竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。  ▲9.本次采购方式为反向竞价，已指定品牌、型号，为确保采购人的合法权益，采购人有权要求中标供应商提供所投品牌产品的商标注册证复印件及商品合格证，并加盖原厂家公章，在竞价前须上传提供货物原厂商的品牌针对本项目产品的品牌授权书、供货证明和产品售后服务承诺函原件加盖厂家公章，避免假冒伪劣产品，报价方有效，否则按投标无效处理；如中标供应商未提供或者提供不全，则视为虚假应标，采购人有权拒签采购合同，并依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。 |

**附件：拟采购产品整体款式示意图**

