**宾阳县人民医院捐血屋空调采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量** | **单价（元）** | **技术参数要求** | 分项预算合价（元） |
| 1 | 格力3匹吸顶空调 | 2 | 13000.00 | 一、空调技术参数  型号：KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B2 匹数：3匹 机型：吸顶式空调 冷暖类型：冷暖 定频或变频：变频 能效等级：2级 能效比APF：3.48 额定制冷量：7200W 额定制热量：9200W 额定制冷功率：2500W 额定制热功率：3100W 电辅热功率：1100W 循环风量（m3/h）：1100 室内机噪音（dB）：40-44 室外机噪音（dB）：55 电源参考规格：220V-50Hz  二、空调管路  安装管路合计约20米。  三、安装要求  空调安装过程中涉及室内已完成铝扣板吊顶安装，成交方需负责实施吊顶的切割工作以完成空调设备的安装，并在安装完毕后，将吊顶恢复至与原有吊顶外观、结构、材质一致的状态，确保整体美观性与完整性。 | 26000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 分项最高限价合计（元） | | | | 26000.00 | |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起 7 个工作日内。  二、交货期：自合同签订之日起10日内交付全部货物。  三、交货地点： 宾阳县人民医院捐血屋。  四、交货方式及要求：  1、交货方式：现场交货并负责安装。  2、交货要求：提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。货物到达后，成交方和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交方应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交方应负责更换和补发。  五、验收方式及要求：  1、交货时，所有产品均严格按采购需求上的技术参数要求，采购人按成交方响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，并且保留追究成交供应商虚假相应的法律责任。  2、按要求供货到现场(包括包装、卸货及搬运)。  六、质保期及要求  质保期按国家有关规定实行产品“三包”，自货物经采购人验收合格之日起空调设备质保期为 6年，在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交方免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。  七、售后服务要求：  1、故障响应时间：成交方提供24小时售后服务，在使用过程中（质量保证期内）发生故障，30分钟内响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12小时修复，重大故障处理时限不超过 48小时修复。特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。  2、成交方负责送货上门、安装调试，培训操作人员。  八、其他要求：  1、报价为采购人指定地点的现场交货价**（包干价）**，包括：  （1）货物的价格；  （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具，**所需管路耗材（铜管、排水管等）**等的价格；  （3）运输、装卸、搬运、安装、调试、验收、技术支持、售后服务等费用；  （4）必要的保险费用和各项税费；  3、付款方式：货物验收合格后一次性支付合同款（付款前成交方需开具等额合规的增值税普通发票）。 | | | | |
| 其  他 | 本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：按国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等执行。 | | | | |