|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌型号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| **（一）图书馆智慧自助化系统设备** | | | | | | | |
| 1 | 联想  Think System  SR588 | 机架式服务器 | 2U机架式服务器  1\* Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz Pro  cessor，最大可支持2颗CPU，1\*32GB TruDDR4  MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM，最大支持12个DDR4内存插槽，2\* 2TB，最大支持8个3.5"硬盘背板插槽， 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/50，2个集成1GbE RJ-45网口(LOM卡)1个管理网络端口，最大支持6个PCIe 3.0插槽， 1个550W白金级热插拔电源模块，最大支持2个，前置1个USB2.0(XClarity管理接口)，1个USB3.0接口，光通路诊断LED报警灯  主板：intelC622  CPU：配1\*Bronze 3204 6C 85W 1.9GHz 最大可支持2颗CPU  网卡：2个集成1GbE RJ-45网口(LOM卡)1个管理网络端口  内存：配1\*32GB TruDDR4 MHz 最大支持12个DDR4内存插槽  硬盘：配2\*3.5寸\*2TB 7.2K SATA 本机可支持8个3.5英寸硬盘  RAID卡：标配530-8I无缓存  光驱：无内置光驱，可选配外置USB DVD光驱  扩展位：多达6个PCIe 3.0扩展插糟  电源：配550W单电源  保修：全国3年硬件保修服务 | 台 | 1 | 22000 | 22000 |
| **（二）图书馆短焦距激光投影仪设备** | | | | | | | |
| 1 | 乐尔丽 RL-S43U | 液晶激光短焦全高清投影仪 | ■1、显示技术：采用0.6系列,液晶板3LCDx0.64；亮度：5000流明 ；对比度：1，500，000:1；分辨率：1920\*1200对角线(16：10宽高比) ；均匀性：90%；光源类型：激光二极管  2、光源寿命：标准模式：20,000小时，节能模式：25000小时；  ■3、镜头:F1.8，f=6.08；镜头投射比：0.43  4、数字梯形校正：垂直：±40º(自动+手动） 水平：±15º（手动）；  5、噪声水平NORMAL：37db，ECO：29db  6、重量：6.5KG；  7、整机功率：284W，待机功耗≤0.3W；  8、10W扬声器  ■9、输入接口：VGA（D-sub 15pin）×1、Audio in：mini jack ×1（3.5mm）、HDMI×2，Video in ×1；输出接口: VGA（D-sub 15pin）×1、Audio out（Mini-jack ，3.5mm）×1；其他接口：RS232（D-sub 9pin）×1 ，RJ-45×1（LAN,Dispaiy and Control）、USB×2；  ■10、双USB，支持USB多媒体播放，最大支持2.5A，灵活扩充其他模块功能；防尘等级，整机IP5X，激光单元IP6X；  11、具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能；  12、支持水平、垂直360°旋转安装；  13、多种图像模式选择，支持DICOM模拟模式  14、支持Crestron、PJ-Link、AMX  15、快速开关机功能，断电保护功能；  16、内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式  17、可在温度0℃-45℃、湿度20%—80%（无冷凝）的环境中运行；  18、支持画面冻结，一键黑屏功能 19、为保证产品质量与应标参数真实性，供应商在供货时提供厂商出具的整机三年保修，所销售产品如出现售后维修不及时和故障频繁的情况，投影机制造厂商承诺在半年内提供免费换机，同时提供售后服务承诺函原件、项目供货证明函原件、检测报告复印件加盖厂商公章。 | 台 | 1 | 32000 | 32000 |
| 2 | 美雪 MX-150GD | 150寸宽屏高清投影电动幕 | 1.高增益，宽视角，最大增益/视角平衡、增益可调(2.0-3.0)  2.高对比度，完整256灰阶 (白/灰)  3.色彩还原真实、艳丽，色温5000-6500K，色带更宽，色彩更饱和、纯正  4.RGB比例准确1:1:1  5.增益/视角比平衡3.0增益55度视角  6.无任何物理和化学拼接，整张板材。  7.幕面喷涂技术:数控喷涂  8.幕面喷涂均匀度:99%  9.核心材料:"还原-结晶体"  10.适应明亮环境 50-200LUX室内  11.材料制作工艺:PVC复合压制  12.涂层表面可多次清水冲洗。 | 台 | 1 | 4200 | 4200 |
| 3 | 天帝 | 短焦投影吊架 | 短焦投影仪专用吊架 | 个 | 1 | 300 | 300 |
| 4 | 一线 | 投影光纤线材材料 | 光纤HDMI20米\*1、电源线、辅材等 | 套 | 1 | 800 | 800 |
| 5 |  | 投影系统辅材 | 设备安装以及调试及相关辅材 | 套 | 1 | 800 | 800 |
| **合计金额（元）** | | | | | | **60100.00** | |
| ★**商务要求：**  1、报价要求：本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。★①、报价时仅限表格推荐品牌进行报价，不接受推荐品牌以外的产品报价，否则报价无效。本需求表中标注“▲”与“■”号的技术参数和商务要求为必须响应的实质性条款，必须满足，否则作为无效报价处理。  ★②、为了保障产品性能符合询价文件要求，防止虚假应标，在合同签订前2个工作日内，成交供应商必须提供“规格或配置技术参数”中要求提供的相关检测报告原件到采购人处进行核查，作为合同确认的标准依据，如出现所提供检测报告原件不符合技术参数要求或无法提供原件的，均视为虚假应标处理，采购人有权拒签合同，并依法追求法律责任，依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。  ★③、正品保障：本项目中标供应商必须按所投品牌进行供货，不接受中标品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改产品的品牌、质量，不接受中标后更改产品品牌，配置必须是原厂出厂配置，不接受出厂后加装，产品保持原厂包装不开封，不接受注册为其他单位的商品，验收时查询产品及原厂保修信息。。  2、产品要求：竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。  3、成交供应商应提供货物的有效检验文件及产品销售资质，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试；成交供应商要考虑到设备兼容性问题，并出具承诺无缝兼容的承诺书并加盖公章。应按采购方要求，对所采购产品进行系统调试，直至与采购方原系统完全匹配，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物及所配系统验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准；**验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用，同时造成采购人损失还要追究该供货商责任，并赔偿采购人，并报送政采云平台及广西壮族自治区财政厅监管部门。**  4、质保期：  （1）竞标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。  （2）质保期2年（自最终验收合格之日算），分项货物质保期另有要求按分项要求。质保期内免费上门调试、更换配件，终身上门维修；在质保期内因采购人现场实际使用需求，需要更改设备软件配置，中标人必须免费提供技术服务；在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。  （3）质保期满前一个月，要求成交供应商对整个项目系统设备进行全面的检修并提供相关的测试报告。  5、交货期：自合同签订之日起15天内安装调试完毕并验收合格，供应商逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之十的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除，供应商逾期时间超过3天仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，供应商需支付合同款20%的违约金。  6、交货地点：广西壮族自治区南宁市。  7、售后服务：分项货物另有要求按分项要求。质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：  （1）保修期自设备安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。保修期内，成交供应商将负责处理故障，并免费更换有故障的零部件，一切费用由成交供应商负责。要求成交供应商在保修期内每月对设备进行保养和检测。 （2）为确保货物质量和售后服务的及时性，本次招标只针对南宁市供应商，投标人在南宁市设有售后服务机构和备件中心，投标时提供详细地址（与营业执照地址相同）、服务人员名单及联系电话，以满足紧急维修需求。  （3）竞标人须承诺在接到故障通知后1小时内响应，如3小时内到达现场维修。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3天内解决。  8、免费培训：免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。  9、验收要求：  （1）采购人有权要求中标供应商提供所投设备到采购单位进行参数性能检测，中标供应商所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上货物去采购人处进行验收的，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。  （2）本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。  （3）备品备件及耗材等要求：本项目采购的全部设备和零部件、配件及安装材料必须是未经使用的、全新的，并符合国家相关质量标准的。  （4）凡要求中标供应商提供相关检测报告的，验收时按相关检测报告标准进行验收。  （5）验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，费用由中标人承担。  10、付款方式：合同签订前成交人向采购人支付合同金额的5%履约保证金，经采购人验收合格，在收到成交人向采购人开具足额的正式合法有效发票，采购人在15个工作日内支付合同款。履约保证金在质保期内成交人提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后成交人向采购人办理退付手续，采购人将在收到完整且合格的退付申请资料后十五个工作日内以转账或电汇方式无息退还成交人。 | | | | | | | |