附件1

中共南宁市委党校学员公寓楼床垫床架采购需求一览表

**一、投标人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌 | 数量（张） | 单价（万元） | 金额（万元） | 参数要求 | 图片 |
| 1.2米床垫 | 喜临门 | 168 | 0.15 | 25.2 | 1.▲规格尺寸(cm)：200x120x21 （误差±1cm）2.▲专用布能提供布料： 抗菌防螨面料，并提供相关检测凭证（面料要正反一样）3.▲正面舒适层要求：（3维无胶棉1层：200g/m2 1cm ，圆泡超软海绵1层：20kg/m3 80N 2cm，圆泡纳米海绵1层：20kg/m3 120N 1cm ）4.▲床垫两面要求：一面硬一面软,反面硬面层含3D环保椰棕1层： 1.2cm 并提供相关检测凭证 填料层3维无胶棉：200g/m2 1cm5.▲专业连锁型弹簧系统70#碳素钢二次淬火，质保十年，钢丝经多重热处理和严格抗压测试，弹簧线径为2.1mm-2.3mm，护边弹簧配备：/M型支力簧宽2，长5弹簧个数为：410-420个★6.床垫甲醛释放量mg/m²·h≤0.050投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★7.弹簧:不应有锈迹\不应有锈蚀\应无弹簧摩擦声投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★8.家庭用床垫应通过GB 17927.1-2011的抗香烟引燃试验投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★9.公共场所用床垫应通过GB 17927.2-2011的模拟火柴火焰试验投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★10.面料耐干摩擦色牢度≥4-5级投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★11.床垫环保要求：床垫产品需符合CEC中国环境标志产品认证证书（十环2023），CQC中国环保认证，中国绿色环保产品认证投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★12.床垫具有GB'T 24001-2016/IS0 140M01:2015环境管理体系认证证书,具有GB/T45001ˉ2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证证书 ,具有GB/T19001ˉ 2016/Is0 9001:2015质量管理体系认证证书投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★13.床垫具有安全生产标准化三级企业(轻工)认证证书,投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★14.床垫具有中国高质量AAAAA投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★15.床垫具有200多家国际五星酒店合作伙伴投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★16.床垫床品合格证证书和成品标准复印件投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★17.床垫具有CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查. |  |
| 1.8米床垫 | 喜临门 | 54 | 0.20 | 10.8 | 1.规格尺寸(cm)：200x180x21 （误差±1cm）2★.专用布能提供布料： 抗菌防螨面料，（面料要正反一样）(投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。)3.▲正面舒适层要求：（3维无胶棉1层：200g/m2 1cm ，圆泡超软海绵1层：20kg/m3 80N 2cm，圆泡纳米海绵1层：20kg/m3 120N 1cm ）4.▲床垫两面要求：一面硬一面软,反面硬面层含3D环保椰棕1层： 1.2cm 并提供相关检测凭证 填料层3维无胶棉：200g/m2 1cm5.▲专业连锁型弹簧系统70#碳素钢二次淬火，质保十年，钢丝经多重热处理和严格抗压测试，弹簧线径为2.1mm-2.3mm，护边弹簧配备：/M型支力簧宽2，长5弹簧个数为：630-650个★6.床垫甲醛释放量mg/m²·h≤0.050投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★7.弹簧:不应有锈迹\不应有锈蚀\应无弹簧摩擦声投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★8.家庭用床垫应通过GB 17927.1-2011的抗香烟引燃试验投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★9.公共场所用床垫应通过GB 17927.2-2011的模拟火柴火焰试验投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★10.面料耐干摩擦色牢度≥4-5级投标时须在响应文件中提供CNAS标识的国家第三方检验检测机构出具的该功能的检测检验报告复印件，加盖厂家公章。中标后原件备查。★11.床垫环保要求：床垫产品需符合CEC中国环境标志产品认证证书（十环2023），CQC中国环保认证，中国绿色环保产品认证投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★12.床垫具有GB'T 24001-2016/IS0 140M01:2015环境管理体系认证证书,具有GB/T45001ˉ2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证证书 ,具有GB/T19001ˉ 2016/Is0 9001:2015质量管理体系认证证书投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★13.床垫具有安全生产标准化三级企业(轻工)认证证书,投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★14.床垫具有中国高质量AAAAA投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★15.床垫具有200多家国际五星酒店合作伙伴投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★16.床垫床品合格证证书和成品标准复印件投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.★17.床垫具有CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书投标时须在响应文件中提供证书复印件,加盖厂家公章,中标后原件备查.18.▲专业连锁型弹簧系统，钢丝经多重热处理和严格抗压测试，弹簧线径为2.1mm-2.3mm，弹簧个数为：640-650个 |  |
| 1.2米床架 | 喜临门 | 168 | 0.14 | 23.52 | 1、规格:长2170\*宽1200mm\*高(床头靠1080mm/床尾靠480mm)，允许尺寸偏差+10mm;★2、材质:床身主材采用优质橡胶木实木制作，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中，木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性。床靠(床头靠)板材加边厚度>40mm，床靠与床体可独立连接，方便搬移，床头靠有弧度;床尾靠板材厚>50mm,床脚立柱截面>90x50mm;床长边梁(床母)板材加边厚度＞24mm，板材宽度>160mm,长度 2000mm。床头床尾和床母的连接方式就是还有四合一的月牙件链接安装，由2个月牙件+2个圆棒榫组成，定位使用安装。也可以使用用挂铁件连庄的尽量用挂铁，确保安全稳固无异响。橡胶木须符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等相应国家标准要求；木材含水率应为14% +1%；木材整体无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不超过零件面积的20%；甲醛释放量≤1.5mg/L；阻燃性能B1级。投标时须提供国家认可具备专业检测资质机构出具的有效检测报告佐证。中标后原件备查.3、床横梁(横担):数量五根，材质为杉木实木;横截面>40x50mm,四面刨光滑。★4、床板:采用优质杉木板，厚度>15 mm，床板须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准要求，数量<7块，木制件外观符合要求，木工要求（板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致）；甲醛释放量5、油漆：采用环保水性漆，油漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的要求；其中甲醛含量≤100mg/kg；在容器中状态搅拌后均无硬块；不挥发物≥30%；贮存稳定性无异常；耐冻融性不变质；涂膜外观正常；硬度（擦伤）≥B；附着力≤1级；耐干热性≤2级；耐黄变新≤3.0。投标时须提供国家认可具备专业检测资质机构出具的有效检测报告佐证。中标后原件备查. |  |
| 合计 |  |  |  | 59.52 |  |  |
|  | 商务及其他要求：一、样品提交要求（1）所有投标人均需在签合同前向最终客户提交采购需求表内的材质样品：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称内容 | 尺寸 | 数量 | 技术说明 |
| 床垫 | 不小于30cm\*20cm\*21 | 1张 | 投标人应根据产品技术参数进行图片材质样品，其中床垫样品侧面能清晰观看内部弹簧结构 |

（2）★样品的各项技术质量指标标准应符合规定, 未提交或少提交样品的，视为无效投标。二、合同签订期：中标通知书发出之日起10日内（注：中标通知书发出之日起10日内必须签订合同，过期不签订合同视为放弃中标资格。）三、交货时间：在签订合同之日起20日内提供实物样品，样品合格甲方同意后按实物样品进行供货并安装调试，交货期为30日。四、交货地点：南宁市西乡塘区大学西路166号中共南宁市委党校。▲五、验收标准、规范：1.依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的进行退货处理，并取消中标资格。2.中标供应商交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交采购人。3.中标供应商需负责安装。▲六、售后服务要求：1、免费送货上门、安装，免费提供完善的设备使用，设备到现场时即上门安装设备；2、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期要求：验收合格后质保期5年，质保期内非采购人的原因引起的质量问题由中标供应商负责；3、提供终身维修、保养服务，中标供应商在南宁市内应具备常驻维护人员，5年内每月需提供上门维护不低于3次；4、接故障通知后2小时内响应，维修工程师4小时内到达现场处理，一般故障在24小时内排除。5、投标产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品要求的技术参数和配置均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。6、中标商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，由中标人、业主一同现场验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同；7、按要求将更换的旧床垫进行清运处置。七、其他要求：★1.本项目供应商报价仅限“喜临门”品牌，不接受推荐品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改货物的品牌、型号配置，配置必须是原厂出厂标配，否则报价无效。竞标人在竞标报名时必须在政采云反向竞价平台上上传所投产品厂家针对该项目的售后服务承诺函、品牌授权书及厂家对此项目同意供货证明并加盖厂商公章和投标时所需上传的其他附件资料，否则视为无效投标。★2.中标人签订合同前必须提交所投产品厂家针对该项目具有中标人及采购方名称的售后服务承诺函、品牌授权书及厂家对此项目同意供货证明并加盖厂商公章和投标时所需上传的附件资料的原件。★3.采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。4.报价必须含以下部分，包括：（1）货物的价格；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用）：（4）必要的设备安装、调试、培训费用；（5）第三方专业机构验收费用。▲5.付款方式：本项目无预付款，供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 |  |

**附件1：报价表；**

**附件2：商务要求响应表**

**附件1：**

**报价表**

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  **名称** | **品牌型号** | **数量①** | **单价（元）②**  | **单项合计（元）③=①×②** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） |
| 供货期： |
| 质保期： |
| 公司（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |

注：

1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

 2.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

 年 月 日

**附件2：**

**商务要求响应表**

采购项目名称：

按商务要求填写

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：应对照文件“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日