摩托车采购项目采购文件

说明：

1.货物需求一览表中的实质性要求是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。竞价供应商的竞价响应文件未达到实质性要求或未标注▲的参数负偏离达到1项或者以上均按无效竞价处理。

2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3.项目预算金额：517,500元。

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购清单及参数要求** | 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 品牌及型号要求 | 分项预算合计（元） |
| 1 | 摩托车 | 10 |  | ▲技术参数：  1、发动机型式直列双缸、四冲程、八气门、DOHC、水冷、电喷  2、发动机排量(ml) ≧505  3、最大功率(kW) ≧35  4、最大扭矩(N.m) ≧43  5、点火方式ECU 控制点火  6、启动方式电启动  7、变速方式六档/ 国际档  8、制动型式前：盘式 后：盘式 ABS 防抱死  9、长× 宽× 高(mm) 2180×1060×1380  10、轴距(mm) ≧1465  11、座高(mm)≧ 780  12、整备质量(kg) ≧243  13、油箱容积(L) ≧18  14、最高车速(km/h) ≧160  15.颜色：特警蓝 | 杰迪 JD500J-B（巡航版） | 498000.00 |
| 2 | 头盔 | 20 | 个 | 1、揭面盔，一盔两用：全封闭使用，也可上掀作为半盔使用；  2、护目镜可上掀也可收起；  3、面罩、护目镜可快速释放、锁定；  4、单手一键即可轻松切换护目镜开合，操作简单方便；  5、前额和头后部有通风孔，透气通风；  6、内部衬垫和耳朵垫可拆换、洗涤，清洁卫生。  技术参数:  1、头盔外壳材料：抗冲击 ABS 注塑成型；  2、面罩、护目镜：约 2MM 防划伤聚碳酸酯材料注塑成型；护目镜防UV；  3、吸收碰撞层：高密度 EPS；  4、佩戴系统：双层约 22mm 宽尼龙下巴颏带，快速释放插扣，约 10mm 涤棉帽顶；佩戴后施加约 2KN 拉伸，插扣无断裂或松脱，并可继续使用；  5、间接可视度：水平≥105°,上部≥7°，下部≥45°；  6、头盔尺码：M/L/XL；  7、颜色：黑/白/定制可选  8、重量：≤1.7KG。 | 警用摩托车头盔 | 12000.00 |
| 3 | 车身改造 | 10 | 辆 | 1、车辆改造，加装盾牌、钢叉稳固支架，钛合金，约60CM\*20CM\*30CM,两个扣件。 |  | 7500.00 |
| **商务条款** | 一、合同签订期限：自成交通知书发出之日起15日内。  二、交货期：合同签订后30日内完成供货并安装调试交付使用。  三、交货地点：南宁市内采购人指定地点。  四、▲验收标准、规范：  1.符合招标要求；  2.参数配置符合或优于合同要求；  3.供应商完成交货后，3个工作日向采购人书面提出验收申请。采购人收到供应商验收申请后7日内，根据采购人单位内部政府采购履约管理相关规定组织验收，供应商按采购人要求提供相关验收材料以证明已按照该项目政府采购合同完成履约，所提供的验收材料包括但不限于注明供货时间、地点、供货内容、数量的交接单（签收单）、产品相关的合格证、原厂供货证明等。  ▲五、售后服务要求：  1、质保期：自验收合格之日起1年，质保期内按国家或行业标准提供“三包”服务，供应商的服务网点可以提供上门服务。售后服务过程中均需提供原厂正品零配件。  2、质保期内每半年提供一次上门巡检服务，免费调试车辆，免费更换机油和滤芯。  3、车辆安装调试完毕后，根据采购人需求提供驾驶技术培训服务。  4、上门维修响应时间：接到采购人维修通知后2小时内作出有效的电话响应，12小时内抵达维修现场，24小时内维修完毕。  六、供应商资格要求：  1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定  2、落实政府采购政策满足的需求：无  3、特点资格要求：无  七、▲其他相关商务要求：  1.报价必须含以下部分，包括：  （1）货物、随配附件、备品备件、工具的价格；  （2）如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；  四、项目参与方应当保持价格的合理性，对于严重低于市场价格的报价，成交供应商必须提供详细说明保证货物的可靠性及项目的合理性；请各潜在供应商在保证拥有正规供货渠道并能按时完成供货的条件下进行有效竞价，如因供应商盲目竞价成交后无法供货的，我单位将依法向政采云监督管理部门反应，因此造成的不良后果由供应商自行承担。 | | | | | | |