|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物需求一览表** | | | | | | | |
| 标段 | | | **李宁运动鞋生产性实训基地建设项目（设备）** | | | | |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 生产监控系统 | 套 | 1 | 1、LAN输出口：千兆网口  2、天线：外置天线  3、管理方式：APP管理  4、频段：双频  5、WAN口类型：电口  6、网口盲插：支持网口盲插  7、适用面积：61-120㎡  8、LAN口类型：电口  9、WAN接入口：千兆网口  10、无线协议：Wi-Fi 6+  11、APP控制：支持APP控制  ▲12、无线速率：≥3000M  13、总带机量：51-80终端  14、支持IPv6：支持IPv6  15、LAN口数量：3个数据泄露；  16、有数据存储≥7天的容量与功能；  17、包括监控海康等知名品牌的球形监控；  ▲18、包括安装调试使用； | 6000 |  |
| 2 | 生产工作站 | （台）站点 | 1 | ▲1、处理器：英特尔酷睿十三代CPU I5-13500 2.5G主频 14核20线程处理器或以上；  2、主板：Intel B670芯片组及以上；  ▲3、内存：16G DDR4\_3200MHZ内存；  4、声卡：集成声卡（前置双接口，包含一个耳麦二合一接口）；  5、硬盘：512G SSD M.2固态硬盘；  6、网卡：配置10/100/1000M以太网卡；支持2500M网卡可选。  7、扩展槽：配置1个PCI-E\*16、1个PCIe x1槽位；  8、显示器：同品牌显示器，27寸显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9。  9、键盘、鼠标：原厂USB键盘、鼠标；  10、电源：≥180W节能电源或以上；  11、系统：预装windows系统； | 5800 |  |
| 3 | 电脑一体机（交互智能平板） | 套 | 1 | ▲1、≥86寸 4K高清防眩光；尺寸：1958\*1160\*89mm ，钢化玻璃，触摸屏幕（2mm高精度触控）；  ▲2、优于或等于intel 12代I7 CPU 8G 256G SSD （高速固态硬盘）；  3、刷屏率：≥60Hz，集传统投影机、电视、电脑、电子白板、标牌、音响等产品功能于一体的多媒体教学演示与操作平台；  4、能够安装win10及以上系统、具有网络连接等功能；  5、全通道书写批注，全屏可书写；能够满足流畅书写功能20点红外触控技术，笔锋书写体验，还原真实书写感支持手势缩放、漫游、擦除等动作，复制/粘贴、插入图片图形、表格等；  6、支持手机、平板、电脑5G极速同屏，电脑投屏，可双向操控，同时支持4分屏展示，协作更高效；  7、能效认证及等级：二级；  8、投标产品需按国家标准有国家节能认证、环保认证、3C认证；  9、包含落地可移动支架、无线键盘、鼠标安装与测试等；  10、HDMI IN :2 ;TOUCH:1 ;VGA:1 ;USB2.0: 3 ; PC AUDIO IN : 1 ;RS232: 1 ; | 27800 |  |
| 4 | 货架 | 个 | 8 | 1、形状：上下四层，层板为一体式层板加强筋；  ▲2、尺寸：长度2.5m×1m，  3、材质：304不锈钢重型货架材质；  4、配6个小货架 | 12000 |  |
| 5 | 打印机 | 台 | 1 | 1、设备接口：USB、RJ45；  2、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控；  ▲3、打印准备时间≤6.6S、首页打印时间≤3.6S；  ▲4、打印速度≥31ppm；  ▲5、最大打印分辨率(dpi)：≥1600\*600dpi；  6、内存256MB；处理器盘数1；处理器主频800MHz；  7、标准进纸盒容量≥500页；标准出纸盒容量≥120页；  8、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾；  9、类型：黑白激光打印机，可打印A3和A4； | 4600 |  |
| 6 | 网络转接路由器 | 台 | 1 | 1. LAN输出口：千兆网口 2. 天线：外置天线 3. 管理方式：APP管理   4、频段：双频  5、WAN口类型：电口  6、网口盲插：支持网口盲插  7、适用面积：61-120㎡  8、LAN口类型：电口  9、WAN接入口：千兆网口  10、无线协议：Wi-Fi 6+  11、APP控制：支持APP控制  12、无线速率：3000M  13、总带机量：51-80终端  14、支持IPv6：支持IPv6  15、LAN口数量：3个 | 400 |  |
| 商务条款 | | | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内  □二、货物期限或者货物时间：自合同签订之日起10个工作日内  □三、货物地点：采购人指定地点  □四、验收标准、规范：按中标合同验收   1. **商务要求：**   **售后技术服务要求：**  （1）故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 24 小时内到达采购人指定现场；  （2）采购范围内的货物送货上门，免费装卸、免费安装调试合格；  （3）故障响应时间：有指定服务热线，在接报修通知后2小时内作出响应，24小时内到达现场处理；  （4）中标后7天内签到合同，10个工作日内交付使用；  （5）质保期为2年。  （6）售后服务技术人员要求：专职人员  （7）备品备件要求：无  （8）其他：无  **▲**六、其他要求：  1、报价必须含以下部分，包括：  （1）货物的价格；  （2）必要的保险费用和各项税金；  （3）涉及采购内容的培训方案、技术支持、更新升级。  2、付款方式：选择以下第种方式  （1）本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。  **七、评分标准**   1. 要满足以上所有的技术要求； 2. 务必按照甲方要求完成，且能够正常运行使用。 | | | | |
| 其他说明 | | | 一、进口产品说明  无  **二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）**  文件或者资料名称：项目平面图  公布渠道或者获取方式：随招标方案一同公示  ▲三、核心产品  “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 3.4项产品。  四、验收标准：根据中标文件验收，如首次验收不通过，后续验收费用由供应商支付。  五、其他  本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业、零售业、信息传输业。 | | | | |