南宁市五象新区第四实验小学文件柜反向竞价参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额(元) | 意向品牌 |
| 文件柜 | 1、设备质量须符合 GB/T13667.1-2003 《钢制书架通用技术条件》的国家标准；2.规格:宽860mmx深 390mmx高1850mm;3.表面经酸洗、磷化，除锈、静电粉末喷涂;塑粉末要求通过 IS014001 国际环保认证;4.采用材料:优质冷轧钢板。板材厚度:0.7mm;表面处理:金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电粉末、高温固化、高科技新工艺生产;5.上层为内嵌厚度不小于 4mm 的浮法玻璃对开门，门边框钢板宽度为 60mm。6.拉手:外部采用新型与门板一体的全钢制压型拉手，保证拉手部分与门板开口处无刃边、毛刺、尖角，开口部位使用高强度塑料材质包边，包边材料宽度+4mm;拉手长度要求>120mm，7.柜低部嵌有长度不小于 220mm，宽度不小于100mm，高度不小于 35mm一次性注塑成型的优质防潮脚套.8.柜门利用门轴安装。9.各部件用料厚度不得小于以下规定（单位： mm）：底座 2.0，立柱 1.5，侧护板 1.0，挂板 1.2，顶板 1.0，隔板 1.2，档棒 1.0；10、立柱、隔板、正面 2 条压型槽增加强度，每层额定承重 150kg 以上。 | 40 | 430元（单价）17200元（总价） | 今博/艾美/绿保 |

 **文件柜图片**

