**货物采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 | 榕湖小学桃江校区阶梯教室礼堂椅、条型桌采购 | | | 参考品牌/型号 | | |
| 二 | 采购预算  （万元） |  | | | 万马宏业 | | |
| 三 | 采购需求一览表 | 打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效。 | | | | | |
|  | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | | 单价 | 总价 |
| 1 | 条桌 | 7 | 张 | 规格：1600L\*400D\*750Hmm。（可根据实际情况定制）  技术参数： 1.优质三聚氰胺板贴面，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能。  2.基材:E1级优质环保纤维板或刨花板，密度≥0.8g/㎡,甲醛释放量≤9mg/100g,符合国家标准。  3.五金配件:采用优质门铰、锁、导轨等配件。  4.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合HJ/T220-2005环境标志产品技术要求。  5.产品参考图片： | | 0 | 0 |
| 2 | 礼堂椅 | 215 | 张 | 规格：560W\*740D\*1010H；  技术参数：   1. 规格：中心距560mm，背高1010mm，座高450mm；为保证走道顺畅，座椅深度不大于550mm，总深度不大于740mm；   2.座、背外壳：高纯度PP材料一次模塑成形。  3.背包：外形根据人机工程学人体曲线设计，采用高密度聚氨脂定型海棉，确保座背的舒适柔软，外覆优质麻绒面料，表观密度为50±5Kg/m³，厚度为90～120 mm；高强度钢制支撑结构，厚度2mm。  4.扶手：原木扶手(榉木/橡胶木)，表面油环保聚氨酯漆，五底三面工艺，厚25mm, 美观典雅,宽度80mm。  5.座包：采用高密度聚氨酯定型海绵；具高回弹及超软特性具有国标级阻燃效果；密度为50-60Kg/m3。  ★6.站脚：扶手架为A级钢板冲压件采取二氧化碳保护焊接而成，扶手框架两侧采用优质中纤侧板覆薄海棉包布装饰，美观而坚实可靠。其中站脚部分采用高强度优质铝合金一体压铸成型，高度235mm，与扶手框接触面长235 mm为了座椅牢固性，于地面接触面跨度长度380mm，脚板宽度60mm，两个固定站脚前后膨胀螺丝之间距离300mm,采用多条加强筋设计，加强筋宽度不低于5mm，铝脚板前后带不同弯度，前弯72%后弯75%整体使脚架更稳定、更美观、更大气。可利用通风效果。整只下铝脚重量：约为1.11kg固定螺栓点采用了重力设计、隐避技术，固定螺栓隐藏在地脚内部，外封地脚帽，无积尘，整体采用喷塑工艺，美观耐用。 ★7.样品提供：开标时按下图提供符合投标参数的成品座椅一张；提供的样品不符合本次投标要求的，视为无效响应 。（样品提供时间为：开标时 地点为：榕湖小学桃江校区）  ★8.小样提供：开标时按下图提供一支铝合金毛胚底脚。按投标参数提供，不接受3D打印及数控雕刻；提供的样品不符合本次投标要求的，视为无效响应 。（样品提供时间为：开标时 地点为：榕湖小学桃江校区）    ★9.提供“礼堂椅”2024年1月1日以来具有检测资质的第三方检验机构出具的合格检测报告彩色扫描件或其他电子文件，并加盖竞标人公章；检测依据符合：QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》:GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》:GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准。检测内容包括但不限于：主要尺寸及偏差；外观（金属件、软包及缝纫件、漆膜等）；理化性能（金属件漆膜喷塑涂层耐腐蚀）；力学性能（座面、椅背静载荷）；安全性能要求（有害物质限量）；甲醛释放量，且甲醛释放量检出限≤0.005mg/㎡h、重金属检出限（mg/kg）：铅（≤0.072mg/kg），镉（≤0.015mg/kg），铬（≤0.09mg/kg），汞（≤0.004mg/kg）；含水率，木材含水率值8%~10%。（原件备查） | | 0 | 0 |
| 合计 | | | | | | 00 | |
| 备注：供应商响应时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对附件中的打★号参数要求及商务要求进行全部响应，并于报价时上传加盖供应商公章的响应文件,包括(货物采购需求及其它条款)扫描件，否则响应无效。注:竟价公告中所体现的采购需求清单与采购人所上传的附件内容(货物采购需求及其它条款)不一致的，以采购人上传附件内容为准。 | | | | | | | |
| 四 | 投标人资格要求 | 1.具有生产或销售家具的企业或供应商。  2.信誉要求。近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为(以评标阶段“中国裁判文书”网站(https:/wenshu.court.gov.cn)查询信息为准)。  3.其他投标条件要求:(1)本项目不接受联合体投标;(2)投标人有依法缴纳税收的良好记录;(3)参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录; | | | | | |
| 五 | 现场勘查需求 | 否 | | | | | |
| 六 | 售后服务及其它要求表（填写空格，可根据采购情况调整） | | | | | | |
| 1 | 交付使用时间及地点： | 交付使用时间：自签订合同之日起 30 个日历日内。交货地点： 指定地点 。 | | | | | |
| 2 | 质量保证期 | 质量保证期： 2 年（自最终验收合格之日算），货物有要求按要求提供。 | | | | | |
| 3 | 付款条件 | 本项目无预付款，本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后，向采购人提交合同全款发票，采购人在收到全款发票之日起 15 个工作日内支付合同款的100%给成交人。 | | | | | |
| 4 | 售后服务要求 | (1)接采购人报障电话1小时内响应，7\*24小时电话和远程支持服务，若电话和远程无法解决，1天内派技术人员到达现场解决故障。(2)免费保修(维护)期内免费定期上门检査、免费上门维修服务。 | | | | | |
| 5 | 响应文件的编制 | 1. 响应文件要求:每个投标人只能提交一份投标文件(文件内所有资料均需加盖公司公章)，扫描为PDF文件上传。   2.响应文件的组成:(1)投标函、投标人情况简介、营业执照和相关资质等证书副本(复印件)、法定代表人授权委托书;(2)报价清单，报价应包含运输装卸费用及税费;(3)所投商品的参数资料（4）投标人认为需要提供的其他材料。 | | | | | |
| 7 | 其他要求 | 1、采购货物必须满足采购需求的全部功能。供应商须对打★号参数要求进行全部响应，并于报价时上传加盖供应商公章的响应文件扫描件。  2、所供产品必须原厂正品，全新、完整、未使用过，供货时必须提供中标品牌厂家的原厂授权书扫描件(加盖原厂公章)。其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”标准，免费保修期最短不得少于1年，免费保修期自验收合格签字之日起计算。  3、报价必须包含所有货物、随配附件、安装、调试各种辅材、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。  ★4、报价时上传第三项“礼堂椅”满足采购需求清单参数要求的2024年1月1日以来具有检测资质的第三方检验机构出具的合格检测报告扫描件或其他电子文件，并加盖竞标人公章。  5、竟标供应商需按照采购人商务要求实质性响应，提供全部材料，不提供或提供不全的报价无效，提供的材料存在弄虚作假，视为虚假应标，采购人将会把相关情况上报政府采购监管部门按相关规定处理，产生的后果由该竞标供应商负责。 | | | | | |
| 8 | 验收标准 | 1、所供产品的规格、数量符合采购需求及采购合同约定的要求。  2、所供产品的材质、颜色符合采购需求及采购合同约定的要求。  3、所供产品的外观完好，无碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。  4、所供产品结构牢固，无安全隐患。  5、如有抽检要求的，检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求。  6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。  7、采购文件的采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证等证明材料。 | | | | | |