2025年临桂区增扩班教学设备采购需求 (在线询价)

货物名称	参数	单位	数量	单价	合计	参考图片
学生课桌椅	一、课桌

1、学生桌尺寸：640mm×430mm×（780-690）mm，允许正负偏离5mm

2、桌椅面材质：材质为E1级中密度板并且无接头注塑封边，实行人性化设计，符合人体工程学。桌面板采用≥18mm厚E1级环保型高密度板，优质注塑封边，防水防潮防雾，不受水、无机盐、碱及多种酸的影响；防污性强，可用清水清洗，污渍部分可用日常清洗剂擦洗；桌面板的后端（靠近学生身体），向内平凹10mm，从而增加座位之间的空间，以免学生胸腔受到挤压；桌面板后端左右两角部略向下倾斜，不硌手，更舒适；桌面板四周为圆弧设计，防止学生磕碰受伤；在课桌面板的前端有1个笔槽，笔槽规格约为：240*33mm，桌面板上的笔槽与注塑封边一次成型，并且成为一体。

3、桌子升降侧板：主体上部宽为330mm（±5mm）、下宽230mm（±5mm）、高310mm（±5mm），厚度≥0.8mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件，升降孔中心距约30mm一个，共7个。五档调节，每档升降孔固定螺丝中心距约为60mm, 小学升降范围（760-640mm）初中升降范围，（790-700mm），桌腿双侧带挂钩孔,配一个PP工程塑料挂钩，挂钩不超出桌面（要确保学生安全），边沿及中间部分均有加强筋。桌面与主体采用自攻丝连接（至少10个螺丝），不露丝。

4、桌腿：桌底横腿采用冷轧约25mm×50mm×≥1.0mm厚椭圆形钢管，底腿长390mm。底脚椭圆形钢管约25mm×50mm×≥1.0mm厚进行连接。

5、书斗：斗高为115mm×宽520mm×深360mm（±5mm），采用≥0.8mm优质冷轧钢板板一次冲压成型；开口部位方管形卷边。书斗底板与侧板之间用铆钉连接。

二、课椅

1、学生椅面尺寸：400mm×360mm（±5mm）；靠背尺寸：400mm×170mm（±5mm）

2、椅面材质：材质为≥18mm厚E1级中密度板，椅面和靠背均为山形并且无接头注塑封边防止吸潮。椅子面与椅架采用14mm大帽抽芯钉，除组装孔外不准有任何孔。

3、椅子升降侧板：主体上部宽为210mm（±5mm）、下宽175mm（±5mm）、高180mm（±5mm）、厚度0.8mm优质冷轧板一次模压成型升降模压件。三档调节。边沿及中间部分均有加强筋。座靠板与主体采用自攻丝连接（至少4个螺丝），不露丝。

4、凳腿：凳底横腿采用冷轧约25mm×50mm×≥1.0mm厚，底腿长390mm（±5mm）。双立柱间距约为30mm,两侧双立柱之间距底腿约60mm处用长270mm（±5mm）椭圆形钢管约约25mm×50mm×≥1.0mm厚连接。

三、脚套

桌、椅脚套，采用全新高压PE工程塑料注塑一次成型，脚套与椭圆形钢管连接带自锁结构，安装后脚套不脱落。

四、学生椅钢制部分

采用二氧化碳保护焊焊接，焊接部位满焊，无漏焊、无砂眼，表面平滑；达到国标焊接工艺标准与要求；表面及内壁进行酸洗、磷化、静电喷塑。

国家标准

符合GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》等国家标准（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 711-2017《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》、GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》、GB/T 4341.1-2014《当氏硬度试验 金属材料》、GB/T 1633-2021《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》、GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》、GB/T 3682.1-2018《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定》的标准，其中检验项目至少包含：产品有害物质：甲醛释放量（绿色标杆产品值）≤0.04mg/m³；硬度（铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏）；弯曲试验：不使用放大仪器观察，试样弯曲外表面无可见裂纹；平均晶粒度 无孪晶晶粒浅腐蚀100倍：9级；均匀腐蚀24h：0.2-0.3mm/a；肖氏硬度≥40；划格试验：0级；杯突试验：涂层未出现开裂和未从基板上脱落；耐水浸泡试验：1h，无气泡、开裂、脱落现象，无失光，无变色；维卡软化温度(VST)≥80℃；表面电阻率≤1.4×10^6Ω；熔体质量流动速率(MFR)≥4g/10min标准的检测报告彩色扫描件）	套	1550	185	286750

讲台	工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。

1、讲台尺寸：1000*700*1000mm（±5mm）

2、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。

3、采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。

4、台面平面设计，可放笔记本电脑。

5、正前方两个储物抽屉，可放杂物。

6、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。

7、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。

8、（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》、GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，其中检验项目至少包含:产品外观性能：(金属件：喷漆（塑）涂层)、产品表面理化性能：金属喷漆(塑)涂层:硬度，附着力，耐盐浴；中性盐雾≥400h，耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾≥400h，耐腐蚀等级10级；铜盐加速乙酸盐雾试验≥400h，耐腐蚀等级10级；铜加速乙酸盐雾≥100h，外观评级10级、保护评级10级；家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬；化学成分：C，Si，Mn, P，S；下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率标准的检测报告彩色扫描件）	套	28	1200	33600
办公桌椅	一、桌子

1、规格：1400*700*760mm（±5mm）

2、基材：采用优质E1级中密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐防潮等特殊处理，抗弯力强、不易变形，符合GB/T 9846-2015 普通胶合板、GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB/T 9846-2015 、GB18580-2017标准的检测报告彩色扫描件）

3、贴面：采用胡桃木实木木皮，厚度不小于 0.6mm，符合GB 18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量、GB/T 36022-2018木家具中氨释放量试验方法的标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³、氨释放量≤0.02mg/m³均须合格；（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB/T 36022-2018标准的检测报告彩色扫描件）

4、油漆：采用水性环保清漆，水性底漆+打磨+水性面漆，经五底三面涂饰处理，达到表面平整、色泽均匀、硬度高、抗刮性强。

5、胶粘剂：采用优质环保贴面胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，

6、五金：采用优质五金配件。
二、椅子

1·尼龙加纤维背架和弧面头枕（可调节），塑料腰靠
2·PU面3D升降扶手
3·定型海绵
4·配三档锁定底盘，带伸缩脚踏功能
5·65#沉口约7公分黑色汽杆
6·约Φ340MM 尼龙高脚
7·约Φ60MM PU轮黑色轮	套	68	1200	81600

文件柜	1、尺寸：850*390*1850mm（±5mm）。
2、基材：采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。
3、表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。金属件须经酸洗→清洗→预处理→清洗→磷化→ 清洗→喷塑→ 固化→包装等工艺，产品表面应光滑平 整，色泽均匀，无露底、无剥落、伤痕等。组装后的设备不准有影响外观和使用性能的永久变形。	个	25	850	21250
铁架床	1.规格：2000*900*1750mm长宽高（±5mm）

2.立柱：≥40*40*1.2mm方管

3.床长梁：≥50*30*1.2mm方管

4.床横梁：≥25*25*1.2mm方管

5.床头竖管：≥20*20*1.0mm方管

6.横档：≥25*25*1.0mm方管，每层五根

7.楼梯：≥25*25*1.0mm方管（竖管）≥20*20*1.0mm方管（横管），

8.护栏：≥25*25*1.2mm方管

9.床板：采用厚度不小于13mm杉木板带3根木档拼接成整块

10.连接方式：长梁与立柱用卡扣连接，床头采用焊接固定在立柱上，横档和爬梯采用插入式。

11.脚套：优质工程塑料注塑成型。

12.工艺说明：焊接接口及表面平整光滑无毛刺，经除锈、表面磷化、喷塑。所有柱面、柱棱，板面、板棱都要经过打磨，无毛刺；所有部件结合应牢固，各种配件安装严密、平整、无松动现象，外表的棱角应均匀一致，外露部分没有毛刺及尖锐棱角；产品着地平稳，灰色漆，静电喷塑，表面涂层光滑，无明显粒子，涂层没有皱皮，发粘和漏漆现象，无明显流挂、鼓泡、雾光，缩孔、刷毛、积粉和杂渣。

13.（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的符合GB/T 24430-2023《双层床结构安全试验方法》、JB/T 7901-2023 《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T 242-2007 《金属管扩口试验方法》、GB/T 245-2016《金属材料管卷边试验方法》、GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》、GB/T 14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》、GB/T 15711-2018《钢中非金属夹杂物的检验塔形发纹酸浸法》的标准，其中检验项目至少包含：金属件表面涂层理化性能：冲击强度：冲击高度40cm,应无剥落、裂纹或皱纹；均匀腐蚀24h：0.2-0.3mm/a；扩口试验：在不使用放大镜的情况下，无可见裂纹；卷边试验：无目视可见裂纹；表面电阻率试验1.4×10^6Ω；非金属夹杂物（塔形发纹酸浸法）：总条数不超过10条，总长度不超过60mm，最大长度不超过8mm标准的检测报告彩色扫描件）	铺	50	1000	50000
仪器柜	1、规格：1000mm×500mm×2000mm（±5mm）；

2、柜体衬板：用厚度为≥16mm，灰白色双面三聚氰胺板，外漏截面采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；

3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm，后立柱.后横梁外径为不小于30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.1mm。

4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚≥1.5mm；

5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度≥16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为≥20mm×20mm，壁厚≥1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定；

6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（≥1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座；

7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。	个	110	1500	165000
打印机	1.支持无线/有线网络打印

2.支持自动双面打印 最大处理幅面A4 进纸盒容量≥150页

3.接口类型USB 2.0接口,快速以太网10/100 base-TX，低功耗蓝牙的双频(2.4/5.0 GHz) 无线 802.11b/g/n

4.打印速度单面：≥29ppm双面：≥18ppm打印分辨率≥600×600dpi 月打印量≥2000页

5.首页打印时间＜7.2秒 复印参数 复印速度≥29cpm 复印缩放25%-400% 首页复印时间＜10.4秒 扫描参数 扫描速度黑白：≥19ppm，彩色：≥10ppm 扫描分辨率≥600×1200dpi

6.功耗参数 电源AC220-240V,50/60Hz 功率打印：453W，待机：3.3W，睡眠：0.6W，关闭：0.04W 外观参数尺寸368×298.6×241.9mm（±5mm） 重量约7.6kg	台	11	1800	19800
彩色打印机	1.最大打印幅面A4 最高分辨率≥1200×1200dpi

2.黑白打印速度≥21ppm 彩色打印速度≥21ppm

3.处理器≥800MHz 内存≥512MB

4.自动双面打印 网络功能无线/有线网络打印

无线功能Air Print，Mopria，KYOCERA Mobile Print 打印性能 打印方式激光电子成像

5.打印语言PRESCRIBE，PCL6(PCL5c，PCL-XL)，KPDL3(Postscript3兼容)，PDF Direct Print，XPS，Open XPS 接口类型USB2.0 高速

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 耗材 黑白墨粉盒打印量TK-5443K黑色(2800页）TK-5433K黑色(1250页）

彩色墨粉盒打印量TK-5443C/MY:青色/品红/黄色(2400页)TK-5433C/MY:青色/品红/黄色(1250页)

介质规格 介质尺寸A4，A5，A6，B5(JIS)，16K；介质重量60-163g/㎡（纸盒），60-220g/㎡（手送托盘） 进纸盒容量≥250张（纸盒）+50张（手送），≥550张（主机+PF-5100*1+手送），出纸盒容量≥150张（正面朝下）

7.其它参数 显示屏2行LCD，产品尺寸410*410*329mm（±5mm）,产品重量约21kg，支持系统平台Windows 10，Window Server 2012/R2，2016，2019Mac， OS 10.9-11.6， Linux等

8.电源功率打印：345W，待机：33W，睡眠：0.9W 工作噪音打印：48dB（A）待机：30dB	台	8	3000	24000
合计金额：682000元
商务要求（均为实质性要求，必须满足）
报价要求	报价时必须上传报价明细表、技术规格偏离表签字盖章扫描件；上传采购需求中所需的检测报告彩色扫描件，否则按报价无效处理。
售后服务要求及免费保修期	1、所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。

2、保修年限：各项货物免费保修期最短不得少于1年。

3、免费送货上门，免费安装调试合格。

4、服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。

5、质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。
验收方式	1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收时，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

2、验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。

3、成交供应商必须提供全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。验收时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
交付使用时间及地点	1.交付使用期：交货期：合同签订之日起30日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：采购人指定地点。
付款方式	本项目无预付款，中标供应商交货并经验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后60日内付清合同款项。
其他要求	1、确定中标供应商后，中标后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消中标资格。

2、实质性要求：本“采购需求”中的所有技术参数要求及商务要求均为实质性要求，若有任意一项负偏离或不满足的，其报价按无效处理。