2025年临桂区幼儿园空调设备采购需求-反向竞价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **品牌型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **参考单价（元）** |
| 1 | 5匹空调柜机 | 格力RF12WPdF/NhP-N1JY01 | 1.能效等级：一级  2.APF：3.6  3.额定制冷量(W)：12150  4.额定制热量(W)：13900  5.额定制冷功率(W)：4600  6.额定制热功率(W)：4550  7.电辅热(W)：3200  8.室内机噪音低风dB(A）：25  9.室内机噪音高风dB(A）：50  10.室内机噪音超高风dB(A）：52  11.室外机噪音dB(A）：60  12.风量（m³/h)：2400  13.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz | 台 | 59 | 150000 |
| 合计 | | 人民币捌拾捌万伍仟元整（¥885000.00元） | | | | |
| **商务要求（均为实质性要求，必须满足）** | | | | | | |
| 报价要求 | | 1、本项目为反向竞价，不接受其他品牌型号的商品报价。  2、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。  3、报价时必须上传报价明细表、技术规格偏离表签字盖章扫描件；上传采购需求中第1项号产品的3C认证、节能认证彩色扫描件；上传国家认可的检测机构出具的符合标准的GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》检测报告彩色扫描件，否则按报价无效处理。  4、本项目采购预算金额为人民币捌拾捌万伍仟元整（¥885000.00元），该预算包含基础安装、上楼费、高空费、空调铜管、空调打孔、空调支架、水管改造及其他所需配套辅材，安装时不得再收取额外费用，报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 | | | | |
| 售后服务要求及免费保修期 | | 1、所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。  2、保修年限：各项货物免费保修期最短不得少于6年。  3、免费送货上门，免费安装调试合格。  4、服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。  5、为了提高售后的时效，供应商成交后在桂林市临桂区必须有售后维修服务点或维修厂家。设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。  6、质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。 | | | | |
| 验收方式 | | 1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。  2、验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。  3、供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。验收时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 | | | | |
| 交付使用时间及地点 | | 1.交付使用期：交货期：合同签订之日起20日内交货并安装调试完毕。  2.交货地点：采购人指定地点。 | | | | |
| 付款方式 | | 本项目无预付款，中标供应商交货并经验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后60日内付清合同款项。 | | | | |
| 其他要求 | | 1、确定中标供应商后，中标后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消中标资格。  2、为确保货物质量，合同签订后15天内必须提供对应生产厂家对本项目所竞产品的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足品牌机型、参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 | | | | |