**龙胜各族自治县龙胜镇第三小学食堂设备及配套设施购置及安装采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物**名称 | **品牌** | **主要参数及配置** | **数量 ①** | **单位** | **上限单价(元) ②** | **单项合价（元） ③＝①×②** | **备注** |
| A01 | 单星洗池 | 匠手 | 规格：700\*700\*800 1、台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、星池：SUS304#1.2mm厚不锈钢冲压成型桶， 配不锈钢去水器； 3、支架：竖管SUS304#Φ38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm； 4、横道管:SUS304#Φ32mm不锈钢圆管,厚度1.0mm； 5、配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 | 820 | 820 |  |
| A02 | 脚踏龙头 | 九牧（JOMOO） | 1、不锈钢子脚踏开关。 | 1 | 台 | 400 | 400 |  |
| A03 | 定制双层平板工作台 | 定制 | 规格：1800\*800\*800 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； 2、面板1.2mm厚，层板用不锈钢码槽加硬； 3、层板用全不锈钢码槽加硬； 4、台脚采用φ51不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5、台面有做支撑固定砧板，且砧板可收放； 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 7、台面稍凹，且在一边角有不秀钢去水器。 | 2 | 台 | 2800 | 5600 |  |
| A04 | 电子落地称 | 衡管用TCS-150型 | 规格：420\*560\*900 1、交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能。 | 1 | 台 | 980 | 980 |  |
| A05 | 农药残留快速测试仪 | 云唐  YT-GB12E | 规格：380\*380\*170 ★1、仪器采用箱式一体化系统检测技术，将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体，可快速检测260多种食品安全项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等。 2、显示屏幕：仪器采用≥10.1英寸竖向液晶触摸屏显，搭配运行安卓智能ZYP操作系统，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，操作方便，性能更强。 ★3、检测通道：≥12通道；采用精密旋转比色池设计，使用同芯片同光源校准精度，解决不同光源之间的误差值，更加准确高效。（需提供厂家盖章彩页和仪器图片证明） 4、配备无线通信模块、4G(APN）通讯模块、蓝牙传输，同时具有USB接口以及RJ45网线接口，可以多方式实现数据保存及数据传输。 5、存储方式：支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上，可生成Excel表格进行拷贝，并具有登录保护功能。 6、操作系统：仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道，一次性选择1-12个样品名称，无需退出界面，节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑，例如送检单位、人员，检测人员等，打印时勾选打印显示。 ★7、数据集成系统：设备首页自动汇总分析检测数据，包含：周检测数据、月检测数据，全部检测总数量，均包含检测总数，合格数，不合格数，以及相关柱形分析图，各项检测数据一目了然，无需电脑查询，更加快捷直观（需提供厂家盖章彩页证明）。 ★8、数据库系统：十几项数据库分类管理仪器：包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、曲线信息、采样信息、检测信息、受检信息、复核信息、图表信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等，数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。  9、项目预设系统：仪器具有任务预设模块，一键提前预设，给出方便快捷的新检测方案，每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。样品送检时一键调取保存信息，并可多次调取，大大提高检测效率。 10、全新打印系统：内置全新打印机，新创自定义打印方式，可按需灵活勾选控制：产品合格证（国家农业部标准要求），二维码，抽样信息、检测信息，受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。 ★11、A4纸版本报告打印功能：设备拥有两种结果展示方式，可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式，可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印（需提供打印结果或者仪器截图证明）。 12、胶体金检测模块：采用CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术，可读取胶体金卡数据，自动采集、处理分析，将检测结果显示，并可根据参考限值自动判断检测结果，可检测常见的兽药残留、生物毒素、抗生素、违禁添加物等。胶体金检测通道：至少1个通道； ★13、仪器具备远程升级功能，可定向分客户分仪器更新，开机后自动更新，并可持续性免费更新系统版本，无需像传统产品返厂更新，节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。 ★标星项为重要参数，需提供厂家盖章彩页证明，产品具有省级以上单位计量报告 ，生产厂家为高新技术产业单位，具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理三大体系认证。（以上需提供证明文件） | 1 | 台 | 31200 | 31200 |  |
| A06 | 不锈钢防鼠板 | 定制 | 规格：1130\*600\*20 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； | 1 | 张 | 300 | 300 |  |
| A07 | 不锈钢防鼠板 | 定制 | 规格：900\*600\*20 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； | 1 | 张 | 250 | 250 |  |
| A08 | 自动回弹门 | 定制 | 规格：1130\*2050  1、材质使用金刚砂网制造；  2、带防蚊及自动回弹功能；  3、规格：1130×2050mm±5mm | 1 | 扇 | 800 | 800 |  |
| A09 | 定制一更储物柜 | 定制 | 规格：2500\*600\*1800 1、SUS304不锈钢，板厚1.0mm制作； 2、2层,上层为物品存放区（有门、有锁），下层为衣服挂区（无门） 3、上下层都平均分成8个区间。 | 1 | 个 | 4000 | 4000 |  |
| B01 | 平板车 | 匠手 | 规格：850\*600\*800 1、钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚1.2mm； 2、配4个4寸活动胶轮。 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |  |
| B02 | 米面架 | 匠手 | 规格：1100\*600\*250 1、材质要求为304不锈钢； 2、立柱采用Ф38\*38mm不锈钢方管，壁厚1.2mm； 3、横档采用38\*25mm不锈钢方管制作，壁厚1.2mm； 4、靠背采用25\*25mm不锈钢方管制作，壁厚1.2mm； 5、排挡采用1.2mm不锈钢方管；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；承重≥250kg； 6、所有快口均去毛刺处理。 | 3 | 台 | 800 | 2400 |  |
| B03 | 除湿机 | 海信 | 规格：330\*215\*505mm 1、除湿量：20升/天 2、变频 带排水管 自动开关 倾倒断电。 | 1 | 台 | 400 | 400 |  |
| C01 | 四层平板货架 | 匠手 | 规格：1200\*500\*1600 1、材质要求为304不锈钢； 2、面板不锈钢板厚1.2mm； 3、加强力加强筋； 4、脚管为304Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 5、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚。 | 4 | 台 | 1100 | 4400 |  |
| C02 | 平板车 | 匠手 | 规格：850\*600\*800 1、钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚1.2mm； 2、配4个4寸活动胶轮。 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |  |
| C03 | 白色食品盒 | 肥猫牌 | 规格：500\*400\*300 1、食品级PP材质。 2、规格：500×400×300mm±5mm。 | 20 | 个 | 50 | 1000 |  |
| D01 | 灭蝇灯 | 护木宝 | 1、外形尺寸： 680\*55\*255mm； 2、功率/电压： 55W/220V； 3、电网电压： 4500~5000V； 4、灯管尺寸： 600mm； 5、诱虫灯管： 18W\*2； 6、有效面积： 80-100m²。 | 1 | 台 | 260 | 260 |  |
| D02 | 定制大单星洗池 | 定制 | 规格：1600\*800\*800 1、台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、星池：SUS304#1.2mm厚不锈钢冲压成型2桶， 配不锈钢去水器； 3、支架：竖管SUS304#Φ38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm； 4、横道管:SUS304#Φ32mm不锈钢圆管,厚度1.0mm； 5、配可调不锈钢子弹脚。 6、有拐角，需要现场测量、定制。 7、池子开口700\*600\*400 | 1 | 台 | 2240 | 2240 |  |
| D03 | 定制大单星洗池 | 定制 | 规格：1200\*800\*800 1、台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、星池：SUS304#1.2mm厚不锈钢冲压成型2桶， 配不锈钢去水器； 3、支架：竖管SUS304#Φ38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm； 4、横道管:SUS304#Φ32mm不锈钢圆管,厚度1.0mm； 5、配可调不锈钢子弹脚。 6、有拐角，需要现场测量、定制。 7、池子开口700\*600\*400 | 1 | 台 | 1680 | 1680 |  |
| D04 | 定制双层平板工作台 | 定制 | 规格：1600\*800\*800 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； 2、面板1.2mm厚，层板用不锈钢码槽加硬； 3、层板用全不锈钢码槽加硬； 4、台脚采用φ51不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5、台面有做支撑固定砧板，且砧板可收放； 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 7、有拐角，需要现场测量、定制。 8、上层台面稍凹，一边角配不锈钢去水器，下层定制栅格用于放口径50CM菜盆，同时有防水板，确保不让水掉到地面。（有拐角，需要现场测量） | 1 | 台 | 2450 | 2450 |  |
| D05 | 定制双层平板工作台 | 定制 | 规格：1200\*800\*800 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； 2、面板1.2mm厚，层板用不锈钢码槽加硬； 3、层板用全不锈钢码槽加硬； 4、台脚采用φ51不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5、台面有做支撑固定砧板，且砧板可收放； 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 7、有拐角，需要现场测量、定制。 8、上层台面稍凹，右上角配不锈钢去水器，下层定制栅格用于放口径50CM菜盆，同时有防水板，确保不让水掉到地面。（有拐角，需要现场测量） | 1 | 台 | 1850 | 1850 |  |
| D06 | 定制不锈钢隔断 | 定制 | 规格：3000\*3000 1、镀锌方管焊接框架，； 2、不锈钢磨砂板厚1.0mm不锈钢板封面； | 9 | 平方米 | 580 | 5220 |  |
| E01 | 定制大单星洗池 | 定制 | 规格：5700\*800\*800 1、台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、星池：SUS304#1.2mm厚不锈钢冲压成型4桶， 配不锈钢去水器； 3、支架：竖管SUS304#Φ38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm； 4、横道管:SUS304#Φ32mm不锈钢圆管,厚度1.0mm； 5、配可调不锈钢子弹脚。 6、池子开口700\*600\*400 7、有拐角，需要现场测量、定制。 | 1 | 台 | 7980 | 7980 |  |
| E02 | 定制双层平板工作台 | 定制 | 规格：3200\*800\*800 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； 2、面板1.2mm厚，层板用不锈钢码槽加硬； 3、层板用全不锈钢码槽加硬； 4、台脚采用φ51不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5、台面有做支撑固定砧板，且砧板可收放； 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 ７、上层台面稍凹，右上角配不锈钢去水器，下层定制栅格用于放口径φ50CM菜盆。 | 1 | 台 | 5000 | 5000 |  |
| E03 | 定制双层平板工作台 | 定制 | 规格：1500\*800\*800 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； 2、面板1.2mm厚，层板用不锈钢码槽加硬； 3、层板用全不锈钢码槽加硬； 4、台脚采用φ51不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5、台面有做支撑固定砧板，且砧板可收放； 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 ７、上层台面稍凹，右上角配不锈钢去水器，下层定制栅格用于放口径φ50CM菜盆。 | 2 | 台 | 2350 | 4700 |  |
| E04 | 灭蝇灯 | 护木宝 | 1、外形尺寸： 680\*55\*255mm； 2、功率/电压： 55W/220V； 3、电网电压： 4500~5000V； 4、灯管尺寸： 600mm； 5、诱虫灯管： 18W\*2； 6、有效面积： 80-100m²。 | 1 | 台 | 260 | 260 |  |
| E05 | 四门双温风冷柜 | 成菱 KCD1.0L4FD 手 | 规格：1220\*760\*1950 1、箱体内外优质不锈钢； 2、铜管蒸发器； 3、制冷方式：风冷； 4、温度：-6℃~-15℃/'-5℃~+10℃； 5、有效容积：440L+440L； 6、额定电压：220V； 7、输入功率：500W，配PE侵塑层网6件及GN盘挂角8对； 8、风冷式制冷无霜，采用全铜管，采用高效压缩机，电子数显温控，工作稳定，低耗能；内外壳体采用厚度1.0mm不锈钢板，整体发泡，自动复位弹簧门； 9、冷却速度在额定有效容积大于或等于 500L 时，不超过 3 小时。 | 1 | 台 | 15800 | 15800 |  |
| E06 | 刀具砧板消毒柜 | 冠诺 | 规格：1200\*550\*1800 1.材质要求为201不锈钢: 2.采用紫外线杀菌: 3、共三层，上层可放剪刀、刮皮刀等，中层可放置28把刀、下层可放置砧板9块。 4、自动定时杀菌。 | 1 | 台 | 2680 | 2680 |  |
| E07 | 三层货架 | 匠手 | 规格：2200\*600\*1500 1、材质要求为304不锈钢； 2、无需面板 3、加强力加强筋； 4、脚管为304Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 5、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚。 6、衬板用不底于18mm厚防潮板，稍凹，配不锈钢去水器。 | 1 | 台 | 2090 | 2090 |  |
| F01 | 双门蒸饭车(电) | 亿盟 | 规格：1380\*535\*1615 1、蒸柜侧板、围板采用厚度1.0mm不锈钢贴塑磨砂板，蒸饭柜内胆采用厚度1.0mm不锈钢贴塑磨砂板，中间采用聚氨酯高压发泡保温。 2、柜通脚Φ50×1.0mm无缝不锈钢管，通脚内含支承柜身的钢柱及可调高度的子弹脚；  3、配自动供水系统，全不锈钢扣件。 | 2 | 台 | 11800 | 23600 |  |
| F02 | 电磁平头煲汤炉 | 匠手 JS-15KW-TL500 | 规格：650\*700\*550 用料说明：面板采用厚1.2mm 不锈钢板，侧、前、后、靠背均采用厚1.0mm不锈钢板；底板采用厚1.0mm 不锈钢板； 1、产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加400N拉力测试，施加施加10min，施加400N拉力期间，插头未脱开，无破损” 2、有屏显锅具加热弧度同步功能，屏显瞬间火苗模拟功能，屏显电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 3、有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；  4、适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4分；电压波动范围：340V-430V之间。 | 2 | 台 | 8800 | 17600 |  |
| F03 | 送餐车 | 匠手 | 规格：900\*600\*800 1、钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚1.0mm； 2、配4个4寸活动胶轮。 | 3 | 台 | 1000 | 3000 |  |
| F04 | 炉灶拼台 | 匠手 | 规格：500\*1200\*1200 1、材质要求为304不锈钢； 2、面板不锈钢板厚1.2mm； 3、层板及底板不锈钢板厚1.0mm； 4、加强力加强筋。 | 3 | 台 | 600 | 1800 |  |
| F05 | 电磁单头大炒炉 | 匠手JS-25KW-DG900 | 规格：1100\*1200\*1200 锅直径900 功率： 25KW/380V  用料说明：面板采用厚1.2mm 不锈钢板，侧、前、后、靠背均采用厚1.0mm不锈钢板；底板采用厚1.0mm 不锈钢板； 1、产品关键零部件（工业级航空插座）通过“拉力测试：样品一端施加400N拉力测试，施加施加10min，施加400N拉力期间，插头未脱开，无破损”提供合格检验报告并加盖生产厂家公章； 2、有屏显锅具加热弧度同步功能，屏显瞬间火苗模拟功能，屏显电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 3、有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；  4、适用水压：0.1-0.6MPa；进水管接头：4分；电压波动范围：340V-430V之间。 | 3 | 台 | 12800 | 38400 |  |
| F06 | 定制双层平板工作台 | 定制 | 规格：1500\*800\*800 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； 2、面板1.2mm厚，层板用不锈钢码槽加硬； 3、层板用全不锈钢码槽加硬； 4、台脚采用φ51不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5、台面有做支撑固定砧板，且砧板可收放； 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 7、配4个4寸活动胶轮。 | 2 | 台 | 2350 | 4700 |  |
| F07 | 定制淘米池 | 定制 | 规格：1160\*700\*950 1、材质要求为304不锈钢； 2、台面及星斗不锈钢304不锈钢板厚1.2mm； 3、U型加强力加强筋厚度1.0mm； 4、脚管为304不锈钢Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 5、脚管下配Φ38可调节不锈钢子脚踏排水开关； 6、横撑Φ25X1.2mm厚不锈钢管。 7、内制定制弧形淘米篮。 | 1 | 台 | 2000 | 2000 |  |
| F08 | 定制四层栅格 托盘架 | 定制 | 1、材质要求为304不锈钢； 2、立柱采用Ф38\*38mm不锈钢方管，壁厚1.2mm； 3、横档采用38\*25mm不锈钢方管制作，壁厚1.2mm； 4、排挡采用1.2mm不锈钢方管；调节脚采用全金属外包不锈钢可调式子弹脚；承重约250kg； 5、所有快口均去毛刺处理。 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 7、配定向轮和万向轮。 | 2 | 台 | 2100 | 4200 |  |
| G01 | 单星洗池 | 匠手 | 1、台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、星池：SUS304#1.2mm厚不锈钢冲压成型桶， 配不锈钢去水器； 3、支架：竖管SUS304#Φ38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm； 4、横道管:SUS304#Φ32mm不锈钢圆管,厚度1.0mm； 5、配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 | 820 | 820 |  |
| G02 | 脚踏龙头 | 九牧 | 1、不锈钢子脚踏开关。 | 1 | 台 | 400 | 400 |  |
| H01 | 灭蝇灯 | 护木宝 | 规格：680\*55\* 255mm 1、外形尺寸： 680\*55\*255mm； 2、功率/电压： 55W/220V； 3、电网电压： 4500~5000V； 4、灯管尺寸： 600mm； 5、诱虫灯管： 18W\*2； 6、有效面积： 80-100m²。 | 2 | 台 | 260 | 520 |  |
| H02 | 紫外线消毒灯 | 蝇博士 | 1、电压 ：220V，功率约：30W；紫外线杀菌专用灯管；配弯管支架，360度消杀细菌；  2、带灯罩。 3、规格：920×130×80mm±5mm。 | 2 | 台 | 350 | 700 |  |
| H03 | 大单星洗池 | 匠手 | 规格：1000\*800\*950 1、台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、星池：SUS304#1.2mm厚不锈钢冲压成型桶， 配不锈钢去水器； 3、支架：竖管SUS304#Φ38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm； 4、横道管:SUS304#Φ32mm不锈钢圆管,厚度1.0mm； 5、配可调不锈钢子弹脚。 | 3 | 台 | 1400 | 4200 |  |
| H04 | 带传式洗碗机 | 良基 GB-P1H1 | 规格：3400\*850\*1600 1、产品功能：清洗杯、碟、餐盘等大件餐具，及勺子、筷子等。 2、整机由入口区、主洗区、双清水漂洗区、出口区等组成。 3、清洗量：每小时3000个。 4、功率：≥47KW、洗净温度60-65℃、清洗温度80-88℃，耗水量≦400L/小时，供电要求：380V 50Hz 4P(三相五线制）。 5、智能化触摸屏控制面板，能对设备运行状态及故障进行一目了然的显示。  6、内置强力清洗水箱+双高温漂洗箱清，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排。机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。 7、高分子网格结构的传送带，总宽度600mm（误差±6mm）。 8、洗碗时餐具放在输送带，无需碗碟筐。 9、出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全。 10、进口设有限高板，防止过高物体误投入；出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过负载。 11、洗净温度： 60℃以上；清洗温度： 80℃以上；  12、产品清洗后的不锈钢、陶瓷、密胺等材质的餐具能够达到《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》各项标准，不得检出大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂 游离余氯，餐(饮)具应表面光洁，不得有附着物，不得有油渍、泡沫、异味 并符合GB14934-2016标准(提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) 13、产品主洗喷臂和喷嘴都采用304不锈钢材质，并符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准　食品接触用金属材料及制品》的要求(提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) 14、产品吸合开关符合GB/T5080.7—1986《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证度验方案》、 GB/T2423.2—2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法试验 B：高温》，GB/T4208—2017《外壳防护等级（IP代码）》，测试结果 10 万次无故障使用寿命检测，通过防水等级 IPX8，0.500KV，30S绝缘电阻测试合格。 (提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) 15、产品依据GB 4806.9-2016标准商用洗碗机升降提拉门 ①采用一体成型的隐藏式把手 ②提拉门的采用双滑竿配滑块的 结构设计，精密丝滑，不得采用 不锈钢板配工字型尼龙加工件。 ③采用减重无极定位技术，可以 在任何位置自动定位，不需要进 行挂钩定位。 ④采用一体成型的门框，不得采 用焊机。 ⑤采用一次性发泡技术，整体性 耐久性，粘合强度高，保温隔 热效果佳，不得采用保温隔热板粘贴(提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) 型号： 规格：3400×850×1600mm±5mm。 1、产品功能：清洗杯、碟、餐盘等大件餐具，及勺子、筷子等。 2、整机由入口区、主洗区、双清水漂洗区、出口区等组成。 3、清洗量：每小时3000个。 4、功率：≥47KW、洗净温度60-65℃、清洗温度80-88℃，耗水量≦400L/小时，供电要求：380V 50Hz 4P(三相五线制）。 5、智能化触摸屏控制面板，能对设备运行状态及故障进行一目了然的显示。  6、内置强力清洗水箱+双高温漂洗箱清，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排。机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。 7、高分子网格结构的传送带，总宽度600mm（误差±6mm）。 8、洗碗时餐具放在输送带，无需碗碟筐。 9、出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全。 10、进口设有限高板，防止过高物体误投入；出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过负载。 11、洗净温度： 60℃以上；清洗温度： 80℃以上；  ★12、产品清洗后的不锈钢、陶瓷、密胺等材质的餐具能够达到《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》各项标准，不得检出大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂 游离余氯，餐(饮)具应表面光洁，不得有附着物，不得有油渍、泡沫、异味 并符合GB14934-2016标准(提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) ★13、产品主洗喷臂和喷嘴都采用304不锈钢材质，并符合GB4806.9-2016 《食品安全国家标准　食品接触用金属材料及制品》的要求(提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) ★14、产品吸合开关符合GB/T5080.7—1986《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证度验方案》、 GB/T2423.2—2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法试验 B：高温》，GB/T4208—2017《外壳防护等级（IP代码）》，测试结果 10 万次无故障使用寿命检测，通过防水等级 IPX8，0.500KV，30S绝缘电阻测试合格。 (提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) ★15、产品依据GB 4806.9-2016标准商用洗碗机升降提拉门 ①采用一体成型的隐藏式把手 ②提拉门的采用双滑竿配滑块的 结构设计，精密丝滑，不得采用 不锈钢板配工字型尼龙加工件。 ③采用减重无极定位技术，可以 在任何位置自动定位，不需要进 行挂钩定位。 ④采用一体成型的门框，不得采 用焊机。 ⑤采用一次性发泡技术，整体性 耐久性，粘合强度高，保温隔 热效果佳，不得采用保温隔热板粘贴(提供包括但不限于以下证明材料:或者第三方检测机构出具的带(CMA或CNAS)标识的检测报告扫描件，或者官网相关功能页面截图(提供完整网页网址)，供货时须提供原件核查) | 1 | 台 | 95800 | 95800 |  |
| H05 | 出机台 | 匠手 | 规格：1000\*780\*950  1、材质要求为304不锈钢； 2、面板不锈钢板厚1.2mm； 3、层板及底板不锈钢板厚1.0mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |  |
| H06 | 柜式残渣车 | 匠手 | 规格：600\*700\*900  1、面板：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、配不锈钢加强筋补固，配定向轮和万向轮。 | 2 | 台 | 2600 | 5200 |  |
| H07 | 送餐车 | 匠手 | 规格：900\*600\*800  1、钢片材料用SUS304不锈钢板，面板钢板厚1.0mm； 2、配4个4寸活动胶轮。 | 3 | 台 | 1000 | 3000 |  |
| H08 | 双门热风循环消毒柜 | 亿盟 RTP-1300D | 规格：1300\*625\*2000 1、材质要求为优质不锈钢；； 2、带新风系统热风循环消毒柜； 3、循环热风机以及微控制器，循环热风机的进风口设置于消毒腔外壳上，出风口位于消毒腔内的顶部或 底部，而在出风口伸入消毒腔的部分上还设置有一个膨胀节，此膨胀节中内置气体过滤装置，有效过滤循环 风机吸入空气中杂质和病菌，提高消毒腔的消毒环境，消毒效果好。  4、密封保温性能优越，能有效节能。  5、功率：3.2kw220v。 | 2 | 台 | 15800 | 31600 |  |
| H09 | 定制不锈钢排雾罩 | 定制 | 规格：L\*1200\*600 1、SUS304不锈钢板制作，厚度1.2mm 2、抽烟罩下方每个吸烟口设置有3个档位,分别为关闭、半开、全开。 | 5 | 米 | 1560 | 7800 |  |
| H10 | 定制不锈排雾管 | 定制 | 规格：500\*500 1、不锈钢磨砂板厚1.0mm不锈钢板制作； 2、烟管按实际展开面积1.5倍计算。 3、弯头，大小头按实际展开面积2.5倍计算。 | 2 | 平方米 | 540 | 1080 |  |
| H11 | 定制不锈钢隔断 | 定制 | 规格：7000\*3000 1、镀锌方管焊接框架； 2、不锈钢磨砂板厚1.0mm不锈钢板封面； | 21 | 平方米 | 580 | 12180 |  |
| H12 | 双进风柜式离心通风机 | 林发 | 规格：2.2KW 1、外壳采用1.2mm镀锌板板制作； 2、采用C式皮带传动，转速：700rpm， 3、最大风量：9200立方/时，噪声≤78分贝。 4、通过改变带轮传动比调整风机的性能参数； 5、设有检修门，不需要拆卸管道即可进行维护和保养； 6、降噪静音型风机； | 1 | 台 | 6800 | 6800 |  |
| H13 | 抽气机前后软接头 | 林发 | 规格：与设备配套 1、专用帆布皮革连接。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |
| H14 | 吊杆 |  | 规格：与设备配套 1、国标角铁制作，刷双层防锈漆； 2、使用Φ10mm吊杆螺丝，横档用30\*30mm国标角铁制作。 | 20 | 根 | 200 | 4000 |  |
| H15 | 法兰 |  | 规格：与设备配套 1、SUS304不锈钢，板厚2.0mm制作； 2、每边开10mm孔4个，配2mm厚橡胶密封圈。 | 4 | 个 | 200 | 800 |  |
| H16 | 机架 |  | 与设备配套 1、机架用8#槽钢及2.5mm铁板制作。 | 1 | 个 | 800 | 800 |  |
| I01 | 灭蝇灯 | 护木宝 | 1、外形尺寸： 680\*55\*255mm； 2、功率/电压： 55W/220V； 3、电网电压： 4500~5000V； 4、灯管尺寸： 600mm； 5、诱虫灯管： 18W\*2； 6、有效面积： 80-100m²。 | 4 | 台 | 260 | 1040 |  |
| I02 | 紫外线消毒灯 | 蝇博士 | 1、电压 ：220V，功率约：30W；紫外线杀菌专用灯管；配弯管支架，360度消杀细菌；  2、带灯罩。 3、规格：920×130×80mm±5mm。 | 4 | 台 | 350 | 1400 |  |
| I03 | 洗手星池 | 匠手 | 规格：700\*700\*800 1、台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板； 2、星池：SUS304#1.2mm厚不锈钢冲压成型桶， 配不锈钢去水器； 3、支架：竖管SUS304#Φ38mm不锈钢圆管，厚度1.2mm； 4、横道管:SUS304#Φ32mm不锈钢圆管,厚度1.0mm； 5、配可调不锈钢子弹脚。 | 1 | 台 | 820 | 820 |  |
| I04 | 定制双层平板工作台 | 定制 | 规格：1000\*600\*800 1、材质使用304不锈钢制造 1.2MM； 2、面板1.2mm厚，层板用不锈钢码槽加硬； 3、层板用全不锈钢码槽加硬； 4、台脚采用φ51不锈钢圆通，配不锈钢可调子弹脚； 5、台面有做支撑固定砧板，且砧板可收放； 6、衬板用不底于18mm厚防潮板。 ７、上层台面稍凹，右上角配不锈钢去水器，下层定制栅格用于放口径φ50CM菜盆。 8、配4个4寸活动胶轮。 | 4 | 台 | 1560 | 6240 |  |
| I05 | 四格保温售饭工作柜 | 匠手 | 规格：1500\*700\*800 1、材质要求为SUS304#不锈钢； 2、面板不锈钢板厚1.2mm； 3、层板及底板不锈钢板厚1.0mm； 4、加强力加强筋； 5、脚管为Φ38X1.2mm厚不锈钢管； 6、脚管下配Φ38可调节不锈钢子弹脚； 7、面板及侧板采用开槽折边。 | 4 | 台 | 4200 | 16800 |  |
| I06 | 双桶多功能汤面炉 | 国毅 | 规格：1280\*730\*800 1、材质要求为优质不锈钢； 2、面板不锈钢板厚1.2mm； 3、层板及底板不锈钢板厚1.0mm； 4、功率：380V/9KW\*2。 | 3 | 台 | 3600 | 10800 |  |
| I07 | 食品留样柜 | 星星 | 规格：600\*650\*1800 1、铜管蒸发器； 2、能效等级：1级 3、温度：0℃~+10℃； 4、有效容积：≥280L； 5、额定电压：220V； 6、输入功率：月360W 7、配PE侵塑层网6件及GN盘挂角8对； 8、风冷式制冷无霜，采用全铜管，采用高效压缩机，电子数显温控，工作稳定，低耗能；内外壳体采用304#1.0mm不锈钢板，整体发泡，自动复位弹簧门。 9、自带温度计和双锁。 | 1 | 台 | 5600 | 5600 |  |
| I08 | 空调 | 美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(1)A | 1.安装形式:落地安装 2.型号:3匹 一级能效 3.变频/定频：变频 4.制冷功率：2840W 5.制热功率：2840W 6.循环风量：1300m³/h | 1 | 台 | 7900 | 7900 |  |
| J01 | 不锈钢烟管 | 定制 | 规格：1000\*600 1、不锈钢磨砂板厚1.0mm不锈钢板制作； 2、烟管按实际展开面积1.5倍计算。 3、弯头，大小头按实际展开面积2.5倍计算。 | 105 | 平方米 | 540 | 56700 |  |
| J02 | 双进风柜式离心通风机 | 林发 | 规格：11KW 1、外壳采用1.2mm镀锌板板制作； 2、采用C式皮带传动，转速：700rpm， 3、最大风量：25000立方/时，噪声≤78分贝。 4、通过改变带轮传动比调整风机的性能参数； 5、设有检修门，不需要拆卸管道即可进行维护和保养； 6、降噪静音型风机； | 1 | 台 | 23800 | 23800 |  |
| J03 | 风机专用标准阻尼式弹簧减震器 | 林发 | 1、优质橡胶弹簧防震垫。 | 2 | 个 | 300 | 600 |  |
| J04 | 抽气机前后软接头 | 林发 | 1、专用帆布皮革连接。 | 1 | 个 | 200 | 200 |  |
| J05 | 静电式饮食业油烟净化设备 | 林发 | 1、风量:30000m³/h，电压功率：220V/2kw， 2、产品外壳采用实厚1.5MM不锈钢磨砂板或粉末喷涂烤漆，耐用率高，适合室外安装。 3、产品电场芯体：3-8组，该机芯采用芒刺端放电，放电电晕更加均匀稳定。放电部分采用专利不锈钢电离吸收部采用镀锌板材质制作结构简单，适合重复清洗。 4、产品可去除10μm以上的油烟分子去除率达95%以上； 除臭率达60%以上；使用寿命5年以上. 5、产品提供有效期内的环境保护产品认证证书。 | 1 | 台 | 41200 | 41200 |  |
| J06 | 机架 |  | 与设备配套  1、机架用8#槽钢及2.5mm铁板制作。 | 2 | 个 | 800 | 1600 |  |
| J07 | 吊杆 |  | 与设备配套 1、国标角铁制作，刷双层防锈漆； 2、使用Φ10mm吊杆螺丝，横档用30\*30mm国标角铁制作。 | 10 | 根 | 200 | 2000 |  |
| J08 | 法兰 |  | 与设备配套 1、SUS304不锈钢，板厚2.0mm制作； 2、每边开10mm孔4个，配2mm厚橡胶密封圈。 | 25 | 个 | 200 | 5000 |  |
| J09 | 不锈钢接油盆 | 匠手 | 1、SUS304不锈钢板制作，厚度1.0mm | 2 | 个 | 800 | 1600 |  |
| 1 | 定制八人不锈钢餐桌 | 定制 | 规格：2400\*600\*750  桌面尺寸：2400\*600\*40mm，椅面尺寸：2400\*220\*35mm台面：采用SUS304#1.2mm不锈钢贴塑磨砂板。面板底垫16mm厚杉木板。配不锈钢加强筋补固。支架：采用SUS304#50mm不锈钢方管，厚度1.5mm.配防滑垫。 | 50 | 套 | 3120 | 156000 |  |
| 2 | 壁挂式风扇 | 美的 YA40 | 规格：18寸 1、三挡可调，180°摇头 2、额定功率≥60W，电压：220V。 | 5 | 台 | 320 | 1600 |  |
| 1 | 不锈钢碗 | 铭匠厨邦 | 食品级不锈钢制作 直径≥20cm | 500 | 个 | 22 | 11000 |  |
| 2 | 保温桶 | 铭匠厨邦 | 铭匠厨邦 食品级加厚不锈钢制作，双层发泡保温，容积≥60升 | 5 | 个 | 360 | 1800 |  |
| 3 | 筷子 | 齐泉牌 | 采用木料制作，长度≥23cm。 | 500 | 双 | 3 | 1500 |  |
| 4 | 钢漏 | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 28CM | 5 | 把 | 75 | 375 |  |
| 5 | 密漏 | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 11寸 | 5 | 把 | 75 | 375 |  |
| 6 | 斩切两用刀 | 十八子牌 | 一体成型铸就钢筋铁骨，千切后砍，不易崩口，2号。 | 10 | 把 | 80 | 800 |  |
| 7 | 刮刀 | 十八子牌 | 十八子牌 采用≥1.0mm厚不锈钢制造 中号。 | 5 | 把 | 15 | 75 |  |
| 8 | 剪刀 | 十八子牌 | 钢制作，坚固耐用，用途广泛 总长：≥19cm。 | 5 | 把 | 22 | 110 |  |
| 9 | 饭勺 | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 中号 | 5 | 把 | 12 | 60 |  |
| 10 | 汤勺 | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 7分 | 10 | 把 | 15 | 150 |  |
| 11 | 打菜勺 | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 4两 | 10 | 把 | 15 | 150 |  |
| 12 | 砧板 | 肥猫牌 | 规格：直径500mm×厚50mm 抗菌防霉食品级PE塑料，规格：直径500mm×厚50mm | 8 | 块 | 220 | 1760 |  |
| 13 | 油罐 | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 11寸 | 10 | 个 | 260 | 2600 |  |
| 14 | 味盅 | 铭匠厨邦 | 采用优质不锈钢制作 18CM | 15 | 个 | 28 | 420 |  |
| 15 | 垃圾篓（大号） | 肥猫牌 | 加厚PE材质，≥60L， | 5 | 个 | 110 | 550 |  |
| 16 | 菜篮（小号） | 肥猫牌 | 塑料加厚 规格：355×264×95mm | 20 | 个 | 9 | 180 |  |
| 17 | 菜篮（中号） | 肥猫牌 | 塑料加厚 规格：420×290×145mm | 20 | 个 | 16 | 320 |  |
| 18 | 菜篮（大号） | 肥猫牌 | 塑料加厚 规格：570×410×200mm | 20 | 个 | 28 | 560 |  |
| 19 | 大号保鲜盒 | 肥猫牌 | 采用优质塑胶材质制作，容积：5.5-10L。 | 20 | 个 | 38 | 760 |  |
| 20 | 中号保鲜盒 | 肥猫牌 | 采用优质塑胶材质制作，容积：2.5-5.5L。 | 20 | 个 | 33 | 660 |  |
| 21 | 不锈钢盆（小号） | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 30CM | 10 | 个 | 58 | 580 |  |
| 22 | 不锈钢盆（中号） | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 40CM | 10 | 个 | 85 | 850 |  |
| 23 | 不锈钢盆（大号） | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 50CM | 10 | 个 | 135 | 1350 |  |
| 24 | 不锈钢桶（小号） | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 30CM | 10 | 个 | 220 | 2200 |  |
| 25 | 不锈钢桶（大号） | 铭匠厨邦 | 采用1.0mm厚优质不锈钢制作 40CM | 10 | 个 | 380 | 3800 |  |
| 26 | 磨刀石粗细 | 十八子牌 | 精磨天然石 小号 | 12 | 块 | 10 | 120 |  |
| 27 | 厨师工衣 | 合成 | 按实际需求调整码数，棉布料。 | 12 | 件 | 58 | 696 |  |
| 28 | 厨师帽 | 合成 | 棉布料，舒适透气，男女通用，松紧可调节 | 12 | 个 | 3 | 36 |  |
| 29 | 胶手套 | 合成 | 采用天然乳胶制作，柔韧更耐用，防污，耐酸碱 | 20 | 双 | 8 | 160 |  |
| 30 | 沙手套 | 合成 | 采用棉纱制作，700# | 10 | 打 | 26 | 260 |  |
| 31 | 防水围腰 | 合成 | 采用PVC制作，防水防油，面料不发硬，耐磨耐用，规格约：1000×700mm | 12 | 条 | 30 | 360 |  |
| 32 | 锅刷 | 铭匠厨邦 | 制品，总长：≥31cm，斜口 | 10 | 个 | 10 | 100 |  |
| 33 | 双钩 | 铭匠厨邦 | 采用1.0不锈钢制作，总长：≥50cm | 5 | 个 | 30 | 150 |  |
| 34 | 清洁球 | 铭匠厨邦 | 加大尺寸，细密网丝，，去除顽垢，不伤容器 | 5 | 件 | 120 | 600 |  |
| 35 | 长毛巾 | 美思佳 | 采用细纤维绒面材质，质地柔软，经久耐用，强力吸水，紧密锁边，尺寸：300×700mm | 20 | 条 | 3 | 60 |  |
| 36 | 大锅铲 | 铭匠厨邦 | 采用≥1.0厚不锈钢制作 总长≥80cm | 5 | 个 | 25 | 125 |  |
| 37 | 餐厅灭蚊灯 | 护木宝 | 1、外形尺寸： 680\*55\*255mm； 2、功率/电压： 55W/220V； 3、电网电压： 4500~5000V； 4、灯管尺寸： 600mm； 5、诱虫灯管： 18W\*2； 6、有效面积： 80-100m²。 | 10 | 个 | 260 | 2600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 759012 |  |