**桂林市公安局情指行一体化合成作战中心办公设施采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **使用区域** | **品名** | **品牌** | **型号** | **尺寸（长\*宽\*高mm）** | **数量** | **单位** | **价格（元）** | **总价（元）** | **功能配置/材质/参数说明** |
| 1 | 反诈中心3楼 /运营商 | 办公桌六人位含活动柜 |  |  | 3650\*1250\*730 | 1 | 组 |  |  | **功能配置：**铝合金边框、阳光板屏风、每位独立六分区开放式分区储 物柜（带锁推拉门）、带阻尼定位轨道带锁双移动柜、独立电脑双主 机位（预留排风扇120mm\*3PC风孔）、25MM加厚桌面（预埋走线槽、电源插座、网络插座）；**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 **(★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）**5、★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 2 | 刑事侦查中心2、技侦专区3 | 办公桌（单人） |  |  | 1650\*800\*730 | 5 | 张 |  |  | **功能配置：**铝合金边框、阳光板屏风、独立六分区开放式分区储物柜 （带锁推拉门）、带阻尼定位轨道带锁双移动柜、独立电脑双主机位 （预留排风扇120mm\*3PC风孔）、25MM加厚桌面（预埋走线槽、电源 插座、网络插座）；**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边**：★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、★**标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 3 | 反诈中心3楼 /运营商 | 电脑椅 |  |  | 750\*560\*530 | 6 | 张 |  |  | **功能配置：**可旋转可升降7向联动扶手、双弹簧自适应腰枕、3D双关 节头枕、后置衣帽架等；**材质参数：**1.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气★**网布**； 2.灰色pp软质固定腰靠；3.黑色全新料加纤PU肤感扶手；4.座包一体成型定型★**海绵**，永不变形； 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。**6、★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 反诈劝阻中 心3楼职员区 | 电脑椅（配电脑操作 台） |  |  | 595\*610\*1000 | 6 | 张 |  |  | **功能配置：**可旋转可升降7向联动扶手、双弹簧自适应腰枕、3D双关 节头枕、后置衣帽架等；**材质参数：**1、人体工学595\*610\*1000、座椅曲线595\*610\*1000、3D 调节扶手；2、座椅曲线595\*610\*1000，黑色全新料加纤背框，靠背柔韧透气★ **网布**；3、座椅阻尼自动回位转向★**底盘**；4.座包一体成型定型★**海绵**，永不变形；5.3.0mm加厚加粗的A3钢材弓形架。6、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 5 | 刑事侦查中 心 | 定制矮柜（书柜桌柜） |  |  | 6220\*780 | 6.22 | 米 |  |  | **功能配置：**单柜功能柜可横向拼装、竖向拼装、错位拼装。多样空间 适配；上翻门柜（铝型材边框、加质感可透视3C认证钢化灰玻）、避 踢脚线双抽底柜(底柜层板可拆卸/调节)、隐形拉手；**材质参数：**1.25厚苏克雷颜色EO环保板材 |
| 6 | 刑事侦查中 心 | 定制柜台（石材面） |  |  | 2000\*1100\*780 | 2 | 米 |  |  | 厚苏克雷颜色多层板板材 **(★** **浸渍胶膜纸饰面细木工板**）**功能配置：**单柜功能柜可横（向拼装、竖向拼装、错误拼装。多样空 间适配；上翻门柜（铝型材边框、加质感可透视3C认证钢化灰玻）、 避踢脚线双抽底柜(底柜层板可拆卸/调节)、隐形拉手；**材质参数：**1.22厚莎安娜天然大理石台面（要求整板无拼接）2.18厚苏克雷颜色多层板板材 **(★18mm浸渍胶膜纸饰面细木工板）** 3.24个标配铰链铰链4.144个铰链螺丝5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 7 | 405反诈中心 打击1、技侦 专区1、408 网络侦查中心（会议 区）1 | 定制会议桌 |  |  | 3250\*1230\*730 | 3 | 张 |  |  | **功能配置：**桌子稳固承重强、加厚50MM面板，内置归纳线盒走线、预 埋电动升降屏轨道及开孔、高温熔炉精细封边，桌面时尚平滑不伤手，后置稳固支撑，加固稳重支撑脚。**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 311舆情处理 中心1、刑事 侦查中心1 | 定制会议桌 |  |  | 3650\*1380\*730 | 2 | 张 |  |  | **功能配置：**桌子稳固承重强、加厚80MM面板，内置归纳线盒走线、预 埋电动升降屏轨道及开孔、高温熔炉精细封边，桌面时尚平滑不伤手，后置稳固支撑，加固稳重支撑脚。**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 9 | 405反诈中心 打击 | 定制科技风星形电脑操作台+活动柜（15人位加大） |  |  | 9650\*4750\*730（星形中心 点到边1250mm） | 1.00 | 组 |  |  | **功能配置：**弧形桌面、防撞桌角、加厚50MM面板、亚克力屏风、预埋 灯带，内置合金归纳线盒走线、预埋电动升降屏轨道及开孔、可移动 键盘托、加厚静音轨道、活动柜双抽屉、底柜可调节层板、独立电脑 双主机位（预留排风扇120mm\*3PC风孔）、创意U型桌脚。**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，五层哑光烤漆 饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优 质**★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 **(★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 10 | 刑事侦查中 心 | 定制科技风星形电脑操作台+活动柜（3人位加大） |  |  | 4570\*2650\*730（星形中心 点到边1250mm） | 3 | 组 |  |  | 1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨 、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质**★E0级绿色环** **保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物 质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 刑事侦查中 心 | 定制科技风星形电脑操作台+活动柜（5人位加大） |  |  | 4570\*2650\*730（星形中心 点到边1250mm） | 1 | 组 |  |  | **功能配置：**弧形桌面、防撞桌角、加厚50MM面板、亚克力屏风、预埋 灯带，内置合金归纳线盒走线、预埋电动升降屏轨道及开孔、可移动 键盘托、加厚静音轨道、活动柜双抽屉、底柜可调节层板、独立电脑 双主机位（预留排风扇120mm\*3PC风孔）、创意U型桌脚。**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 12 | 408网络侦查中心（办公区）3、反诈劝阻中心3楼职员区1、刑事侦查中心1 | 定制科技风星形电脑操作台+活动柜（6人位加大） |  |  | 4570\*2650\*730（星形中心 点到边1250mm） | 5 | 组 |  |  | **功能配置：**弧形桌面、防撞桌角、加厚50MM面板、亚克力屏风、预埋 灯带，内置合金归纳线盒走线、预埋电动升降屏轨道及开孔、可移动 键盘托、加厚静音轨道、活动柜双抽屉、底柜可调节层板、独立电脑 双主机位（预留排风扇120mm\*3PC风孔）、创意U型桌脚。**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 13 | 0305大数据 时间中心 | 定制科技风星形电脑操作台+活动柜（9人位加大） |  |  | 4950\*3950\*730（星形中心 点到边1250mm） | 1 | 组 |  |  | **功能配置：**弧形桌面、防撞桌角、加厚50MM面板、亚克力屏风、预埋 灯带，内置合金归纳线盒走线、预埋电动升降屏轨道及开孔、可移动 键盘托、加厚静音轨道、活动柜双抽屉、底柜可调节层板、独立电脑 双主机位（预留排风扇120mm\*3PC风孔）、创意U型桌脚。**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 408网络侦查 中心（会议区） | 定制科技风长方形 电脑操作台 |  |  | 1050\*730\*730 | 1 | 组 |  |  | **功能配置：**铝合金边框、阳光板屏风、独立六分区开放式分区储物柜 （带锁推拉门）、带阻尼定位轨道带锁双移动柜、独立电脑双主机位 （预留排风扇120mm\*3PC风孔）、25MM加厚桌面（预埋走线槽、电源 插座、网络插座）；**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 15 | 技侦专区 | 定制科技风长方形 电脑操作台 |  |  | 1450\*730\*730 | 1 | 组 |  |  | **功能配置：**铝合金边框、阳光板屏风、独立六分区开放式分区储物柜 （带锁推拉门）、带阻尼定位轨道带锁双移动柜、独立电脑双主机位 （预留排风扇120mm\*3PC风孔）、25MM加厚桌面（预埋走线槽、电源 插座、网络插座）；**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 ★E0级绿色环保刨花板，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料 木 家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 16 | 408网络侦查中心（办公区）5、408网络侦查中心（会议区）2 | 定制科技风长方形电脑操作台（1人位加大） |  |  | 1730\*780\*730 | 7 | 组 |  |  | **功能配置：**铝合金边框、阳光板屏风、独立六分区开放式分区储物柜 （带锁推拉门）、带阻尼定位轨道带锁双移动柜、独立电脑双主机位 （预留排风扇120mm\*3PC风孔）、25MM加厚桌面（预埋走线槽、电源 插座、网络插座）；**材质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质 **★E0级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 408网络侦查中心（办公区）23、408网络 侦查中心 （会议区）13、405反诈 中心打击25 、 0305大数 据时间中心9 、311舆情处 理中心12、刑事侦查中 心38、技侦 | 定制人体工学电脑椅 |  |  | 595\*610\*1030 | 134 | 张 |  |  | **功能配置：**可旋转可升降7向联动扶手、座椅五档阻尼自动回位、双 弹簧自适应腰枕、3D双关节头枕、后置衣帽架等；**材质参数：**1、人体工学595\*610\*1030、座椅曲线595\*610\*1030、3D 调节扶手，扶手宽595mm，座宽493mm，背宽493mm，座高460mm，扶手 高640mm，椅高1000mm；2、座椅曲线595\*610\*1030，黑色全新料加纤背框，靠背柔韧透气**★** **网布；**3、座椅阻尼自动回位转向**★底座**；4.座包一体成型定型**★海绵**，永不变形；5.3.0mm加厚加粗的A3钢材弓形架。6、★**标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 18 | 408网络侦查 中心（值班室） | 钢制上 下床 |  |  | 2000\*900\*1800 | 2 | 组 |  |  | **功能配置：**高低床、上下铺、上铺带侧步梯（步梯板带固定防滑垫） 、双层鞋柜、加大抽屉、储物柜三个（鹅颈隐藏拉手）、床底置物架 两个、床脚加厚脚垫。 **材质****参数：**1.材质工艺要求：所有钢材需符合国家标准，所有钢材采用国 标钢材，选用SPCC冷轧钢板、钢材焊接方式为二氧化碳保护焊接,2.1 床立柱：采用优质4.0MM冷轧钢板经轧压线辊压成型，高频焊接 成闭口型材管。2.2 床横梁：采用优质5.0MM冷轧钢板经轧压线辊压成型，高频焊接 成闭口型材管。 |
| 19 | 0305大数据 时间中心 | 洽谈桌圆桌 |  |  | Φ780\*780\*730 | 1 | 张 |  |  | **功能配置：**一桌四椅、桌面岩板可旋转伸缩（扭动手刹、可调节支撑 螺杆）、桌面圆润边角防止磕碰、圆盘稳固底座。**材质参数：**1、面板:25MM天然哑光岩板； 2、底部支架碳素钢一体成型；3、超纤维皮椅子面料、碳素钢椅脚；4、适用风格:现代风、极简风、信寂风。 |
| 20 | 刑事侦查中 心 | 洽谈桌圆桌 |  |  | Φ880\*880\*\*730 | 1 | 张 |  |  | **功能配置：**一桌四椅、桌面岩板可旋转伸缩（扭动手刹、可调节支撑 螺杆）、桌面圆润边角防止磕碰、圆盘稳固底座。**材质参数：**1、面板:25MM天然哑光岩板； 2、底部支架碳素钢一体成型；3、超纤维皮椅子面料、碳素钢椅脚；4、适用风格:现代风、极简风、信寂风。 |
| 21 | 408网络侦查中心（办公区）4 、405反诈中 心打击2、反 诈劝阻中心3 楼职员区2、 0305大数据 时间中心1、 311舆情处理 中心2、刑事侦查中心3 | 三门矮柜 |  |  | 1250W\*450D\*780H | 14 | 组 |  |  | **功能配置：**单柜功能柜可横向拼装、竖向拼装、错位拼装。多样空间 适配；上翻门柜（铝型材边框、加质感可透视3C认证钢化灰玻）、避 踢脚线双抽底柜(底柜层板可拆卸/调节)、隐形拉手； **材****质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质**★E0** **级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料 木家 具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 408网络侦查 中心（值班室） | 三门储物柜 |  |  | 1250\*450\*2050 | 2 | 个 |  |  | **功能配置：**内置智能试衣镜、升降衣物通道、收纳窄柜、警帽收纳盒 、云端裤架. **材****质参数：**1、基材：采用一体成型无醛级细木工板，哑光烤漆饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,PVC封边；优质**★E0** **级绿色环保刨花板**，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料 木家 具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、热熔胶：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物 质限量》标准；3、封边：**★优质同色加厚PVC封边条**，符合QB/T 4463-2013《家具 用封边技术要求》标准；4、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）5、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 23 | 408网络侦查中心（办公区）2、408网络侦查中心（会议区）1 、405反诈中 心打击2、反 诈劝阻中心3 楼职员区1、 0305大数据 时间中心1、 刑事侦查中心2 | 三门文件柜 |  |  | 1250W\*450D\*2050H | 9 | 组 |  |  | **功能配置：**四分区（储物区、文件存放区、挂衣区、储物区）、储物 区两个独立抽屉、文件区钢化玻璃其余区封闭式、柜内层板高度可灵 活调整。**材质参数：**1、基材：优质SPCC优质冷轧钢板；高温木纹转印饰面，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐烟灼、防火的特性,无异味；，符合GB18584 -2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T4897-2015《刨花板》标准；2、CCC认证钢化玻璃（每块玻璃内印认证标识）；3、工程级五金配件 (**★钢管**、 自攻螺丝、拉手、导轨、三合一连接 件）4、**★标材料竞标时须提由国家认可的第三方检测机构出具的完整的** **合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文** **件无效。** |
| 24 | 408网络侦查 中心（办公区） | 实木洽谈椅 |  |  | 540\*530\*780 | 4 | 张 |  |  | **功能配置：**人体工学设计（采用后倾下沉式设计，座面和背部保持舒 适角度达到久坐不累的效果）、手工细腻打磨（苏作工艺，历久弥新 手工细致打磨，触感细腻）。 **材****质参数：**1、坐板：30MM黑胡桃木整体实木；2、椅架:整身采用胡桃木实木,坚固稳重,触感亲肤细腻，榫卯结构。 |
| 25 | 408网络侦查 中心（办公区） | 实木洽谈桌 |  |  | 800\*800\*730 | 1 | 组 |  |  | **功能配置：**板面光滑细腻、桌面侧面圆滑、桌底空间充裕、落座宽松 舒适、腿部活动自由。**材质参数：**1、面板:50mm胡桃木整体实木面板；2、架子:胡桃木实木多立克桌腿，结构独特，美观稳重。 |
| 26 | 0305大数据 时间中心 | 休闲椅 |  |  | 630\*520\*910 | 4 | 张 |  |  | **功能配置：**人体工学坐感、四段式坐感承托，满足人体力学贴合脊椎 曲线，重点分散支撑，让劳损区的肌肉舒缓压力，敏感区肌肉获得放 松。**材质参数：**1、黑胡桃木榫卯结构；2、坐垫填充羽绒+高回弹海绵+公 仔棉，靠背填充羽绒+公仔棉；3、座椅靠背107度黄金倾斜角。 |
| 27 | 刑事侦查中 心 | 休闲椅 |  |  | 640\*560\*780 | 4 | 张 |  |  | **功能配置：**人体工学坐感、四段式坐感承托，满足人体力学贴合脊椎 曲线，重点分散支撑，让劳损区的肌肉舒缓压力，敏感区肌肉获得放 松。**材质参数：**1、黑胡桃木榫卯结构；2、坐垫填充羽绒+高回弹海绵+公 仔棉，靠背填充羽绒+公仔棉；3、座椅靠背107度黄金倾斜角。 |

**合计： 353874.00**