**桂林市公安局情指行一体化合成作战中心大屏幕及配套设备采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **主要技术参数及性能 （配置） 要求** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 液晶显示屏 |  |  | 1 、 剪辑升降旋转外接屏 ；  2 、 认证HDR400 ； 3 、 16.7M广色域 ； 4 、 Type-C接口 、 USB上行接口 、 DP接口 、 HDMI接口；  5 、屏幕尺寸27英寸 ；  6 、面板类型 ：AH-ISP ；  7 、最佳分辨率2560\*1440 @75 ；  8 、 HDR VESA DisplayHDR 400 ； 9 、 亮度400cd/m ² ； 10 、点距0.233\*0.233mm ； 11 、 静态对比度1000:1（典型值） ；  12 、支 持e-Saver管理软件 ； 13 、相应 时间4ms GTG ； 14 、可视 角度178°/178°(CR>10) 15 、色域（面积） ； 115%SRGB(BT.709) 色域面积(基于CIE 1931)92%DC1-P3色域面积(基 于CIE1976)101%NTSC 色域面积(基于CIE1976) ；  16 、 USB C投屏 ，移动设备需支持USB C(DP Alt)功能 ；  ★17 、定制27寸阻尼升降旋转支架， 支架尺寸需适合定制家具， 定制支架参 数如下：  16.1 倾 斜角度： -5° -25° ； 16.2 垂直旋 转： +/-90° 左右旋转 +/-45° ；  16.3 高度调整：  200mm ；  16.4含屏尺寸（宽\* 高\*深611.9\*（350.6~550.6）\*215.3mm | 台 | 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 86寸触控显示屏 |  |  | 1 、定制经典款 86英寸触控液晶显示屏 ；  2 、4K超高清显示， 红外高精度触控技术， 3mm AG 防眩光钢化玻璃；  3 、 主要接口： HDMI IN\*2， USB2.0\*1 ， USB3.0\*2 ， USB Type-C\*1 TOUCH2.0\*1 ；  4 、90%高色域 NTSC(Typ) ， 高色准， 支持多种色彩空间 ；  5 、前置全功能 USB Type-C 接口， 支持 WI-FI6 STA ， 支持 NFC 一碰连；  6 、 内置软件无线传屏模块， 支持95%以上主流视频会议 ；  7 、AI声源定位， 兼容多种会议平台， 屏幕幕共享， 反向触控功能等；  ★8 、 i7独显,纯PC( i7CPU+16G+512G 电脑模块)；  ★9 、4800 万像超广角素旗舰级摄像机， 智能HDR技术， 不惧逆光暗光， 八 阵列麦克风， 支持 AI 语音降噪， 自动屏蔽会议噪音， 高清晰拾音， 天籁语音 模组， 混响抑制；  ★10 、 非内置无线网卡 （可拆卸无线网卡） 。  ★11 、定制86寸三方托盘落地支架， 支架尺寸需适合定制家具， 定制支架参数如 下：  11.1 人字形设计， 250KG承重， 360度旋转；  11.2 加粗高强度冷轧钢 ,无缝焊接， 加粗立柱；  11.3 多功能托盘 、加厚一体式面板， 三重安全防护；  11.4 支架尺寸:宽度1180\*深度690\*高度1980mm ，调节高度1200-1980mm， 托盘高度680mm， | 台 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | ★1 、定制高安全性门禁系统， 要求：  1.1高级生物识别与多模态融合认证 ：人脸+ 国密CPU卡+指纹（活体检测通过 BCTC认证）；  1.2实时预警与布控联动 ： 支持黑名单自动触发公安 110对接；  1.3强大的权限管理与审计追踪 ： 支持65535级权限组 +操作留痕（符合GA/T  1400）；  1.4反胁迫报警功能 ：长按#键5秒触发无声报警至指挥中心， 视频联动及门禁 锁定；  1.5应急处突与一键控制 ：管理中心3秒锁定全部门禁；  1.6物理防尾随与区域防反传 ：双门互锁 +金属探测通道；  1.7高可靠性与冗余设计 ：控制器双电源 + 网络热备；  1.8数据安全与加密传输 :传输加密SM4 +存储加密SM1；  1.9RFID防克隆与动态加密 :仅支持国密CPU卡（ SM7动态加密）；  1.10与公安业务平台深度集成 :支持SIP协议对接公安平台 （响应≤1s）。  ★2 、采用7英寸国密智能人脸门禁一体机， 接入公安局内网及现有门禁系统 平台【需提供平台接入承诺函 。 以及3年内实施的1个同类项目（国密门禁系 统≥30个门禁点/与政务/金融专网对接成功技术证明文档 ）。  2.1门禁控制器供电电压 12V  ★2.2门禁控制器带防撬开关 、火警信号输出【提供具有CMA/CNAS资质的第 三方检测机构出具的检测报告 +说明书原文页接线图补充 】  ★2.3门禁控制器LAN口\*1（支持TCP/IP ）【需提供说明书原文页补充 】  ★2.4门禁控制器485接口 ≥2（支持Modbus ，用于主机信号集成或第三方传 感器接入） 【需提供说明书原文页补充 】  2.5人脸机参数如下：  2.5.1 国密加密： 内置国密SE加密芯片， 支持SM1 、SM4加密方式加密处理 ； |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 门禁系统（含数据采集器） |  |  | 2.5.2 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏， 屏幕比例9:16， 屏幕分辨率600\*1024；  2.5.3摄像头参数 ：采用宽动态200万双目摄像头；  2.5.4 认证方式： 支持人脸 、刷卡（国密CPU卡） 、指纹 、 密码认证方式；  2.5.5 人脸验证 ：采用深度学习算法， 支持人脸比对功能 ； 支持照片 、视频防 假； 1:N人脸比对速度 ≤0.2s， 人脸验证准确率 ≥99%， 活体检测通过BCTC增 强级认证 ；  2.5.6存储容量 ：本地支持≤1万人脸库 、 ≥ 10万张卡， ≥2万枚指纹， 20万条 事件记录；  2.5.7可视对讲： 支持和云眸/云帆 、4200客户端 、 室内机 、管理机进行可视对 讲； 支持配置一键呼叫室内机或管理机 ； 支持副门口机或围墙机模式 ， 限定 GB/T 28181协议；  2.5.8 视频预览： 支持管理中心远程视频预览 ， 支持接入NVR设备， 实现视频 监控录像， 编码格式H.264或H.265；  2.5.9 识别界面可配 ：识别主界面的“ 呼叫 ”、“ 二维码 ”、“ 密码 ”的按键图标可分 别配置是否显示；  2.5.10认证结果显示可配 ： 支持认证成功界面的 “ 照片 ”、“姓名 ”、“ 工号”信息 不显示；  2.5.11认证结果语音自定义 ：集成文字转语音 （ TTS） 和语音合成技术， 认证 成功和认证失败的语音可以分别配置 4个时间段进行自定义播报， 同时认证 成功的语音可叠加播 “验证通过 ”；  2.5.12外接读卡器 ：仅支持国密CPU卡（ SM7） ；  2.5.13 门禁计划模板： 支持255组计划模板管理， 128个周计划， 1024个假日 计划； 支持常开 、 常闭时段管理；  2.5.14 组合认证 ：刷卡+密码 、刷卡+人脸 、人脸+ 密码等组合认证方式 ；  2.5.15多重认证： 支持多个人员认证 （人脸 、刷卡 、指纹等） 通过后才开 门； 2.6数据采集器接口包括RS232、RS485、TCP/IP等。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 系统集成费 |  |  | 1 、设备安装 、调试 、培训；  ★2 、在服务期内， 安排专业的技术服务人员， 开展以下工作， 并形成《月 度运维报告》 ，移交业主：  2.1 定期进行设备巡检 ：对设备的运行状态进行监测 ，巡检采用本地现场检 查的方式进行； 2.2 对设备巡检发现问题设备及时维修 ； 2.3对 设备定期进行保养 、维护。 | 项 | 1 |  |  |  |
| **合计： 423139.80** | | | | | | | | | |