|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 商品名称 | 建议品牌及型号 | 技术参数或配置要求 | 数量 | 单位 | 参考单价 | 合计 |  |
| 1 | 3P空调 | 格力，美的，奥克斯 | 能源消耗效率：4.00(全年能源消耗效率）  能效等级：2级  外机质量（kg）：43  内机质量（kg）：39.5  外机尺寸（宽x高x深）mm：958x660x402  内机尺寸（宽x高x深）mm：518x1770x347  适用面积（平方米）：30-40  定频/变频：变频  单冷/冷暖：冷暖  匹数：3匹  挂机/柜机：柜机  外机装箱清单：室外机\*1、连接管部件\*1  内机装箱清单：室内机\*1、遥控器\*1、电池\*2、说明书\*2  颜色：皓雪白  电压/频率（V/Hz）：220V～/50Hz  制冷剂：R32  制热量（W）：9610(900～11730)  制冷量（W）：7250(900～9000)  循环风量m³/h：1210  电辅加热功率（W）：2100  是否电辅加热：是  制热功率（W）：2900(380～3980)  制冷功率（W）：2120(380～3400)  外机噪音 dB(A)：56  内机噪音 dB(A)：高风挡42 | 1 | 台 | 7500 | 7500 |  |
| 2 | 1.5P空调 | 格力，美的，奥克斯 | 能源消耗效率：4.73(全年能源消耗效率）  能效等级：2级  外机质量（kg）：26  内机质量（kg）：9.5  外机尺寸（宽x高x深）mm：802x555x350  内机尺寸（宽x高x深）mm：825x293x196  适用面积（平方米）：16-20  定频/变频：变频  匹数：正1.5匹  单冷/冷暖：冷暖  挂机/柜机：挂机  外机装箱清单：室外机\*1、连接管部件\*1  内机装箱清单：室内机\*1、遥控器\*1、电池\*2、说明书\*2  电压/频率（V/Hz）：220V～/50Hz  颜色：皓雪白  制冷剂:R32  循环风量(m³/h)：640  电辅加热功率（W）：1000  是否电辅加热：是  制热功率(W)：1250(90～2130)  制热量(W)：5010(150～5800)  制冷功率（W）：810(75～1550)  制冷量（W）：3510(150～4310)  外机噪音dB（A）：50  内机噪音dB（A）：高风挡35 | 4 | 台 | 3500 | 14000 |  |
| 3 | 2匹空调 | 格力，美的，奥克斯 | 能源消耗效率：4.26(全年能源消耗效率）  能效等级：2级  外机质量（kg）：35  外机尺寸（宽x高x深）mm：873x555x376  内机尺寸（宽x高x深）mm：942x332x246  内机质量（kg）：14  定频/变频：变频  匹数：2匹  单冷/冷暖：冷暖  挂机/柜机：挂机  外机装箱清单：室外机\*1、连接管部件\*1  内机装箱清单：室内机\*1、遥控器\*1、电池\*2、说明书\*2  电压/频率（V/Hz）：220V～/50Hz  颜色：皓雪白  制冷剂：R32  适用面积（平方米）：20-30  制冷量（W）：5020(550~6500)  循环风量(m³/h)：1000  电辅加热功率（W）：1200  是否电辅加热：是  制热功率(W)：1900(200~2900)  制热量(W)：6680(700~8280)  制冷功率（W）：1380(200~2300)  内机噪音dB（A）：高风档40  外机噪音dB（A）：53 | 2 | 台 | 5500 | 11000 |  |
| 4 | A4彩色打印机 | 爱普生，富士通，兄弟 | ★1、彩色多功能一体机，彩色打印，复印，带网络打印，自动双面打印。打印速度A4 黑色/彩色每分钟18张，月最大负荷量30000张；连续复印页数1~99张。  ★2、分辨率1200×600dpi ，标配内存1GB ，处理器双核1GHz，首页输出时间黑白小于16秒，彩色小于16秒。   1. 纸盒容量：标配纸盒输入容量250页（80克/m²）；输出容量100页（80克/m²），可用介质重量60~200g/m²，介质类型：普通纸、再生纸、光面纸、铜版纸、信签、预印纸、彩色纸、轻磅纸、重磅纸、卡片纸、标签、信封、粗糙/棉质、透明胶片。 2. 复印功能：身份证复印、分隔页设置、多合一复印、页眉及页脚设置、封面页设置、高级图像设置、小册子复印、调整ADF偏斜；特殊功能：黑白打印、以黑色打印文本、小册子打印、增强细线、水印、保密打印及挂起作业、色彩调整。   ★5、打印语言：PCL6、PS3；  ★6、支持的操作系统：Windows操作系统Windows XP/Server 2003/Server 2008/Server 2012/Server 2016/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win 10（32/64bit）；Mac操作系统Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12；Linux操作系统Ubuntu 12.04和14.04；  8、接口：高速Hi-Speed USB 2.0，10/100/1000BaseTX Ethernet（RJ-45)；  9、采用鼓粉一体技术，鼓组件寿命15000页。 | 4 | 台 | 4000 | 16000 |  |
| 5 | A3幅面打印机 | 爱普生，富士通，富士 | 1. 功能：A3全彩复印机，双面打印/双面复印/网络彩色扫描  2. 配备7寸彩色液晶触摸屏  3. 速度：24页/每分钟（打印，复印）,  4. 首页输出时间少于8.6秒，预热时间：≤44秒,恢复时间少于15秒，  5. 扫描速度：黑白60张/分钟，彩色50张/分钟，分辨率：600\*600dpi 400\*400dpi 300\*300dpi 200\*200dpi，可扫描至网络、扫描至邮箱、扫描到WSD、扫描到USB、扫描到PC。  6. 打印分辨率：分辨率1200\*2400dpi，  7、打印语言：PCL6,PostScript language compatibility  8. 内存容量：1G 端口：USB2.0+网络+WIFI  9. 双面输稿器：标配，容量110张（最大尺寸A3，最小A5；介质：38-128g）；  10. 手送纸盘容量：110张  11. 输出介质：60g-256g  12. 纸盒：标配250纸盒，可选配500页大纸盒  13. 连续复印页数：999张  14. 可建立账户实现账户管理，可选配读卡器进行用户管理  15. 可以选配传真卡  16. 使用EA碳粉、四鼓通用不分颜色，彩粉或彩鼓用尽不停机，不影响黑白输出。  17. 身份证复印功能，身份证扫描，电子分页  18、可扫描格式：TIFF,JPG,PDF,JPEG,DocuWorks  19、环保静音：节能和待机16DB，运行时49DB  20、标配正版加密DocuWorks打印管理软件  21、支持移动设备打印及扫描  22、标配USB打印和扫描  23、标配WIFI直连（移动设备打印和扫描）  24、标配NFC近场通讯功能 | 4 | 台 | 8000 | 32000 |  |
| 6 | 办公桌椅 | 永亨，巨力，志光 | 办公桌规格：1400\*700\*760mm  采用厚度0.6mm胡桃木贴皮，板材采用E1级优质环保型中密度纤维板，含水率低于9%，油漆采用哑光环保聚酯漆，导轨、锁具、门绞等配件选用优质五金配件，所使用的粘合剂符合国家强制性标准。  椅子规格:570\*580\*940mm  材质：采用优质网布，手感细腻，透气性强，易清洁、耐磨、美观大方。 升降系统：优质气压升降杆；升降时基本无声响，经测试能承受200kg；五轮脚架：采用优质五星架，弧型设计受力均匀。万向轮椅活动自如，滑动时无杂音；配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。 | 10 | 套 | 2500 | 25000 |  |
| 7 | 办公桌椅 | 永亨，巨力，志光 | 办公桌规格：1600\*800\*760mm  采用厚度0.6mm胡桃木贴皮，板材采用E1级优质环保型中密度纤维板，含水率低于9%，油漆采用哑光环保聚酯漆，导轨、锁具、门绞等配件选用优质五金配件，所使用的粘合剂符合国家强制性标准。  椅子规格:570\*580\*940mm  材质：采用优质网布，手感细腻，透气性强，易清洁、耐磨、美观大方。 升降系统：优质气压升降杆；升降时基本无声响，经测试能承受200kg；五轮脚架：采用优质五星架，弧型设计受力均匀。万向轮椅活动自如，滑动时无杂音；配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。 | 1 | 套 | 3000 | 3000 |  |
| 8 | 保密柜 | 永亨，巨力，志光 | 规格：常规  材质：全钢结构、多门栓设计、坚固防撬.  1)箱体是优质加厚冷轧钢板一次性冲压成型，静电粉末喷塑,环保无毒害，无气味，  焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑； 电子密码锁加应急钥匙。  2)加强型方形门栓  3)防撬方形门栓孔  4)表面从酸洗、磷化、钝化的前处理直至静电喷涂，防腐  5)防破坏装甲保护机构  6)内置自由调节高度的搁板  7)门板后留有钥匙挂钩  8)箱体留有安装固定孔  9)多功能液晶蓝屏显示  10)触摸式塑料按键  11)进口芯片，双电路板设计  12)带盖防钻偏心锁，面板设有外接电源插座； | 2 | 个 | 3000 | 6000 |  |
| 9 | 笔记本电脑 | 联想，戴尔，华为 | 1. CPU: ≥EVO intel标压i5-13500H, 睿频可达4.7GHZ； 2. 内存：≥16GB DDR5 5200MHZ； 3. ★硬盘：≥1TB M.2盘位2280，支持升级至2TB M.2SSD； 4. 显卡：英特尔锐炬Xe高清显卡； 5. ★显示屏：低蓝光认证TüV，DC自动调光显示，2880\*1800分辨率，显示屏刷新率≥90Hz，支持人脸识别； 6. 摄像头：带高清网络摄像头1080P； 7. ★接口：USB≥3个，Thunderbolt4\*1个，RJ45\*1个；   8、电池：≥60Whz，适配100W高速充电；  9、★散热：全新双风扇散热系统5.0，AI声纹识技术；  10、网络：Wi-Fi 6E\* 无线传输；  11、机身：≤14英寸，1.4kg；  12、系统：原装正版Windows系统。  13、★证书：提供有效期内的节能、环保产品的《国家节能产品认证证书》/《中国环境标志产品认证证书》 | 11 | 台 | 6500 | 71500 |  |
| 10 | 茶小柜 | 永亨，巨力，志光 | 规格：W800mm\*D400mm\*H800mm  采用厚度0.6mm胡桃木贴皮，板材采用E1级优质环保型中密度纤维板，含水率低于9%，油漆采用哑光环保聚酯漆，导轨、锁具、门绞等配件选用优质五金配件，所使用的粘合剂符合国家强制性标准。 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |  |
| 11 | 黑白A4打印机 | 爱普生，富士通，兄弟 | 1、黑白网络激光打印机一体机，自动双面打印，复印，彩色扫描，有线/无线打印，带输稿器，打印速度每分钟35ppm（Letter），月最大负荷量80000张，  2、扫描支持u盘，支持OCR扫描识别成文档。  3、主要特色功能： 卡纸强排，自动排除 ； 定期定影自动清洗； 随机6000页粉盒25000页硒鼓；2年上门维保。  4、分辨率1200×600dpi ，内存256MB ，处理器800MHz，首页输出时间小于5.3秒。  5、纸盒容量：输入容量250页（80克/m²）；输出容量120页（80克/m²），输稿器容量50张；最大纸张容量：216mmX297mm，可用介质重量60~200g/m²，介质类型：普通纸，厚纸，透明胶片，卡片纸，标签纸，信封，薄纸。  6、一键身份证复印，多格式排列，一键票据复印，多合一复印等，打印语言：U盘、邮件、PCL5e、PCL6、PS、PDF。  7、兼容系统：适配国产系统，统信/麒麟等国产系统。  8、机器内部纯金属钢架结构，结实厚重，散热性好。  9、接口：高速USB2.0网络接口，有线网络IEEE802.3 10/100Base-Tx。  10、采用鼓粉分离技术，粉盒容量6000页，鼓组件寿命25000页。  11、提供厂家广西专人服务响应支持，2年上门保修服务。 | 20 | 台 | 2500 | 50000 |  |
| 12 | 扫描仪 | 爱普生，富士通，富士施乐 | 1、产品类型 ADF馈纸式+平板高速彩色文档扫描仪  2、扫描速度 ADF：200dpi/300dpi(黑白/彩色)：22ppm/8ipm\*  平板： 300dpi（黑白）：6秒 / 页 ,300dpi（彩色）：7秒 / 页  3、扫描元件 CIS ，光源 LED ，光学分辨率 自动文稿进纸器：600×600dpi ，平板：1200dpi×1200dpi  4、像素深度 输入：10位 /像素 ，输出：8位 /像素  5、本机最大文档尺寸 ADF双面:216×297mm ，ADF单面:216×297mm ，平板扫描:216×297 mm ，本机最大扫描区域 ADF双面:216×297mm ，ADF单面:216×3048mm  6、平板扫描:216×297 mm ，本机最小扫描区域 ADF双面：89×170mm ，ADF单面：89×127mm  7、长纸扫描 3048mm（仅单面扫描） ，纸张厚度 50 g/m2 ~ 120 g/m2  8、进纸器容量 50 页 (80 g/m2)/堆积5mm ，日扫描量 1500页， 扫描仪尺寸 451×318×121mm  9、扫描仪重量 约4.1kg  10、接口 USB 3.0 ，驱动 TWAIN | 1 | 台 | 2000 | 2000 |  |
| 13 | 沙发（含茶几） | 永亨，巨力，志光 | 沙发规格:1950mm×920mm×840mm  1.内板：采用1.5mm夹板9层垫压成型，成型板材约12mm，板材承受压力达300KG，经防腐、防虫化学处理；  2.饰面：采用优质西皮饰面, 皮质柔软，透气性强；  3.海绵：采用PU成型36比发泡海棉，软硬适中，回弹力＞90%，高回弹，韧性好  4.椅架：采用优质胡桃木制作，板材经防腐、防虫等化学处理。  5.油漆：采用亚光聚脂漆，光泽均匀度好，调合比例高，手感佳；硬度高、漆膜肉身好、抗刮性强，透明性佳，耐磨、保光、保色性强，漆膜有耐热、耐寒、 耐弱酸、弱咸、耐溶剂等优点。  工艺要求：  1.座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适；  2.海绵软硬适中，回弹性能好，不变形；  长茶几规格:1200\*600\*450  采用厚度0.6㎜胡桃木皮，板材采用E1级优质环保型中密度纤维板，含水率低于9%，油漆采用台湾大宝牌哑光环保聚酯漆，配件选用优质五金配件，所使用的粘合剂符合国家强制性标准。 | 5 | 张 | 2500 | 12500 |  |
| 14 | 书柜 | 永亨，巨力，志光 | 规格：W900mm\*D435mm\*H2000mm  采用厚度0.6mm胡桃木贴皮，板材采用E1级优质环保型中密度纤维板，含水率低于9%，油漆采用哑光环保聚酯漆，导轨、锁具、门绞等配件选用优质五金配件，所使用的粘合剂符合国家强制性标准。 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  |
| 15 | 碎纸机 | 得力，科密，盆景 | 1、碎纸张数：10张/70gA4，碎纸速度：2m/min  2、可碎介质：纸张、回型针、订书针、信用卡  3、入纸口尺寸：220mm，碎纸尺寸：2x12mm  4、保密等级：5级（依据德国碎纸标准DIN66399）  5、碎纸时间：满负荷连续碎纸30分钟风冷技术  6、最大噪音：<58dB  7、纸屑桶容积：23L ,尺寸367\*283\*572mm产品重量：10.36KG  ★10、PS防卡纸系统、可视化抽拉式纸桶，万向脚轮设计，过载过热保护、自动进纸功能，手动进纸/手动退纸功能，紧急停止桶身全安开关功能，智能控制安全可靠。涡轮风冷技术，额定碎纸量连续工30分钟。  ★11、提供生产厂家针对本项目开具授权书、供货证明、售后服务承诺函原件；国家信息技术设备质量检验报告。 | 12 | 台 | 2000 | 24000 |  |
| 16 | 台式电脑 | 联想，戴尔，惠普 | 一：1、CPU: ≥Intel Core i5-12400 18M处理器；  2、主板: Intel B550或以上系列主板；  3、内存: ≥16G运行内存；  4、硬盘：≥512G SSD固态硬盘+2TBHDD存储数据盘；  5、显示器：同品牌23.8寸显示器，分辨率1920\*1080P；  6、声卡：集成Audio，支持5.1声道 提供前后置音频接口；  7、网卡：集成千兆网卡；  8. 电源：≥260W节能电源；  ★9、接口：≥8个USB 接口，支持配备HDMI+VGA+DP三频输出；  10、机箱：≤14L立式机箱  11、服务：三年整机保修上门服务，出厂预安装Windows正版操作系统，不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。  ★12、安全：提供本项产品节能认证、防雷报告认证盖章报告复印件，充分保证机器运行稳定。  ★13、提供7\*24小时厂家广西专人服务响应支持，供货时提供厂家正规渠道证明及售后服务支持证明原件,不接受其他不明渠道货源。  二：为响应国家网络安全法的政策要求，保障信息安全，本项须配备网络安全防护系统，系统要求：  ★1.对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具（要求提供功能界面截图或官网链接或其他证明文件）；  ★2.产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能（要求提供功能界面截图或官网链接或其他证明文件）；  ★3.要求产品生产公司具备热补丁修复功能力（至少需要8个以上为用户提供“窗口系统”漏洞修复的热补丁列表）（要求提供功能界面截图或官网链接或其他证明文件）；  ★4.支持与防火墙、上网行为管理联动，达到网关边界联动防御效果（要求提供功能界面截图或官网链接或其他证明文件）； | 67 | 台 | 5500 | 368500 |  |
| 17 | 文件柜 | 永亨，巨力，志光 | 规格:1850mm×860mm×390mm  材质：采用优质0.6mm厚冷轧钢板经剪切、焊接、打磨、焊接冲压成型，表面经除油、酸洗、磷化、防锈处理后静电粉末喷涂。  五金配件：优质五金配件。 | 23 | 个 | 1000 | 23000 |  |
| 18 | 桌前椅 | 永亨，巨力，志光 | 规格：570\*585\*950mm  背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA拉背测试102KG  扶手：PP玻纤连体固定扶手  坐垫：42密度中软高弹切割海绵  椅架：25圆管2.0厚黑色喷涂架 | 1 | 张 | 500 | 500 |  |
| 合计：670000元 | | | | | | | | |
| 商务条款要求：  1、投标供应商必须实质性能够满足产品带★参数要求，对不能满足参数要求虚假响应，或者签订合同后7个日历日内无法交付使用的，采购人可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚，和进行网上通报处理。  2、交付使用时间：成交公告结束后，第二天签订合同，签订合同后7个日历日内必须全部供完货物及完成安装调试；  3、交货地点：采购人指定交货地点。  4、付款方式：项目验收合格后，成交供应商应提供相应的增值税专用发票（全额发票），采购人按照财政国库集中支付管理相关规定支付相应合同款项的95%，剩余合同款项的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺免费保修期(免费升级、维护期)满】且不存在争议的，成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理付款手续,采购人按照财政国库集中支付管理相关规定一次性付清尾款(无息）。  ★5、 若采购货物属于政府强制采购节能产品品目清单的产品时，供应商所提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则相应响应无效。  ★6、本地化服务：在桂林有本地服务网点；若报修，供应商须在3小时内赶到现场处理。  ★7、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计），交货时必须提供产品使用说明书等相关资料。故障响应时间：接到采购人故障通知后，成交人的维保人员须在1小时内给予响应；需要到现场解决的，成交人接到故障通知后在 3小时内到达采购人指定现场。  8、本次采购货物必须由厂家工程师进行安装、调试等系统实施与集成服务；包含软硬件安装调试，并提供设备使用培训；  9、供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，供应商所供货物为厂商原装全新正品（中途不得作任何形式的拆封，拒绝水货、拆机货、二手货），产品验收时厂商人员陪同进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效。  ★10、为保证售后服务质量，投标供应商必须实质性能够满足产品参数要求，签订合同时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则视为无效投标。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以投诉处理。 | | | | | | | | |