**采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类型** | **品牌** | **型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | A4彩色多功能一体机 | 光电通 | MP3100CDN | 台 | 6 | ★1、产品类型：A4彩色激光多功能打印/复印/扫描一体机，产品在《AK替代工程核心产品名录-1-2021》内，须提供原厂承诺函； 2、处理器：配置1GHz+300MHz双处理器； 3、内存：≥576MB； ★4、打印速度：连续打印速度（黑白/彩色）≥31页/分钟，自动双面打印速度（黑白/彩色）≥14面/分钟； 5、打印分辨率 ：≥1200\*1200dpi； 6、打印端口：配置USB2.0及RJ45网络端口，支持PCL6打印语言； ★7、双面功能：自动双面打印、自动双面复印、自动双面扫描； ★8、输稿器容量：≥70页； 9、介质容量：250页供纸盒+50页手动进纸器+150页出纸托盘； ★10、耗材描述：鼓粉分离技术，硒鼓寿命≥30000页，硒鼓、粉盒无记忆芯片； ★11、数据安全：采用国产化芯片，通信基板管控数据，自主开发驱动软件，具有内存、缓存自动清除、一键清除内存、数字水印、安全审计等安全防护特性； ★12、服务承诺：原厂3年保修服务，7\*24小时电话响应支持，生产厂商在广西主要地级市设有授权维修站点，提供原厂保修服务承诺函及本地维修站点联络方式。 |
| 2 | 国产彩色复印机 | 长城 | CM8028DN | 台 | 2 | ★1、全中资国产自主可控品牌（提供生产企业营业执照并加盖公章）； 2、总体要求：A3幅面彩色数码复印机，7英寸多点触控操作面板，标配自动双面复印、自动双面打印、网络彩色扫描功能； ★3、打印/复印速度：≥28页/分钟，分辨率≥1800\*600dpi，支持打印小册子； 4、预热时间：20秒以内，首页复印速度：黑色≤6.8秒，彩色≤8.4秒； 5、内存容量：≥6G，支持选购256GB固态硬盘； 6、纸盒容量：≥500张\*2个纸盒(主机)，≥100张(多功能手送托盘)； ★7、纸张尺寸: A3至A5、B6、A6、厚纸、8k、16k、1.2米长纸等； 8、连续复印：支持≥9999份； 9、复印缩放倍率：25%-400% (以0.1%为增)； 10、扫描规格：黑彩同速≥55页/分钟； 11、打印端口：USB及网络接口； ★12、内置红头文件定制的专色输出功能（提供品牌厂家官方参数截图或者品牌厂家盖章证明）； 13、能耗：≤1.58KWH； ★14、支持的操作系统：麒麟、统信UOS（提供“适配互认证明”）； ★15、制造厂商具有复印机安全芯片控制技术，在复印机获取复印口令后能基于安全芯片对当前复印内容的复印权限进行控制（提供此项技术的发明专利证书复印件）； ★16、制造厂商具有复印机人机交互设备安全性技术，可提升复印机的安全保障性能，有效防止数据和信息的泄露（提供此项技术的发明专利证书复印件）； ★17、服务承诺：整机原厂一年质保，生产厂商在广西主要地级市设有授权维修站点，提供原厂保修服务承诺函及本地维修站点联络方式。 |
| 3 | 国产高速扫描仪 | 哲林 | ZL7090 | 套 | 1 | 1、扫描元件：CIS  2、扫描方式：馈纸式，自动双面彩色，灰度，黑白，多流三种颜色输出  3、光源：LED  4、光学分辨率：600dpi  5、输出格式：TIFF/多页 TIFF、JPG、BMP、PDF、OFD、Word等  6、扫描材质：纸张、文件、身份证、浮雕卡、保险卡、光盘、护照、光盘  ★7、扫描速度：90ppm/180ipm（200dpi，彩色/灰度/黑白，A4横向）  8、双通过纸：U型通道+直通道  9、扫描幅面：最大A3幅面  ★10、ADF容量：200张（75克标准打印纸）  11、接口：USB 3.0  ★12、软件功能：配备ZL Capture Tool，柯正TI-scan，扫描仪TWAIN Driver、ISIS Driver驱动程序，支持双面彩色自动侦测；支持条码识别；支持图像自动合并、自动裁切；支持自动旋转等；OCR文字识别  ★13、国产系统下扫描文件支持输出可搜索OFD、Word格式  14、操作系统：中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深之度、统信、Windows 7/8/10  15、适配CPU：X86 amd(intel,海光，兆芯)；arm（鲲鹏，飞腾，麒麟）；mips（龙芯3A3000，3A4000）  16、外形尺寸：460 x 310 x 198 mm  ★17、可选配外挂A3平板扫描仪。 |
| 4 | 便携式打印机 | 佳能 | TR150 | 台 | 5 | 黑白打印速度:黑白：约9.0ipm 彩色：约5.5ipm 照片（4"x6"图像）：约53秒 最大打印幅面:A4 网络打印:支持无线网络打印 无线功能:WIFI 2.4GHz/GHz 打印区域:打印宽度：最大203.2mm(8英寸)，无边距打印最大216mm (8.5英寸) 无边距打印：上/下/左/右边距各0mm 有边距打印： #10信封/DL信封：上边距3mm/下边距12.7mm/左右边距各3.4mm 正方形（127mm）：上下左右边距：各6mm 正方形（89mm/4英寸）：上下左右边距：各5mm LTR/LGL：上边距 打印负荷:500页/月 接口类型:高速USB 墨盒数量:五色墨盒 墨水打印量 彩色文档(A4)：PGI-35黑色200页，CLI-36彩色260页  照片（4"×6"）：CLI-36彩色102页 喷头配置:共1,856个（颜料黑色：320个，染料黑色/黄色：各256个，染料青色/品红色：各512个） 介质类型:普通纸，高级光面照片纸II (PP-201)，无光泽照片纸 (MP-101)，双面无光泽纸 (MP-101D)，信封，光面照片纸 (GP-508），高级光面照片纸(PP-208)，照片贴纸(PS-108/PS-208/PS-808)，照片贴纸(PS-308R)，磁性照片纸(PS-508) 介质尺寸:A4，A5，B5，LTR，LGL，信封 (DL，COM10)，正方形 (5"x5"，3.5"x3.5")，卡片 (91 x 55毫米)，4"x6"，5"x7"，7"x10"，8"x10"，自定义尺寸（宽55-215.9mm，长89-676mm） 无边距：A4，LTR，4"x6"，5"x7"，7"x10"，8"x10"，正方形 (5"x5"，3.5"x3.5")，卡片(91\*55毫米) 介质重量:普通纸：64-105g/m?，特殊纸：大约275g/m? 显示屏:1.44英寸OLED 产品尺寸:322×185×66mm，（后部进纸托盘伸出）322×307×245mm 产品重量:大约2.1kg 系统平台:Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 R2 SP1/Server 2019/Server 2012 R2/Server 2016 Mac OSX 10.11.6，macOS 10.12-macOS 10.15 电源电压:AC 100-240V，50/60Hz 耗电量 打印：约8W，待机：约1.1W，关机：约0.3W 工作噪音:40.5dB(A) 环境参数:工作温度：5-35℃，工作湿度：10-90%RH（无凝结） 存储温度：0-40℃，存储湿度：5-95%RH（无凝结） |
| 5 | 便携式扫描录入设备 | 汉王 | V710 | 台 | 12 | 规格  LCD：480\*240 HD TFT LCD  尺寸(LXWXH)：mm  258X 39X28  自动关机时间：3分钟  USB 2.0 high speed  电源：内置820mA可充电锂电池  电池满电工作时长  ≥600张（A4幅面低分辨率扫描）  外置存储器：Micro SD Card  Wi-Fi：IEEE802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  充电时间：2小时  操作系统：Windows 7/8/10  尺充电电压：Charge type  USB或者5V直流电源  CPU：Pentium II或更高  随机存取内存：64MB  接口：USB接口， OCR拍照题目识别核心软件证书；文档管理系统证书；PDF切割处理系统软件证书 |
| 6 | 碎纸机 | 三木 | M12 | 台 | 2 | ★1、保密等级DIN 66399-2-2012：≥5级； 2、入口：1个，可碎光盘、订书钉、大头针、曲别针、卡； 3、单次碎纸张数：≥8张（70g/A4）； ★4、碎纸速度：≥3.5m/min，每分钟碎纸≥72张（70g/A4）； ★5、碎纸效果：≤2\*6mm； 6、连续碎纸时间：≥30分钟； 7、纸箱容积：≥20L； 8、功能：手动进退纸、智能过载退纸、自动感应进纸、电机过热断电保护、拉开箱门自动断电、智能满屑报警、双温控感应马达； ★9、环保要求：符合中国环境标志产品认证实施规则CEC-7081EL的要求，提供认证证书； ★10、服务承诺：整机（含刀头）原厂五年质保，生产厂商在广西主要地级市设有授权维修站点，提供原厂保修服务承诺函及本地维修站点联络方式。 |
| 7 | 备用电源(UPS) | 山特 | C6KS | 台 | 2 | 一、不间断电源 山特 C6KS  1、容量：5400W/6000VA；  2、输入电压范围：120~275VAC；  3、输出电压：220VAC±1%；  4、过载能力：10min @ 105%-125%负载，30s @ 125%-150%负载，0.5s @ >150%负载；  5、整机效率：市电模式Up to 94%，ECO 高效模式Up to 98%；  6、显示：LCD+LED，可数字化显示负载/电量/输入/输出参数，文字和图形化显示运行模式。  7、通讯和监控：RS232；  二、蓄电池 越力 NP-1238  1、阀控式密封免维护铅酸蓄电池，单节电池额定电压12V，额定容量：38Ah。  2、★蓄电池外形尺寸：长197mm、宽166mm、高168.5mm；  3、阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。  4、气密性：能承受50kPa正压力或负压力而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。  5、★容量保存率：蓄电池静置28天后，容量保存率≥98%。  6、★密封反应效率：≥99%。  7、防爆性能：蓄电池在充电过程中，当外部遇明火时，其内部不引燃、不引爆。  8、过度放电：容量恢复值应≥97%。  9、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素应≥97%。  10、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1%。  11、★提供投标产品泰尔认证证书及同系列泰尔检测报告复印件、产品彩页（加盖原厂鲜章）。  12、★为保证成交货物质量，避免假冒伪劣产品，报价时提供生产厂家针对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺函原件，不提供或提供的材料不符合要求的，做虚假应标处理。  三、电池柜 国产 C-8  1、材料需选用防腐材料，侧板有散热孔，可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便；  2、冷轧钢板制造，结构紧凑合理，黑色；  3、规格尺寸（长\*宽\*高）：780×470×620mm,  4、内含电池连接线、端子、电池开关等安装辅材，满足蓄电池安装要求；  5、机械性能高，承载能力大，防火性能好，整箱静电喷塑、耐磨、防蚀。 |

供应商必须实质性响应本项目标注“★”的技术参数要求，不允许负偏离。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《技术响应偏离表》（格式自拟）否则视为无效响应。】

商务条款：

|  |  |
| --- | --- |
| 商务要求 | |
| 竞标报价要求 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：  1.货物的价格；  2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；  3.运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；  4.必要的保险费用和各项税费；  5.安装、送货上门的费用。  6.安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；  7.到现场验收的费用。  注：  （1）竞标供应商的竞标总报价必须≤采购预算总价。  （2）常用的、容易损坏的配件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 |
| 合同签订期及地点 | 1.合同签订期：自成交通知书发出之日起3个日内。  2.合同签订地点：采购人指定地点。 |
| 交付使用期及交货地点 | 1.交付使用期：自合同签订之日起15日内交货并安装调试完毕。  2.交货地点：采购人指定地点。  3.交货方式：现场交货。 |
| 实施和安装要求 | 1.成交供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；  2.安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；  3.严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 |
| 售后服务要求 | 1.质量保证期3年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。  2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。  3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员；培训内容主要为：中标各产品正确使用、维护、保养等。  4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。  5.超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。  6.成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 |
| 付款条件（付款方式） | 本项目无预付款。成交供应商交货安装完毕，经采购人(或由采购人指定具有相关资质的第三方)和成交供应商双方现场验收合格后，成交供应商开具合同价款等额的增值税发票给采购人，采购人收到发票后在5个工作日内一次性付清合同款。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 成交供应商应按成交单价或优于市场价提供相关配件和服务。 |
| 验收条件及标准 | 1.符合合同要求及国家相关标准；  2.参数配置符合采购文件要求及响应文件承诺，无任何变动；  3.成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 |
| 验收方法及方案 | 1.验收方式：采取现场验收方法。采购单位在接到成交供应商书面申请验收报告三个工作日内，应组织相关人员进行验收，并按购置清单、发票、合同等逐一清点，仔细检查数量、材质、规格型号、外观及内在质量是否符合采购需求；  2.交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时验收的，可将验收时间顺延七个工作日，超过此约定验收时间的，则视为采购方对本次采购产品验收合格。 |
| ▲**竞价人资质要求** | 1.竞价供应商应为有生产或销售以上产品资质的独立法人；如竞价供应商为产品代理商，则需生产厂家出具盖公章的授权委托书。  2.竞价供应商必须完全响应或优于参数附件，竞价供应商请务必认真了解项目采购需求和要求(本项目供应商报价仅限推荐品牌，不接受推荐品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则报价视为无效报价)，为确保采购人的合法权益，投标人在投标报价时需针对本次项目采购的产品出具指定本品牌生产厂家授权书、生产厂家的供货证明和售后服务承诺函原件，并按要求上传加盖供应商公章的相关材料，否则报价无效。  3.本项目必须实现本地化服务，只针对广西供应商进行参与竞价，非广西本土地址注册的供应商参与竞价的均视为无效竞价。 |
| 其他要求 | 1.本项目所拟采购货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。  2.中标供应商在收到成交通知之日起三个工作日内内签订合同，签订合同时必须提供生产厂家针对本项目供货证明原件，及售后服务承诺书原件加盖生产厂家公章，提供本次项目产品的生产厂家相应参数产品检测报告，如不能提供本次产品检测报告的情况下确认成交，将依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。  3.成交供应商提供的货物及服务不满足采购要求而导致验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。  4.在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。  5.竞标供应商应保证参与本次政府采购项目时其按要求所提供的所有证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，竞标供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关条款来确定赔偿金额。  6.竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。  ▲7.本次采购方式为在线询价，采购人已指定品牌、型号，为确保采购人的合法权益，采购人有权要求中标供应商提供所投品牌产品的商标注册证书复印件及商品合格证，并加盖原厂家公章，在竞价前须上传提供货物原厂商的品牌针对本项目产品的品牌授权书、供货证明和产品售后服务承诺函原件加盖厂家公章，否则按投标无效处理；如中标供应商未提供或者提供不全，则视为虚假应标，采购人有权拒签采购合同，并依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。 |