**关于格力空调预算货物需求表及商务条款**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **空调设备** | | | | | | |  |
| **序号** | **设备名称** | **规 格 型 号** | **技术指标参数要求** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| **1** | **清享风变频冷暖5匹2级能效柜机空调 380V电源** | **KFR-120LW/(12537S)FNhAr-B2JY01** | **1.能效等级：2级  ★2.能效比: 4.12； 3.额定制冷量：12160(2440～14000)； 4.额定制热量：14100(2440～17112)； ★5.电辅助加热功率：3200W； 6.制冷功率：3500 W； 7.制热功率：3950 W； ★8.室内机噪音：dB(A)高风档50； ★9.室外机噪音：dB(A)60； 10.电压/频率（V/Hz）380V 3N~/50Hz ； ★11.循环风量：2400m³/h； 12.采用环保冷媒R32** | **4** | **14330** | **57320** | **包含根据现场所需**  **的空调铜管、空调**  **支架、空调排水管**  **及安装辅助五金件** |
| **2** | **天井机5匹变频冷暖2级能效 380V电源** | **KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B2** | **1.能效等级：2级 ★2.能效比：3.45 3.额定制冷量(W)：12000(3000-12800)  4.额定制热量(W)：13500(3400-15000) +1200(PTC) 5.额定制冷功率(W)：4750(850-5300)  6.额定制热功率(W)： 4750(700-5250) 7.电辅热功率：1200W；  ★8.室内机噪音：≤ 48 ★9.室外机噪音：≤ 60 ★10.循环风量（m³/h)：1750  11.电压/频率（V/HZ）：380V 3N~/50Hz** | **2** | **14970** | **29940** | **包含根据现场所需的空调铜管、空调支架、空调排水管及安装辅助五金件** |
| [3](https://www.zcygov.cn/indexLuban?utm=web-goods-center-front.6dcce589.c703756.d3116298.5dbc85000fd511edbf5ad9926278b006" \o "https://www.zcygov.cn/indexLuban?utm=web-goods-center-front.6dcce589.c703756.d3116298.5dbc85000fd511edbf5ad9926278b006) | **天井机3匹变频冷暖2级能效** | **KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B2** | **★能效等级：2级 ★能效比：3.48 额定制冷量(W)：7200(1750-8000) 额定制热量(W)：9200(2750-9800) +1100(PTC) 额定制冷功率(W)：2500(470-3000) 额定制热功率(W)：3100(570-3600) 电辅热功率：1100W ★室内机噪音：≤40 ★室外机噪音 ：≤55 ★循环风量（m³/h)：1100 电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ** | **10** | **13256** | **132560** | **包含根据现场所需的空调铜管、空调支架、空调排水管及安装辅助五金件** |
|  | **合计** |  | |  |  | **219820元** |  |
| **备注：** 此价格不含主电源，主电源由甲方放置主机旁1米内； 免费送货，安装。 | | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **商务条款：**  **一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起3日内。**  **二、交货期：合同签订之日起5日内交货。**  **三、交货地点：采购单位指定地点。**  **付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供发票后根据财政资金拨付情况进行支付。**  **四、交货方式：现场交货（免费送货上门并调试安装）。**  **五、项目实施要求：**  **1、本项目实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。**  **2、免费送货上门，免费安装调试，敷设空调基础电源，提供必要的零配件或备件,设备铜管加长所需供应。**  **★3、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，报价时必须提交空调设备质量检测报告，3C认证等产品材料。**  **4、故障响应时间：中标供应商收到甲方的故障维修通知24小时内到达现场进行维修，48小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。**  **5、投标文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。**  **★6、为了提高售后的时效，中标供应商必须是桂林市本地注册的政采云供应商，且在桂林市必须有售后维修服务点或维修厂家。设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。**  **★7、每年至少进行一次定期回访以及对设备保养（含清洗滤网等），以上服务质保期内必须包含在报价中。、**  **8、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。**  **9、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。**  **★10、验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。**  **★11、投标供应商必须完全响应或优于参数附件，**签合同时必须提供对应生产厂家或竞价品牌广西区总代理对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书**，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。**  **★12、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。**  **13、供应商要求：标注“★”部份必须满足。参数如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效（设备详细配置及配件详见附件参数明细表）。** |  |