福田牌BJ5036XJH-M1

|  |
| --- |
| **福田原厂底盘** |
| **尺寸和质量** | 轴距(mm) | 3430 |
| 外观尺寸(mm) | 5245x1825x2170 |
| 舱内尺寸(mm) | 2800x1590x1650 |
| 满载总质量(kg) | 2755 |
| **发动机及变速箱** | 型号 | 4K22D4M |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 工作方式 | 多点电喷 |
| 排气量(L) | 2.0L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大功率(kw) | 110 |
| 扭矩(Nm/rpm) | 230 |
| 变速器 | 5MT |
| 最高时速(km/h) | 150 |
| **车辆安全配置** | 安全控制系统 | ABS+EBD |
| 转向装置 | 液压助力转向系统 |
| 安全带 | 全席三点式+安全带未系声觉提醒 |
| 前空调 | 冷、暖风系统 |
| **轮胎配置** | 轮胎规格 | 15吋钢轮 |
| **额定载客** | 载客人数 | 5-7人 |
| **其他配置** | 前门电动车窗，全车中控锁 |

|  |
| --- |
| **医疗舱改装** |
| **担架系统** | **自动上车担架** | 承重：159KG、铝合金材质 | 1套 |
| **担架床挡板** | 不锈钢材质 |
| **铲式担架** | 铝合金 | 1个 |
| **中央集中供氧系统** | **氧气瓶** | 铝制、10L | 2个 |
| **氧气终端** | 医用氧气终端 | 2套 |
| **湿化瓶** | 医用湿化瓶 | 2个 |
| **减压阀** | 医用减压阀 | 2个 |
| **氧气管路及附件** | 隐藏式管道 | 1套 |
| **警灯警报系统** | **LED警灯** | 100W警灯警报器、工字型LED爆闪灯 | 1套 |
| **LED方形爆闪块** | 车后方两侧爆闪警示 | 4只 |
| **中央电源分配系统** | **逆变器** | 1000W逆变器（修正波） | 1只 |
| **220V插座** | 5孔插座，USB接口 | 2套 |
| **医护座椅** | 单人朝后柜式座椅 | 1只· |
| **顺排座椅** | 3人顺排柜式座椅 | 1组 |
| **辅助系统** | **医用地板** | 整体环保医疗专用、防滑、耐酸碱、防腐蚀、可冲洗 | 1套 |
| **对讲系统** | 前后对讲 | 1套 |
| **消毒系统** | 紫外线消毒灯 | 1套 |
| **车载灭火器** | 2KG车载干粉灭火器 | 1只 |
| **排风系统** | 多功能换气扇，空气流量≥7.6m³/min | 1套 |
| **输液挂架** | 羊角式输液挂架 | 2套 |
| **照明系统** | **顶部LED照明灯** | LED光源美观大方 | 2只 |
| **医药柜体系统** | **高分子中隔墙** | 选用材料防水、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保、符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为E0级、吸水率≤1.0%。 | 1套 |
| **多功能医疗柜** | 1套 |
| **氧气瓶柜** | 1套 |
| **空调暖风系统** | **后空调** | 原厂后空调，风量可调节 | 1套 |
| **后暖风装置** | 电压：DC12V功率：80W排风量：800m³/h | 1套 |
| **外饰系统** | **磨砂膜** | 2/3白色磨砂膜 | 1套 |
| **外观彩条** | 红蓝救护彩条，红十字 | 1套 |