# 触控一体会议电视设备硬件参数

1、液晶屏显示尺寸86英寸，显示比例16:9；分辨率3840\*2160，可视角度178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。

2、采用红外感应技术，屏幕贴合方式：采用零贴合技术。具有屏幕亮度自适应功能，屏体采用硬件防蓝光设计。

3、前置面板须有以下无转接接口：1\*Type-C、2\*USB Type-A。侧置须具有以下无转接接口：2\*HDMI IN、1\*HDMIOUT、1\*MIC IN、1\*MIC OUT、1\*RJ45、1\*USB Type-A,1\*COM。

4、采用内置一体化摄像头，像素800万，镜头水平视角80°、垂直视角50°，可拍摄不低于4K 30fps的高清视频画面。

5、内置6个非独立外扩展的麦克风，支持前向180°拾音，拾音距离10米。

6、13. 设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100Hz-20KHz。

7、内置嵌入式鸿蒙系统，ROM 64GB以上，RAM 8GB以上

8、设备支持手机、PC、平板进行终端进行多种方式的无线投屏，如：投屏器投屏、NFC投屏、手机下拉菜单投屏等。无线投屏支持反向控制功能，投屏的视频清晰度不低于1080P 30fps。

9、内置电子白板，书写延时≤16ms。

10、支持在嵌入式操作系统下（非OPS），整机内置应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于40个已适配的第三方应用。

11、ops模板（４块）： CPU：D2000，内存：16G以上，硬盘：256G以上,国产统信操作系统，WPS（含ODF版式阅读）。

１2、落地支架（４台）：移动支架，适配８６英寸及以下机型

１３、遥控器（４个）：支持上下翻页，音量调节。

1４、无线投屏器（４个）：一代无线投屏器（ＵＳＢ接口）

１５、一年保修