2025年北海市铁山港区卫生监督能力建设项目-办公设备、执法取证工具反向竞价文件

**一、本项目采购预算：：10.466万元**

**二、采购需求一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **参考品牌型号** | **规格配置参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 彩色数码多功能复合机 | 得力M201CRX | 扫描，复印，打印；  屏幕类型：5.0大屏液晶触摸操作；  打印功能：自动双面；  打印速度：黑彩同速20页/分； 扫描速度：黑白30ppm彩色25ppm 端口：以太网:USB;WiFi端口 最大支持幅面：A3 网络打印：支持有线&无线网络打印  黑白模式最佳打印分辨率：1200\*1200dpi  最大供纸量：1000张 产品尺寸：长565mm;宽669mm;高867mm | 1 | 台 | 24000.00 | 24000.00 |
| 2 | 墨粉盒 | 得力黑色 | 得力M201CRX适用，原装黑色大容量 | 1 | 只 | 1150.00 | 1150.00 |
| 3 | 墨粉盒 | 得力彩色 | 得力M201CRX适用，原装彩色大容量（青色、黄色、红色各1只） | 1 | 套 | 4950.00 | 4950.00 |
| 4 | 装订机 | 得力14602 | 尺寸:400x355x495mm  净重:12kg 装订厚度:≤50mm  打孔直径:6mm 适用耗材:得力3853铆管、得力3839钻刀  预热时间:2-4分钟  装订方式:半自动 | 1 | 台 | 1650.00 | 1650.00 |
| 5 | 刻录机 | 联想DB85 | 产品功能：读盘 刻盘； 光驱类型：USB外置光驱，CD/DVD刻录机； 接口： USB； 刻录速度：8X； 产品尺寸:长144mm;宽138mm;高15mm | 1 | 台 | 360.00 | 360.00 |
| 6 | 平板电脑 | 华为MatePad Pro 12.2 | 屏幕尺寸:12.2英寸；操作系统HarmonyOS 4.2；运行内存12GB；存储容量512GB；分辨率：2800x1840像素；屏幕类型：双层OLED；触摸屏：多点触控，最多支持10点触控；前置摄像头：800万；后置摄像头：1300万 + 800万。配键盘。 | 6 | 台 | 4700.00 | 28200.00 |
| 7 | 执法包 | 卡帝 | 宽465高340厚170mm ；PU皮；外置两拉链袋，侧面两口袋，内一个拉链袋，大小隔层，两个小兜。 | 3 | 个 | 300.00 | 900.00 |
| 8 | 喷墨打印墨盒 | 惠普黑色 | 惠普（HP） OfficeJet 200配套墨盒，黑色 | 10 | 个 | 180.00 | 1800.00 |
| 8 | 喷墨打印墨盒 | 惠普彩色 | 惠普（HP） OfficeJet 200配套墨盒，彩色 | 10 | 个 | 195.00 | 1950.00 |
| 9 | 执法记录仪 | 中信安ZXAN6A1 | 1.执行标准：《GA/T 947-2015单警执法视音频记录系统 第2部分：执法记录仪》、《GA/T 947-2015单警执法视音频记录系统 第4部分：数据接口》。  2.尺寸重量：尺寸≤120\*80\*40mm，重量≤220g。  3. ★电池工作时间：执法记录仪在1920\*1080分辨率，1级视频性能条件下，视频编码格式设置为H.264或H.265，更换一次电池连续工作录像工作时间均大于等于17小时。  4. ★视场角：执法记录仪以下6种分辨率下（3840\*2160、2560\*1440、2304\*1296、1920\*1080、1280\*720、848\*480）均大于等于118度。  5. ★几何失真：执法记录仪以下6种分辨率下（3840\*2160、2560\*1440、2304\*1296、1920\*1080、1280\*720、848\*480）均小于4%。  6. ★接口：具有一个USB接口，一个Type-C接口。  7. ★一键切换分辨率功能：执法记录仪可一键实现2160P、1440P、1296P、720P、480P分辨率之间的切换。  8.视频编码：执法记录仪支持H.264和H.265两种视频编码标准，可通过菜单进行手动切换。  9.视频性能：执法记录仪在分辨率3840\*2160下，视频分辨力为1100线，帧率为30帧/s；在分辨率2560\*1440下，视频分辨力为1000线，帧率为30帧/s；在分辨率2304\*1296下，视频分辨力为1000线，帧率为30帧/s。  10.照片分辨力：执法记录仪在像素（9248\*5200、7584\*4256、6016\*3376、5376\*3204）下均大于等于1100线。  11.夜视功能：可看清距离执法记录仪5m处的人物面部特征，10m处人体轮廓。  12.最大记录间隔时间：执法记录仪应采用自动分段记录仪方式记录时，相邻两段最大记录仪间隔时间小于等于0.1s。  13.存储容量：≥128G | 6 | 台 | 1450.00 | 8700.00 |
| 10 | 数据采集工作站 | 中信安ZCS-ZXAL1 | 1.存储容量：≥24T。  2.显示屏：应采用触摸屏，显示屏尺寸应≥19寸，显示屏分辨率应≥1280x1024。  3.★接入能力：可同时接入≥ 20台执法记录仪进行数据采集。  4.★数据采集功能：应能自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等MP4/JPG/WAV/TXT格式的数据，非MP4/JPG/WAV/TXT格式的数据不予采集。应能验证采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。  5.★数据上传功能：应能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器，应能设置自动上传时间。已采集数据的上传状态可查询、可校验。经校验未上传的数据索引和文件应可重新上传。  6.★登录安全性：进入执法数据采集设备操作系统界面时应需通过用户名和密码进行身份鉴别。  7.★案件管理功能：应能通过管理平台新增、修改、查询、删除案件档案，并可设定案件关联机制，将已上传的视音频文件与案件进行自动关联。  8.★集存监控功能：管理平台应监控集存文件应上传文件数量、容量，应清理文件数量、容量，监控集存总容量、剩余容量、容量使用率等，并能以电子表格的形式导出。  9.★系统安全：系统登录时应使用用户名和密码进行身份鉴别，密码设置应具有复杂程度要求。对高频访问、非规定时间段登录、核心功能操作、非常规业务操作、黑名单解锁等操作留痕。如连续登录失败超过系统规定值，则锁定账号。需高级权限管理解锁后恢复账号登录权限。被纳入黑名单的IP限制登录号段的账号登录，将被禁止访问。 | 1 | 台 | 28000.00 | 28000.00 |
| 11 | 录音笔 | 科大讯飞SR302星火版 | 内存容量：32GB 存储卡类型：不支持扩展卡 屏幕类型：触摸屛 电池类型：锂电池 扬声器：内置扬声器 麦克风：内置麦克风 麦克风数量：三向立体 功能：语音转文字，录音 自带内存录音时长：185h 录音模式：WAV/OPUS 录音距离：10米 | 2 | 台 | 1500.00 | 3000.00 |
| 总计（元） | | | | | | | 104660.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **商务及其他要求** | |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 5日内 |
| 交货时间及地点 | 1.交付使用时间：自签订合同之日起15日历日内将货物运至交货地点并负责卸物，安装调试完毕且通过验收。  2.交货地点： 广西北海市铁山港区南康镇朝阳大道南66号（采购人指定地点）。 |
| ▲质量保证要求 | 1.所供物资物必须是全新整套符合国家、行业有关质量标准，满足项目使用性能要求的产品，保证可提供零配件更换的需求。  2.质量保质期 1年。厂家有明确质保期的商品以厂家质保期为准，质量保质期自交货并验收合格之日起计，质量保质期内免费上门维修、更换配件。  3.送货上门、安装、调试，培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：所采购的货物的使用和维护知识。  4.故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。  5.成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要维修。  6.在质量保质期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内成交供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。  7.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 保 |
| ▲报价要求 | 1.供应商须严格按照“采购需求”中所要求的所有内容进行逐项报价，  2.▲供应商应仅就推荐品牌、型号进行报价，否则报价无效。 |
| ▲售后服务要求 | 货保修期内，有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，1小时内响应，2小时内到达采购人指定现场，24小时内解决故障，否则须在二个工作日内提供备用产品，以保证采购人的正常工作。 |
| ▲验收要求 | 验收：成交供应商须针对商务要求及技术参数逐条演示，若因参数不符按照虚假应标处理，并上报政采中心。在项目验收过程中，如发现投标人投标文件中提供的技术参数、商务条款有虚假响应情况的，采购人将不予验收，并依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。  产品验收要求：要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随机随箱介质等）验收。 |
| 付款方式 | 签订合同，货物安装调试验收合格后，供应商提供合法增值税（专用/普通）发票，财政资金到帐后，采购人向成交供应商一次性支付合同总金额的100%货款。 |
| 其他要求 | ▲为保证货物质量，防止不合格产品，签订合同时供应商需提供货物（执法记录仪、数据采集工作站）生产厂家的供货证明， |
| 违约责任 | 违约责任：供应商不按照本采购需求供货的、所供货物不满足本项目采购需求的、存在以次充好、提供价低质劣产品或货不对版的、未提供齐全相关验收材料的、所供产品为非原厂正品的、验收不合格的、以及逾期供货5天以上的，视为供应商违约，采购人有权单方面终止合同，并报相关的政府采购监督管理部门进行处罚处理，所造成的损失均由供应商承担。 |