保 安 设 备

预算：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万POE半球网络摄像机 | 400万定焦智能海螺型网络摄像机最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，萤石云协议接入支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能符合IP67防尘防水设计，可靠性高传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light宽动态：120 dB调节角度：水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：102.7°，垂直视场角：55.3°，对角视场角：121.9°4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3°6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5° 补光灯类型：支持白光，红外补光补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB内置麦克风：1个内置麦克风内置扬声器：1个内置扬声器音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V, 1 A网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口复位：支持电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 WPoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5 W电源接口类型：Ø5.5 mm圆口产品尺寸：Ø129.4 × 98.9 mm包装尺寸：170 × 170 × 150 mm设备重量：520 g带包装重量：787 g 防护：IP67  | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 400万枪机网络摄像机 | 400万全彩筒型网络摄像机最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同视频环境1个内置麦克风支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m符合IP67防尘防水设计，可靠性高传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：98°，垂直视场角：54°，对角视场角：115°4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42°，对角视场角：93°6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角：26°，对角视场角：57°8 mm，水平视场角：38°，垂直视场角：21°，对角视场角：44°景深范围：2.8 mm: 1.4 m~∞4 mm: 1.5 m~∞6 mm: 3.5 m~∞8 mm: 5.5 m~∞ 补光灯类型：默认智能补光，可切换红外补光、白光补光补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m波长范围：850 nm防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持smart 264/265子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 WPoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：7.5 W电源接口类型：Ø5.5 mm圆口产品尺寸：2.8 mm焦距段型号： 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号： 189.4 × 92.7 × 87.6 mm包装尺寸：235 × 120 × 125 mm设备重量：777 g带包装重量：782 g 防护：IP67  | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 金属壁装支架压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整材质：铝合金尺寸：70×97.1×173.4mm重量：最大承受重量为2KG角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°产品重量：201g  | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，配20TB硬盘视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0【产品性能】输入带宽：320Mbps输出带宽：256Mbps接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 8口POE交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 24寸显示器 | 23.8新外观 VA 100Hz,V+H+Ain+speaker,方形底座支持1920 × 1080高清显示内置扬声器最大支持1920\*1080@100Hz信号输入显示三边超窄边框，纤薄机身爱眼不闪屏，低蓝光设计HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性显示尺寸：23.8 inch屏幕可视区域：527.04 mm (H) × 296.46 mm (V)物理分辨率：1920 × 1080亮度：250 cd/m²可视角：178° (H) / 178° (V)色深度：8 bit , 16.7 M对比度：4000 : 1刷新率：100 Hz连续使用时间：7 × 24 H 音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1, VGA x 1, Audio IN x 1音视频输出接口：无数据传输接口：无控制接口：无 电源：12V 2A 适配器功耗：≤ 24 W待机功耗：≤ 0.5 W 工作温度：0 °C ~ 40 °C工作湿度：20% ~ 90% RH (无冷凝水) 喇叭：Speaker × 2 (4Ω , 2W)外壳材料：塑胶安装孔距：75 mm × 75 mm (4-M4 × 6 mm)边框宽度：2 mm（上/左/右), 23.55 mm（下）产品尺寸：With base: 539.7 (W) mm × 427.82 (H) mm × 185.74 (D) mmWithout base: 539.7 (W) mm × 327.33 (H) mm × 42.7 (D) mm毛重：3.8 ± 0.5 kg备注说明：\*出货默认带底座；  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 辅材 | 含所需辅材、安装 | 项 | 1 |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |