|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | **食堂设备** |  |  |  |  |  |
| 1 | 80cm单头电磁大锅灶 | 1、产品规格：1000×1100×(800+400)； 2、功率：20KW/380V,使用厚度1.5mm油膜201不锈钢材质，一体拉伸成型炉面，防水、防尘设计； 3、德国进口机芯，滑杆8个挡位；档位对应精确数字功率调节，符合人体工学设计； 4、全密封模块化全铝机芯通过：气候（温度、湿度）和动力学测试，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 5、背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全； 6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒(或倾倒)和机械碰撞防护试验； 7、使用≥200\*130mm耐腐蚀显示屏设计，功能信息清楚明了； 8、屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师可掌握火力大小、用电量；  9、智能保护，有无锅传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示；  10、前板急停、待机双用开关设置，一键保护； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电导热油式汤粥炉500\*500 | 规格：680\*910H；容量：165L；功率：9KW；时间：45分钟；内桶：500\*500H | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 餐具 | 优质不锈钢1.2MM厚，五格快餐盘，120直径碗，勺子。 | 套 | 50 |  |  |
| 4 | 四门高身雪柜 | 规格：1200\*700\*1850mm 1.气候类别:4类  2.电 源:～220V/50Hz  3. 输入功率:0.42KW  4.箱内温度(冷藏):-5℃～+5℃ 5.箱内温度(冷冻):-18℃～0℃  6.制冷剂:R134a | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 双门消毒柜 | 规格：1300\*570\*1930mm 1：全钢柜体，无磁不锈钢内胆  2：活动推拉篮，收送方便  3：不锈钢远红外线电热管，耗电少，工作寿命长  4：左右独立消毒室，人性化控制，120分钟定时选择，消毒温度可调节  5：电压/220V；功率/3060W  6：容量/770L | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 置物平台 | 规格：1600\*800\*800mm  1.工作台面板用1.0优质不锈钢板加高密度板冲压制作；  2.层板用1.0优质不锈钢板，加强筋用5\*4不锈钢槽，脚配可调子弹脚。 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 电子称 | 规格：300\*400\*700mm 1.量程：150KG 2.精度：0.01kg | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 装菜（饭）盆 | 优质食品级304不锈钢530\*325\*100。 | 个 | 15 |  |  |
| 9 | 蒸饭柜 | 规格：700\*680\*1500㎜ 单门  1.功率：12KW  2.电压：380V  3.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效  4.新式耐高温胶门封，密封牢固  5.采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用  6.全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停  7.安全卸压气阀，保障机体安全使用  8.采用进口优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 留样冰箱 | 规格：530\*530\*1200mm 1、有效容积：150L 2、3D立体循环，双层钢化真空玻璃 3、温度范围：0～+10℃ 4、电压：220V | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢留样瓶 | 优质食品级304不锈钢。Φ10\*10cm | 个 | 10 |  |  |
| 12 | 抽油烟机 | 0.75KW380V | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 切肉机 | 规格：410\*230\*470mm 1.额定功率:220V/1.1KW 2.绞肉量：100KG/H | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 瓜果切丝机 | 规格：330\*400\*750mm 1.电机功率：1.1KW 2.额定电压：~220V 3.生产能力：切片300kg/h，切丝300kg/h | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 砧板 | 越南铁木400\*50 | 个 | 2 |  |  |
| 16 | 刀 | 十八子、1# | 把 | 2 |  |  |
| 17 | 不锈钢加长炒勺 | 优质食品级304不锈钢、10两 | 把 | 2 |  |  |
| 18 | 不锈钢加长炒铲 | 优质食品级304不锈钢、200mm大 | 把 | 2 |  |  |
| 19 | 不锈钢汤勺 | 优质食品级304不锈钢、L30\*80mm | 把 | 30 |  |  |
| 20 | 80CM不锈钢大水盘 | 优质食品级304不锈钢1.2mm | 个 | 4 |  |  |
| 21 | 台面一体式不锈钢水槽带支架洗菜盘 | 规格：700\*800\*800/150mm 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 紫外线消毒杀菌灯 | 石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 功率: 30W | 个 | 3 |  |  |
| 23 | 灭蝇灯 | 外壳采用铝型材 用恒流高压变压器，采用欧洲式电网 采用飞利浦诱中灯管 功率：6W | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 饮水机 | 1、热胆容量：13L 2、功率：2KW 3、供水量： 温开水80升/时 4、龙头形式：两温 5、过滤系统：高精高效三级过滤 6、过滤效果：能够滤除悬浮物、异味、余氯、细菌、重金属等。 7、外形尺寸：59×35×68cm  8、外壳采用不锈钢白板。 | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 4轮手推车 | 规格：700\*450mm 1.层板采用加厚.配万向刹车轮，U型弯管手把； | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 风帘机 | 功率：250W，1800\*145\*185，风量2600立方/小时 | 个 | 2 |  |  |
| 28 | 带盖带扣不锈钢水桶 | 规格：Φ300H400mm 1.采用1.0mm厚304#不锈钢板制作 | 个 | 4 |  |  |
| 29 | 潲水桶 | 规格：Φ400H600mm 环保塑料 | 个 | 2 |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |