体 育 设 备

预算：14170元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一 | **体育器材** |  |  |  |  |  |
| 1 | 羽毛球拍 | 1、铁合金一体，尼龙球网； 2、长度≤660mm，球拍上宽度≤200mm，球拍弦面长度≤245mm； 3、整体重量：95-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、手柄长150mm，握柄直径25mm 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。 | 副 | 10 |  |  |
| 2 | 羽毛球网架 | ABS羽毛球柱立柱高1.55米立柱直径40圆管底座双层配重ABS材质重量100公斤带轮子可以移动（中空注塑）1.移动式ABS底座500\*400\*220，底座配有高档地轮，方便移动。 2.柱高1550mm,使用直径42钢管，壁厚不低于2.0mm 3.支架顶端加一滑动凹槽，不锈钢紧线器，金属摇把，轻 松拉紧网绳，不会松动，内侧配有不锈钢挂钩固定球网 4.外表采用静电喷涂，硬度达到2H,确保户外长期使用 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 个 | 100 |  |  |
| 4 | 乒乓球桌 | 整体规格：2740\*1525\*760mm 台面规格：球台面采用smc材料，背面“井”字型加强筋，每个井字型加强筋内附有小“×”加强筋，翻边高度50mm，翻边厚度6mm；加强筋整体高度30mm±1mm，面板厚度5mm±0.3mm 框架规格：台面底部附“田”字型铁框架，铁框架规格为20\*30mm规格方管焊接。 腿支架规格：φ60mm\*2mm规格圆管，一次折弯成型，两侧支撑杆采用φ32mm规格圆管，彩虹型结构。 网架规格：球台网架主管采用φ16mm规格圆管一次折弯成型，网片用优质钢板一次性冲压多孔成型 | 张 | 2 |  |  |
| 5 | 乒乓球拍（副） | 1、横拍与直拍，底板为纯杨木制品。  2、用来击球的拍面应用胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 副 | 10 |  |  |
| 6 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 个 | 100 |  |  |
| 7 | 儿童篮球架 | 篮球架伸臂0.64-1.13m，产品符合GB/T19851.3-2005要求。配重不低于150kg，并且高度与伸臂适合儿童与成人的练习使用。篮球架适用场地至少32m。 1、球架底座尺寸：长1.30mx后宽0.80mx后高0.45m(带轮高度)，四周边角均采用折弯设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。底座前端两个万向轮带刹车功能，后端配两个定向轮。根据需求可以随时 移动篮球架的位置。 2、篮架立柱采用100mmx150mm大圆角方管，厚度2.0mm拼焊而成。 3、 篮球架下伸臂采用1组60mmx40mm矩形管，拼焊组成;篮球架上伸臂采用1组40mmx40mm方管，拼焊组成。伸缩调节升降杆可在不同高度使用篮球架。 4、 篮球架后拉杆采用2组1寸圆管，活接调节。安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。 5、产品结构原理:手动转动摇把，实现螺旋升降伸臂，升降范围在1.4-3.05m的各和使用高度。 6、篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板规格:1200x800(mm)，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有EVA保护胶条抗老化不退色，能有效保护运动员使用时不受伤害 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 篮球 | 一、适用于小学体育教学训练。二、技 术要求：1． 圆周长 645～670mm、质量 420g～480g。圆周差均需≤4.0mm。2．球 体表面选用 PU 材料，厚度不低于 1.4mm。 内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用尼 龙、腈纶线合绕，重量不低于 55g，含胶 量不低于 35%。内胆为橡胶内胆。3．充 气气压≥0.034MPa，充气后常温停放 36h 后，气压下降率≤15% | 个 | 6 |  |  |
| 9 | 单人跳绳 | 绳长度 2800～3000mm，直径 4～5mm，柔软材质，柄(2 个)：长度 130～140mm，直径 25～ 30mm，总质量 140～150g。 2.跳绳的绳与柄连接，内置轴承、滚动流畅，跳绳的长度调节方便， 3.跳绳的绳和柄采用无毒、环保、适宜的材料制成 | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 多人跳绳 | 长跳绳，长度7000mmmm，直径8～9mm，质量230g～300g，木柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g编织绳 | 个 | 5 |  |  |
| 11 | 儿童三轮脚踏自行车 | 尺寸:85\*58\*65cm | 个 | 5 |  |  |
|  | **小计** |  |  |  |  |  |