**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **单价控制价（元）** | **单价报价**  **（元）** | **小计**  **（元）**  **备注：数量×单价报价** |
| 一、空调 | | | | | | |
| 1 | 多联直流变速室外机型号:GMV-1230W/J 规格:制冷量123.0KW  规格:  制冷量（kW）：123  制热量（kW）：138  制冷输入功率（kW）：37.3  制热输入功率（kW）：35.82  最大输入功率（kW）：51.6  额定电源：380V 3N~50Hz  噪音dB(A)：66  外机风量m³/h：33000  APF：4.6  安装形式:落地式 | 1 | 台 | 93635.00 |  |  |
| 2 | 高静压风管式室内机型:GMV-NDR112PM/A1  规格:制冷量11.2KW  规格:  制冷量（kW）：11.2  制热量（kW）：12.5  制冷输入功率（W）：120  制热输入功率（W）：120  循环风量（m³/h)：1700  噪音dB(A)：40  机外静压（Pa）：0-80  电源：220V~50Hz | 1 | 台 | 4480.00 |  |  |
| 3 | 高静压风管式室内机  型:GMV-NDR160PHS/B1  规格:制冷量16.0KW  规格:  制冷量（kW）：16  制热量（kW）：18  制冷输入功率（W）：430  制热输入功率（W）：430  循环风量（m³/h)：2500  噪音dB(A)：45  机外静压（Pa）：0-200  电源：220V~50Hz | 7 | 台 | 5135.00 |  |  |
| 二、安装材料 | | | | | | |
| 4 | 刚性阻燃管 PC20 | 78.55 | m | 8.7 |  |  |
| 5 | 管内穿线 动力线路 铜芯 BV-3\*1.5m（4m） | 93.83 | m | 5.58 |  |  |
| 6 | 管内穿线 动力线路 铜芯 BV-3\*4m | 78.34 | m | 10.17 |  |  |
| 7 | RVVP屏蔽信号线 2\*1.5m | 78.90 | m | 7.48 |  |  |
| 8 | 线控器 XC71-24/Hb1 | 8 | 台 | 247.53 |  |  |
| 9 | 不燃型彩钢酚醛复合风管制作安装 风管材质:不燃型彩钢酚醛复合风管 规格:周长4000mm以下 板材厚度:δ=20mm | 110.06 | m2 | 142.59 |  |  |
| 10 | 门铰式回风口（带滤网） 800×250 采用铝合金风口 | 1 | 个 | 164.44 |  |  |
| 11 | 门铰式回风口（带滤网） 1000×250 采用铝合金风口 | 1 | 个 | 174.48 |  |  |
| 12 | 门铰式回风口（带滤网） 1250×250 采用铝合金风口 | 1 | 个 | 190.84 |  |  |
| 13 | 门铰式回风口（带滤网） 1000×300 采用铝合金风口 | 12 | 个 | 193.24 |  |  |
| 14 | 门铰式回风口（带滤网） 1700×300 采用铝合金风口 | 7 | 个 | 322.06 |  |  |
| 15 | 紫铜管 φ9.53(厚度0.8mm） | 40.74 | m | 24.50 |  |  |
| 16 | 紫铜管 φ12.7(厚度0.8mm） | 11.23 | m | 28.20 |  |  |
| 17 | 紫铜管 φ15.88(厚度1.0mm） | 62.57 | m | 37.50 |  |  |
| 18 | 紫铜管 φ19.05(厚度1.0mm） | 19.92 | m | 43.20 |  |  |
| 19 | 紫铜管 φ22.2(厚度1.0mm） | 1.42 | m | 54.20 |  |  |
| 20 | 紫铜管 φ28.6(厚度1.2mm） | 33.31 | m | 61.60 |  |  |
| 21 | 紫铜管 φ35(厚度1.3mm） | 19.92 | m | 108.27 |  |  |
| 22 | 紫铜管 φ41.28(厚度1.5mm） | 4.82 | m | 165.17 |  |  |
| 23 | UPVC冷凝水管 De32 | 30.71 | m | 18.5 |  |  |
| 24 | UPVC冷凝水管 De25 | 38.72 | m | 15.8 |  |  |
| 25 | Y型分岐管（各种型号） 含气管分歧管和液管分歧管 | 7 | 个 | 82.65 |  |  |
| 26 | 管道支架 1、吊杆材质及规格：Φ8热镀锌螺杆 2、支架角钢材质及规格：热镀锌角钢∠40×40×4.0 | 60.31 | kg | 23.15 |  |  |
| 27 | 设备支架 1、支架角钢材质及规格：热镀锌方通100×100×3.0 | 237.56 | kg | 10.51 |  |  |
| 28 | 冷凝排水管道绝热，δ＝20mm 1.采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） | 0.21 | m3 | 2320 |  |  |
| 29 | 铜管管道绝热 δ＝25/28mm 1.采用难燃B1级发泡橡塑管壳（闭泡） | 0.44 | m3 | 2320 |  |  |
| 30 | 追加制冷剂R410A | 28.72 | kg | 76 |  |  |
| 三、安装调试及检验费 | | | | | | |
| 31 | 空调工程系统调试 | 1.00 | 项 | 400 |  |  |
| 32 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 1.00 | 项 | 400 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |

报价供应商名称：

报价日期：