# 贵港市荷城初级中学2025年学生课桌椅项目参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **技术参数及性能（配置）要求** |
| 1 | 学生课桌椅 | 信京  | 课桌：尺寸：600\*400\*760（mm）工程塑材料面，可升降单人课桌椅组合款蓝色。1、桌面规格：多层板注塑封边无接头，封边且带有一体的笔槽，环保必须达标，符合国际标准，桌面直接与桌框架用抽芯铆钉进行固定，且垫有铝垫片防止拉穿。2、桌斗规格：冷轧板一次冲压成型。3、桌腿规格：钢海国标椭圆管。4、连接：横梁连接采用钢海国标椭圆管。5、脚套：采用环保PP工程塑料，吸塑一次成型，地脚采用铝制拉铆钉固定，落地平稳，防止脱落，坚固耐用。金属管属性：所有金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷符合国家标准GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》的规定。不使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，C02保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求；抛丸除锈，环氧聚脂固体粉末高压静电喷涂，灰白色，紧固件。课椅：1、椅面规格：多层板注塑封边无接头，环保必须达标，符合国际标准，椅面前缘有下曲，靠背有横向弯弧。2、椅子立体铁板为方钢，数控弯管设备一次成型。3、椅子连接横梁：横梁连接采用钢海国标椭圆管，套脚采用环保PP工程塑料，吸塑一次成型，地脚采用铝制拉铆钉固定，落地平稳，防止脱落，坚固耐用。★提供符合以上性能要求的检测报告。数量：263套 |
| 2 | 学生椅子 | 信京  | 椅子规格:高750mm、座面离地400mm、座面规格400mm×360mm、靠背规格400mm×180mm数量：353张。 |

商务要商务条款

1. 报价必须包含货物、配件、运费、装卸费、安装人工费、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。
2. 产品质量应符合国家标准和环保要求，结构稳定，不易摇晃。表面材料无毒副作用，无异味，保证学生身心健康

3、按国家标准有关规定实行“三包”，质保期一年，自交货并验收合格之日起一年内所有货物免费维护。

4、所有货物必须保证全新原装，否则，采购方有权拒收

5、交付使用期：成交公告发布后3个工作日内签订合同，签订合同后10个工作日内完成交货。必须严格按照所列明的品牌型号规格来报价供货，成交后无法供货的按照电子卖场管理办法进行处罚。

6、交货地点：采购单位指定地点。