**采购需求**

一、车辆技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \*1 | 车辆品牌 | 凌扬牌LYP5030XDW1流动服务车 |
| \*2 | 底盘型号 | GAC6510MDA6C |
| 3 | 长 × 宽 × 高(mm) | 5089 × 1884 × 1822 |
| 4 | 轴距(mm) | 3000 |
| 5 | 油箱容积(L) | 65 |
| 6 | 整备质量(kg) | 2145,2260 |
| 7 | 发动机 | 传祺第三代390T缸内直喷涡轮增压发动机 |
| 8 | 主要发动机技术 | 全新350bar高压缸内直喷技术、电控可变机油泵技术、低惯量E-Turbo增压技术、GCCS燃烧控制技术、DCVVT双连续可变气门正时技术 |
| 9 | 排量(cc) | 1991 |
| 10 | 最大功率/转速(kW/rpm) | 185/5250 |
| 11 | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 390/1750-4000 |
| 12 | 变速箱形式 | 爱信8速变速箱 |
| 13 | 综合工况油耗(L/100km) | 8.85 |
| 14 | 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆独立悬挂 |
| 15 | 制动系统 | 前通风盘式/后盘式 |
| 16 | 转向系统 | EPS电动助力转向系统 |
| 17 | 排放标准 | 国Ⅵ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | LED前大灯 | ● |
| 19 | LED日间行车灯 | ● |
| 20 | 外后视镜电动调节 | ● |
| 21 | 17寸铝合金轮辋 + 225/60 R17轮胎 | ● |
| 22 | 可变间歇式无骨雨刮+隐藏式后挡风雨刮 | ● |
| 23 | 四向调节多功能方向盘 | ● |
| 24 | 皮/织物混拼座椅 | ● |
| 25 | 驾驶座椅电动6向调节 | ● |
| 26 | 副驾驶座椅手动4向调节 | ● |
| 27 | 三区独立控制自动恒温空调 | ● |
| 28 | 7英寸液晶组合仪表 | ● |
| 29 | 10.1英寸全彩液晶中控大屏 | ● |
| 30 | 车载蓝牙免提系统 | ● |
| 31 | 前排及二排USB充电接口 | ● |
| 32 | 手动双侧滑移门 | ● |
| 33 | EasyOpen电动尾门智能感应开启功能 | ● |
| 34 | PEPS无钥匙进入系统 | ● |
| 35 | 一键启动系统 | ● |
| 36 | ECO智能化绿色节能模式 | ● |
| 37 | 主驾驶窗一键升降带防夹 | ● |
| 38 | 前排双安全气囊+前排侧安全气囊 | ● |
| 39 | 博世ESP 9.3车辆电子稳定控制系统 | ● |
| 40 | 博世ABS防抱死制动系统 | ● |
| 41 | 博世EBD电子制动力分配系统 | ● |
| 42 | 博世TCS牵引力控制系统 | ● |
| 43 | 博世HBA紧急制动辅助系统 | ● |
| 44 | 后倒车雷达 | ● |
| \*45 | 空气消毒机1台，可对医疗舱内＞99.90%白色葡萄球菌进行消杀，对＞90.00%的空气自然菌进行消杀,检测依据为<消毒技术规范2002年版2.1.3>；消毒机在30 m³的试验舱内，开机60分钟后，舱内臭氧浓度≥44.62mg/m³,需提供第三方检测报告，检测依据GB 28232-2020(臭氧消毒器卫生要求)。 | |

二、商务要求

1、报价包含货物采购、制造、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、协调、装卸、调试、培训、第三方检测验收费用（如有）、承诺售后服务期限内售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 15 日内凭成交通知书与采购人签订采购合同，延期自误。

\*3、交货时间：签订合同即日起 15 日内完成安装、调试工作。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式：现场安装调试。

6、供应商必须按响应文件承诺向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

7、供应商须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门。提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

\*8、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，车辆底盘保修期不少于三年或6万公里（以先到为准），车辆改装部分和设备保修期不少于一年。（自交货验收合格之日起计）。

9、验收标准、规范：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，供应商应无条件置换。

10、故障响应时间：货物发生故障时接到通知后2小时内响应，24小时内工程人员到达现场维修；一般问题应在48小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供解决或提出明确解决方案。

11、售后服务内容：

（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。

（2）定期回访以及对设备维修。

（3）其余按厂家承诺。

（4）保证所提供的车辆能在贺州市入户上牌，因产品原因造成无法上牌入户的，所产生的一切损失由成交供应商负责。

12、付款方式：自合同签订后三个工作日内采购人向成交供应商预付中标价格的30%为预付款；货到采购人指定地点，验收合格后，十个工作日内采购人一次性向成交供应商支付剩余70%合同款项。

\*13、签订合同时必须提供产品厂家的项目授权书原件及厂家的售后服务承诺书原件，否则拒签合同，后果由中标方承担。（原件须加盖厂家红色公章）

14、签订合同时提供在投标文件中提到的所有检测报告复印件及证书对应的材料给采购人核查，采购人有权向出具报告的检测单位进行查验复核。

15、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将通告相关部门追究虚假应标人的法律责任。

三、其他

1、标注“\*”的技术参数为重要技术条款，必须满足，否则视为竞标无效。

2、必须上传消毒机检测证书扫描件。（医疗舱配备便携式臭氧消毒机，可对医疗舱内＞99.90%白色葡萄球菌进行消杀，对＞90.00%的空气自然菌进行消杀,检测依据为<消毒技术规范2002年版2.1.3>；消毒机在30 m³的试验舱内，开机60分钟后，舱内臭氧浓度≥44.62mg/m³,需提供第三方检测报告，检测依据GB 28232-2020(臭氧消毒器卫生要求)。）